СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЫТКАРИНО

РЕШЕНИЕ

31.10.2019  №  454/54
Об утверждении  изменений 

в генеральный план

городского округа Лыткарино

Московской области

В соответствии с ч.13 ст.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п.26 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области от 30.12.2014 №1169/51 «Об утверждении Положения о подготовке проектов документов территориального планирования муниципальных образований Московской области и направления их на утверждение в представительные органы местного самоуправления муниципального района, городского округа», п.29 ч.1 ст.11, п.39 ч.1 ст.12, п.3 ч.8 ст.26 Устава города Лыткарино Московской области, во исполнение решения Градостроительного совета Московской области от 03.09.2019 № 33,  с учетом Протокола публичных слушаний №1 от 11.06.2019 по проекту внесения изменений в генеральный план городского округа Лыткарино Московской области, заключения по результатам публичных слушаний от 11.06.2019  по проекту внесения изменений в генеральный план городского округа Лыткарино Московской области, письма Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 02.10.2019 №28Исх-28084/06-01, Совет депутатов городского округа Лыткарино

РЕШИЛ:

1. Утвердить изменения в генеральный план городского округа Лыткарино Московской области  (прилагаются).

2. В связи с наличием в составе изменений в генеральный план городского округа Лыткарино Московской области Карты несогласованных вопросов установить, что согласно плану согласования несогласованных вопросов, в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:53:0020106:22 соответствующие изменения в генеральный план городского округа Лыткарино Московской области будут подготовлены уполномоченным органом после проведения процедуры по списанию ранее мелиорированных земель в границах данного земельного участка.

3. Направить  нормативный правовой акт Главе городского округа  Лыткарино Московской области Е.В. Серёгину для подписания и опубликования в газете «Лыткаринские вести».

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте городского округа  Лыткарино в сети «Интернет».

Председатель Совета

депутатов городского округа Лыткарино                                     В.В. Дерябин
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ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план городского округа Лыткарино Московской области подготовлен на основании договора подряда №154-Гп/2018-2019 от 01.12.2018

Основанием для разработки генерального плана является государственная программа Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2017-2021 гг.

Генеральный план выполнен по результатам анализа материалов государственной и ведомственной статистики, данных, предоставленных Администрацией городского округа Лыткарино Московской области по формам, подготовленным институтом, а также материалов, переданных органами исполнительной власти Московской области и Российской Федерации.

Генеральный план городского округа Лыткарино разработан в соответствии с требованиями следующих правовых и нормативных актов:

«Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

«Водный кодекс Российской Федерации»;

«Воздушный кодекс Российской Федерации»;

«Лесной кодекс Российской Федерации»;

«Земельный кодекс Российской Федерации»;

Распоряжение Правительства РФ от 01.08.2016 № 1634-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики»

Распоряжение Правительства РФ от 06.05.2015 № 816-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)»;

Федеральные правила использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. № 138;

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Федеральный закон от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 10.01.1996 № 4-ФЗ «О мелиорации земель»;

Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;

Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ  «О теплоснабжении»;

Закон Российской Федерации   от   21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»; 

Федеральный закон от 29.07.2017 N 280-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель»;

«СП42.13330.2011.Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНИП 2.07.01-89» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820);

 «СП36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНИП 2.05.06-85» (утв. Приказом Госстроя от 25.12.2012 № 108/ГС);

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02»;

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2010 № 45 «Об утверждении СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы».

Закон Московской области 08.02. 2018 № 11/2018-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Московской области»;

Закон Московской области № 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития Московской области»;

Закон Московской области № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области»;

Закон Московской области от 12.06.2004 № 75/2004-ОЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории Московской области»;

Закон Московской области от 28.02.2005 №64/2005-ОЗ «О статусе и границах Одинцовского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований»;

«Генеральная схема газоснабжения Московской области до 2030 года», разработанная ОАО «Газпром промгаз» при участии ГУП МО «Мособлгаз», одобренная утвержденным решением Межведомственной комиссии по вопросам энергообеспечения Московской области от 14.11.2013 г. №11;

Программа Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2025», утвержденная Постановление Правительства Московской области от 20 декабря 2004 г. №778/50;

Схема и программа перспективного развития электроэнергии Московской области на 2017-2021 гг., утвержденная постановлением Губернатора МО №468-ПГ от 7.11.2016 г.;

Постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016г. №291 «Правила установления субъектами Российской Федерации нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов»;

Схема и программа перспективного развития Единой Энергетической системы России на 2017-2022 годы утвержденная приказом Минэнерго России №147 от 1.03.2016г.;

Распоряжение Правительства Российской федерации от 19.03.2013 № 384-р (с изменениями на 13 апреля 2017 года) «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения»;

Распоряжение Правительства Российской федерации от 06.05.2015 № 816-р (с изменениями на от 23.05.2018 № 957-р) «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)»;

Постановление Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23 «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области - основных положений градостроительного развития»;

Постановление Правительства Московской области от 11.02.2009 N 106/5 "Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Московской области";

Постановление Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8 «Об утверждении Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской области»;

Постановление Правительства Московской области от 20.03.2014 № 168/9 (с изменениями на 9 сентября 2016 года) «О развитии транспортно-пересадочных узлов на территории Московской области»;

Постановление Правительства Московской области от 26.03.2014 № 194/9 «Об утверждении итогового отчёта о реализации долгосрочной целевой программы Московской области «Разработка Генерального плана развития Московской области на период до 2020 года»;

Постановление Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области»;

Постановление Правительства Московской области от 30.12.2014 №1169/51 «Об утверждении положения о подготовке проектов документов территориального планирования муниципальных образований Московской области и направления их на утверждение в представительные органы местного самоуправления муниципального района, городского округа»

Постановление Правительства Московской области от 15.03.2002 № 84/9 «Об утверждении списка памятников истории и культуры»;

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 №74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 №84 «Об утверждении СанПин 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

Постановление Правительства Московской области от 23.09.2014 № 802/38 «О прогнозе социально-экономического развития Московской области на 2015-2017 годы»;

Постановление Правительства Московской области   от   13.05.2002   № 175/16 «О нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры»;

Постановление Правительства Московской области от 13.03.2014 №157/5 «Об утверждении нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры»;

Постановление Правительства Московской области от 28.10.2013 №663/38 «Об утверждении государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на 2017-2021 годы;

Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 №787/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Культура Подмосковья» на 2017-2021 годы;

Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 №784/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы;

Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 №783/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2017-2021 годы;

Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 № 786/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья» на 2017-2027 годы;

Постановление Правительства Московской области от 13.08.2013 №602/31 «Об утверждении государственной программы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья» на 2017-2021 годы;

Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 №795/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2017-2021 годы;

Постановление Правительства Московской области от 17.10.2017 № 863/38 об утверждении государственной программы Московской области "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" на 2018-2022 годы;

Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 №790/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2021 годы;

Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 №791/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2017-2021 годы;

Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»;

Приказ Росреестра П/369 от 01.08.2014 «О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде»;

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

Постановление Правительства Московской области от 15 февраля 2017 года № 104/5 «Об утверждении Перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Московской области, использование которых для других целей не допускается».

При подготовке генерального плана были учтены муниципальные программы городского округа Лыткарино:

«Муниципальное управление города Лыткарино» на 2017-2021 годы»;

«Молодое поколение города Лыткарино» на 2017-2021 годы»;

«Образование города Лыткарино» на 2017-2021 годы»;

«Физическая культура и спорт города Лыткарино» на 2017-2021 годы»;

«Безопасность города Лыткарино» на 2017-2021 годы»;

«Культура города Лыткарино» на 2017-2021 годы;

«Жилище города Лыткарино» на 2014-2024 годы»;

«Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городе Лыткарино Московской области» на 2017-2021 годы»;

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности на территории города Лыткарино» на 2018-2022 годы;

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Лыткарино» на 2017-2021 годы»;

«Предпринимательство города Лыткарино» на 2017-2021 годы;

«Формирование современной городской среды города Лыткарино» на 2018-2022 годы;

«Забота»   на 2017-2021 годы».

Содержание генерального плана определено Техническим заданием, утвержденным Главным управлением архитектуры и градостроительства Московской области.

Генеральный план городского округа Лыткарино, в соответствии с Законом Московской области от 07.03.2007 № 36/2007-03 «О Генеральном плане развития Московской области», разрабатывается на расчетный период до 2038 года, с выделением первой очереди – 2023 г.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Генеральный план – один из видов градостроительной документации по территориальному планированию, определяющий градостроительную стратегию и условия формирования среды жизнедеятельности населения. В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, этот документ устанавливает границы населенного пункта, функциональное назначение городских территорий и размещение объектов местного значения.

Генеральный план городского округа Лыткарино разрабатывается:

в качестве документа, направленного на создание условий для устойчивого развития его территорий
 на расчетный срок – до 2038 года;

исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития социальной, инженерной, транспортной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, а также интересов других муниципальных образований Московской области, имеющих общую границу с городским округом Лыткарино.

Целью подготовки генерального плана является обеспечение устойчивого развития территории муниципального образования, определение параметров согласованного развития коммунальной, транспортной,  социальной инфраструктур, рост числа мест приложения труда, объектов коммунально-бытового и рекреационного назначения, обеспечивающих учёт интересов граждан и их объединений при определении назначения территорий на основе стратегий, прогнозов и программ социально-экономического и градостроительного развития федерального, регионального и муниципального уровня.

Основные задачи генерального плана:

определить территории планируемого размещения объектов федерального, регионального, местного значения, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий муниципального образования, в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

определить границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования, а также перечень включаемых и исключаемых из границ населенных пунктов земельных участков, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки;

определить границы функциональных зон их функциональное назначение и параметры;

определить основные направления создания (развития и сохранения) системы особо охраняемых природных территорий;

определить основные мероприятия по сохранению объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения;

определить перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также соответствующие территории муниципального образования.

2. ПЛАНИРУЕМОЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ

Согласно пункту 5 статья 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, функциональные зоны это зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Частью 12 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации установлено, что утверждение в документах территориального планирования границ функциональных зон не влечет за собой изменение правового режима земель, находящихся в границах указанных зон.

Параметры функциональных зон, согласно части 4 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, включены в Положение о территориальном планировании, а границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, отображаются на картах, указанных в пунктах 2 - 4 части 3 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Схема планируемого функционального зонирования территории городского округа Лыткарино разработана в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации от 29.10.2002 г. № 150 (СНиП 11-04-2003 г.), Методическими указаниями о составе, порядке подготовки, согласованию и утверждению документов территориального планирования муниципальных образований Московской области (утв. распоряжением Главархитектуры Московской области от 08.07.2009 №26), ТСН ПЗП-99 МО «Планировка и застройка городских и сельских поселений», техническим заданием на проектирование. При разработке генерального плана учтены требования «Земельного кодекса Российской Федерации», Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» и других правовых и нормативных актов Российской Федерации и Московской области.

Зонирование территории городского округа Лыткарино первого уровня
 осуществляется для регулирования использования и застройки территории применительно к каждому земельному участку и объектам недвижимости, расположенным в этих зонах, а также для создания комфортной и безопасной среды проживания.

Схема планируемого функционального зонирования территории городского округа Лыткарино определяет виды использования и устанавливает ограничения использования территорий. Определенные в Генеральном плане зоны различного функционального назначения и ограничения на использование территорий указанных зон являются основой для разработки правил землепользования и застройки
, устанавливающих градостроительные регламенты для каждой из территориальных зон.

Границы функциональных зон могут устанавливаться по:

- линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений;

- красным линиям;

- границам земельных участков;

- границам населенных пунктов;

- границам муниципальных образований;
- естественным границам природных объектов;

- иным границам.

Границы функциональных зон определены с учетом границ муниципального образования, естественных границ природных объектов и границ земельных участков. Территории общего пользования, занятые проездами, небольшими по площади коммунальными зонами, и другими незначительными по размерам объектами входят в состав различных функциональных зон и отдельно не выделяются.

На карте функциональных зон городского округа Лыткарино установлены следующие функциональные зоны: 

Зона многоквартирной жилой застройки (Ж1);

Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж2);

Многофункциональная общественно-деловая зона (О1);

Зона специализированной общественной застройки (зона размещения  объектов социального, бытового, образовательного, культурного и  религиозного назначения) (О2);

Зона смешанной и общественно-деловой застройки (М);

Производственная зона (П);

Иная зона  (ИН);

Коммунально-складская зона (К);

Лесопарковая зона (Р2);

Зона лесов (Р3);

Зона объектов отдыха (Р5);

Зона кладбищ (СП1);
Зона объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов (СП3);

Зона режимных территорий (СП5);

Производственная зона сельскохозяйственных предприятий (СХ3);

Зона транспортной инфраструктуры (Т);

Зона акваторий (В).

Более подробно характеристики и описания функциональных зон даны ниже по тексту.
Параметры функциональных зон

Основными параметрами функциональных зон на территории муниципального образования приняты показатели, с учетом установленных в пункте 9.8 Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Минрегиона РФ от 26.05.2011 №244.

Учет установленных в Генеральном плане границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства и границ функциональных зон осуществляется в соответствии с законодательством применительно к составу документации по планировке территории в различных случаях, при проведении публичных слушаний, в иных случаях.

Границы функциональных зон установлены на карте функциональных зон городского округа Лыткарино.

В соответствии с законодательством Российской Федерации правовой статус установленных в Генеральном плане границ функциональных зон определяется следующими положениями:

1) установление границ функциональных зон не создает правовых последствий для правообладателей земельных участков и иных объектов недвижимости;

2) в отношении границ функциональных зон не применяется требование первого абзаца пункта 2 статьи 85 Земельного кодекса Российской Федерации (требование, согласно которому каждый земельный участок должен принадлежать только одной зоне). Пересечение границами функциональных зон границ земельных участков не является требованием о приведении границ функциональных зон в соответствие с границами земельных участков;

3) факт наличия расхождений между границами функциональных зон и границами территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки, не является требованием о приведении в соответствие указанных границ друг другу.

Характеристики и параметры функциональных зон в соответствующих границах определены в таблице 2.2.

Границы, характеристики и параметры функциональных зон подлежат учету при:

1) определении градостроительных регламентов, подготавливаемых как предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки – изменений, целесообразность которых следует из Генерального плана;

 2) подготовке местных нормативов градостроительного проектирования на основании и с учетом расчетных показателей Генерального плана; 

 3) подготовке Муниципальных программ социально-экономического развития, в том числе в отношении развития муниципальной инфраструктуры, подготовке иных актов и документов, регулирующих развитие округов; 

 4) подготовке документации по планировке территории. 

Указанные показатели действуют с момента утверждения Генерального плана и на перспективу.

Площадь функциональных зон приведена на основании обмера цифровых карт в границах, отображенных в графической части.

Зона многоквартирной жилой застройки (Ж1)

Функциональная зона  предназначена для застройки многоквартирными жилыми домами (с сохранением существующего жилого фонда), а также размещения необходимых объектов социального обслуживания.

В зоне допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, спортивных объектов, озелененных территорий общего пользования, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия.

В соответствии со строительными нормативами, действующими на территории Московской области (ТСН ПЗП-99 МО), в пределах жилой зоны допускается размещение отдельных объектов общественно-делового и коммунального назначения с площадью участка не более 0,5 га, а также мини-производств  при соблюдении действующих санитарных правил и норм.

Участки застройки многоквартирными жилыми домами и объектов ее обслуживания занимают более 75% площади территории зоны. Участки с другими видами разрешенного использования могут находиться в ее границах при условии соблюдения действующих норм и правил и занимать менее 25% площади территории зоны.

Предлагаемыми Генеральным планом мероприятиями по обеспечению благоприятной акустической обстановки на рассматриваемой территории являются:

внедрение мероприятий по ограничению шума: установка звукоизоляционных окон, строительство с использованием шумозащитных блок-секций; установка звукоизоляционных экранов или сплошных заборов вдоль дорог;

разработка инженерно-технических мер по защите возводимых зданий и сооружений от вибрационного воздействия железнодорожного транспорта. Применение специальных противовибрационных фундаментов;

сохранение и создание озеленённых защитных полос вдоль автомобильных дорог и железнодорожных путей;

к мероприятиям по ограничению шума, излучаемого автомобильным транспортом, также можно отнести снижение скорости движения автотранспорта на улицах;

 для создания акустического комфорта на территории, прилегающей к промышленным предприятиям, необходима модернизация оборудования, внедрение эколого-ориентированных технологий производства и частичная или полная реконструкция вентиляционных систем и ограждающих конструкций цехов и производственных зданий. Помимо реализации шумозащитных мероприятий на предприятиях необходима планировочная организация территорий санитарно защитных зон – устройство зеленых зон, выполняющих роль буфера между промышленными и селитебными территориями.

В целях обеспечения благоприятной экологической обстановки по состоянию атмосферного воздуха рекомендуются следующие мероприятия:

внедрение на предприятиях более совершенных и безопасных технологических процессов, уменьшающих выделение в атмосферу вредных веществ;

организация системы мониторинга за состоянием атмосферного воздуха;

вновь возводимая застройка должна выполняться с требованиями к благоустройству и озеленению;

сохранение и организация защитных полос озеленения вдоль автодорог.

С целью обеспечения благоприятных условий проживания населения на территории городского округа предусматривается:

разработка и реализация проектов обоснования санитарно-защитных зон для всех действующих и проектируемых производственных и коммунальных предприятий независимо от того, являются ли они собственниками земли или арендаторами территорий и зданий, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в том числе проектов сокращения санитарно-защитных зон);

при новом строительстве потребуется корректировка проектов организации (сокращения) СЗЗ отдельных предприятий.

Зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж2)

Территория зоны предназначена для формирования жилых районов низкой плотности застройки (отдельно стоящих и блокированных жилых домов этажностью не выше 3 этажей с земельными участками) с обязательным размещением объектов социальной инфраструктуры, спортивных объектов, озелененных территорий общего пользования, объекты транспортной инфраструктуры, стоянок автомобильного транспорта необходимых для обслуживания населения. Допускается использовать недостающие объекты обслуживания в прилегающих существующих или проектируемых общественных центрах.

Участки застройки индивидуальными жилыми домами и объектов ее обслуживания занимают более 75% площади территории зоны. Участки с другими видами разрешенного использования могут находиться в ее границах при условии соблюдения действующих норм и правил и занимать менее 25% площади территории зоны.

Многофункциональная общественно-деловая зона (О1)

Территория зоны предназначена для размещения:  

-  объектов делового, финансового назначения, оптовой и розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания, амбулаторного ветеринарного обслуживания, культурного развития, религиозного использования;

- объектов транспортной инфраструктуры (стоянки автомобильного транспорта);

- объектов коммунального и производственного назначения;

- озелененных территорий общего использования.

Зона специализированной общественной застройки (зона размещения объектов социального, бытового, образовательного, культурного и религиозного назначения) (О2)

В составе данной зоны располагаются:

- отдельно стоящие объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения – объекты высшего, среднего, дошкольного, школьного и дополнительного образования, досуговые учреждения, библиотеки, больничные и амбулаторно-поликлинические учреждения, объекты спорта, объекты культуры, религиозно-культовые объекты, объекты административно-хозяйственного управления, а также исторические объекты;

- объектов транспортной инфраструктуры (стоянки автомобильного транспорта);

- озелененных территорий общего использования.

Зона смешанной и общественно-деловой застройки  (М)

Территория зоны М предназначена для размещения объектов различного функционального назначения. При этом в её границах при условии соблюдения действующих норм и правил могут находиться, участки жилой застройки, участки общественной застройки, участки размещения объектов рекреационного назначения, участки размещения объектов коммунальной застройки.

Иная зона  (ИН)

Территория зоны ИН предназначена для размещения объектов различного функционального назначения. При этом в её границах при условии соблюдения правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон (утвержденных Постановлением Правительство Российской Федерации № 222 от 03.03.2018г.), могут находиться, участки размещения объектов рекреационного назначения, участки размещения объектов коммунальной застройки, ведение садово-огороднических хозяйств.
Производственная зона (П)

Территория зоны предназначена для размещения промышленных, коммунально-складских, транспортного обслуживания и иных производств и объектов, обеспечивающих их функционирование, а также для определения и размещения организованных санитарно-защитных зон этих объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. Благоустройство территории производственных зон и их санитарно-защитных зон осуществляется за счет собственников производственных объектов.

Участки размещения производственной  застройки занимают более 75% площади территории зоны. Участки с другими видами разрешенного использования могут находиться в ее границах при условии соблюдения действующих норм и правил и занимать менее 25% площади территории зоны.

Коммунально-складская зона (К)

Территория зоны предназначена для размещения объектов коммунального обслуживания (складских объектов, котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, электроподстанций), стоянок и гаражей в случае необходимости их выделения из других зон.

Зона инженерной инфраструктуры (И)

Территория зоны занята площадными объектами и техническими зонами объектов инженерной инфраструктуры.

Лесопарковая зона (Р2)

Территория зоны занимают природные комплексы сохранившихся естественных ландшафтов с возможной незначительной степенью окультуренности и благоустройства. Преимущественно она развита в долинах рек и в прибрежных зонах водоёмов.

 Основная функция этих территорий – обеспечение условий дня неорганизованного (самостоятельного) отдыха населения.

Зона лесов (Р3)

Выделенную зону составляют леса государственного лесного фонда. В пределах зоны лесов возможна организация природоохранной и рекреационной деятельности, внедрение элементов благоустройства. Запрещается размещение объектов капитального строительства.

Зона объектов отдыха (Р5)

Территория зоны Р5 предназначена для размещения объектов организованного отдыха для занятий физической культурой и спортом, (в том числе спортивных, тематических, детских лагерей) с возможностью временного проживания, участков курортной и санаторной деятельности и объектов, обеспечивающих их функционирование.

Иная рекреационная зона (Р6)

Зона озелененных и благоустроенных территорий с возможностью размещения объектов капитального строительства в целях организации досуга населения.

Зона кладбищ (СП1)

Территория зоны предназначена для размещения объектов ритуальной деятельности (кладбищ и соответствующих культовых сооружений).

Зона объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов (СП3)

В зоне СП3 размещаются мусороперерабатывающие заводы и мусоросортировочные комплексы.

Зона режимных территорий  (СП5)

Территория зоны предназначена для размещения объектов обеспечения обороны и безопасности, обеспечения вооруженных сил, охраны Государственной границы РФ, обеспечения внутреннего правопорядка, деятельности по исполнению наказаний. 

Производственная зона сельскохозяйственных предприятий (СХ3)

Включает территории объектов сельскохозяйственного назначения, выращивания сельскохозяйственных культур, производства продукции животноводства, хранения и переработки сельхозпродукции.

Зона транспортной инфраструктуры (Т)

В состав зоны могут входить автомобильные дороги федерального и регионального значения (включая отводы земельных участков) и технически связанные с ними сооружения, объекты, предназначенные для обслуживания пассажиров, обеспечивающие работу транспортных средств, объекты размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения, стоянки автотранспорта и депо маршрутного автотранспорта, составляющие единую систему транспортного обеспечения; улицы местного значения, внутриквартальные проезды и проезды для специального транспорта отдельно не выделяются и входят в иные функциональные зоны. Участки объектов автомобильного транспорта могут включаться в другие функциональные зоны и не выделяться в отдельную функциональную зону. В данную зону входят территории железнодорожного транспорта и его инфраструктуры.

Зона акваторий (В)

Данная зона включает в себя территории общего пользования водными объектами, территории гидротехнических сооружений.

Баланс функциональных зон территории городского округа Лыткарино определен на основе картографического материала – «Карты функциональных зон», разработанной в составе картографических материалов генерального плана городского округа Лыткарино. Территории реорганизации (могут занимать часть функциональной зоны) отображены наклонной или сетчатой штриховкой поверх цветовой заливки функциональной зоны.

Таблица 2.2. Параметры функциональных зон

	Наименование функциональной зоны
	Индекс
	Местоположение
	Параметры развития функциональных зон
	Статус
	Сведения о планируемых для размещения в функциональных зонах объектах федерального (Ф), регионального (Р), местного значения (М)4


	4Емкость (мощность) объектов приводится ориентировочно и будет определяться (уточняться) на стадии разработки ППТ в соответствии с РНГП, а также согласно Программ Комплексного Развития муниципального образования и Адресным инвестиционным программам Московской области 

	Зона многоквартирной жилой застройки
	Ж1
	ул. Ухтомкая, вблизи д. 13 
	0,2
	реконструируемая
	-

	
	
	ул. Ухтомкая, вблизи д. 17
	0,2
	реконструируемая
	-

	
	
	ул. Ухтомкая, вблизи д. 23
	0,2
	реконструируемая
	-

	
	
	ул. Набережная, д.6
	1,8
	реконструируемая
	Дошкольная образовательная организация (М)

	
	
	ул. Набережная, напротив д.18-22
	3,0
	проектируемая
	Автостоянка (М)

	
	
	между ул. Ухтомская, ул. Ленина, ул. Октябрьская
	19,4
	реконструируемая
	2 реконструируемых дошкольных образовательных организаций (М)

Реконструируемая общеобразовательная организация (М)

Физкультурно-оздоровительный комплекс (М), 

Поликлиника (М)

Досуговый центр (М)

Учреждение дополнительного образования (М)

Автостоянки (М)

	
	
	вблизи ул. Первоймайская, 

ул. Песчаная, ул. Спортивная
	22,1
	реконструируемая
	2 дошкольных образовательных организаций (М)

Общеобразовательная организация (М)

Физкультурно-оздоровительный комплекс (М), 

Поликлиника (М)

Досуговый центр (М)

Учреждение дополнительного образования (М) 

	
	
	Лыткаринское шоссе, Детский городок ЗИЛ
	10,8
	реконструируемая
	Дошкольная образовательная организация (М)

Общеобразовательная организация (М)

Физкультурно-оздоровительный комплекс (М), 

Кабинет врача общей практики (М)

	Зона многоквартирной жилой застройки
	Ж1
	Лыткаринское шоссе, Детский городок ЗИЛ
	14,4
	проектируемая
	Дошкольная образовательная организация (М)

Общеобразовательная организация (М)

	
	
	ул. Колхозная, в районе д. 88-154
	15,4
	реконструируемая
	3 дошкольных образовательных организации (М)

Общеобразовательная организация (М)

Досуговый центр (М)

Общественная библиотека (М)

Учреждение дополнительного образования (М)

	
	
	ул. Колхозная, в районе д. 2-86
	22,4
	реконструируемая
	2 дошкольных образовательных организаций (М)

Кабинет врача общей практики (М)

Автостоянки (М)



	
	
	6-й микрорайон
	2,2
	проектируемая
	-

	
	
	Вдоль р. Москвы, вблизи 

ул. Набережная
	63,8
	проектируемая
	5 дошкольных образовательных организаций (М)

2 общеобразовательных организации (М)

Физкультурно-оздоровительный комплекс (М)

Досуговый центр (М)

Учреждение дополнительного образования (М)

Общественная библиотека (М)

Автостоянки (М)

УЦСОН (М)

	
	
	Вдоль р. Москвы, вблизи 

ул. Колхозная
	155,2
	проектируемая
	13 дошкольных образовательных организаций (М)

7 общеобразовательных организаций (М)

4 поликлиники (М)

2 больницы (Р)

4 учреждения дополнительного образования (М)

2 физкультурно-оздоровительных комплекса (М)

Автостоянки (М)

Общественная библиотека (М)

УЦСОН (М)

	Зона отдыха
	Р5
	6-й микрорайон
	5,0
	проектируемая
	-

	Иная рекреационная зона
	Р6
	Вдоль р. Москвы
	61,0
	проектируемая
	-

	Зона инженерной инфраструктуры
	И
	6-й микрорайон
	1,7
	проектируемая
	Автостоянки (М)



	Производственная зона
	П
	у. Степана Степанова
	6,4
	реконструируемая
	-

	
	
	у. Степана Степанова
	4,2
	реконструируемая
	-

	
	
	Лыткаринское шоссе

Промзона Тураево
	14,3
	реконструируемая
	-

	
	
	Лыткаринское шоссе, Детский городок ЗИЛ, с60
	45,2
	проектируемая
	-

	
	
	Лыткаринское шоссе, Детский городок ЗИЛ, с60
	12,6
	проектируемая
	-

	
	
	Лыткаринское шоссе, Промзона Тураево, вблизи р. Москвы
	87,5
	проектируемая
	-


3. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Мероприятия по размещению объектов федерального значения

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения (с изменениями на 21 сентября 2016 года) в городском округе Лыткарино планируется:

- реконструкция подъездного пути для организации пассажирского движения протяженностью 12,5 км Лыткарино-Люберцы.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, утверждённой Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 г. №247-р на территории городского округа Лыткарино мероприятия не предусмотрены.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 28.12.2012 г. N 2607-р мероприятия на территории городского округа Лыткарино мероприятия не предусмотрены.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 11.11 2013 г. №2084-р мероприятия на территории городского округа Лыткарино мероприятия не предусмотрены.

Мероприятия по размещению объектов регионального значения

Схемой территориального планирования транспортного обслуживания Московской области, утверждённой постановлением Правительства Московской области от 25.03.2016 №230/8 (с изм. От 23.04.2019 № 225/12), предусмотрены следующие мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры регионального значения в городском округе Лыткарино:

- строительство автомобильной дороги «Лыткарино-Томилино-Красково-Железнодорожный» протяженностью 1,7 км, число полос – 4, ширина полосы отвода – 65 м;

- строительство автомобильной дороги «МКАД-Дзержинский-Лыткарино» протяженность 7,2 км, число полос – 4, ширина полосы отвода – 65 м;

- реконструкция автомобильной дороги «Лыткаринское шоссе-Петровское-Лыткаринское шоссе» протяженностью 5,5 км, число полос – 4, ширина полосы отвода – 0 м;

- реконструкция Лыткаринского шоссе протяженностью 2,96 км, чсило полос – 4, ширина полосы отвода – 65 м;

- строительства подъезда к индустриальному парку «Лыткарино» протяженностью 0,2 км, число полос – 2, ширина полосы отвода- 35 м;

 - строительство линии ЛРТ «Люберцы – Лыткарино-Молоково»  протяженностью 4,7 км;

- строительство ТПУ «Лыткарино».

В соответствии со «Схемой территориального планирования Московской области, утверждённой постановлением Правительства Московской области от 11.07.2007 №517/23, на территории городского округа Лыткарино планируются к созданию следующие природные экологические территории:

- КПТ 13-01. 16-01. Томилинский (Хорошо сохранившиеся участки лесов на левом, коренном берегу Москвы-реки).

4. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

4.1. Мероприятия по установлению границ населённых пунктов и изменению структуры землепользования
Согласно статье 2 Закона Московской области от 25 октября 2004 года N 128/2004-ОЗ «О статусе и границе городского округа Лыткарино» в границах городского округа входит 1 населенный пункт – город Лыткарино.

Граница населенного пункта города Лыткарино на момент разработки генерального плана городского округа Лыткарино установлена Генеральным плана городского округа Лыткарино, утвержденным  Решением Совета депутатов города Лыткарино Московской области № 875/85 от 13.05.2010. 

Согласно ст. 83 Земельного кодекса РФ землями населённых пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населённых пунктов. Согласно ст. 23 Градостроительного кодекса РФ установление границы населённого пункта входит в компетенцию генерального плана и осуществляется применительно к населённым пунктам, входящим в состав городского округа.

В соответствии с данными Комитета лесного хозяйства часть утвержденной территории населенного пункта имеет наложения с землями лесного фонда по данным Государственного лесного реестра. 

Технико-экономические показатели Генерального плана, графические материалы, материалы по обоснованию и положение о территориальном планирование разработаны с учетом границ населенных пунктов с учетом территорий, имеющих двойное наложение в соответствии с данными государственного лесного реестра и единого государственного реестр недвижимости и возможных к включению в границы населенного пункта по процедуре, предусмотренной законодательством РФ. Площадь населенного пункта составляет 1729 га. 

Планы проектируемой границы населенного пункта г.  Лыткарино приведены в Приложении «Ведомость координат поворотных точек границы населенных пунктов городского округа Лыткарино».

4.2. Мероприятия по развитию жилищного строительства
Мероприятия по жилищному строительству, разработанные в составе Генерального плана, включает комплексное развитие жилой застройки на территориях городского округа:

1 очередь: застройка многоквартирными жилыми домами разной (переменной) этажности согласно утвержденным проектам планировки территории и градостроительным концепциям – 819,97 тыс. м2. 

Расчетный срок: застройка многоквартирными жилыми домами разной этажности согласно утвержденным проектам планировки территории и градостроительным концепциям – 1 501,70 тыс. м2.

Показатели развития жилищного строительства в течение срока реализации генерального плана приведены в таблице 4.2.1.

При условии освоения в полном объеме площадок под новое строительство объем нового жилищного строительства к расчетному сроку составит 2 321,67 тыс. м2 общей площади.

Таблица 4.2.1. Предложения по развитию жилищного фонда.

	Показатели
	Ед.изм.
	Периоды проектирования

	
	
	Существующее

Положение (2018 г.)
	Первая очередь

 (2023 г.)
	Расчетный

срок 

(2038 г.)

	Площадь территорий жилых зон
	га
	233,5
	478,05
	478,05

	Площадь  многоквартирной застройки
	тыс.кв.м
	1205,05
	2025,02
	3526,72

	Количество проживающих в многоквартирной застройке
	тыс.чел.
	57,794
	83,294
	134,011

	Площадь индивидуальной застройки
	тыс.кв.м
	4,8
	4,8
	4,8

	Количество проживающих в индивидуальной застройке
	тыс.чел.
	0,152
	0,152
	0,152

	Средняя жилищная обеспеченность населения, проживающего в многоквартирной застройке
	кв.м/чел.
	20,9
	24,3
	26,3

	Средняя обеспеченность населения жилым фондом
	кв.м/чел.
	20,9
	24,3
	26,3


В структуре нового жилищного строительства, на расчетный срок реализации генерального плана будет преобладать многоквартирная жилая застройка – ее доля в общем объёме жилищного строительства составит 100%.

На 1 очередь реализации генерального плана полностью обеспечивается переселение граждан, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий.

Расчет размещаемого жилищного фонда произведен в соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирования, утвержденными постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 г. № 713/30.

4.3. Мероприятия по развитию объектов социальной инфраструктуры
4.3.1. Создание условий для обеспечения населения городского округа учреждениями образования

Общеобразовательные учреждения

Внесением изменений в генеральный план к расчетному сроку реализации планируется строительство общеобразовательных учреждений общей мощностью 12506 место, в том числе реконструкция 6 существующих школы.

Перечень планируемых к строительству объектов указан в таблице 4.3.1.1.

Таблица 4.3.1.1.  Перечень планируемых общеобразовательных учреждений. 

	№ на карте
	Местоположение
	Объект
	Ёмкость
	Очередность

	1
	г.о. Лыткарино, квартал 7, д. 7а,  второе здание МОУ гимназия №1 (бюджет)
	СОШ
	250
	1 очередь

	2
	г. Лыткарино, квартал 11, ул. Пионерская, дом 6, реконструкция здания МОУ СОШ №2 путем строительства пристраиваемого корпуса (внебюджет)
	СОШ
	500
	1 очередь

	5
	г.Лыткарино, ул.Комсомольская,д.34, реконструкция здания МОУ СОШ №5 путем строительства пристраиваемого корпуса (бюджет)
	СОШ
	245
	1 очередь

	6
	г. Лыткарино, мкрн. 6, реконструкция здания МОУ СОШ №6 путем строительства пристраиваемого корпуса (внебюджет)
	СОШ
	270
	1 очередь

	8
	г. Лыткарино, ул. Пионерская, дом №12б, реконструкция МСОУ специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №8 (бюджет) новый корпус (внебюджет)
	СОШ
	216
	1 очередь

	10
	г. Лыткарино, кварталы 4, 6, 8, ул. Коммунистическая (внебюджет)
	СОШ
	500
	1 очередь 

	11
	г. Лыткарино, Детский городок «ЗИЛ» (внебюджет)
	СОШ
	250
	1 очередь

	12
	г. Лыткарино, ул.Колхозная (внебюджет)
	СОШ
	625
	1 очередь

	13
	г. Лыткарино, Учебно-тренировочная база "Мячково" (внебюджет)
	СОШ
	40
	1 очередь

	14
	г. Лыткарино, долина Москва-реки (внебюджет)
	СОШ
	860
	1 очередь 

	15
	г. Лыткарино, долина Москва-реки (внебюджет)
	СОШ
	1100
	расчетный срок

	16
	г. Лыткарино, долина Москва-реки (внебюджет)
	СОШ
	1100
	расчетный срок

	17
	г. Лыткарино, долина Москва-реки (внебюджет)
	СОШ
	1100
	расчетный срок

	18
	г. Лыткарино, долина Москва-реки (внебюджет)
	СОШ
	1100
	расчетный срок

	19
	г. Лыткарино, долина Москва-реки (внебюджет)
	СОШ
	1100
	расчетный срок

	20
	г. Лыткарино, долина Москва-реки (внебюджет)
	СОШ
	1100
	расчетный срок

	21
	г. Лыткарино, мкрн. 6 (бюджет)
	СОШ
	1100*
	расчетный срок

	22
	г. Лыткарино, мкрн. 6 (бюджет)
	СОШ
	1100*
	расчетный срок

	Итого по ППТ
	10 356
	

	Итого мероприятия генерального плана
	2 200
	

	Итого
	12 556
	


*Учитывая существующий половозрастной состав, при сохранении его пропорций на расчетный срок, в соответствии с РНГП, минимальная обеспеченность жителей местами в муниципальных  общеобразовательных организациях принимается из расчета 100 процентов от количества детей в возрасте от 6 до 15 лет (1-9 классы) и 50 процентов от количества детей в возрасте от 15 до 17 лет (10-11 классы) при обучении в одну смену. На расчетный срок нормативная обеспеченность населения в общеобразовательных учреждениях составит 15 133 мест и строительство дополнительных общеобразовательных учреждений общей емкостью 2200 мест – не потребуется.

Таблица 4.3.1.2. Мощность общеобразовательных учреждений на первую очередь и расчётный срок реализации Генерального плана.

	Наименование объекта
	Существующее

положение
	1 очередь
	Расчётный срок

	Общеобразовательные учреждения, мест
	5 610
	9366
	18 166


Дошкольные образовательные учреждения

Внесением изменений в генеральный план к расчетному сроку реализации планируется строительство дошкольный образовательных организаций на 6 787 мест, в том числе реконструкция 3 существующих учреждений.

Перечень планируемых к строительству объектов указан в таблице 4.3.1.3.

Таблица 4.3.1.3. Перечень планируемых к строительству объектов детского дошкольного образования. 

	№ на карте
	Местоположение
	Объект
	Ёмкость
	Очередность

	1
	г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 5а, реконструкция МДОУ детский сад №1 «Колобок», вместо существующего детского сада на 120 мест, планируется детский сад на 220 мест
	ДОУ
	220
	1 очередь

	3
	г. Лыткарино, квартал 11, ул. Пионерская, дом 4, реконструкция здания МДОУ детский сад №4 «Малыш», путем строительства пристраиваемого корпуса (внебюджет)
	ДОУ
	100
	1 очередь 

	5
	г. Лыткарино, квартал 11, ул. Пионерская, дом 8,реконструкция здания МДОУ детский сад №6 «Теремок», путем строительства пристраиваемого корпуса (внебюджет)
	ДОУ
	140
	1 очередь 

	18
	г. Лыткарино, мкрн. 6 (внебюджет)
	ДОУ
	80
	1 очередь 

	19
	г. Лыткарино, мкрн. 6 (внебюджет)
	ДОУ
	80
	1 очередь 

	20
	г. Лыткарино, кварталы 4, 6, 8, ул. Комсамольская, д. 6 (внебюджет)
	ДОУ
	110
	1 очередь 

	21
	г. Лыткарино, ул. Набережная (внебюджет)
	ДОУ
	52
	1 очередь

	22
	г.Лыткарино, ул.Колхозная, микрорайон №4а (внебюджет)
	ДОУ
	120
	1 очередь

	23
	г.Лыткарино, ул.Колхозная, микрорайон №4а (внебюджет)
	ДОУ
	200
	1 очередь

	24
	г. Лыткарино, Детский городок «ЗИЛ» (внебюджет)
	ДОУ
	120
	1 очередь

	25
	г. Лыткарино, Учебно-тренировочная база "Мячково" (внебюджет)
	ДОУ
	100
	1 очередь

	26
	г.Лыткарино, ул.Колхозная (внебюджет)
	ДОУ
	70
	1 очередь

	27
	г.Лыткарино, ул.Колхозная (внебюджет)
	ДОУ
	50
	1 очередь

	28
	г.Лыткарино, ул.Колхозная (внебюджет)
	ДОУ
	50
	1 очередь

	29
	г. Лыткарино, долина Москва-реки (внебюджет)
	ДОУ
	205
	1 очередь

	30
	г. Лыткарино, долина Москва-реки (внебюджет)
	ДОУ
	210
	1 очередь

	31
	г. Лыткарино, долина Москва-реки (внебюджет)
	ДОУ
	340
	расчетный срок

	32
	г. Лыткарино, долина Москва-реки (внебюджет)
	ДОУ
	340
	расчетный срок

	33
	г. Лыткарино, долина Москва-реки (внебюджет)
	ДОУ
	300
	расчетный срок

	34
	г. Лыткарино, долина Москва-реки (внебюджет)
	ДОУ
	300
	расчетный срок

	35
	г. Лыткарино, долина Москва-реки (внебюджет)
	ДОУ
	300
	расчетный срок

	36
	г. Лыткарино, долина Москва-реки (внебюджет)
	ДОУ
	300
	расчетный срок

	37
	г. Лыткарино, долина Москва-реки (внебюджет)
	ДОУ
	300
	расчетный срок

	38
	г. Лыткарино, долина Москва-реки (внебюджет)
	ДОУ
	300
	расчетный срок

	39
	г. Лыткарино, долина Москва-реки (внебюджет)
	ДОУ
	300
	расчетный срок

	40
	г. Лыткарино, долина Москва-реки (внебюджет)
	ДОУ
	300
	расчетный срок

	41
	г. Лыткарино, встроено-пристроенный (бюджет)
	ДОУ
	250
	расчетный срок

	42
	г. Лыткарино, встроено-пристроенный (бюджет)
	ДОУ
	250
	расчетный срок

	43
	г. Лыткарино, встроено-пристроенный (бюджет)
	ДОУ
	250
	расчетный срок

	44
	г. Лыткарино, встроено-пристроенный (бюджет)
	ДОУ
	250
	расчетный срок

	45
	г. Лыткарино, встроено-пристроенный (бюджет)
	ДОУ
	250
	расчетный срок

	46
	г. Лыткарино, встроено-пристроенный (бюджет)
	ДОУ
	250
	расчетный срок

	47
	г. Лыткарино, встроено-пристроенный (бюджет)
	ДОУ
	250
	расчетный срок

	48
	г. Лыткарино, встроено-пристроенный (бюджет)
	ДОУ
	250
	расчетный срок

	Итого по ППТ
	4 787
	

	Итого мероприятия генерального плана
	2000
	

	Итого
	6 787
	


Ввиду отсутствия территориальных резервов, размещение дошкольных образовательных учреждений общей мощностью 2 000 мест планируется встроено-пристроенными к существующим жилым домам, что позволит удовлетворить нормативную потребность населения в дошкольных образовательных учреждениях в полном объеме.

Территориальное размещение вводимых объектов дошкольных образовательных учреждений предлагается осуществить в соответствии с утвержденными проектами планировки территории и градостроительными концепциями.

Таблица 4.3.1.4. Мощность общеобразовательных учреждений на первую очередь и расчётный срок реализации Генерального плана.

	Наименование объекта
	Существующее

положение
	1 очередь
	Расчётный срок

	Дошкольные образовательные учреждения, мест
	1994
	3 701
	8 781


Учреждения дополнительного образования детей

Внесением изменений в генеральный план к расчетному сроку реализации планируется строительство объектов дополнительного образования (в том числе отдельно стоящие и встроенно-пристроенные) общей мощностью на 3450 мест.

Таблица 4.3.1.5. Мощность учреждений дополнительного образования на первую очередь и расчётный срок реализации Генерального плана

	Наименование объекта
	Существующее

положение
	1 очередь
	Расчётный срок

	Детские и юношеские спортивные школы, мест
	954
	1 904
	3 104

	Школы по различным видам искусств, мест*
	550
	1 150
	1 850


* Формирование школы искусств или кружков дополнительного образования планируется на базе существующих и планируемых образовательных учреждений и в первых этажах жилых домов на 1300 мест.

4.3.2. Создание условий для обеспечения населения городского округа учреждениями здравоохранения

Больничные стационары

Внесением изменений в генеральный план  к расчетному сроку реализации планируется строительство 2 больничных стационаров общей мощностью 835 койко-мест.

Перечень планируемых к строительству объектов указан в таблице 4.3.2.1.

Таблица 4.3.2. 1. Перечень планируемых больничных стационаров.

	№ на карте
	Местоположение
	Объект
	Ёмкость
	Очередность

	2
	г. Лыткарино, долина Москва-реки (внебюджет)
	Стационар со станцией скорой помощи на 4 автомобиля
	325
	1 очередь

	3
	г. Лыткарино, мкрн. 6 (бюджет)
	Стационар со станцией скорой помощи на 5 автомобиля
	510
	Расчетный срок

	Итого:
	835
	


Таблица 4.3.2.2. Мощность больничных стационаров на первую очередь и расчётный срок реализации 

	Наименование объекта
	Существующее

положение
	1 очередь
	Расчётный срок

	Количество, койко-мест
	256
	581
	1 091


Амбулаторно-поликлинические учреждения

Внесением изменений в генеральный план  к расчетному сроку реализации планируется строительство 9 поликлинических учреждений  общей мощностью 1 636 пос./смену.

Перечень планируемых к строительству объектов указан в таблице 4.3.2.3.

Таблица 4.3.2.3. Перечень планируемых амбулаторно-поликлинических учреждений. 

	№ на карте
	Местоположение
	Объект
	Ёмкость, 

пос. /смену
	Очередность

	7
	г. Лыткарино, мкрн. 6 (внебюджет)
	Кабинет врача общей практики
	66
	1 очередь

	8
	г. Лыткарино, кварталы 4, 6, 8, ул. Спортивная, д. 13 (внебюджет)
	Поликлиника
	110
	1 очередь 

	9
	г. Лыткарино, квартал 11, ул. Ухтимского (внебюджет)
	Поликлиника
	70
	1 очередь

	10
	г. Лыткарино, ул. Колхозная, микрорайон №4а (внебюджет)
	Кабинет врача общей практики 
	20
	1 очередь

	11
	г. Лыткарино, Детский городок «ЗИЛ» (внебюджет)
	Кабинет врача общей практики
	50
	1 очередь

	12
	г. Лыткарино, долина Москва-реки (внебюджет)
	Поликлиника
	115
	1 очередь

	13
	г. Лыткарино, долина Москва-реки (внебюджет)
	Поликлиника
	425
	Расчетный срок

	14
	г. Лыткарино, долина Москва-реки (внебюджет)
	Поликлиника
	420
	Расчетный срок

	15
	г. Лыткарино, мкрн. 6 (бюджет)
	Поликлиника
	360
	Расчетный срок

	Итого по ППТ
	1 276
	

	Итого мероприятия генерального плана
	360
	

	Итого:
	1 636
	


Таблица 4.3.2.4. Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений на первую очередь и расчётный срок реализации 

	Наименование объекта
	Существующее

положение
	1 очередь
	Расчётный срок

	Количество, пос./смену
	750
	1 181
	2 386


Прочие учреждения здравоохранения

В соответствии с расчётом на первую очередь реализации мощность прочих учреждений здравоохранения должна достигнуть: 

− по раздаточным пунктам молочной кухни – 505 кв.м; 

− по аптекам –27 ед.; 

− по станциям скорой помощи – 8 авт. 

В соответствии с расчётом на расчётный срок реализации мощность прочих учреждений здравоохранения должна достигнуть: 

− по раздаточным пунктам молочной кухни – 805 кв.м; 

− по аптекам – 37 ед.; 

− по станциям скорой помощи – 13 авт. 

Планируемые к размещению аптеки и аптечные киоски, раздаточные пункты молочной кухни планируется разместить в планируемых к строительству амбулаторно-поликлинических учреждениях и встроенными в первые этажи проектируемых жилых зданий.

Станции скорой помощи для городских округов должны быть предусмотрены в пределах зоны 15-минутной доступности на специальном транспорте.

Учреждения социального обслуживания 

Внесением изменений в генеральный план планируется строительство 2 универсальных комплексных центров социального обслуживания населения (далее - УКЦСОН) на расчетный срок  реализации Генерального плана.

Перечень планируемых к строительству объектов указан в таблице 4.3.2.5. 

Таблица 4.3.2.5. Перечень планируемых УКЦСОН.

	№ на карте
	Наименование объекта
	Местоположение
	Источник финансирования
	Очередность

	2
	Универсальный комплексный центр социального обслуживания населения
	г. Лыткарино, 

долина Москва-реки
	бюджет
	Расчетный срок

	3
	Универсальный комплексный центр социального обслуживания населения
	г. Лыткарино, 

6-й мкр.
	бюджет
	Расчетный срок


4.3.3. Создание условий для обеспечения населения городского округа объектами физической культуры и спорта

В рамках реализации утвержденных проектов планировки территории планируется:

На 1 очередь реализации генерального плана:

строительство спортивных залов общей площадь 5,75 тыс. кв.м;

строительство плоскостных спортивных сооружений общей площадью 63,987 тыс.кв.м;

строительство плавательных бассейнов общей площадью зеркала воды 180 кв.м.

На расчетный срок реализации генерального плана:

строительство спортивных залов общей площадь 3,8 тыс. кв.м;

строительство плоскостных спортивных сооружений общей площадью 50,937 тыс. кв.м;

строительство плавательных бассейнов общей площадью зеркала воды 360 кв.м.

Таблица 4.3.3.1. Мощность спортивных сооружений на первую очередь и расчётный срок реализации 

	Наименование объекта
	Существующее

положение
	1 очередь
	Расчётный срок

	Площадь спортивных залов, кв.м
	4 785
	10 535
	14 335

	Площадь зеркала воды бассейнов, кв.м
	1 140
	1 320
	1 680

	Площадь плоскостных спортивных сооружений, кв.м
	30 518
	94 505
	145 442


Перечень планируемых к строительству объектов указан в таблице 4.3.3.2.

Таблица 4.3.3.2. Перечень планируемых спортивных залов и бассейнов. 9
	№
	Местоположение
	Объект
	Площадь зала
	Площадь бассейна
	Очередность

	15
	г. Лыткарино, кварталы 4, 6, 8, ул. Комсомольская (внебюджет)
	ФОК
	1 690
	0
	1 очередь

	16
	г. Лыткарино, квартал 11, ул. Ухтомского  (внебюджет)
	ФОК
	1 080
	0
	1 очередь

	17
	г. Лыткарино, Детский городок «ЗИЛ» (внебюджет)
	ФОК
	1 080
	0
	1 очередь

	18
	г. Лыткарино, долина Москва-реки (внебюджет)
	ФОК
	1 900
	180
	1 очередь

	19
	г. Лыткарино, долина Москва-реки (внебюджет)
	ФОК
	1 900
	180
	Расчетный срок

	20
	г. Лыткарино, долина Москва-реки (внебюджет)
	ФОК
	1 900
	180
	Расчетный срок

	Итого по ППТ
	9550
	540
	


4.3.4. Создание условий для обеспечения населения городского округа учреждениями культуры

Внесением изменений в генеральный план к расчетному сроку реализации планируется строительство 5 досуговых центров общей площадью 6000 кв.м. и трех общественных библиотек. В районах планируемой жилой застройки. Данные объекты могут быть отдельно стоящими или встроено-пристроенными в первые нежилые этажи  жилых зданий. 

Таблица 4.3.4.1. Мощность учреждений культуры на первую очередь и расчётный срок реализации 

	Наименование объекта
	Существующее

положение
	1 очередь
	Расчётный срок

	Площадь учреждений клубного типа, кв. м
	2 788
	6 288
	8 788

	Количество библиотек, ед.
	4
	5
	7


4.3.5. Создание условий для обеспечения населения городского округа предприятиями общественного питания, торговли и бытового обслуживания

В соответствии с внесением изменений в генеральный план на первую очередь реализации Генерального плана мощность достигнет: 

- по предприятиям розничной торговли – 128,4 тыс. кв.м; 

- по предприятиям общественного питания – 3,4 тыс. пос. мест; 

- по предприятиям бытового обслуживания – 1 137 р.м. 

В соответствии с внесением изменений в генеральный план на расчетный срок реализации Генерального плана мощность достигнет: 

по предприятиям розничной торговли – 207,9тыс. кв.м; 

- по предприятиям общественного питания – 5,4 пос. мест; 

- по предприятиям бытового обслуживания – 1 853  р.м. 

Проектируемые предприятия планируется разместить в первых этажах планируемых жилых зданий, в проектируемой общественно-деловой застройке, на территориях зон общественных объектов коммерческого назначения.

В течение расчетного срока реализации генерального плана необходимо предусмотреть строительство объектов бытового обслуживания и общественного питания населения в новых жилых районах в соответствии с нормативами проектирования и разработанными проектами планировки выделенных под застройку территорий.

4.3.6. Мероприятия по развитию мест захоронения

Расчёт потребности и планируемый уровень обеспеченности населения городского округа Лыткарино местами захоронения на 1 очередь и расчётный срок реализации Генерального плана выполнен в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Московской области (таблица 4.3.6.1). 

В связи с отсутствием территориальных резервов территорий неразграниченной или муниципальной собственности. Для обеспечения мест захоронения Администрацией городского округа Лыткарино, требуется заключить соглашение с муниципальными образованиями Московской области.  

Для городского округа Лыткарино требуется 23,864 га кладбищ на расчетный срок.

4.3.7. Мероприятия по обеспечению мер пожарной безопасности

Настоящим Генеральным планом планируется удовлетворить уровень обеспеченности населения пожарными автомобилями на расчетный срок за счет увеличения парка пожарной техники на 3 автомобиля.

4.4. Мероприятия по развитию мест приложения труда
Расчет прогнозируемых рабочих мест в городском округе Лыткарино произведен на основании планируемых мероприятий по размещению объектов социальной инфраструктуры, транспортного обслуживания и объектов промышленно-хозяйственного комплекса.

Генеральным планом предполагается сохранение существующей структуры занятости населения по секторам экономики. Развитие мест приложения труда предлагается в секторе торговли, оказания услуг населению и производственной сфере. 

В соответствии с утвержденной и разрабатываемой градостроительной документацией нежилого строительства увеличение рабочих мест планируется на 31,755 тыс. ед. (см. табл. 4.4.1).

Таблица 4.4.1. Места приложения труда в соответствии с разрабатываемой и утвержденной градостроительной документацией.

	№ на карте
	Инвестор-застройщик
	Пло-щадь,

га
	Сфера деятельности
	Сектор экономики
	Пло-

щадь

(нежи-

лые поме-

щения) кв.м
	Кол-во рабо-

чих мест
	Стадия ППТ/Примечание

	1
	ООО «ТКС Риэлти»
	10,7
	Жилая застройка с общественно-деловой инфраструктурой
	Торговля и услуги; прочее; операции с недвижи-

мым имущест-

вом и ЖКХ; бюджетный сектор
	6 089
	200
	Утверждён

№П54/2692 от 23.08.2016

	2
	ООО «Славянское подворье Л»
	21,5
	
	
	8 738
	570
	Утвержден №245-р от 17.04.2007

	3
	ООО ПО «РЕКОНСТ

РУКЦИЯ»
	19,6
	
	
	25 760
	2 026
	Утвержден №П54/2528 от 09.08.2016

	4
	ЗАО «ЮИТ Московский регион»
	21,9
	
	
	20 162
	905
	Утвержден № 02-п от 10.01.2012

	5
	Развитие застроенной территории Детского городка «ЗИЛ»
	8,0
	
	
	9 629
	857
	ДРЗТ

	6
	ГК «ПИК»
	170,6
	
	
	65 490
	26 857
	концепция

	7
	ООО «ТЕКС»
	15,4
	
	
	57 983
	340
	Утвержден №379-п от 02.08.2011

	8
	ООО «Мособлстрой-17»
	2,3
	
	
	3 200
	Нет дан-

ных
	Утвержден №615-п от 14.08.2014

	ИТОГО
	270,0
	
	
	197 051
	31 755
	


Генеральным планом резервируется территория для создания мест приложения труда общей площадью 132,71 га  (см. табл. 4.4.2.)

Таблица 4.4.2. Территория, резервируемая для создания мест приложения труда.

	№ на карте
	Местоположение
	ВРИ
	Сектор экономики
	Площадь функциональной зоны
	Количество рабочих мест

	9
	г. Лыткарино 

50:53:0020202:130

50:53:0020202:131

50:53:0020202:135

50:53:0020202:137

50:53:0020202:138

50:53:0020202:211

50:53:0020202:212

50:53:0020202:213

50:53:0020202:214

50:53:0020202:215

50:53:0020202:216

50:53:0020202:217
	для размещения промышлен-ных объектов
	Промышлен-ность
	45,23
	2 112

	10
	г. Лыткарино 

50:53:0000000:6232

50:53:0000000:6364

50:53:0020106:12

50:53:0020106:139

50:53:0020106:140

50:53:0020106:141

50:53:0020106:143

50:53:0020106:17

50:53:0020106:19

50:53:0020106:20

50:53:0020106:22

50:53:0020106:26

50:53:0020106:28

50:53:0020106:55

50:53:0020106:56

50:53:0020106:57

50:53:0020106:58

50:53:0020106:59

50:53:0020204:155

50:53:0020204:268
	для размещения промышлен-ных объектов
	Промышлен-ность
	87,48
	4 374

	ИТОГО:
	132,71
	6486
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Территория для создания мест приложения труда
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Рис. 4.4.1. Места приложения труда.

Численность работающих в соответствии с предложениями по увеличению числа мест приложения труда в городском округе может достигнуть 53,511 тыс. чел.

Всего на расчетный срок количество созданных рабочих мест в городском округе Лыткарино составит 38 676. Такой резкий рост количества мест приложения труда вытекает из материалов утверждённых проектов планировки по общественно-жилой застройке и производственной сфере. Структура рабочих мест по секторам экономики представлена в таблице 4.4.3.

Таблица 4.4.3. Рабочие места по секторам экономики.

	Сектора экономики
	1-я очередь
	Расчётный срок

	Бюджетный сектор
	3,282
	3,995

	Образование
	1,568
	1,869

	Здравоохранение и предоставление социальных услуг
	0,824
	0,943

	Организация отдыха и развлечений, культуры и спорта
	0,337
	0,432

	Государственное и муниципальное управление
	0,393
	0,446

	Прочие
	0,160
	0,305

	Внебюджетный сектор:
	19,627
	49,516

	Сельское хозяйство и рыболовство
	0,022
	0,022

	Промышленность
	5,839
	11,879

	Транспорт и связь
	0,264
	0,264

	Строительство
	0,298
	0,469

	Операции с недвижимым имуществом и ЖКХ
	0,552
	0,901

	Научные исследования и разработки
	2,402
	2,402

	Торговля и услуги
	5,282
	18,484

	Финансовая деятельность и страхование
	0,019
	0,163

	Прочие
	4,949
	14,932


Основное количество мест приложения труда в непроизводственной сфере, более 29 тысяч рабочих мест, предполагается создать в общественно-деловой сфере – за счет создания коммерческих предприятий, офисы которых планируется размещать в первых нежилых этажах и пристройках к жилым зданиям, а также в отдельно стоящих объектах на территориях новой застройки.

На развивающихся промышленных территориях будет создано мест приложения труда в производственной сфере, около 6,5 тысяч рабочих мест.

4.5. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры
Улично-дорожная сеть местного значения

Автомобильные дороги общего пользования местного значения обеспечивают транспортные связи с автодорогами общего пользования федерального и регионального значения, связи с прилегающими территориями, а также внутрирайонные связи, в том числе подъезды к новым и реконструируемым объектам инфраструктуры городского округа. 

Сеть автомобильных дорог общего пользования местного значения предлагается к развитию в соответствии с предложениями по жилищному и коммунально-бытовому строительству за счет реконструкции существующих автодорог с доведением параметров поперечных профилей до нормативных показателей и создания новых автомобильных направлений.

Внесением изменений в генеральный план предлагается строительство автомобильной дороги вдоль индустриального парка «Лыткарино», протяжённостью 1,41 км. 

Предложения по строительству местной улично-дорожной сети выполнены в соответствии с утверждёнными проектами планировки территорий, расположенных в границах рассматриваемой территории.

Предлагается строительство магистральных улиц общей протяжённостью 1,84 км, улиц местного значения общей протяжённостью 6,93 км.

В результате увеличения протяженности местной УДС до 74,21 км, региональных дорог - до 25,32 км, общая протяженность автомобильных дорог общего пользования составит  99,53 км, плотность сети автодорог составит 5,67 км/ км2.
Сеть общественного пассажирского транспорта

Для дальнейшего развития территории и обеспечения нормативной плотности сети общественного транспорта необходимо сохранение существующей сети маршрутов, создание новых маршрутов и оптимизация парка автобусов, а также периодичности следования под существующий пассажиропоток. Вопросы выбора организации маршрутного движения, выбора подвижного состава, должны конкретизироваться при разработке специализированных проектов (схем) комплексного развития системы пассажирского транспорта.

В настоящее время плотность сети линий общественного транспорта соответствует нормативной. Тем не менее, предлагается организовать на расчетный срок движение автобусов по проектируемой автомобильной дороге регионального значения «МКАД-Дзержинский-Лыткарино».

Увеличение сети составит 7,2 км.

Плотность сети общественного транспорта в городском округе составит 1 ,45 км/кв.км.

Хранение и техническое обслуживание автотранспорта

Значительное увеличение уровня автомобилизации будет сопровождаться увеличением потребности в гаражах и стоянках для легковых автомобилей, а также увеличением нагрузки на автомобильные дороги.

Хранение и временная парковка транспортных средств, ввиду их значительного количества, должна осуществляться на всей территории округа вне зависимости от функционального назначения зон, кроме рекреационных зон, зон размещения образовательных учреждений, а также зон обслуживания инженерных сетей и объектов, в соответствии с принятыми нормативными разрывами.

Размещение личного автотранспорта жителей индивидуальной и блокированной застройки предусматривается непосредственно на приусадебных участках.

При разработке проектов планировки территорий размещения объектов капитального строительства производственного, логистического, агропромышленного, общественно-делового, рекреационного и спортивно-оздоровительного назначения, а также жилой застройки, должно быть предусмотрено размещение автомобильных стоянок для временного хранения легковых автомобилей. 

Расчет необходимого количества парковочных мест для постоянного хранения личного автотранспорта приведен в таблице ниже.

Таблица 4.5.1. необходимое количество машиномест для этапов реализации 

	Этап реализации Генерального плана
	Население, чел. 
	Количество зарегистрированных автомобилей, шт. 
	Требуемое кол-во машиномест,

шт.



	
	всего
	В т.ч. в  много-квартирной жилой застройке
	всего
	В т.ч. в  много-квартирной жилой застройке
	Постоянное

хранение
	Временное

хранение
	Итого

	I очередь
	83446
	83294
	35047
	34983
	31485
	24533
	56018

	Расчетный срок
	134163
	134011
	56348
	56285
	50657
	39444
	90101


Для устранения дефицита в машино-местах рекомендуется размещать паркинги в зонах активного освоения территорий для жилого строительства.

В рамках разработки генерального плана на территории городского округа Лыткарино, на развивающихся территориях,  на расчетный срок предусмотрено строительство многоуровневых парковок для постоянного хранения легковых автомобилей.

Для обеспечения потребностей населения необходимо предусмотреть строительство станций технического обслуживания на 282 постов. Предлагается обустроить СТОА в составе проектируемых гаражей.

4.6. Мероприятия по развитию объектов инженерной инфраструктуры
В целях обеспечения растущих потребностей населения и хозяйствующих субъектов городского округа Лыткарино в топливно-энергетических ресурсах необходимо решить следующие вопросы местного значения:

-обеспечение условий для надёжного и бесперебойного функционирования действующих инженерных сетей;

-формирование условий для дальнейшего развития системы инженерной инфраструктуры;

-внедрение энергоэффективных технологий;

-снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Планируемые для размещения и существующие объекты инженерной инфраструктуры позволят обеспечить потребителей электро-, тепло- газо-, водоснабжением и водоотведением в полном объёме и с высокой степенью надёжности.

Планируемые объекты инженерной инфраструктуры размещаются в установленных генеральным планом функциональных зонах: производственных, инженерной и транспортной инфраструктуры.

Для объектов инженерной инфраструктуры устанавливаются зоны с особыми условиями использования территории: охранные, санитарно-защитные, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и иные зоны.

4.6.1. Мероприятия по развитию систем водоснабжения

Генеральным планом предлагаются мероприятия по совершенствованию централизованного обеспечения водой питьевого качества и в достаточном количестве для потребителей, снижению риска для здоровья, связанного с водным фактором, по модернизации оборудования источников водоснабжения, систем подготовки питьевой воды и её транспортировки.

Таблица 4.6.1.1.
	Наименование объекта,

характеристика
	Кол-во
	Местоположение

	Граница первого пояса зоны водопроводных сооружений должна совпадать с ограждением площадки сооружений и предусматривается на расстоянии от стен резервуаров и артскважин – не менее 30 метров; от стволов водонапорных башен – не менее 15 метров.

	Организация реконструкции

	Водозаборный узел
	2 сооружений
	г.о. Лыткарино

	Водопроводные сети
	20 км
	г.о. Лыткарино

	Организация строительства

	Водопроводные сети
	30 км
	г.о. Лыткарино


4.6.2. Мероприятия по развитию систем водоотведения

Предлагается обеспечение  централизованным водоотведением всех пользователей городского округа. Для обеспечения централизованного водоотведения существующей и планируемой застройки необходимо выполнить ряд мероприятий.

Таблица 4.6.2.1.

	Наименование объекта,

характеристика
	Кол-во
	Местоположение

	В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», действующая редакция, санитарно-защитную зону от канализационных очистных сооружений бытовых стоков закрытого типа до жилой застройки, производительностью до 200 м3/сут, следует принимать 150 метров; производительностью от 200 до 5000 м3/сут, следует принимать 200 метров; производительностью свыше 5000 м3/сут до 50000 м3/сут следует принимать 400 метров.

	Организация реконструкции

	Канализационные насосные станции
	5 сооружений
	г.о. Лыткарино

	Канализационные сети
	6 км
	г.о. Лыткарино

	Организация строительства

	Канализационные сети
	40 км
	г.о. Лыткарино

	Канализационные насосные станции
	3 сооружения
	г.о. Лыткарино


4.6.3. Мероприятия по развитию систем теплоснабжения

	Таблица 4.6.3.1.

	Наименование и характеристика объекта
	Количество
	Местоположение

	Объекты местного значения

	Организация реконструкции

	Перекладка участков теплопроводов с увеличением пропускной способности и заменой теплоизоляции
	17 км
	г.о. Лыткарино

	Увеличение располагаемой мощности котельной №1
	до 150 Гкал/ч.
	г.о. Лыткарино

	Организация строительства

	Газовая блочно-модульная котельная производительностью 25 Гкал/ч
	1 объект
	г.о. Лыткарино

	Прокладка теплопроводов
	1,2 км
	г.о. Лыткарино

	Сооружение центральных тепловых пунктов
	12 объектов
	г.о. Лыткарино

	Внедрение автономной котельной производительностью до 3 Гкал/ч
	5
	г.о. Лыткарино


1. Для теплоисточников тепловой мощностью менее 200 Гкал/ч, работающих на твёрдом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчётов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

2. Для крышных, встроено-пристроенных котельных размер санитарно-защитной зоны не устанавливается (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», действующая редакция).

3. Минимально-допустимое расстояние в свету от теплопроводов до зданий и сооружений – 5 м (СП 42.13330.2011. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).
4. Минимальные расстояния в свету от отдельно стоящих наземных ЦТП до наружных стен жилых зданий и сооружений должны быть не менее 25 м. В особо стесненных условиях допускается уменьшение расстояния до 15 м при условии принятия дополнительных мер по снижению шума до допустимого по санитарным нормам уровня. При этом проведение расчета шумового воздействия обязательно. (СП 124.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»)
4.6.4. Мероприятия по развитию газоснабжения

Таблица 4.6.4.1. 

	Наименование объекта, характеристика
	Количество
	Местоположение

	Объекты местного значения

	Организация строительства

	Блочный газорегуляторный пункт (ГРП) 
	3 сооружений
	г.о. Лыткарино

	Шкафной газорегуляторный пункт (ШРП) 
	1 сооружение
	г.о. Лыткарино

	Прокладка газопроводов высокого давления Р≤0,6-1,2МПа D159-108 мм
	2,0 км
	г.о. Лыткарино

	Организация реконструкции

	Перекладка газопровода Р≤1,2МПа  D530 мм на  D1020 мм
	5,3 км
	г.о. Лыткарино


1. Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения повреждения объектов магистральной газотранспортной системы в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов» вдоль трасс магистральных газопроводов и вокруг ГРС установлены охранные зоны в виде участков земли, ограниченных условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопроводов с каждой стороны и в 100 м от территории ГРС.

2. С целью обеспечения безопасности населённых пунктов, расположенных вблизи магистральных газовых сетей, в соответствии с СП 36.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы», определены минимально-допустимые расстояния от магистральных газопроводов и ГРС до жилой застройки:

- 100 м от оси газопроводов dу ≤ 300 мм;

- 200 м от оси газопроводов 600<dу ≤ 800 мм;

- 150 м от территории ГРС (газопровод-отвод dу ≤ 300 мм).

3. Вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов устанавливается охранная зона в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов (Правила охраны газораспределительных сетей, утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878);

4. Отдельно стоящие газорегуляторные пункты должны располагаться на расстояниях от зданий и сооружений не менее 10 м при Рвх≤0,6 МПа (согласно СП 62.13330.2011 актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»).

5. Минимальные расстояния по горизонтали от подземных газопроводов до зданий и сооружений принимаются в зависимости от категории и диаметра газопровода:

- 2 м (газопровод низкого давления Р < 0,005 МПа

- 4 м (газопровод среднего давления Р ≤ 0,3 МПа);

– 7 м (газопровод высокого давления II категории Р ≤ 0,6 МПа).

(СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», утверждённому постановлением Госстроя России от 26.06.2003 № 112).

4.6.5. Мероприятия по развитию систем электроснабжения

Таблица 4.6.5.1. Ориентировочные объемы основных работ по развитию системы электроснабжения г.о. Лыткарино

	Наименование объекта, характеристика
	Количество
	Местоположение

	Объекты местного значения 

	Реконструкция распределительных сетей напряжением 10/0,4 кВ

	5. Реконструкция распределительной трансформаторной  подстанции
	1 сооружение
	г.о. Лыткарино

	6. Перекладка воздушно-кабельных линий напряжением 6 кВ
	5 км
	г.о. Лыткарино

	Строительство распределительных сетей напряжением 10/0,4 кВ

	7. Распределительная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ
	9 сооружений
	г.о. Лыткарино

	8. Трансформаторная подстанция  10/0,4 кВ
	30 сооружений
	г.о. Лыткарино

	9. Кабельная линия КЛ 10 кВ
	25 км
	г.о. Лыткарино


1. Для электроподстанций напряжением 35 кВ и выше размер санитарно-защитной зоны устанавливается на основании расчётов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», действующая редакция).

2. Вдоль воздушных линий электропередачи (ВЛЭП) устанавливаются охранные зоны в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклонённом положении на расстоянии:

- 10 кВ – 10 метров;

- 35 кВ – 15 метров;

- 110 кВ – 20 метров

4. При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 10-20 кВ расстояние от них до окон жилых домов и общественных зданий принимается не менее 10 м, а до лечебно-профилактических учреждений – не менее 15 м (СП 42.13330.2011. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).

5. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи устанавливаются охранные зоны в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных ЛЭП), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны ЛЭП от крайних кабелей на расстоянии 1 м (Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160).

4.6.6. Мероприятия по развитию средств связи и коммуникаций

	Таблица 4.6.7.1.

	Наименование объекта, характеристика
	Количество
	Местоположение

	Объекты местного значения

	Организация строительства
	
	

	1. Цифровая АТС 
	1 объект
	г.о. Лыткарино

	2. Волоконно-оптическая кабельная линия связи (ВОЛС)
	1,5 км
	г.о. Лыткарино


1. Для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации устанавливается охранная зона в виде участка земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2,0 м с каждой стороны. (Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 9.06.1995 № 578).

4.6.7. Мероприятия по развитию систем дождевой канализации

Генеральным планом предлагаются мероприятия направленные на обеспечение централизованным водоотведением поверхностного стока.

Таблица 4.6.6.1.

	Наименование объекта,

характеристика
	Кол-во
	Местоположение

	Объекты местного значения

	В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», действующая редакция, размер санитарно-защитной зоны от очистных сооружений поверхностного стока закрытого типа до жилой территории следует принимать 50 метров.

	Организациястроительства

	Сети поверхностного стока
	5 км
	г.о. Лыткарино

	ЛОС
	1 сооружение
	г.о. Лыткарино

	Организация реконструкции

	Сети поверхностного стока
	10 км
	г.о. Лыткарино


Примечание. Протяженность сетей дождевой канализации уточняется и детально прорабатывается на последующих стадиях проектирования.

4.7. Мероприятия по благоустройству рекреационных территорий
Площадь озелененных территорий общего пользования (в том числе парков, скверов, бульваров) в городском округе Лыткарино составляет 48 га, значительная их часть не благоустроена.

В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Московской области нормативный показатель обеспеченности населения озелененными территориями общего пользования зависит от размера и вида населенного пункта и типа устойчивой системы расселения. Город Лыткарино входит в Люберецко-Балашихинскую рекреационно-городскую устойчивую систему расселения, норматив озеленения общего использования 14,64 м2 на человека. В соответствии с нормативным значением показателя для городского округа Лыткарино на расчетный срок требуемая площадь озелененных территорий общего пользования составляет - 196,4 га. Генеральным планом увеличение площади озелененных территорий общего пользования не предусмотрено. В целях удовлетворения нормативного показателя,  Генеральным планом предлагается аренда 148,4 га лесных массивов, прилегающих к границам города Лыткарино, на территории городского округа Лыткарино.

Генеральный план предусматривает необходимость организации и благоустройства озеленённых территорий общего пользования с организацией площадок кратковременного и долговременного отдыха, игровых площадок для детей разного возраста, летних кафе, площадок для пикников, площадок для наблюдения за природой, прогулочной дорожно-тропиночной сетью, велодорожками, оборудованием биотуалетами и контейнерами для сбора мусора.

4.8 Мероприятия по охране окружающее  среды
Основными природными и антропогенными факторами, определяющими экологические условия на территории округа и влияющими на динамику состояния окружающей среды, а так же налагающими планировочные ограничения на развитие территории, являются 

пространственная структура и состав особо охраняемых природных территорий; 

границы водоохранных и санитарных зон; 

локализация и структура зон шумового дискомфорта автомобильного, железнодорожного и авиационного транспорта; 

границы регламентных и индивидуальных санитарно-защитных зон промышленных, сельскохозяйственных и коммунальных предприятий, 

инженерно-геологические и гидрогеологические условия территории. 

1. Геологическое строение и гидрогеологическая обстановка на территории городского округа.

При новом строительстве основные мероприятия по защите геологической среды должны обеспечить:

защиту зданий и сооружений от подтопления при заглублении фундаментов ниже уровня залегания грунтовых вод;

исключение дополнительного обводнения территории;

защиту грунтовых и подземных вод от загрязнения;

устойчивость строительных котлованов, а также состояние прилегающих зданий и сооружений при строительстве в условиях плотной сформировавшейся застройки.

защиту возводимых сооружений от вибрационного воздействия (вблизи железных дорог);

устойчивость сооружений, возводимых на слабонесущих грунтах оснований;

охрану водных объектов и грунтовых вод от загрязнения, засорения и истощения в соответствии с водным законодательством в границах водоохранных и санитарно-защитных зон;

защиту подземных вод эксплуатационного горизонта от загрязнения, строительство вблизи водозаборных сооружений должно быть обеспечено соблюдением ограничений и спецмероприятий в пределах ЗСО водозаборов подземных вод;

рассматривать ведение мониторинга за состоянием геологической среды.

2.  Почвы. С целью предотвращения деградации почвенного покрова предлагаются мероприятия:

контроль за соблюдением норм озеленения территорий, увеличение площади озеленения за счет ликвидации неиспользуемых запечатанных территорий;

сбор и очистка поверхностного стока с твердых покрытий, озеленение территорий, не имеющих твердого покрытия;

организация системы обращения с отходами, исключающая захламление и загрязнение почв и грунтов;

организация дорожно-тропиночной сети с песчаным, гравийным и щебеночным покрытием в пределах рекреационных территорий.

3.  Атмосферный воздух. В целях обеспечения благоприятной экологической обстановки по состоянию атмосферного воздуха рекомендуются следующие мероприятия:

внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, установка и совершенствование существующих установок газоочистных и пылеулавливающих установок исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;

организация системы мониторинга за состоянием атмосферного воздуха, установка стационарных или передвижных постов наблюдения на перекрестках с наиболее интенсивным транспортным движением, а также в районах промышленных предприятий;

установка шумо-газо-защитных экранов вдоль автодорог, где жилая застройка располагается вблизи проезжей части;

создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог, состоящих из достаточно газоустойчивых растений, озеленение улиц и санитарно-защитных зон.

4. Оценка акустического воздействия.Для снижения акустического воздействия от новых и реконструируемых транспортных магистралей на прилегающие жилые территории необходимо при проектировании предусматривать шумозащитные мероприятия, реализация которых позволит обеспечить выполнение нормативных требований к акустическому состоянию в существующей и проектируемой застройке.

5. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы. Водоохранные мероприятия включают в себя комплекс мероприятий по улучшению санитарного состояния водоохранных зон и прибрежных защитных полос, предотвращению загрязнения водных объектов:

оборудование проектируемой застройки централизованными системами водоотведения, системами бытовой канализации и ливневыми системами водоотведения; 

реконструкции и модернизация существующих очистных сооружений;

развитие систем сбора и отвода поверхностного стока, полный охват застроенных территорий системой ливневой канализации с последующим отводом стоков на очистные сооружения, обеспечивающие степень очистки до норм сброса в водные объекты рыбохозяйственного назначения;

строительство локальных очистных сооружений поверхностного стока со степенью очистки, отвечающей нормативным показателям рыбохозяйственного водопользования;

строительство локальных очистных сооружений на территории производственных объектов, автотранспортных предприятий и т.п. перед сбросом в водосточные сети и водные объекты;

реконструкция существующих и прокладка новых веток системы ливневой канализации;

обеспечение централизованным водоотведением всех пользователей;

очистка, благоустройство и озеленение прибрежных территорий водоемов;

экологическая реабилитация нарушенных участков (ликвидация несанкционированных свалок, выпусков неочищенных сточных вод);

сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

соблюдение режима водоохранных, прибрежных защитных и береговых полос водных объектов;

рекреационно-природоохранный приоритет использования водоохранных зон.

6. Подземные воды. 

Для предотвращения загрязнения подземных вод рекомендуется реализация следующих мероприятий. 

− организация зон санитарной охраны (ЗСО) водозаборных узлов и соблюдение их режима. Зоны санитарной охраны организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности. Организации ЗСО предшествует разработка проекта ЗСО. Для утверждения в установленном порядке проекта ЗСО с планом мероприятий необходимо получить заключение центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора и иных заинтересованных организаций; 

− утверждение запасов подземных вод в установленном порядке на водозаборах и строгое соблюдение допустимого понижения уровня подземных вод. Эти мероприятия направлены на обеспечение естественного восстановления запасов водоносного горизонта и предотвращение его истощения; 

− организация поверхностного стока, строительство очистных сооружений на водовыпусках; 

− оборудование очагов загрязнения (вблизи АЗС, СТО и др.) локальными очистными сооружениями; 

− замена изношенных и прокладка новых сетей хозяйственно-бытовой канализации; 

− расчистка замусоренных территорий. 

8. Санитарно-защитные зоны (СЗЗ). Нормативные СЗЗ предприятий и объектов на территории городского округа Лыткарино составляют 50-1000 м.

В граница СЗЗ единичных предприятий располагается жилая застройка, следовательно для таких объектов следует разрабатывать в установленном порядке проект обоснования (сокращения) санитарно-защитных зон со стороны жилой застройки. Размеры СЗЗ могут быть уменьшены (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п 4.5) при объективном доказательстве достижения уровня негативных воздействий ниже гигиенических нормативов на границе нормативной СЗЗ. 

На проектируемых производственных площадях необходимо предусматривать такие виды деятельности промышленных предприятий, размеры санитарно-защитных зон от которых (в зависимости от характера производства) не затрагивают сложившуюся или проектируемую жилую застройку, либо разрабатывать в установленном порядке проект сокращения санитарно-защитных зон.

9. Обращение с отходами. При перспективном приросте населения на период 1 очереди (2023 г.) и расчетный период 2038 г. до общего числа жителей 83 446 и 134 163 человек соответственно, объёмы накопления ТКО в год составят 130,2 и 209,3 тыс. м3, что соответствует 22,9 и 36,8 тыс. тонн в год.

В соответствии с Перечнем объектов, включенных в Территориальную схему обращения с отходами (таблица 7. Постановления Правительства Московской области № 162/9 от 19.03.2018) будет модернизирован и способен принимать ТКО полигон ТКО «Воловичи» с 2019 г. Будут открыты новые полигоны для приемки ТКО: полигон ТКО «Кашира» с 2019 г., полигон ТКО «Серебрянные пруды» с 2019 г.

Организация схемы обращения с отходами должна включать в себя следующие первоочередные мероприятия:

расчистка замусоренных территорий;

ликвидация стихийных свалок.

раздельный сбор отходов по видам и классам опасности; 

оборудование площадок с твердым покрытием для сбора и временного хранения отходов за пределами водоохранных зон и зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, включая садоводческие товарищества, предназначенные для сезонного проживания;

размещение на оборудованных площадках металлических контейнеров емкостью 0,8–1,1 м3 для временного хранения отходов, а также контейнеров для крупногабаритных отходов и урн в общественных зонах;

селективный сбор и хранение отходов на территории производственных предприятий для последующей сдачи на переработку или утилизацию, организациям, имеющим лицензию на работу с отходами определенных классов опасности.

систематическое проведение санитарной очистки территорий вблизи садовых товариществ, коллективных садов и участков индивидуальной застройки;

систематический вывоз твердых бытовых отходов и производственных отходов 4-5 классов опасности на мусоросортировочные станции, затем на вторичную переработку и полигоны ТБО;

сбор отходов 1-3 классов опасности и передача на переработку и захоронение организациям, имеющим лицензию на осуществление данного вида деятельности;

передача на утилизацию люминесцентных ртутных ламп (1 класс опасности) специализированным предприятиям;

организация системы безопасного обращения с производственными отходами на всех предприятиях с передачей на промышленное обезвреживание и с максимальной передачей отходов на вторичную переработку.

4.9. Мероприятия по организации особо охраняемых природных территорий
В границах городского округа Лыткарино мероприятия по созданию особо охраняемых природных территорий местного значения внесением изменений в генеральный план не предусмотрены. 

5. Технико–экономические показатели. Проектные предложения
	Показатели
	Единица измерения
	Существующее положение
01.01.2018г.
	Запланировано
	Итого

	
	
	
	1 очередь
2023 г.
	Расчетный срок
2038 г.
	

	Население
	
	
	
	
	

	Численность постоянного населения
	тыс. чел.
	57,946
	25,500
	50,717
	134,163

	Трудовые ресурсы
	тыс. чел.
	29,656
	12,750
	25,359
	62,425

	Количество рабочих мест
	тыс. чел.
	14,835
	8,074
	30,602
	52,736

	Жилищный фонд

	Жилищный фонд – всего,
	тыс. м2
	1209,85
	819,97
	1501,70
	3531,52

	Многоквартирная жилая застройка
	тыс. м2
	1205,05
	819,97
	1501,7
	3526,72

	Индивидуальная и блокированная жилая застройка
	тыс. м2
	4,80
	0
	0
	4,80

	Новое жилищное строительство – в том числе:

	Многоквартирная жилая застройка в т.ч.
	тыс. м2
	-
	819,97
	1384,29
	2321,67

	по ВРИ
	тыс. м2
	-
	0
	0
	0

	по ППТ
	тыс. м2
	-
	584,08
	0,00
	584,08

	концепции
	тыс. м2
	-
	235,89
	1501,70
	1737,59

	иные предложения (администрация, Минимущества МО)
	тыс. м2
	-
	0
	0,00
	0,00

	Объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания

	*Дошкольныеобразовательныеучреждения
	мест
	1 994
	1 707
	5 080
	8 781

	*Дошкольные образовательные учреждения
	единиц
	17
	11
	18
	46

	*Общеобразовательные школы
	мест
	5 610
	3 756
	8 800
	18 166

	*Общеобразовательные школы
	единиц
	9
	4
	9
	22

	*Детско-юношеские спортивные школы
	мест
	954
	950
	1 200
	3 104

	*Детско-юношеские спортивные школы
	единиц
	
	2
	3
	

	
	
	
	
	
	

	*Детские школы искусств (дополнительное образование детей)
	мест
	550
	600
	700
	1 850

	*Детские школы искусств (дополнительное образование детей)
	единиц
	
	1
	2
	

	**Больничные стационары
	койко-мест
	256
	325
	510
	1091

	**Больничные стационары
	единиц
	1
	1
	1
	3

	**Амбулаторно-поликлинические учреждения
	пос./смену
	750
	401
	1 065
	2 216

	**Амбулаторно-поликлинические учреждения
	единиц
	6
	6
	3
	15

	**Универсальный комплексный центр социального обслуживания населения (УКЦСОН)
	единиц
	1
	0
	2
	3

	**Станции скорой помощи
	автомобиль
	4
	4
	5
	13

	**Станции скорой помощи
	единиц
	1
	1
	1
	3

	**Универсальный культурно-досуговый центр
	единиц
	4
	3
	2
	9

	**помещения для культурно-массовой работы с населением, досуга, любительской деятельности и библиотеки
	кв. м
	2 788
	3 500
	2 500
	8 788

	**зрительные залы
	мест
	-
	-
	-
	-

	Плоскостные спортивные сооружения
	тыс. м2
	30 518
	63 987
	50 937
	145 442

	Спортивные залы
	тыс. м2
	4 785
	5 750
	3 800
	14 335

	Плавательные бассейны
	кв. м  зеркала воды
	1140
	180
	360
	1 680

	Предприятия торговли
	тыс. м2
	41 114
	87 265
	79 570
	207 949

	Предприятия общественного питания
	Посад.мест
	2 024
	1 400
	2 200
	5 424

	Предприятия бытового обслуживания
	рабочее место
	781
	556
	516
	1 853

	Бани
	помывочное
	30
	357
	237
	624

	
	место
	
	
	
	

	**Пожарные депо
	единица
	4
	0
	0
	4

	**Пожарные депо
	автомобиль
	11
	1
	2
	14

	Кладбища
	единиц
	5
	0
	0
	3

	в том числе открытые кладбища
	единиц
	1
	0
	0
	1

	Кладбища, площадь
	га
	15,496
	0
	0
	15,496

	В том числе резерв
	га
	1,1749
	0
	0
	

	**Участковые пункты полиции
	
	3
	0
	2
	5

	количество участковых
	чел.
	н/д
	26
	16
	42

	площадь помещений
	кв. м
	н/д
	517
	316
	832

	**Многофункциональный центр  (МФЦ)
	кв. м
	н/д
	1550
	947
	2497

	Транспортная инфраструктура

	Автомобильные дороги
	
	
	
	
	

	Протяжённость дорог общего пользования местного значения,
	км
	0
	1,41
	0
	1,41

	Улично-дорожная сеть
	
	
	
	
	

	Протяжённость магистральных улиц,
	км
	7,61
	1,84
	0
	9,45

	местного значения
	
	
	
	
	

	Улиц местного значения (улиц в жилой застройке)
	км
	56,42
	6,93
	0
	63,35

	Протяжённость велосипедных дорожек
	км
	0
	5,16
	0
	5,16

	Инженерная инфраструктура

	Водоснабжение
	
	
	
	
	

	водопотребление,
	тыс. куб. м/сутки
	16,5
	7,3
	15,0
	38,8

	Водоотведение
	
	
	
	
	

	объем водоотведения на очистные сооружения бытовых стоков
	тыс. куб. м/сутки
	16,5
	7,3
	15,0
	38,8

	Теплоснабжение
	
	
	
	
	

	Расход тепла, всего
	Гкал/час
	357,7
	113,5
	201,0
	672,2

	- в том числе от централизованных источников
	Гкал/час
	357,7
	113,5
	201,0
	672,2

	Газоснабжение
	
	
	
	
	

	потребление газа
	тыс. куб. м/год
	127,65
	41,30
	73,71
	242,66

	Электроснабжение
	
	
	
	
	

	Расчётный прирост нагрузки на шинах 6 (10) кВ ЦП
	МВт
	64,597
	57,126
	75,776
	197,499

	Утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов

	Объем твёрдых коммунальных отходов от жилого фонда и организаций
	тыс. куб. м/год
	90,4
	39,8
	79,1
	209,3

	*Наличие полигонов ТКО
	единиц
	0
	0
	0
	0

	Озелененные территории общего пользования
	га
	48,00
	148,40
	0
	196,40

	Земли СХ назначения
	га
	0
	0
	0
	0

	Мелиорированные
	га
	0
	0
	0
	0

	Особо ценные
	га
	0
	0
	0
	0

	Перевод земель СХ назначения в земли других категорий,
	
	0
	0
	0
	0

	из них:
	
	
	
	
	

	в земли населенных пунктов
	га
	0
	0
	0
	0

	в земли промышленности
	га
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	

	Иное
	га
	0
	0
	0
	0


ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
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ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЫТКАРИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ
Ведомость координат поворотных точек 
границы населённых пунктов городского округа Лыткарино

Москва, 2019
ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦЫ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЫТКАРИНО

Город Лыткарино
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	№ точки
	X-координаты
	Y-координаты

	1
	450880.89
	2213076.77

	2
	451044.9
	2213148.7

	3
	451082.06
	2213155.4

	4
	451226.74
	2213118.36

	5
	451335.45
	2213180.3

	6
	451466.46
	2213266.83

	7
	451469.11
	2213270.15

	8
	451548.54
	2213369.69

	9
	451549.32
	2213370.67

	10
	451600.5
	2213380.16

	11
	451573.29
	2213418.76

	12
	451606.54
	2213500.53

	13
	451619.52
	2213599.37

	14
	451592.88
	2213665.33

	15
	451491.32
	2213706.6

	16
	451544.06
	2213864.84

	17
	451583.38
	2213835.92

	18
	451635.01
	2213917.65

	19
	451558.29
	2213945.05

	20
	451523.43
	2213970.12

	21
	451498.98
	2214041.67

	22
	451482.42
	2214058.5

	23
	451445.46
	2214052.94

	24
	451434.15
	2214041.36

	25
	451453.04
	2214019.09

	26
	451461.7
	2213984.67

	27
	451449.55
	2213938.28

	28
	451430.62
	2213910.13

	29
	451346.39
	2213860.8

	30
	451289.91
	2213848.26

	31
	451409.57
	2213738.43

	32
	451406.27
	2213689.46

	33
	451361.36
	2213658.67

	34
	451225.52
	2213662.27

	35
	451142.09
	2213717.56

	36
	451096.13
	2213656.48

	37
	451049.14
	2213633.19

	38
	450936.66
	2213539.83

	39
	450830.51
	2213440.43

	40
	450870.34
	2213412.24

	41
	450887.98
	2213375.6

	42
	450847.55
	2213301.0

	43
	450804.57
	2213257.12

	44
	450757.3
	2213200.58

	45
	450749.25
	2213149.92

	
	
	

	46
	448146.91
	2217069.59

	47
	448146.82
	2217069.58

	48
	448114.63
	2217066.78

	49
	448157.45
	2217198.33

	50
	448165.52
	2217198.01

	51
	448167.1
	2217207.49

	52
	448160.3
	2217208.15

	53
	448151.33
	2217209.66

	54
	448152.47
	2217214.83

	55
	448155.82
	2217228.9

	56
	448156.79
	2217232.15

	57
	448157.71
	2217231.53

	58
	448162.72
	2217256.08

	59
	448169.08
	2217282.01

	60
	448179.11
	2217324.1

	61
	448182.95
	2217373.91

	62
	448185.73
	2217398.79

	63
	448190.17
	2217421.02

	64
	448182.17
	2217430.8

	65
	448169.72
	2217436.58

	66
	448153.27
	2217440.8

	67
	447899.79
	2217491.55

	68
	447712.7
	2217611.57

	69
	448014.5
	2217870.25

	70
	447950.69
	2217951.33

	71
	447798.82
	2217929.23

	72
	447748.39
	2217962.56

	73
	447724.45
	2217965.47

	74
	447704.41
	2217944.78

	75
	447601.54
	2217979.35

	76
	447593.13
	2217982.44

	77
	447530.85
	2217928.99

	78
	447494.68
	2217908.19

	79
	447399.58
	2217855.82

	80
	447374.29
	2217867.2

	81
	447349.35
	2217792.45

	82
	447344.01
	2217758.04

	83
	447342.82
	2217659.58

	84
	447289.63
	2217488.8

	85
	447280.09
	2217475.05

	86
	447224.11
	2217392.58

	87
	447175.51
	2217278.11

	88
	447139.19
	2217276.45

	89
	447077.93
	2217259.37

	90
	447013.87
	2217220.28

	91
	446967.55
	2217219.29

	92
	446959.17
	2217221.48

	93
	446970.17
	2217244.06

	94
	446899.67
	2217310.21

	95
	446895.1
	2217319.24

	96
	446886.52
	2217322.27

	97
	446864.49
	2217342.8

	98
	446820.46
	2217383.83

	99
	446787.3
	2217396.91

	100
	446721.21
	2217422.25

	101
	446629.08
	2217460.13

	102
	446227.26
	2217627.32

	103
	446204.52
	2217638.58

	104
	446159.02
	2217509.64

	105
	446151.67
	2217510.04

	106
	446114.42
	2217450.89

	107
	446085.04
	2217424.21

	108
	446060.47
	2217470.96

	109
	446022.04
	2217503.45

	110
	445968.17
	2217546.97

	111
	445962.75
	2217570.46

	112
	445887.82
	2217648.41

	113
	445837.42
	2217601.29

	114
	445740.35
	2217518.72

	115
	445689.13
	2217469.72

	116
	445826.26
	2217145.71

	117
	446171.99
	2216397.91

	118
	446280.9
	2215968.36

	119
	446337.34
	2215776.23

	120
	446495.58
	2215491.54

	121
	446678.66
	2214975.22

	122
	446917.04
	2214256.87

	123
	447345.41
	2214017.72

	124
	447835.43
	2213664.23

	125
	448014.57
	2213388.5

	126
	448092.17
	2212987.28

	127
	448178.49
	2212643.27

	128
	448654.37
	2212115.49

	129
	449624.4
	2211653.19

	130
	450019.41
	2211376.57

	131
	450223.75
	2211292.42

	132
	450497.71
	2211406.79

	133
	450835.14
	2211606.24

	134
	450973.38
	2211565.79

	135
	451060.28
	2211481.79

	136
	451157.84
	2211502.17

	137
	451422.18
	2211502.12

	138
	451587.75
	2211535.05

	139
	451591.43
	2211745.58

	140
	451613.98
	2211755.9

	141
	451626.91
	2211810.79

	142
	451621.14
	2211828.62

	143
	451621.04
	2211831.98

	144
	451621.02
	2211831.99

	145
	451619.94
	2211832.9

	146
	451547.05
	2211782.19

	147
	451539.59
	2211788.81

	148
	451506.51
	2211818.15

	149
	451482.49
	2211830.45

	150
	451456.21
	2211843.91

	151
	451403.66
	2211900.32

	152
	451400.21
	2211922.02

	153
	451399.21
	2211928.34

	154
	451378.22
	2212060.5

	155
	451377.6
	2212064.4

	156
	451369.1
	2212117.92

	157
	451364.41
	2212147.5

	158
	451363.39
	2212167.0

	159
	451362.66
	2212181.19

	160
	451362.3
	2212187.99

	161
	451361.74
	2212198.83

	162
	451375.06
	2212233.52

	163
	451413.86
	2212334.56

	164
	451419.03
	2212425.28

	165
	451422.85
	2212492.4

	166
	451419.27
	2212501.04

	167
	451357.72
	2212649.33

	168
	451340.15
	2212691.65

	169
	451334.73
	2212685.5

	170
	451324.13
	2212693.84

	171
	451258.8
	2212717.05

	172
	451262.93
	2212727.84

	173
	451259.7
	2212738.55

	174
	451263.85
	2212745.72

	175
	451293.08
	2212747.01

	176
	451292.58
	2212747.13

	177
	451272.29
	2212751.98

	178
	451258.96
	2212755.16

	179
	451234.04
	2212761.12

	180
	451225.24
	2212763.23

	181
	451217.12
	2212765.17

	182
	451217.01
	2212765.19

	183
	451196.56
	2212772.63

	184
	451152.08
	2212788.82

	185
	451086.21
	2212805.68

	186
	451078.36
	2212807.69

	187
	451058.31
	2212812.82

	188
	451060.77
	2212858.25

	189
	451055.67
	2212926.14

	190
	451088.54
	2213093.54

	191
	451081.55
	2213117.75

	192
	451053.64
	2213104.16

	193
	450898.11
	2213028.62

	194
	450798.68
	2213072.08

	195
	450790.22
	2212988.61

	196
	450876.33
	2212909.27

	197
	450870.7
	2212881.24

	198
	450868.3
	2212881.41

	199
	450869.67
	2212876.02

	200
	450845.71
	2212756.41

	201
	450749.65
	2212730.5

	202
	450734.2
	2212725.17

	203
	450592.42
	2212676.24

	204
	450521.91
	2212770.41

	205
	450497.08
	2212826.34

	206
	450464.05
	2212861.3

	207
	450379.38
	2213029.71

	208
	450351.86
	2213232.07

	209
	450331.02
	2213385.4

	210
	450298.61
	2213623.73

	211
	450262.21
	2213891.44

	212
	450317.02
	2213972.07

	213
	450404.11
	2214045.51

	214
	450546.14
	2214165.25

	215
	450647.36
	2214250.59

	216
	450647.39
	2214250.59

	217
	450647.5
	2214250.68

	218
	450672.92
	2214247.65

	219
	451539.28
	2214144.38

	220
	451572.13
	2214140.46

	221
	451622.96
	2214134.39

	222
	451897.93
	2214101.53

	223
	451898.08
	2214101.46

	224
	451888.22
	2214113.9

	225
	451472.79
	2214160.88

	226
	451189.39
	2214192.92

	227
	451189.73
	2214197.12

	228
	450865.01
	2214235.33

	229
	450646.5
	2214261.04

	230
	450553.31
	2214272.0

	231
	450593.55
	2214287.59

	232
	450606.78
	2214290.67

	233
	450621.88
	2214290.37

	234
	451191.92
	2214223.91

	235
	451192.9
	2214235.93

	236
	451026.66
	2214254.59

	237
	450875.21
	2214273.05

	238
	450775.78
	2214285.09

	239
	450652.09
	2214297.87

	240
	450611.8
	2214301.81

	241
	450587.27
	2214301.5

	242
	450578.33
	2214300.29

	243
	450556.53
	2214296.35

	244
	450541.08
	2214292.42

	245
	450506.78
	2214282.65

	246
	450491.94
	2214277.42

	247
	450330.19
	2214297.73

	248
	450179.54
	2214317.43

	249
	450108.59
	2214360.46

	250
	450088.88
	2214378.53

	251
	450067.47
	2214407.3

	252
	450049.72
	2214441.9

	253
	450032.4
	2214510.68

	254
	450026.19
	2214535.4

	255
	450018.64
	2214568.44

	256
	450011.09
	2214601.47

	257
	450001.18
	2214632.83

	258
	449991.27
	2214664.2

	259
	449969.12
	2214690.82

	260
	449946.97
	2214717.43

	261
	449911.6
	2214747.48

	262
	449876.23
	2214777.52

	263
	449752.79
	2214887.89

	264
	449629.34
	2214998.25

	265
	449589.63
	2214990.89

	266
	449289.66
	2214981.16

	267
	449153.89
	2214984.36

	268
	449068.07
	2214983.03

	269
	448982.25
	2214981.69

	270
	448892.09
	2214978.52

	271
	448659.23
	2214972.98

	272
	448500.32
	2214965.13

	273
	448500.32
	2214965.06

	274
	448500.31
	2214965.12

	275
	448372.71
	2214958.23

	276
	448371.13
	2214958.14

	277
	448358.99
	2215224.09

	278
	448365.26
	2215272.67

	279
	448363.31
	2215294.35

	280
	448360.33
	2215314.56

	281
	448358.06
	2215326.83

	282
	448351.98
	2215350.0

	283
	448345.69
	2215368.22

	284
	448337.7
	2215385.22

	285
	448328.05
	2215401.95

	286
	448303.47
	2215423.82

	287
	448264.05
	2215467.18

	288
	448195.73
	2215509.23

	289
	447953.66
	2215636.97

	290
	447976.96
	2215663.65

	291
	447919.2
	2215770.55

	292
	447861.43
	2215877.44

	293
	447880.24
	2215923.49

	294
	447899.04
	2215969.54

	295
	447984.26
	2215974.08

	296
	448093.07
	2215980.78

	297
	448122.97
	2215981.38

	298
	448139.26
	2216057.17

	299
	448168.77
	2216177.45

	300
	448174.07
	2216223.83

	301
	448187.55
	2216295.89

	302
	448251.4
	2216336.71

	303
	448315.26
	2216377.53

	304
	448311.23
	2216425.85

	305
	448221.72
	2216415.75

	306
	448117.14
	2216500.0

	307
	448012.56
	2216584.24

	308
	447981.52
	2216613.61

	309
	448018.29
	2216644.25

	310
	448018.72
	2216652.8

	311
	448024.01
	2216662.2

	312
	448025.67
	2216665.15

	313
	448029.54
	2216672.02

	314
	448016.81
	2216663.1

	315
	448004.83
	2216636.46

	316
	447868.06
	2216653.78

	317
	447864.86
	2216713.26

	318
	448102.27
	2216722.98

	319
	448085.65
	2216711.33

	320
	448139.21
	2216745.03

	321
	448239.02
	2216828.24

	322
	448234.81
	2216850.68

	323
	448282.98
	2216862.33

	324
	448276.54
	2217057.44

	
	
	

	325
	448716.85
	2214400.47

	326
	448499.59
	2214390.17

	327
	448499.62
	2214413.01

	328
	448386.77
	2214412.26

	329
	448386.55
	2214416.82

	330
	448499.62
	2214417.31

	331
	448499.75
	2214518.96

	332
	448514.42
	2214517.78

	333
	448556.07
	2214513.45

	334
	448557.09
	2214479.35

	335
	448620.31
	2214476.07

	336
	448622.3
	2214403.15

	337
	448650.58
	2214405.19

	338
	448683.1
	2214407.29

	339
	448693.23
	2214407.6

	340
	448716.29
	2214407.64

	
	
	

	341
	448613.46
	2214230.08

	342
	448924.31
	2214236.73

	343
	448921.45
	2214390.83

	344
	448943.23
	2214391.6

	345
	448945.44
	2214236.72

	346
	449218.89
	2214128.17

	347
	449135.28
	2214115.48

	348
	449054.73
	2214099.03

	349
	449027.93
	2214094.62

	350
	449017.05
	2214093.6

	351
	448980.16
	2214093.6

	352
	448951.23
	2214095.26

	353
	448914.09
	2214094.12

	354
	448792.77
	2214111.73

	355
	448792.37
	2214107.68

	356
	448736.11
	2214113.9

	357
	448737.04
	2214118.5

	358
	448735.01
	2214118.69

	359
	448740.98
	2214171.39

	360
	448688.56
	2214163.46

	361
	448669.86
	2214205.05

	362
	448615.87
	2214224.16

	
	
	

	363
	447731.42
	2214110.42

	364
	447731.72
	2214060.22

	365
	447699.96
	2214061.44

	366
	447689.61
	2214103.97

	
	
	

	367
	447486.38
	2215157.04

	368
	447485.18
	2215197.34

	369
	447481.45
	2215356.89

	370
	447491.8
	2215353.35

	371
	447494.32
	2215222.41

	372
	447513.06
	2215222.27

	373
	447513.08
	2215207.22

	374
	447535.94
	2215207.4

	375
	447539.71
	2215207.43

	376
	447588.34
	2215207.81

	377
	447588.32
	2215206.97

	378
	447599.47
	2215206.74

	379
	447599.29
	2215208.08

	380
	447599.64
	2215247.72

	381
	447598.27
	2215247.74

	382
	447598.01
	2215269.09

	383
	447599.41
	2215274.85

	384
	447604.85
	2215286.15

	385
	447610.96
	2215294.86

	386
	447617.52
	2215293.2

	387
	447618.88
	2215293.33

	388
	447634.68
	2215294.89

	389
	447640.15
	2215295.43

	390
	447640.11
	2215309.81

	391
	447638.88
	2215340.59

	392
	447639.34
	2215357.7

	393
	447648.04
	2215358.53

	394
	447680.59
	2215359.01

	395
	447680.39
	2215369.65

	396
	447681.15
	2215381.24

	397
	447682.9
	2215408.12

	398
	447682.83
	2215411.84

	399
	447680.13
	2215480.65

	400
	447679.89
	2215486.7

	401
	447727.12
	2215501.0

	402
	447739.56
	2215504.86

	403
	447741.47
	2215505.46

	404
	447745.69
	2215506.77

	405
	447748.78
	2215501.12

	406
	447781.93
	2215511.81

	407
	447788.65
	2215513.68

	408
	447832.02
	2215526.5

	409
	447832.76
	2215526.72

	410
	447836.14
	2215503.9

	411
	447824.34
	2215483.52

	412
	447785.83
	2215438.36

	413
	447781.88
	2215433.91

	414
	447781.14
	2215433.08

	415
	447781.66
	2215432.61

	416
	447725.23
	2215369.18

	417
	447727.33
	2215367.42

	418
	447718.86
	2215357.83

	419
	447718.27
	2215358.38

	420
	447711.9
	2215351.27

	421
	447714.47
	2215342.88

	422
	447714.13
	2215339.81

	423
	447712.39
	2215337.27

	424
	447694.79
	2215319.53

	425
	447675.64
	2215299.95

	426
	447672.09
	2215296.32

	427
	447670.94
	2215284.4

	428
	447669.58
	2215270.29

	429
	447668.78
	2215260.59

	430
	447675.52
	2215255.0

	431
	447676.14
	2215215.86

	432
	447673.68
	2215207.53

	433
	447667.97
	2215206.15

	434
	447667.79
	2215204.64

	435
	447651.62
	2215200.61

	436
	447609.9
	2215190.28

	437
	447559.65
	2215170.97

	438
	447536.07
	2215161.69

	439
	447529.68
	2215159.17

	440
	447518.06
	2215155.86

	441
	447488.8
	2215154.59

	442
	447488.85
	2215156.95

	
	
	

	443
	447842.84
	2215509.54

	444
	447840.46
	2215526.37

	445
	447840.21
	2215529.75

	446
	447837.99
	2215540.04

	447
	447837.76
	2215541.76

	448
	447836.17
	2215553.57

	449
	447831.69
	2215572.89

	450
	447831.19
	2215578.99

	451
	447830.8
	2215593.12

	452
	447830.9
	2215602.66

	453
	447831.16
	2215616.49

	454
	447831.33
	2215623.68

	455
	447831.65
	2215637.16

	456
	447833.34
	2215647.32

	457
	447835.2
	2215655.59

	458
	447839.58
	2215653.54

	459
	447850.57
	2215648.19

	460
	447873.57
	2215636.14

	461
	447880.82
	2215632.6

	462
	447922.04
	2215610.81

	463
	447926.51
	2215619.49

	464
	447943.71
	2215611.59

	465
	448004.54
	2215580.46

	466
	448144.87
	2215506.68

	467
	448095.07
	2215409.73

	468
	447940.93
	2215492.32

	469
	447926.72
	2215472.63

	470
	447892.09
	2215499.36

	471
	447888.8
	2215501.9

	472
	447864.32
	2215520.79

	473
	447856.81
	2215526.59

	474
	447845.14
	2215511.47
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ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЫТКАРИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Материалы по обоснованию генерального плана

ТОМ I. Планировочная и инженерно-транспортная организация  территории

Генеральный директор





С.В. Маршев

Москва, 2019

Авторский коллектив
	№п./п.
	Должность
	Ф.И.О.
	Подпись

	1.
	Генеральный директор, 

кандидат географических наук
	[image: image105][image: image106]Маршев С.В.
	

	2.
	Директор, доктор географических наук
	Курбатова А.С.


	[image: image107]

	3.
	Помощник директора
	Летуновская Л.С.

[image: image108]
	

	4.
	Заместитель генерального директора
	Неглядюк О.Ф.
	[image: image109]

	5.
	Начальник отдела гидрогеологических исследований, главный инженер
	Белякова Е.М.[image: image110]
	

	6.
	Заместитель начальника отдела экологической реабилитации и рекультивации
	Мишина К.Г.
	[image: image111]

	7.
	Ведущий архитектор
	Поспелова И.В.
	

	8.
	Ведущий специалист
	[image: image112]Купряшин П.А.
	[image: image113]

	9.
	Ведущий специалист
	[image: image114]Поспелов А.С.
	

	10.
	Специалист 1-ой категории
	[image: image115]Рябинков И.В.
	

	11.
	Главный специалист
	Решетина Т.В.
	

	12.
	Руководитель группы инженерного

 проектирования
	Гапонов А.А.
	[image: image9.png]


[image: image116]

	13.
	Инженер
	Неглядюк Д.В.
	[image: image117]

	14.
	Инженер
	[image: image118]Гудымчук Е.А.
	

	15.
	Начальник отдела градостроительного планирования и аудита территорий, кандидат географических наук
	[image: image119]Гриднев Д.З.
	

	16.
	Заместитель начальника отдела градостроительного планирования и аудита территорий
	Бурметьева Т.В.

[image: image120]
	[image: image121]

	17.
	Начальник отдела территориального планирования
	Курбатов Р.А.
	[image: image122][image: image123]

	18.
	Ведущий специалист по территориальному планированию
	[image: image124]Ковригина М.А.
	[image: image125]

	19.
	Главный инженер-картограф
	Кузякова А.А.


	

	20.
	Ведущий специалист по территориальному планированию
	Шулая И.А.
	[image: image126]

	21.
	Ведущий архитектор
	[image: image127]Жмурина К.В.
	

	22.
	Главный специалист по транспорту и УДС
	[image: image128]Кантышев И.М.
	[image: image129]

	23.
	Инженер по транспорту
	Мартихин А.С.
	

	24.
	Главный специалист
	Рахманов Д.Х.
	[image: image130][image: image131]

	25.
	Главный экономист
	Ланцов Д.В.
	

	26.
	Ведущий специалист
	[image: image132]Бордунова И.Р.
	[image: image10.png]




	27.
	Ведущий специалист отдела обработки и выпуска технической документации
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ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ



ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план городского округа Лыткарино Московской области подготовлен на основании договора подряда №154-Гп/2018-2019 от 01.12.2018

Основанием для разработки генерального плана является государственная программа Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2017-2021 гг.

Генеральный план выполнен по результатам анализа материалов государственной и ведомственной статистики, данных, предоставленных Администрацией городского округа Лыткарино Московской области по формам, подготовленным институтом, а также материалов, переданных органами исполнительной власти Московской области и Российской Федерации.

Генеральный план городского округа Лыткарино разработан в соответствии с требованиями следующих правовых и нормативных актов:

«Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

«Водный кодекс Российской Федерации»;

«Воздушный кодекс Российской Федерации»;

«Лесной кодекс Российской Федерации»;

«Земельный кодекс Российской Федерации»;

Распоряжение Правительства РФ от 01.08.2016 № 1634-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики»

Распоряжение Правительства РФ от 06.05.2015 № 816-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)»;
Федеральные правила использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. № 138;

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Федеральный закон от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 10.01.1996 № 4-ФЗ «О мелиорации земель»;

Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;

Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ  «О теплоснабжении»;

Закон Российской Федерации   от   21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»; 

Федеральный закон от 29.07.2017 N 280-ФЗ"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель»;

«СП42.13330.2011.Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНИП 2.07.01-89» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820);

 «СП36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНИП 2.05.06-85» (утв. Приказом Госстроя от 25.12.2012 № 108/ГС);

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02»;

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2010 № 45 «Об утверждении СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы».

Закон Московской области 08.02. 2018 № 11/2018-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Московской области»;

Закон Московской области № 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития Московской области»;

Закон Московской области № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области»;

Закон Московской области от 12.06.2004 № 75/2004-ОЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории Московской области»;

Закон Московской области от 28.02.2005 №64/2005-ОЗ «О статусе и границах Одинцовского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований»;

«Генеральная схема газоснабжения Московской области до 2030 года», разработанная ОАО «Газпром промгаз» при участии ГУП МО «Мособлгаз», одобренная утвержденным решением Межведомственной комиссии по вопросам энергообеспечения Московской области от 14.11.2013 г. №11;

Программа Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2025», утвержденная Постановление Правительства Московской области от 20 декабря 2004 г. №778/50;

Схема и программа перспективного развития электроэнергии Московской области на 2017-2021 гг., утвержденная постановлением Губернатора МО №468-ПГ от 7.11.2016 г.;

Постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016г. №291 «Правила установления субъектами Российской Федерации нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов»;

Схема и программа перспективного развития Единой Энергетической системы России на 2017-2022 годы утвержденная приказом Минэнерго России №147 от 1.03.2016г.;

Распоряжение Правительства Российской федерации от 19.03.2013 № 384-р (с изменениями на 13 апреля 2017 года) «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения»;

Распоряжение Правительства Российской федерации от 06.05.2015 № 816-р (с изменениями на от 23.05.2018 № 957-р) «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)»;

Постановление Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23 «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области - основных положений градостроительного развития»;

Постановление Правительства Московской области от 11.02.2009 N 106/5 "Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Московской области";

Постановление Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8 «Об утверждении Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской области»;

Постановление Правительства Московской области от 20.03.2014 № 168/9 (с изменениями на 9 сентября 2016 года) «О развитии транспортно-пересадочных узлов на территории Московской области»;

Постановление Правительства Московской области от 26.03.2014 № 194/9 «Об утверждении итогового отчёта о реализации долгосрочной целевой программы Московской области «Разработка Генерального плана развития Московской области на период до 2020 года»;

Постановление Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области»;

Постановление Правительства Московской области от 30.12.2014 №1169/51 «Об утверждении положения о подготовке проектов документов территориального планирования муниципальных образований Московской области и направления их на утверждение в представительные органы местного самоуправления муниципального района, городского округа»

Постановление Правительства Московской области от 15.03.2002 № 84/9 «Об утверждении списка памятников истории и культуры»;

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 №74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 №84 «Об утверждении СанПин 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

Постановление Правительства Московской области от 23.09.2014 № 802/38 «О прогнозе социально-экономического развития Московской области на 2015-2017 годы»;

Постановление Правительства Московской области   от   13.05.2002   № 175/16 «О нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры»;

Постановление Правительства Московской области от 13.03.2014 №157/5 «Об утверждении нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры»;

Постановление Правительства Московской области от 28.10.2013 №663/38 «Об утверждении государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на 2017-2021 годы;

Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 №787/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Культура Подмосковья» на 2017-2021 годы;

Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 №784/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы;

Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 №783/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2017-2021 годы;

Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 № 786/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья» на 2017-2027 годы;

Постановление Правительства Московской области от 13.08.2013 №602/31 «Об утверждении государственной программы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья» на 2017-2021 годы;

Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 №795/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2017-2021 годы;

Постановление Правительства Московской области от 17.10.2017 № 863/38 об утверждении государственной программы Московской области "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" на 2018-2022 годы;

Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 №790/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2021 годы;

Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 №791/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2017-2021 годы;

Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»;

Приказ Росреестра П/369 от 01.08.2014 «О реализации информационного взаимодействия при ведениигосударственного кадастра недвижимости в электронном виде»;
Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

Постановление Правительства Московской области от 15 февраля 2017 года № 104/5 «Об утверждении Перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Московской области, использование которых для других целей не допускается».

При подготовке генерального плана были учтены муниципальные программы городского округа Лыткарино:

«Муниципальное управление города Лыткарино» на 2017-2021 годы»;

«Молодое поколение города Лыткарино» на 2017-2021 годы»;

«Образование города Лыткарино» на 2017-2021 годы»;

«Физическая культура и спорт города Лыткарино» на 2017-2021 годы»;

«Безопасность города Лыткарино» на 2017-2021 годы»;

«Культура города Лыткарино» на 2017-2021 годы;

«Жилище города Лыткарино» на 2014-2024 годы»;

«Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городе Лыткарино Московской области» на 2017-2021 годы»;

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности на территории города Лыткарино» на 2018-2022 годы;

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Лыткарино» на 2017-2021 годы»;

«Предпринимательство города Лыткарино» на 2017-2021 годы;

«Формирование современной городской среды города Лыткарино» на 2018-2022 годы;

«Забота»   на 2017-2021 годы».

Содержание генерального плана определено Техническим заданием, утвержденным Главным управлением архитектуры и градостроительства Московской области.

Генеральный план городского округа Лыткарино, в соответствии с Законом Московской области от 07.03.2007 № 36/2007-03 «О Генеральном плане развития Московской области», разрабатывается на расчетный период до 2038 года, с выделением первой очереди – 2023 г.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Генеральный план – один из видов градостроительной документации по территориальному планированию, определяющий градостроительную стратегию и условия формирования среды жизнедеятельности населения. В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, этот документ устанавливает границы населенного пункта, функциональное назначение городских территорий и размещение объектов местного значения.

Генеральный план городского округа Лыткарино разрабатывается:

в качестве документа, направленного на создание условий для устойчивого развития его территорий
 на расчетный срок – до 2039 года;

исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития социальной, инженерной, транспортной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, а также интересов других муниципальных образований Московской области, имеющих общую границу с городским округом Лыткарино.

Целью подготовки генерального плана является обеспечение устойчивого развития территории муниципального образования, определение параметров согласованного развития коммунальной, транспортной,  социальной инфраструктур, рост числа мест приложения труда, объектов коммунально-бытового и рекреационного назначения, обеспечивающих учёт интересов граждан и их объединений при определении назначения территорий на основе стратегий, прогнозов и программ социально-экономического и градостроительного развития федерального, регионального и муниципального уровня.

Основные задачи генерального плана:

определить территории планируемого размещения объектов федерального, регионального, местного значения, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий муниципального образования, в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

определить границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования, а также перечень включаемых и исключаемых из границ населенных пунктов земельных участков, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки;

определить границы функциональных зон их функциональное назначение и параметры;

определить основные направления создания (развития и сохранения) системы особо охраняемых природных территорий;

определить основные мероприятия по сохранению объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения;

определить перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также соответствующие территории муниципального образования.

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

2.1. Административно-территориальная организация и предложения по установлению границы населенного пункта

Городской округ Лыткарино находится в центральной части Московской областина левом берегу р. Москвы (грузовой порт), в 6 км к юго-востоку от Москвы (от МКАД) и в 10 км к югу от города Люберцы. На северо-западе с городским округом Дзержинский, на севере и северо-востоке городским округом Люберцы, на востоке и юге с Раменским городским округом, на юге и юго-западе с сельским поселением Молоковское Ленинского муниципального района.

Внешние автомобильные связи города с Москвой осуществляются по Лыткаринскому, Рязанскому и Новорязанскому шоссе.

Железнодорожное пассажирское сообщение напрямую с г. Москвой отсутствует, до ближайшей железнодорожной станции (в г. Люберцы) 11 км. Грузовая железнодорожная ветка связывает город с Московской железной дорогой. 

Город обладает развитой дорожной сетью,  обеспечивающей потребности экономического развития.

Городской округ Лыткарино относится к Балашихинско-Люберецкой рекреационно-городской устойчивой системе расселения Московской области, город областного подчинения Лыткарино (статус с 2009 года) является одним из ее опорных населенных пунктов.

Площадь территории городского округа составляет 1729 га.

Численность постоянного населения городского округа по данным государственной статистической отчётности на 01.01.2017 составляет 57,565 тыс. человек.

Численность постоянного населения городского округа по данным государственной статистической отчётности на 01.01.2018 составляет 57,946 тыс. человек.

Граница городского округа Лыткарино утверждена Законом Московской области от 05.06.2009г. № 65/2009-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской области "О статусе и границе городского округа Лыткарино" и Закон Московской области "О статусе и границах Люберецкого муниципального района, вновь образованного в его составе городского поселения и существующих на территории Люберецкого района Московской области муниципальных образований» (Принят постановлением Мособлдумы от 28.05.2009 N 8/81-П) (с ред. Закона МО от 21.04.2017 N 56/2017-ОЗ).

Граница населенного пункта города Лыткарино на момент разработки генерального плана городского округа Лыткарино установлена Генеральнымпланом городского округа Лыткарино, утвержденным  Решением Совета депутатов города Лыткарино Московской области № 875/85 от 13.05.2010. Согласно ст. 23 Градостроительного кодекса РФ установление границ населённых пунктов является компетенцией генерального плана и осуществляется при разработке генерального плана. Согласно ст. 83 Земельного кодекса РФ землями населённых пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населённых пунктов. 

В числе первоочередных мероприятий генеральным планом предлагается размещении объектов капитального строительства жилого, общественного, коммерческого, делового и социального назначения, с учетом фактического использования территории, а также с учетом расчетных показателей потребности в территориях различного назначения, утверждённых постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 №713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области».

Технико-экономические показатели Генерального плана, графические материалы, материалы по обоснованию и положение о территориальном планирование разработаны с учетом границ населенных пунктов с учетом территорий, имеющих двойное наложение в соответствии с данными государственного лесного реестра и единого государственного реестр недвижимости и возможных к включению в границы населенного пункта по процедуре, предусмотренной законодательством РФ. Площадь населенного пункта составляет 1729 га. 
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Карта-схема 2.1.1. Положение территории городского округа Лыткарино в системе расселения Московской области

2.2. Структура землепользования и распределение территории по видам собственности

Структура землепользования

Современное положение

По данным государственного кадастра недвижимости, площадь земельных участков на территории городского округа Лыткарино, внесенных в публичную кадастровую карту государственного кадастра недвижимости, составляет 1568,45 га территории не разграниченной собственности составляют 160,55 га.

Приведённые значения соответствуют данным публичной кадастровой карты по состоянию на 01.01.2018. Публичная кадастровая карта доступна в сети Интернет на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по адресу: https://rosreestr.ru/site/eservices/.

Категории земель земельных участков, внесённых в публичную кадастровую карту государственного кадастра недвижимости, представлены в Таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1. Категории земель, поставленных на кадастровый учёт

	Категория земель
	Площадь, га
	Площадь, %

	Земли сельскохозяйственного назначения
	отсутствует
	-

	Земли населённых пунктов
	1354,84
	78,4

	Земли промышленности, транспорта, связи и т.д. в том числе территории специального назначения
	отсутствует
	-

	Землилесного фонда
	207,46
	12,0

	Земли водного фонда
	отсутствует
	-

	Земли особо охраняемых территорий
	отсутствует
	-

	Категория земель не установлена
	6,15
	0,4

	ИТОГО
	1 568,45
	90,7

	Земель не поставленных на кадастровый учет
	160,55
	9,3

	ВСЕГО
	1729
	100


Ценные земли сельско-хозяйственного назначения

В соответствии с информацией об осушенных и орошаемых землях, предоставленной ФБГУ «Управление «Спецмелиоводхоз», особо ценные мелиорированные сельскохозяйственные угодья в городском округе отсутствуют.

Проектное положение

Баланс структуры землепользования городского округа на расчетный срок после включения всех предлагаемых участков в границы города представлен в Таблице 2.2.2.

Таблица 2.2.2. Распределение по категориям земель, поставленных на кадастровый учёт

	Категория земель
	Современное положение, га
	Проектное положение, га

	Земли сельскохозяйственного назначения
	отсутствует
	отсутствует

	Земли населённых пунктов
	1354,84
	1354,84

	Земли промышленности, транспорта, связи и т.д. в том числе территории специального назначения
	отсутствует
	отсутствует

	Земли лесного фонда
	207,46
	207,46

	Земли водного фонда
	отсутствует
	отсутствует

	Земли особо охраняемых территорий и объектов
	отсутствует
	отсутствует

	Категория земель не установлена
	6,15
	6,15


Таблица 2.2.3. Площади земельных участков, не поставленных на кадастровый учёт

	Категория земель
	Площадь, га

	Неустановленные категории
	160,55


Распределение территории по видам собственности

Сведения о балансе территории по видам собственности приведены в соответствии с письмом Администрации городского округа Лыткарино Московской области и представлены в Таблице 2.2.4.

Таблица 2.2.4. Виды собственности земельных участков

	Вид собственности
	Площадь, га

	Территории в федеральной собственности
	н/д

	Территории в региональной собственности (Московской области)
	н/д

	Территории в муниципальной собственности
	н/д

	Территории в частной собственности (все виды)
	н/д

	Территории неразграниченной собственности
	н/д


2.3. Факторы и предпосылки социально-экономического развития территории. Сведения об объектах из Схемы территориального планирования Российской Федерации и Московской области

При разработке Генерального плана учитывались:

Схемы территориального планирования Российской Федерации в различных областях;

Схема территориального планирования Московской области, утвержденная Постановлением Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23;

Схема территориального планирования транспортного обслуживания Московской области, утвержденная постановлением Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8 (с изменениями, утвержденными Постановлением Правительства Московской области от 12.12.2017 № 1048/45).

На «Схеме территориального планирования Московской области – основные положения градостроительного развития» (постановление Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23) на территории Московской области определены 18 реорганизуемых устойчивых систем расселения, формируемых по доминирующим признакам функционального освоения и пространственной организации территорий. Эти преобразования ориентированы на ускоренное развитие срединной и периферийной частей Московской области и усиление кольцевых и хордовых трудовых, социально-культурных и рекреационных связей жителей области.

В соответствии со Схемой городской округ Лыткарино является одним из «опорных» городов Балашихинско-Люберецкой устойчивой системы расселения.

Полный состав «опорных» городов данной системы расселения следующий: г. Балашиха, г. Реутов, г. Люберцы, г. Лыткарино, г. Дзержинский, г. Лыткарино, г. Железнодорожный, д.п. Красково, р.п. Малаховка, р.п. Томилино, р.п. Октябрьский.

По доминирующим признакам функционального освоения и пространственной организации Балашихинско-Люберецкая устойчивая система расселения формируется как рекреационно-городская. Для данной устойчивой системы расселения определены главные направления структурной реорганизации, преобладающее функциональное назначение - рекреационно-городская, преобладающий тип пространственной организации – компактная центральная, преобладающий тип застройки – компактный высокоплотный разноэтажный, и средовые характеристики, а также, в соответствии с ними, областного уровня.

Планировочными осями Балашихинско-Люберецкой устойчивой системы расселения являются сформировавшиеся транспортные связи, образующие транспортные коридоры восточного направления: Щелковское и Горьковское шоссе, Горьковское направление МЖД и Носовихинское шоссе, Рязанское и Новорязанское шоссе и Рязанское и Казанское направления МЖД. Сильное планировочное влияние на пространственную организацию Балашихинско-Люберецкой устойчивой системы расселения оказывает непосредственное соседство территорий города Москвы, особенно – расположенных за МКАД и развивающихся быстрыми темпами Московских районов Новокосино, Косино-Ухтомский, Люберецкие поля, Некрасовка, Жулебино.

На территории Балашихинско-Люберецкой устойчивой системы расселения формируются следующие территории ускоренного развития: Балашихинский научно-производственный кластер с зонами рекреационного обслуживания, включающий города-центры Балашиха, Реутов, Железнодорожный с прилегающими поселениями, разделенные окружающими лесопарковыми территориями (национальный парк «Лосиный остров», Горенский, Озерный, Кучинский, Салтыковский лесопарки, Малаховское участковое лестничество); Люберецкий производственно-складской и транспортный узел, включающий города Люберцы и Лыткарино и составляющий вместе с Московскими районами Косино-Ухтомский, Люберецкие поля, Некрасовка и Жулебино наиболее урбанизированную часть Рязанско-Казанского транспортно-планировочного направления, промышленный и административно-деловой узел Дзержинский, промышленный центр Лыткарино.

В функционально-территориальном отношении в системе расселения выделяются три основные зоны:

зона градостроительного освоения и реконструкции второго уровня (примагистральные территории, населенные пункты, расположенные вблизи транспортных коридоров);

зона природных и субурбанизированных ландшафтов (лесопарки, территории, расположенные между высокоурбанизированными зонами транспортных коридоров).

К основным особенностям территории системы расселения можно отнести:

близость к центру и высокий уровень градостроительной активности (прилегает к Москве, составляя восточную часть ее ближнего пояса);

высокий уровень урбанизации и производственной специализации (плотность населения составляет 33,5 чел/га);

неравномерную по качеству экологическую среду с чередованием загрязненных и относительно благоприятных территорий.

В основе реорганизации Балашихинско-Люберецкой устойчивой системы расселения лежат следующие стратегические направления:

трансформация сложившейся структуры транспортного каркаса в сетевую структуру с прокладкой дублеров радиальных направлений;

создание инфраструктуры рельсового скоростного пассажирского транспорта по направлениям: «Люберцы – Лыткарино – Молоково»;

реорганизация неэффективно используемых производственных и коммунальных территорий для размещения высокотехнологичных и инновационных предприятий, административно-деловых, образовательных и общественных центров, товарораспределительных и производственно-складских комплексов;

пересмотр стратегии развития сложившихся урбанизированных территорий с формированием системы смешанных территорий на основе развития планировочного каркаса и реализации природного потенциала системы расселения;

размещение производственных объектов инновационного профиля и логистических центров в составе транспортных коридоров.

2.4. Планировочная структура

Современная планировочная структура городского округа Лыткарино представляет собой результат взаимодействия следующих градостроительных факторов:

городской округ Лыткарино занимает срединное положение в сложившейся в середине прошлого века системе промышленных и производственно-складских зон: Капотня, Дзержинский, Лыткарино, Лыткарино и Люберцы, связанных железнодорожным сообщением через станцию «Люберцы-2» с Рязанским и Казанским направлениями МЖД, - и является местом размещения производств;

природные массивы Томилинского лесопарков (в северо-западной и центральной части городского округа);

Учитывая интенсивную урбанизацию бывших сельхозугодий, строящуюся и планируемую к строительству высокоплотную застройку и реорганизацию ранее застроенных участков, на территории городского округа Лыткарино предложены следующие приоритеты градостроительного развития:

совершенствование планировочной структуры и улучшение планировочной связности территорий внутри городского округа и с другими муниципальными образованиями (Люберцы, Дзержинский, Раменский и Ленинский район);

формирование транспортно-пересадочного узла Лыткарино и развитие общественного пассажирского транспорта;

необходимая реконструкция существующих инженерных коммуникаций и сооружений;

формирование высокоурбанизированного планировочного образования с высоким уровнем качества жизни населения и обеспечением самодостаточности по объему и типам объектов обслуживания и мест приложения труда;

повышение эффективности использования территорий с оптимизацией их функционального наполнения;

оптимизация экологической ситуации: технологическая реорганизация производств;

планировочная взаимосвязанность жилой застройки и природных территорий, включение элементов природного и искусственного природного ландшафта в структуру планировочных образований;

сохранение и необходимая регенерация существующего лесного фонда, развитие парковых территорий и зон коммерческой рекреации на базе карьеров;

Формирование нового въезда в город – автомагистраль МКАД-Дзержинский-Лыткарино;

использование природных, историко-культурных и территориальных ресурсов без ущерба для окружающей природной среды и историко-культурного наследия.

Основные элементы предлагаемой планировочной структуры городского округа Лыткарино:

новое многоэтажное жилищное строительство на свободных территориях в долине Москва-реки;

реконструкция жилой застройки, микрорайоны  № 6, кварталов 4, 6, 8 и Детский городок «ЗиЛ»;

Центральная производственная зона.

2.5. Функциональное зонирование

Согласно пункту 5 статья 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, функциональные зоны это зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Частью 12 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации установлено, что утверждение в документах территориального планирования границ функциональных зон не влечет за собой изменение правового режима земель, находящихся в границах указанных зон.

Параметры функциональных зон, согласно части 4 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, включены в Положение о территориальном планировании, а границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, отображаются на картах, указанных в пунктах 2 - 4 части 3 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Карта планируемого функционального зонирования территории городского округа Лыткарино разработана в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации от 29.10.2002 г. № 150 (СНиП 11-04-2003 г.), Методическими указаниями о составе, порядке подготовки, согласованию и утверждению документов территориального планирования муниципальных образований Московской области (утв. распоряжением Главархитектуры Московской области от 08.07.2009 №26), ТСН ПЗП-99 МО «Планировка и застройка городских и сельских поселений», техническим заданием на проектирование. При разработке генерального плана учтены требования «Земельного кодекса Российской Федерации», Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» и других правовых и нормативных актов Российской Федерации и Московской области.

Зонирование территории городского округа Лыткарино первого уровня
 осуществляется для регулирования использования и застройки территории применительно к каждому земельному участку и объектам недвижимости, расположенным в этих зонах, а также для создания комфортной и безопасной среды проживания.

Карта планируемого функционального зонирования территории городского округа Лыткарино определяет виды использования и устанавливает ограничения использования территорий. Определенные в Генеральном плане зоны различного функционального назначения и ограничения на использование территорий указанных зон являются основой для разработки правил землепользования и застройки
, устанавливающих градостроительные регламенты для каждой из территориальных зон.

Границы функциональных зон могут устанавливаться по:

- линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений;

- красным линиям;

- границам земельных участков;

- границам населенных пунктов;

- границам муниципальных образований;
- естественным границам природных объектов;

- иным границам.

Границы функциональных зон определены с учетом границ муниципального образования, естественных границ природных объектов и границ земельных участков. Территории общего пользования, занятые проездами, небольшими по площади коммунальными зонами, и другими незначительными по размерам объектами входят в состав различных функциональных зон и отдельно не выделяются.

На карте функциональных зон городского округа Лыткарино установлены следующие функциональные зоны: 

Зона многоквартирной жилой застройки (Ж1);

Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж2);

Многофункциональная общественно-деловая зона (О1);

Зона специализированной общественной застройки (зона размещения  объектов социального, бытового, образовательного, культурного и  религиозного назначения) (О2);

Зона смешанной и общественно-деловой застройки (М);

Иная зона  (ИН);

Производственная зона (П);

Коммунально-складская зона (К);

Лесопарковая зона (Р2);

Зона лесов (Р3);

Зона объектов отдыха (Р5);

Зона кладбищ (СП1);

Зона объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов (СП3);

Зона режимных территорий (СП5);

Производственная зона сельскохозяйственных предприятий (СХ3);

Зона транспортной инфраструктуры (Т);

Зона акваторий (В).

Более подробно характеристики и описания функциональных зон даны ниже по тексту.
Параметры функциональных зон

Основными параметрами функциональных зон на территории муниципального образования приняты показатели, с учетом установленных в пункте 9.8 Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Минрегиона РФ от 26.05.2011 №244.

Учет установленных в Генеральном плане границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства и границ функциональных зон осуществляется в соответствии с законодательством применительно к составу документации по планировке территории в различных случаях, при проведении публичных слушаний, в иных случаях.

Границы функциональных зон установлены на карте функциональных зон городского округа Лыткарино.

В соответствии с законодательством Российской Федерации правовой статус установленных в Генеральном плане границ функциональных зон определяется следующими положениями:

1) установление границ функциональных зон не создает правовых последствий для правообладателей земельных участков и иных объектов недвижимости;

2) в отношении границ функциональных зон не применяется требование первого абзаца пункта 2 статьи 85 Земельного кодекса Российской Федерации (требование, согласно которому каждый земельный участок должен принадлежать только одной зоне). Пересечение границами функциональных зон границ земельных участков не является требованием о приведении границ функциональных зон в соответствие с границами земельных участков;

3) факт наличия расхождений между границами функциональных зон и границами территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки, не является требованием о приведении в соответствие указанных границ друг другу.

Характеристики и параметры функциональных зон в соответствующих границах определены в таблице 2.2.

Границы, характеристики и параметры функциональных зон подлежат учету при:

1) определении градостроительных регламентов, подготавливаемых как предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки – изменений, целесообразность которых следует из Генерального плана;

 2) подготовке местных нормативов градостроительного проектирования на основании и с учетом расчетных показателей Генерального плана; 

 3) подготовке Муниципальных программ социально-экономического развития, в том числе в отношении развития муниципальной инфраструктуры, подготовке иных актов и документов, регулирующих развитие округа; 

 4) подготовке документации по планировке территории. 

Указанные показатели действуют с момента утверждения Генерального плана и на перспективу.

Площадь функциональных зон приведена на основании обмера цифровых карт в границах, отображенных в графической части.

Зона многоквартирной жилой застройки (Ж1)

Функциональная зона  предназначена для застройки многоквартирными жилыми домами (с сохранением существующего жилого фонда), а также размещения необходимых объектов социального обслуживания.

В зоне допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, спортивных объектов, озелененных территорий общего пользования, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия.

В соответствии со строительными нормативами, действующими на территории Московской области (ТСН ПЗП-99 МО), в пределах жилой зоны допускается размещение отдельных объектов общественно-делового и коммунального назначения с площадью участка не более 0,5 га, а также мини-производств  при соблюдении действующих санитарных правил и норм.

Участки застройки многоквартирными жилыми домами и объектов ее обслуживания занимают более 75% площади территории зоны. Участки с другими видами разрешенного использования могут находиться в ее границах при условии соблюдения действующих норм и правил и занимать менее 25% площади территории зоны.

Предлагаемыми Генеральным планом мероприятиями по обеспечению благоприятной акустической обстановки на рассматриваемой территории являются:

внедрение мероприятий по ограничению шума: установка звукоизоляционных окон, строительство с использованием шумозащитных блок-секций; установка звукоизоляционных экранов или сплошных заборов вдоль дорог;

разработка инженерно-технических мер по защите возводимых зданий и сооружений от вибрационного воздействия железнодорожного транспорта. Применение специальных противовибрационных фундаментов;

сохранение и создание озеленённых защитных полос вдоль автомобильных дорог и железнодорожных путей;

к мероприятиям по ограничению шума, излучаемого автомобильным транспортом, также можно отнести снижение скорости движения автотранспорта на улицах;

 для создания акустического комфорта на территории, прилегающей к промышленным предприятиям, необходима модернизация оборудования, внедрение эколого-ориентированных технологий производства и частичная или полная реконструкция вентиляционных систем и ограждающих конструкций цехов и производственных зданий. Помимо реализации шумозащитных мероприятий на предприятиях необходима планировочная организация территорий санитарно защитных зон – устройство зеленых зон, выполняющих роль буфера между промышленными и селитебными территориями.

В целях обеспечения благоприятной экологической обстановки по состоянию атмосферного воздуха рекомендуются следующие мероприятия:

внедрение на предприятиях более совершенных и безопасных технологических процессов, уменьшающих выделение в атмосферу вредных веществ;

организация системы мониторинга за состоянием атмосферного воздуха;

вновь возводимая застройка должна выполняться с требованиями к благоустройству и озеленению;

сохранение и организация защитных полос озеленения вдоль автодорог.

С целью обеспечения благоприятных условий проживания населения на территории городского округа предусматривается:

разработка и реализация проектов обоснования санитарно-защитных зон для всех действующих и проектируемых производственных и коммунальных предприятий независимо от того, являются ли они собственниками земли или арендаторами территорий и зданий, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в том числе проектов сокращения санитарно-защитных зон);

при новом строительстве потребуется корректировка проектов организации (сокращения) СЗЗ отдельных предприятий.

Зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж2)

Территория зоны предназначена для формирования жилых районов низкой плотности застройки (отдельно стоящих и блокированных жилых домов этажностью не выше 3 этажей с земельными участками) с обязательным размещением объектов социальной инфраструктуры, спортивных объектов, озелененных территорий общего пользования, объекты транспортной инфраструктуры, стоянок автомобильного транспорта необходимых для обслуживания населения. Допускается использовать недостающие объекты обслуживания в прилегающих существующих или проектируемых общественных центрах.

Участки застройки индивидуальными жилыми домами и объектов ее обслуживания занимают более 75% площади территории зоны. Участки с другими видами разрешенного использования могут находиться в ее границах при условии соблюдения действующих норм и правил и занимать менее 25% площади территории зоны.

Многофункциональная общественно-деловая зона (О1)

Территория зоны предназначена для размещения:  

-  объектов делового, финансового назначения, оптовой и розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания, амбулаторного ветеринарного обслуживания, культурного развития, религиозного использования;

- объектов транспортной инфраструктуры (стоянки автомобильного транспорта);

- объектов коммунального и производственного назначения;

- озелененных территорий общего использования.

Зона специализированной общественной застройки (зона размещения объектов социального, бытового, образовательного, культурного и религиозного назначения) (О2)

В составе данной зоны располагаются:

- отдельно стоящие объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения – объекты высшего, среднего, дошкольного, школьного и дополнительного образования, досуговые учреждения, библиотеки, больничные и амбулаторно-поликлинические учреждения, объекты спорта, объекты культуры, религиозно-культовые объекты, объекты административно-хозяйственного управления, а также исторические объекты;

- объектов транспортной инфраструктуры (стоянки автомобильного транспорта);

- озелененных территорий общего использования.

Зона смешанной и общественно-деловой застройки  (М)

Территория зоны М предназначена для размещения объектов различного функционального назначения. При этом в её границах при условии соблюдения действующих норм и правил могут находиться, участки жилой застройки, участки общественной застройки, участки размещения объектов рекреационного назначения, участки размещения объектов коммунальной застройки.

Иная зона  (ИН)

Территория зоны ИН предназначена для размещения объектов различного функционального назначения. При этом в её границах при условии соблюдения правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон (утвержденных Постановлением Правительство Российской Федерации № 222 от 03.03.2018г.), могут находиться, участки размещения объектов рекреационного назначения, участки размещения объектов коммунальной застройки, ведение садово-огороднических хозяйств.

Производственная зона (П)

Территория зоны предназначена для размещения промышленных, коммунально-складских, транспортного обслуживания и иных производств и объектов, обеспечивающих их функционирование, а также для определения и размещения организованных санитарно-защитных зон этих объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. Благоустройство территории производственных зон и их санитарно-защитных зон осуществляется за счет собственников производственных объектов.

Участки размещения производственной  застройки занимают более 75% площади территории зоны. Участки с другими видами разрешенного использования могут находиться в ее границах при условии соблюдения действующих норм и правил и занимать менее 25% площади территории зоны.

Коммунально-складская зона (К)

Территория зоны предназначена для размещения объектов коммунального обслуживания (складских объектов, котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, электроподстанций), стоянок и гаражей в случае необходимости их выделения из других зон.

Зона инженерной инфраструктуры (И)

Территория зоны занята площадными объектами и техническими зонами объектов инженерной инфраструктуры.

Лесопарковая зона (Р2)

Территория зоны занимают природные комплексы сохранившихся естественных ландшафтов с возможной незначительной степенью окультуренности и благоустройства. Преимущественно она развита в долинах рек и в прибрежных зонах водоёмов.

 Основная функция этих территорий – обеспечение условий дня неорганизованного (самостоятельного) отдыха населения.

Зона лесов (Р3)

Выделенную зону составляют леса государственного лесного фонда. В пределах зоны лесов возможна организация природоохранной и рекреационной деятельности, внедрение элементов благоустройства. Запрещается размещение объектов капитального строительства.

Зона отдыха (Р5)

Территория зоны Р5 предназначена для размещения объектов организованного отдыха для занятий физической культурой и спортом, (в том числе спортивных, тематических, детских лагерей) с возможностью временного проживания, участков курортной и санаторной деятельности и объектов, обеспечивающих их функционирование.

Иная рекреационная зона (Р6)

Зона озелененных и благоустроенных территорий с возможностью размещения объектов капитального строительства в целях организации досуга населения.

Зона кладбищ (СП1)

Территория зоны предназначена для размещения объектов ритуальной деятельности (кладбищ и соответствующих культовых сооружений).

Зона объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов (СП3)

В зоне СП3 размещаются мусороперерабатывающие заводы и мусоросортировочные комплексы.

Зона режимных территорий  (СП5)

Территория зоны предназначена для размещения объектов обеспечения обороны и безопасности, обеспечения вооруженных сил, охраны Государственной границы РФ, обеспечения внутреннего правопорядка, деятельности по исполнению наказаний. 

Производственная зона сельскохозяйственных предприятий (СХ3)

Включает территории объектов сельскохозяйственного назначения, выращивания сельскохозяйственных культур, производства продукции животноводства, хранения и переработки сельхозпродукции.

Зона транспортной инфраструктуры (Т)

В состав зоны могут входить автомобильные дороги федерального и регионального значения (включая отводы земельных участков) и технически связанные с ними сооружения, объекты, предназначенные для обслуживания пассажиров, обеспечивающие работу транспортных средств, объекты размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения, стоянки автотранспорта и депо маршрутного автотранспорта, составляющие единую систему транспортного обеспечения; улицы местного значения, внутриквартальные проезды и проезды для специального транспорта отдельно не выделяются и входят в иные функциональные зоны. Участки объектов автомобильного транспорта могут включаться в другие функциональные зоны и не выделяться в отдельную функциональную зону. В данную зону входят территории железнодорожного транспорта и его инфраструктуры.

Зона акваторий (В)

Данная зона включает в себя территории общего пользования водными объектами, территории гидротехнических сооружений.

Баланс функциональных зон территории городского округа Лыткарино определен на основе картографического материала – «Карты функциональных зон», разработанной в составе картографических материалов генерального плана городского округа Лыткарино. Территории реорганизации (могут занимать часть функциональной зоны) отображены наклонной или сетчатой штриховкой поверх цветовой заливки функциональной зоны.

Таблица 2.5.1. Баланс территорий городского округа Лыткаринопо функциональному зонированию в границах населённого пункта и вне границ

	№
	Индекс
	Функциональные зоны
	Существующее положение
	Проект

	1
	Ж1
	Зона многоквартирной жилой застройки
	224,36
	472,40
	27,3%

	2
	Ж2
	Зона застройки индивидуальными жилыми 

домами
	9,16
	0,10
	0,0%

	3
	О1
	Многофункциональная общественно-деловая зона
	32,84
	8,80
	0,5%

	4
	О2
	Зона специализированной общественной застройки  (зона размещения  объектов социального, бытового, образовательного, культурного и  религиозного назначения)
	48,79
	46,88
	2,7%

	5
	М
	Зона смешанной и общественно-деловой 

застройки
	0
	5,55
	0,3%

	6
	ИН
	Иная зона
	0
	65,30
	3,8%

	7
	П
	Производственная зона
	337,34
	465,41
	26,9%

	8
	К
	Коммунально-складская зона
	46,36
	40,61
	2,3%

	9
	И
	Зона инженерной инфраструктуры
	1,72
	1,72
	0,1%

	10
	Р2
	Лесопарковая зона
	81,90
	9,62
	0,6%

	11
	Р3
	Зона лесов
	351,80
	351,80
	20,3%

	12
	Р5
	Зона отдыха 
	64,91
	45,54
	2,6%

	13
	Р6
	Иная рекреационная зона
	0
	61,03
	3,5%

	14
	СХ3
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	382,44
	7,41
	0,4%

	15
	СП1
	Зона кладбищ
	6,94
	6,94
	0,4%

	16
	СП3
	Зона объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов 
	0,61
	0,61
	0,0%

	17
	СП5
	Зона режимных территорий
	0,67
	0,67
	0,0%

	18
	Т1
	Зона транспортной инфраструктуры
	49,02
	48,48
	2,8%

	19
	В
	Зона акваторий
	90,05
	90,05
	5,2%

	Итого:
	1729
	100,00%


Определенные в Генеральном плане зоны различного функционального являются основой для разработки правил землепользования и застройки
, устанавливающих территориальные зоны и их градостроительные регламенты. 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
КАК УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

3.1. Лесные ресурсы

Земли лесного фонда на территории городского округа Лыткарино составляют около - 353,1 га и представлены лесными территориями, имеющими статус лесопарка с приоритетом их рекреационной функции.

На территории ГО Лыткарино подавляющая часть лесов находится в федеральной собственности. Согласно Лесному кодексу, они относятся к I группе, так как выполняют защитную, санитарно-гигиеническую и оздоровительную функции. Кроме того, имеются залесенные территории («приписные леса»), примыкающие к населенным пунктам, а также по склонам оврагов, ложбин и балок.

Томилинский лесопарк представляет собой участки лесов на левом, коренном берегу Москвы-реки.

Мероприятия по использованию земель лесного фонда отражены в утвержденном Лесном плане Московской области и утвержденных лесохозяйственных регламентах лесничеств, расположенных на территории городского округа. Вопросы использования и охраны земель лесного фонда исключены из содержания документов территориального планирования и регулируются положениями Лесного кодекса.

3.2. Минерально-сырьевые ресурсы

Месторождения общераспространенных полезных ископаемых

На территории городского округа Лыткарино имеются месторождения общераспространенных полезных ископаемых:

- Месторождение «Волкуша» (участок Петровское), вид полезного ископаемого – пески стекольные (чистые кварцевые пески верхневолжского яруса). Местоположение 1.46 км к северу от г. Лыткарино, 7.15 км на юго-запад от ст. Томилино. Номер паспорта ТГФ – Б-3124, РГФ – Б-27012. Разведанные запасы стекольных песков (тыс. т) по категории А-5770; В-8930; С1-9044.

- Месторождение «Верхне-Мячковское» (не числится на ТБ), вид полезного ископаемого – известняк. Местоположение юго-восточная часть г. Лыткарино. Карьер не эксплуатируется с 1977 года (заполнен водой).

Согласно Закону Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» ст. 25, проектирование и строительство населённых пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр (Роснедра) или его территориального органа (Центрнедра) об отсутствии (наличии) запасов полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Также с 01.01.2015 в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 2.3 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» к участкам недр местного значения, распоряжение которыми осуществляют субъекты Российской Федерации, отнесены участки недр, содержащие подземные воды, которые используются для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов промышленности, либо объектов сельскохозяйственного назначения.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

Месторождения подземных вод

Территория ГО Лыткарино относится к Центральной части Московского артезианского бассейна и входит в состав Москворецко-Пахринского месторождения подземных вод (МПВ), включая участок МПВ Лыткарино. Запасы подземных вод относятся к подольско-мячковскому, каширскому, окско-протвинскому (или алексинско-протвинскому) водоносным горизонтам. 

Водозаборные скважины в основном эксплуатируют подольско-мячковский и алексинско-протвинский (окско-протвинский) водоносные горизонты, в меньшей степени каширский.

В результате проведенных ранее работ, на территории утверждались эксплуатацион-ные запасы подземных вод. Протоколами ГКЗ и ТКЗ были утверждены эксплуатационные запасы подземных вод по категории А в количестве 35.6 тыс м3/сут, по категории В в коли-честве 11.5 тыс м3/сут.

К эксплуатационным горизонтам подземных вод в хозяйственно-питьевых целях относятся каширский и подольско-мячковский водоносные комплексы. Длительная эксплуатация подземных вод подольско-мячковского водоносного горизонта привела к значительной сработке уровней на соседних территориях.

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят новые понятия в сфере водоснабжения и водоотведения: 

«технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

Исходя из определения технологической зоны водоснабжения в централизованной системе водоснабжения городского округа Лыткарино, можно выделить следующие зоны:

Городская зона.

Водоснабжение городской зоны осуществляется водозаборными узлами:

- ВЗУ № 2 по адресу: г. Лыткарино, ул. Ленина.

- ВЗУ № 3 по адресу: г. Лыткарино, микрорайон 5, квартал 1.

- ВЗУ № 4 по адресу: г. Лыткарино, лесопарковая зона «Волкуша».


Зона – микрорайон № 6, «Петровское».

Водоснабжение зоны – микрорайон № 6 осуществляется водозаборным узлом:

- ВЗУ № 6 по адресу: г. Лыткарино, микрорайон № 6, «Петровское».

Промзона «Тураево».

Водоснабжение промзоны «Тураево» осуществляется водозаборным узлом:

- ВЗУ № 5 по адресу: г. Лыткарино, промзона «Тураево», детский городок «ЗИЛ».

Промплощадка Лыткаринского завода оптического стекла.

Водоснабжение зоны осуществляется водозаборным узлом:

- ВЗУ №1 «ЛЗОС», расположенным рядом с территорией ОАО «Лыткаринский завод оптического стекла».

Промплощадка филиала Центрального института авиационного моторостроения.

Водоснабжение зоны промплощадки осуществляется водозаборными узлами:

- ВЗУ №1 «ЦИАМ», расположен на промплощадке ЦИАМ.

- ВЗУ №2 «ЦИАМ», расположен в пойме р. Москвы.

- ВЗУ №3 «ЦИАМ», расположен в районе Тураевского лесокордона.

Промплощадка машиностроительного завода «Сатурн»

Водоснабжение зоны осуществляется водозаборным узлом:

- ВЗУ «Сатурн», расположенным на территории Лыткаринского машиностроительного завода «Сатурн».

Подземные воды имеют природную некондиционность по качеству (более подробная информация предоставлена ниже, в главе «Условия водообеспеченности и водные ресурсы»).

3.3. Водные ресурсы

В городском округе Лыткарино отсутствуют территории, не охваченные централизованными системами водоснабжения.

Основным источником хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения ГО Лыткарино являются подземные воды. Подача воды осуществляется с помощью водозаборных узлов, которые обеспечивают водой хозяйственно-питьевые нужды населения и производственные нужды. 

Централизованная система водоснабжения города в зависимости от местных условий и принятой схемы водоснабжения обеспечивает: 

хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий; 

хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях; 

производственные нужды промышленных предприятий, где требуется вода питьевого качества или предприятий, для которых экономически нецелесообразно сооружение отдельного водопровода; 

тушение пожаров;

собственные нужды на промывку водопроводных и канализационных сетей и т.п.

Система водоснабжения городского округа Лыткарино представляет собой целый ряд взаимно связанных сооружений и устройств. Все они работают в особом режиме, со своими гидравлическими, физико-химическими и микробиологическими процессами, протекающими в различные сроки. Суммарная протяженность водопроводных сетей городского округа Лыткарино, обслуживаемых МП «Водоканал», составляет 78,8 км. 

Специфика системы водоснабжения заключается в том, что она выполняет все функции по добычи воды и раздаче потребителям. При этом, отдельные устройства и сооружения значительно удалены друг от друга.

Геоморфологическое положение: левобережье р. Москвы: пойма (ВЗУ-2, отдельно стоящие скважины); вторая и третья надпойменные террасы (ВЗУ- 3,5,6); пологоволнистая слаборасчлененная моренная равнина (ВЗУ-4). Для снижения концентрации фтора в системе водоснабжения города производится разбавление (смешивание) вод всех трех водоносных горизонтов на водозаборных узлах.

Расстояние между водозаборными узлами 0,4-1,5 км, между скважинами в пределах ВЗУ от 7 до 70 м, и от 100 до 500 м – между отдельно стоящими скважинами. Все скважины расположены на левом берегу р. Москва на расстоянии 0,2-2,5 км от русла реки.

Артезианские скважины муниципального предприятия «Водоканал» одинаковой конструкции, расположены в павильонах, полы и околоустьевые пространства зацементированы, обвязка устьев скважин герметична, оборудованы погружными насосами, приборами учета, манометрами, краниками для отбора проб воды, выкидными линиями, пьезометрическими трубками. Зоны санитарной охраны выдержаны.

4. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

4.1. Характеристика демографической ситуации

Численность постоянного населения городского округа Лыткарино по данным государственной статистической отчетности по состоянию на 01.01.2018 составила 57,946тыс. чел.

Таблица 4.1.1. Численность постоянного населения за 2009 – 2018 годы
	Год
	Численность постоянного населения, тыс. чел.

	2009
	52,012

	2010
	55,125

	2011
	55,237

	2012
	55,704

	2013
	55,780

	2014
	56,050

	2015
	56,360

	2016
	57,076

	2017
	57,565

	2018
	57,946


Таблица 4.1.2. Динамика численности постоянного населения за 2009 – 2018 годы
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Анализ данных о величине населения городского округа Лыткарино за последние пять лет позволяет сделать вывод об устойчивой тенденции к её росту.

По данным предоставленным Администрацией городского округа, сезонное население отсутствует.
Возрастная структура населения городского округа Лыткарино относится к регрессивному типу вследствие превышения количества жителей старше трудоспособного возраста (женщин старше 55 лет, мужчин старше 60 лет) –15031чел., (26%), над количеством населения младше трудоспособного возраста (от 0 до 15лет) – 8202чел.(14%).

4.2. Прогноз численности населения

Демографический прогноз изменения численности населения городского округа Лыткарино был выполнен на основании данных по разработанным проектам планировки (на 2023г.) и планируемому настоящим генпланом размещению жилого фонда (на 2038г.).

Прогноз численности населения показывает ее увеличение, так как положительная направленность миграционного движения населения в перспективе сохранится. Это обусловлено близостью городского округа к Москве, высокими темпами нового жилищного строительства (с тенденцией к его увеличению), а также наличием спроса на новое жилье, строящееся, главным образом, за счет внебюджетных источников финансирования. 

Таким образом, демографический прогноз численности населения городского округа Лыткарино, согласно утвержденным проектам планировки территории и градостроительным концепциям составит:

на первую очередь (2023 г.) – 83,446 тыс. чел.

на расчетный срок (2038 г.) – 134,163 тыс. чел.

Прогнозируется увеличение численности населения на 144% на первую очередь реализации генерального плана и на 232% – на расчетный срок.

4.3. Трудовые ресурсы

Численность трудовых ресурсов городского округа по данным Администрации городского округа Лыткарино, составляет 34,658тыс.чел, занято в экономике 14,835 тыс. чел., количество рабочих мест – 15,25тыс.чел. Сальдо трудовой миграции составляет -13,460тыс.чел.Структура рабочих мест по секторам экономики представлена в Таблице 4.3.1.

Таблица 4.3.1. Занятость по секторам экономики (по данным Администрации городского округа Лыткарино), тыс.чел.

	Сектора экономики
	Количество рабочих мест

	Бюджетный сектор
	2,540

	Образование
	1,269

	Здравоохранение и предоставление социальных услуг
	0,724

	Организация отдыха и развлечений, культуры и спорта
	0,248

	Государственное и муниципальное управление
	0,200

	Прочие
	0,099

	Внебюджетный сектор:
	12,295

	Сельское хозяйство и рыболовство
	0,022

	Промышленность
	5,839

	Транспорт и связь
	0,264

	Строительство
	0,225

	Операции с недвижимым имуществом и ЖКХ
	0,395

	Научные исследования и разработки
	2,402

	Торговля и услуги
	1,221

	Финансовая деятельность и страхование
	0,019

	Прочие
	1,908


Целевой показатель занятости в экономике городского округа должен составлять не менее 50% общей численности населения, или 28,973тыс.чел.

Разница между фактической обеспеченностью городского округа рабочими местами и целевым показателем занятости является отрицательной, составляя -14,138тыс.рабочих мест.

5. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

5.1. Характеристика жилищного фонда

Жилая застройка городского округа Лыткарино состоит в основном из многоквартирных жилых домов. 

На момент разработки генерального плана жилищный фонд городского округа Лыткарино насчитывает, по данным администрации, 1209,85 тыс. кв. м. общей площади.

Общая площадь многоквартирных жилых домов составляет 1205,05 тыс. кв. м. В многоквартирной жилой застройке проживает 57,794 тыс. чел. Структура многоквартирного жилого фонда представлена в Таблице 5.1.1. Средняя жилищная обеспеченность населения, проживающего в городском округе, составляет 20,9 кв. м/чел, что намного ниже прогнозируемых показателей жилищной обеспеченности, указанных в Схеме территориального планирования Московской области на 2020 год (33-35 м2/чел.) и превышают прогнозируемый показатель жилищной обеспеченности по устойчивым системам расселения на 2020 год (24 м2/чел.).

Таблица 5.1.1. Структура многоквартирного жилищного фонда

	Тип застройки
	Площадь (тыс.кв.м)
	Количество проживающих по состоянию на 01.01.2018 (тыс.чел.)

	Многоэтажная многоквартирная застройка
	741,61
	34,047

	Среднеэтажная многоквартирная застройка
	340,75
	17,247

	Малоэтажная многоквартирная застройка
	122,69
	6,500

	Итого
	1205,05
	57,794


Общая площадь индивидуальной жилой застройки по данным Администрации городского округа Лыткарино составляет 4,8тыс.кв.м. В индивидуальной жилой застройке проживает 0,152тыс.чел.

5.2. Обязательства по предоставлению жилья и земельных участков

По данным Администрации городского округа:

- ветхий фонд составляет 47 700 кв.м., аварийный фонд отсутствует;

- на территории городского округа проживают (209 семьи), нуждающихся в жилых помещениях (очередники);

- в Реестре граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, на территории городского округа 562 человека;

- в городском округе 378 многодетных семей, подавших заявление на предоставление земельного участка согласно закону Московской области от 01.06.2011 № 72/2011-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области».

Все потребности по предоставлению жилья планируется удовлетворить за счет привлечения инвесторов-застройщиков для заключения Договоров о развитии застроенных территорий или Инвестиционных контрактов, предусматривающих строительство жилья с безвозмездной передачей в муниципальную собственность необходимого количества квартир для указанной цели.

5.3. Анализ градостроительной документации

В Таблице 5.3.1 приведен перечень градостроительной документации, включая концепции на объекты жилищного строительства, одобренной и утвержденной в городском округе Лыткарино.

Таблица 5.3.1. Перечень градостроительной документации

	№ на карте
	Инвестор-застройщик
	Основные технико-экономические показатели
	Объекты социальной инфраструктуры
	Тип град.

документации
	Градо-строитель-ный совет МО
	Документ об утверждении

	
	
	Этажность
	Площадь жилищного фонда
	План. нас., чел. ( из расчета 28 кв.м)
	ДОУ,

 мест 
	Школы, мест
	Поликлиники, пос/см.
	
	
	

	1
	ООО «ТКС Риэлти» мкрн № 6
	17
	94,92
	3 236
	160
	270
	66
	ДРЗТ 

ППТ
	Протокол 

от 26.07.16 № 26
	Утвержден Распоряжением Министерства строительного комплекса МО №П54/2692 от 23.08.2016

	
	Переселение сущ-ей застройки
	
	3,67
	228
	-
	-
	-
	
	
	

	2
	ООО «Славянское подворье Л»

 Кварталы 4, 6, 8
	9-19
	163,79
	5 320
	330
	500
	110
	ДРЗТ 

ППТ
	Не пройден
	Утвержден

Распоряжением главы 

г. Лыткарино 

от 17.04.2007 

№45-р

	
	Переселение сущ-ей застройки
	
	20,99
	1 299
	120
	-
	-
	
	
	

	3
	ООО ПО РЕКОНСТРУКЦИЯ
	17
	122,90
	3 765
	240
	500
	70
	ДРЗТ 

ППТ
	Протокол от 15.12.2015 № 47
	Утвержден Распоряжением Министерства строительного комплекса МО №П54/2528 от 09.08.2016

	
	Введено в эксплуатацию
	
	20,40
	982
	-
	-
	-
	
	
	

	
	Переселение сущ-ей застройки
	
	18,1
	1 150
	-
	-
	-
	
	
	

	4
	ООО «Мособлстрой-17»
	17
	30,80
	907
	52
	0
	0
	ДРЗТ 

ППТ
	Протокол от 25.02.2014 № 25
	Утвержден Постановлением главы г. Лыткарино от 14.08.2014 №615-п

	
	Переселение сущ-ей застройки
	
	8,80
	386
	-
	-
	-
	
	
	

	5
	ООО «Славянское подворье Л»

 Центральной части
	5-20
	57,00
	2 620
	0
	0
	0
	ППТ
	Не пройден
	Утвержден Распоряжением главы г. Лыткарино от 17.04.2007 №246-р

	6
	Учебно-тренировочная база "Мячково"
	3-4
	37,79
	1 010
	100
	40
	0
	ППТ
	Не пройден
	Утвержден Распоряжением главы г. Лыткарино от 22.12.2011 №802-п

	7
	АО «ЮИТ Московский регион»мкр. №4а ул. Колхозная
	7-17
	194,66
	5 562
	200
	0
	0
	ППТ
	Не пройден
	Утвержден Постановлением главы г. Лыткарино от 10.01.2012

№ 02-п

	
	Введено в эксплуатацию
	
	26,54
	758
	-
	-
	-
	
	
	

	
	Территория концепции
	
	50,71
	1 448
	-
	-
	-
	
	
	

	8
	АО «ЮИТ Московский регион» мкр. №4а ул. Колхозная
	17
	50,71
	1 811
	120
	245
	20
	концепция
	Протокол от 06.12.2016 № 45
	

	9
	Развитие застроенной территории Детского городска «ЗИЛ»
	8
	45,00
	1 714
	120
	250
	50
	ДРЗТ
	Не пройден
	

	10
	ООО «ТЕКС» ул. Колхозная
	12-19
	151,48
	4 173
	170
	625
	0
	ППТ
	Не пройден
	Утвержден Постановлением главы г. Лыткарино от 02.08.2011 №379-п

	
	Введено в эксплуатацию
	
	47,64
	1 364
	-
	-
	-
	
	
	

	11
	ГК «ПИК»
	15-25
	1569,47
	53 714
	3 495
	7 260
	960
	концепция
	Не пройден
	

	ИТОГО:
	2321,67
	76 217
	4 867
	9 690
	1 276
	


5.4. Предложения по жилищному строительству

Мероприятия по жилищному строительству, разработанные в составе Генерального плана, включают:

1. Комплексное развитие жилой застройки на территориях городского округа.

1 очередь: застройка многоквартирными жилыми домами разной (переменной) этажности согласно утвержденным проектам планировки территории и градостроительным концепциям – 819,97 тыс. м2. 
Расчетный срок: застройка многоквартирными жилыми домами разной этажности согласно утвержденным проектам планировки территории и градостроительным концепциям – 1 501,70 тыс. м2.
Показатели развития жилищного строительства в течение срока реализации генерального плана приведены в таблице 5.4.1.

При условии освоения в полном объеме площадок под новое строительство объем нового жилищного строительства к расчетному сроку составит 2 321,67 тыс. м2 общей площади.

Объемы нового жилищного строительства по типам и очередям распределяются следующим образом:

Таблица 5.4.1. Предложения по развитию жилищного фонда.

	Показатели
	Ед.изм.
	Периоды проектирования

	
	
	Существующее

Положение (2018 г.)
	Первая очередь (2023 г.)
	Расчетный срок 

(2038 г.)

	Площадь территории жилых зон
	га
	233,5
	478,05
	478,05

	Площадь  многоквартирной застройки
	тыс.кв.м
	1205,05
	2025,02
	3526,72

	Количество проживающих в многоквартирной застройке
	тыс.чел.
	57,794
	83,294
	134,011

	Площадь индивидуальной застройки
	тыс.кв.м
	4,8
	4,8
	4,8

	Количество проживающих в индивидуальной застройке
	тыс.чел.
	0,152
	0,152
	0,152

	Средняя жилищная обеспеченность населения, проживающего в многоквартирной застройке
	кв.м/чел.
	20,9
	24,3
	26,3

	Средняя обеспеченность населения жилым фондом
	кв.м/чел.
	20,9
	24,3
	26,3


В структуре нового жилищного строительства, на расчетный срок реализации генерального плана будет преобладать многоквартирная жилая застройка – ее доля в общем объёме жилищного строительства составит 100%.

На 1 очередь реализации генерального плана полностью обеспечивается переселение граждан, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий.

Расчет размещаемого жилищного фонда произведен в соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирования, утвержденными постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 г. № 713/30.

6. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ

В работе проведен анализ имеющейся социальной инфраструктуры и разработаны предложения по развитию объектов социальной сферы местного уровня обслуживания, в том числе: дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных школ, амбулаторно-поликлинических учреждений, больниц, физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных площадок, библиотек, учреждений культурного обслуживания, объектов торговли и общественного питания, объектов коммунально-бытового обслуживания.

При подготовке генерального плана были учтены муниципальные программы городского округа Лыткарино:

«Муниципальное управление города Лыткарино» на 2017-2021 годы»;

«Молодое поколение города Лыткарино» на 2017-2021 годы»;

«Образование города Лыткарино» на 2017-2021 годы»;

«Физическая культура и спорт города Лыткарино» на 2017-2021 годы»;

«Безопасность города Лыткарино» на 2017-2021 годы»;

«Культура города Лыткарино» на 2017-2021 годы;

«Жилище города Лыткарино» на 2014-2024 годы»;

«Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городе Лыткарино Московской области» на 2017-2021 годы»;

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности на территории города Лыткарино» на 2018-2022 годы;

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Лыткарино» на 2017-2021 годы»;

«Предпринимательство города Лыткарино» на 2017-2021 годы;

«Формирование современной городской среды города Лыткарино» на 2018-2022 годы;

«Забота»   на 2017-2021 годы».

На основании данных, предоставленных администрацией городского округа Лыткарино, проведен анализ обеспеченности населения городского округа объектами социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания на момент разработки генерального плана, а также на срок реализации генерального плана. Рассчитана потребность в объектах, обеспечивающих создание комфортной среды жизнедеятельности населения на срок реализации генерального плана. Оценка уровня обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры на исходный год и определение потребности на расчетный срок проведены в соответствии с действующими нормативными документами:

- постановление Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области»;

- ТСН 30-303-2000 Московской области «Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка сельских и сельских поселений».

Данные документы нормируют объемы предоставляемых государством стандартных услуг для населения с ориентацией на минимальный уровень потребления, и фактически представляют собой характеристики минимального стандарта проживания, который должен гарантироваться государством в лице муниципальных властей.

Социальная сфера включает две подсистемы – «социальную» («бюджетную») и «коммерческую», которые отличаются друг от друга источниками финансирования и организацией, а также потребительской ориентацией и набором услуг.

«Бюджетная» подсистема ориентирована на обеспечение всего населения гарантированным набором услуг социального минимума и включает учреждения и организации муниципального и регионального значения, главным образом в сфере здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты, ритуальных услуг. Вместимость и достаточность объектов «социальной» подсистемы нормируется в соответствии с действующим законодательством; их функционирование обеспечивается за счет бюджетов различных уровней.

«Коммерческая» подсистема ориентирована на платежеспособное население и обеспечение максимального по объему и разнообразию обслуживания в соответствии с платежеспособным спросом. В коммерческом обслуживании преобладают услуги торговли, зрелищно-развлекательного и спортивно-оздоровительного характера, а также общественное питание и все виды бытовых услуг. В последнее время активно развивается коммерческая составляющая в образовательной и медицинской сферах. Количество и вместимость объектов «коммерческой» подсистемы не нормируется; их функционирование обеспечивается за счет внебюджетных источников.

Анализ существующего развития сети объектов социальной инфраструктуры выполнен в целом по городскому округу с учетом численности постоянного населения, составляющей 57,946 тыс. человек (таблица 6.1).

Объемы развития объектов социальной инфраструктуры (таблица 6.2) определены на основании градостроительной документации, включая концепции на объекты жилищного строительства, одобренной и утвержденной в городском округе Лыткарино, а также с учетом развития предложенных генпланом участков под жилищное строительство, население которых необходимо будет обеспечить минимальным набором социальных услуг в соответствии с действующими нормативами. К расчетному сроку реализации генерального плана население на территории составит порядка 134,163 тыс. человек.

Планируемые Генеральным планом для размещения объекты местного значения окажут положительное влияние на комплексное развитие территории и обеспечат планируемое население необходимыми объектами социального обслуживания.

Таблица 6.1. Уровень существующей обеспеченности объектами социальной инфраструктуры

	Предприятия и
учреждения
обслуживания
	Единица

измерения
	Вместимость (мощность)

объектов социальной

инфраструктуры
	Уровень

обеспечен-

ности,

в % от норматива

	
	
	Существую-щая

01.01.2018
	Требуется по нормативу

01.01.2018 (на население 57,946 тыс. чел.)
	

	Учреждения образования

	Общеобразовательное учреждение
	место
	5 610
	6 012
	93%

	Дошкольное образовательное учреждение
	место
	1 994
	3 766
	53%

	Детские и юношеские спортивные школы
	место
	954
	1 072
	89%

	Школы по различным видам искусств
	место
	550
	643
	86%

	Учреждения здравоохранения

	Больничные учреждения
	койка
	256
	469
	55%

	Поликлинические учреждения
	пос./см.
	750
	1029
	73%

	Учреждения культуры

	Клубы и учреждения клубного типа
	кв.м
	3 545
	1 159
	306%

	Библиотеки
	ед.
	4
	1
	400%

	Физкультурно-спортивные сооружения

	Плоскостные спортивные сооружения
	тыс.кв.м
	30,518
	54,950
	56%

	Спортивные залы
	тыс.кв.м

пл. пола
	4,785
	6,142
	78%

	Плавательный бассейн
	кв.м. зер-кала воды
	1140
	577
	198%

	Торговля и общественное питание

	Предприятия торговли
	тыс.кв.м
	41,114
	87,498
	46%

	Предприятие общественного питания
	место
	2 024
	2 318
	87%

	Бытовое и коммунальное обслуживание

	Предприятия бытового обслуживания
	место
	781
	632
	124%

	Пожарное депо
	автомобиль
	11
	14
	78%

	Кладбище
	га
	15,496
	13,91
	60%


Таблица 6.2. Расчёт рекомендуемой потребности в объектах обслуживания

	Предприятия и учреждения

обслуживания
	Единица

Измере

ния
	Требуется по 
нормативу
	Сущ./

сохра-

няемые
	Прогноз.

развитие

	
	
	на 1000

чел.
	на расчетный

срок 2038 г.
	
	

	Учреждения образования

	Общеобразовательное учреждение
	место
	1351
	18 112
	5 610
	12 556

	Дошкольное образовательное

учреждение
	место
	651
	8 721
	1 994
	6 787

	Детские и юношеские спортивные школы
	место
	20%  детей от 6-15 лет 1
	3 027
	954
	2 150

	Школы по различным видам искусств
	место
	12%  детей от 6-15 лет 1
	1 816
	550
	1 300

	Учреждения здравоохранения

	Больничное учреждение
	койка
	8,11
	1 087
	256
	835

	Станции скорой медицинской  помощи
	автомобиль
	0,11
	13
	4
	9

	Поликлиника
	пос/см
	17,753
	2 381
	750
	1 636

	Универсальный комплексный центр социального обслуживания населения (УКЦСОН)
	1 центр
	1 на 50 тыс. жит.1
	3
	1
	2

	Аптека
	объект
	1 на 10 тыс.жит.2
	13
	22
	15

	Учреждения культуры и искусства

	Учреждение клубного типа
	кв.м
	10-201
	2 683
	2 788
	6 000

	Библиотека
	ед.
	13
	3
	4
	3

	
	тыс.экз.
	4,52
	561,83
	125,027
	450,00

	Физкультурно-спортивные сооружения

	Плоскостные спортивные сооружения
	кв.м
	948,31
	127 227
	30 518
	114924

	Спортивный зал 
	кв.мпл. пола
	1061
	14 221
	6 142
	9 550

	Плавательный бассейн
	кв.м зеркала воды
	9,961
	1 336
	1 140
	540

	Торговля и общественное питание

	Предприятие торговли
	кв.м
	15101
	205 269
	41 114
	166 835

	Предприятие общественного питания
	место
	405
	5 367
	2 024
	3 400

	Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

	Предприятие бытового обслуживания
	место
	10,91
	1 462
	781
	1 072

	Пожарное депо 
	автомобиль
	1х8+1х65
	14
	11
	3

	Кладбище
	га
	0,241
	32,20
	15,496
	-

	Административные, кредитно-финансовые учреждения, предприятия связи

	Отделение связи
	объект
	1 на 6-15

тыс.жит.2
	9
	3
	6

	Отделение полиции
	объект
	По заданию на проект2
	5
	3
	2

	Отделение банка
	объект
	1 на 10-30 тыс. жит.4
	4
	10
	9


1 ПП МО от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области»

2 ТСН 30-303-2000 «Планировка и застройки городских и сельских поселений»

3 ПП МО от 20.10.2015 № 961/36 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Московской области, регулирующие отношения в области градостроительной области»

4 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка сельских и сельских поселений»

5 НПБ 101-95. Нормы проектирования объектов пожарной охраны

6.1. Учреждения образования

Общеобразовательные учреждения

Существующее положение

В городском округе Лыткарино действует 9 муниципальных общеобразовательных учреждений (таблица 6.1.1) с проектной вместимостью по данным Администрации городского округа (количество мест) – 5610. Фактически по сведениям, представленным управлением образования городского округа, в общеобразовательном учреждении городского округа обучается 5747 чел, количество детей обучающихся во вторую смену – 537 чел.

Таблица 6.1.1. Перечень и характеристики общеобразовательных организаций

	№

п/п
	Наименование
	Адрес
	Пло-щадь участ-ка, га
	Количество мест
	Числен-ность раб.чел.
	Общая пло-щадь, кв.м.

	
	
	
	
	проект
	факт.
	
	

	1
	МОУ гимназия №1
	г. Лыткарино, ул. Первомайская, дом 1
	1,17
	800
	795
	69
	4 587

	2
	МОУ средняя общеобразовательная школа №2
	г. Лыткарино, ул. Пионерская, дом 6
	1,1
	800
	804
	62
	3 601

	3
	МОУ средняя общеобразовательная школа №3
	г. Лыткарино, ул. Октябрьская, дом 27
	1,49
	925
	708
	55
	4 373

	4
	МОУ гимназия №4
	г. Лыткарино, квартал 3-а, дом 11
	1,67
	750
	1121
	94
	6 637

	5
	МОУ средняя общеобразовательная школа №5
	г. Лыткарино, ул. Комсомольская, дом 34
	2,1
	750
	739
	60
	7 107

	6
	МОУ средняя общеобразовательная школа №6
	г. Лыткарино, микрорайон 6, стр. 26
	1,1
	225
	210
	16
	1753

	7
	МОУ гимназия №7
	г. Лыткарино, квартал 1, дом 21
	1,9
	1176
	1119
	105
	11 054

	8
	МСОУ специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №8
	г. Лыткарино, ул. Пионерская, дом №12б
	0,72
	84
	151
	31
	706

	9
	МОУ ВСОШ
	г. Лыткарино, ул. Октябрьская, дом 27
	1,49
	100
	100
	7
	

	ИТОГО:
	12,74
	5610
	5747
	499
	39 818


В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Московской области, минимальная обеспеченность жителей местами в муниципальных  общеобразовательных организациях принимается из расчета 100 процентов от количества детей в возрасте от 6 до 15 лет (1-9 классы) и 50 процентов от количества детей в возрасте от 15 до 17 лет (10-11 классы) при обучении в одну смену, а при отсутствии сведений о демографическом составе жителей, в том числе в проектируемой жилой застройке, из расчета 135 мест на 1 тыс. человек.

Нормативная потребность населения (мест) – 6 012. Разница между фактической обеспеченностью и нормативной потребностью (мест) – (-)402.

Планируемые мероприятия

Расчет потребности и планируемый уровень обеспеченности населения городского округа Лыткарино в общеобразовательных учреждениях на 1 очередь и расчетный срок  Генерального плана выполнен в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Московской области (Таблица 6.1.2)

Таблица 6.1.2. Расчет потребности населения в общеобразовательных учреждениях

	Показатель
	Существующее

положение
	1 очередь
	Расчётный срок

	Численность населения
	57 946
	83 446
	134 163

	Количество мест школьного образования, всего
	5 610
	9 366
	18 166

	Требуется мест по РНГП МО

100 процентов от количества детей в возрасте от 6 до 15 лет (1-9 классы) и 50 процентов от количества детей в возрасте от 15 до 17 лет (10-11 классы) при обучении в одну смену, а при отсутствии данных 135 мест на 1000 жителей
	6 012
	11 265
	18 112

	Рекомендуемое приращение / сокращение мощности к предыдущему периоду
	-
	3756 / -
	8800 / -

	Уровень обеспеченности местами школьного образования по нормативу
	93,3%
	83,1%
	100,3%

	Дефицит мест по нормативу
	402
	1 899
	отсутствует


Чтобы удовлетворить нормативную потребность населения в общеобразовательных учреждениях необходимо предусмотреть строительство общеобразовательных учреждений суммарной мощностью 12 502 мест.

Территориальное размещение вводимых объектов школьного образования предлагается осуществить в соответствии с утвержденными проектами планировки территории и градостроительными концепциями. Под объекты, намеченные к строительству, резервируются следующие площади, указанные в Таблице 6.1.3.

Таблица 6.1.3. Перечень планируемых общеобразовательных учреждений

	№ на карте
	Местоположение
	Ёмкость, мест
	Очеред

ность

	1
	г.о. Лыткарино, квартал 7, д. 7а, второе здание МОУ гимназия №1 (бюджет)
	250
	1 очередь

	2
	г. Лыткарино, квартал 11, ул. Пионерская, дом 6, реконструкция здания МОУ СОШ №2 путем строительства пристраиваемого корпуса (внебюджет)
	500
	1 очередь

	5
	г.Лыткарино, ул.Комсомольская,д.34, реконструкция здания МОУ СОШ №5 путем строительства пристраиваемого корпуса (бюджет)
	245
	1 очередь

	6
	г. Лыткарино, мкрн. 6, реконструкция здания МОУ СОШ №6 путем строительства пристраиваемого корпуса (внебюджет)
	270
	1 очередь

	8
	г. Лыткарино, ул. Пионерская, дом №12б, реконструкция МСОУ специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №8 новый корпус (внебюджет)
	216
	1 очередь

	10
	г. Лыткарино, кварталы 4, 6, 8, ул. Коммунистическая (внебюджет)
	500
	1 очередь

	11
	г. Лыткарино, Детский городок «ЗИЛ» (внебюджет)
	250
	1 очередь

	12
	г. Лыткарино, ул.Колхозная (внебюджет)
	625
	1 очередь

	13
	г. Лыткарино, Учебно-тренировочная база "Мячково" (внебюджет)
	40
	1 очередь

	14
	г. Лыткарино, долина Москва-реки (внебюджет)
	860
	1 очередь

	15
	г. Лыткарино, долина Москва-реки (внебюджет)
	1100
	расчетный срок

	16
	г. Лыткарино, долина Москва-реки (внебюджет)
	1100
	расчетный срок

	17
	г. Лыткарино, долина Москва-реки (внебюджет)
	1100
	расчетный срок

	18
	г. Лыткарино, долина Москва-реки (внебюджет)
	1100
	расчетный срок

	19
	г. Лыткарино, долина Москва-реки (внебюджет)
	1100
	расчетный срок

	20
	г. Лыткарино, долина Москва-реки (внебюджет)
	1100
	расчетный срок

	21
	г. Лыткарино, мкрн. 6 (бюджет)
	1100*
	расчетный срок

	22
	г. Лыткарино, мкрн. 6 (бюджет)
	1100*
	расчетный срок

	Итого по ППТ
	10 356
	

	Итого мероприятия генерального плана
	2 200
	

	Итого
	12 556
	


*Учитывая существующий половозрастной состав, при сохранении его пропорций на расчетный срок, в соответствии с РНГП, минимальная обеспеченность жителей местами в муниципальных  общеобразовательных организациях принимается из расчета 100 процентов от количества детей в возрасте от 6 до 15 лет (1-9 классы) и 50 процентов от количества детей в возрасте от 15 до 17 лет (10-11 классы) при обучении в одну смену. На расчетный срок нормативная обеспеченность населения в общеобразовательных учреждениях составит 15 133 мест и строительство дополнительных общеобразовательных учреждений общей емкостью 2200 мест – не потребуется.

Дошкольные образовательные учреждения

Существующее положение

На территории городского округа Лыткарино расположено 17 дошкольных образовательных учреждений (таблица 6.1.4). Суммарная проектная вместимость дошкольных образовательных организаций, по данным администрации городского округа Лыткарино Московской области, составляет (количество мест) – 1994. По сведениям, представленным администрацией городского округа Лыткарино Московской области, их фактическая наполняемость составляет 2929 человек.Перечень объектов дошкольного образования приведен в таблице 6.1.4. 

Таблица 6.1.4. Перечень и характеристики учреждений дошкольного образования

	№

п/п
	Наименование
	Адрес
	Площадь участка, га
	Количество мест
	Числен-ность рабо-тающих, чел.
	Общая пло-щадь, кв.м.

	
	
	
	
	по

проекту
	факти-ческое
	
	

	1
	МДОУ детский сад №1 «Колобок»
	г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 5а
	0,6406
	120
	194
	40
	2907

	2
	МДОУ детский сад №3 «Дельфинчик»
	г. Лыткарино, ул. Спортивная, дом 3-а
	0,6217
	140
	220
	41
	6175

	3
	МДОУ детский сад №4 «Малыш»
	г. Лыткарино, ул. Пионерская, дом 4
	0,47
	75
	109
	27
	1078

	4
	МДОУ детский сад №5 «Веснянка»
	г. Лыткарино, ул. Парковая, дом 8
	0,6
	100
	133
	30
	1011

	5
	МДОУ детский сад №6 «Теремок»
	г. Лыткарино, ул. Пионерская, дом 8
	0,65
	60
	70
	21
	458

	6
	МДОУ детский сад №8 «Солнышко»
	г. Лыткарино, ул. Первомайская, дом 8
	0,3768
	80
	94
	24
	391

	7
	МДОУ детский сад №9 «Ёлочка»
	г. Лыткарино, ул. Коммунистическая, дом 41
	0,4436
	90
	169
	33
	2588

	8
	МДОУ детский сад №12 «Яблонька»
	г. Лыткарино, квартал 7, дом 6-а
	0,945
	179
	273
	62
	2966

	9
	МДОУ детский сад №14 «Вишенка»
	г. Лыткарино, ул. Спортивная, дом 9-а
	0,4296
	115
	150
	34
	1174

	10
	МДОУ детский сад №15 «Рябинушка»
	г. Лыткарино, квартал 3-а, дом 2-б
	4,56
	99
	145
	33
	1166

	11
	МДОУ детский сад №17 «Колокольчик»
	г. Лыткарино, ул. Ухтомского, дом 1-а
	0,75
	110
	151
	37
	1779

	12
	МДОУ детский сад №18 «Ладушка»
	г. Лыткарино, ул. Октябрьская, дом 7
	0,68
	115
	151
	37
	1654

	13
	МДОУ детский сад №19 «Березка»
	г. Лыткарино, ул. Парковая, дом 24
	1,2
	114
	169
	44
	1700

	14
	МДОУ детский сад №21 «Росинка»
	г. Лыткарино, квартал 3-а, дом 14
	1,1
	133
	198
	46
	2583

	15
	МДОУ детский сад №22 «Сказка»
	г. Лыткарино, квартал 1, дом 15
	7,73
	140
	176
	35
	1988

	16
	МДОУ детский сад №23 «Ромашка»
	г. Лыткарино, квартал 3-а, дом 2-а
	0,924
	150
	238
	41
	3032

	17
	МДОУ детский сад №24 «Кораблик»
	г. Лыткарино, квартал 2, дом 4
	1,1
	174
	289
	53
	

	Итого
	23,2213
	1994
	2929
	638
	32650


Количество очередников в дошкольные образовательные учреждения составляет 118 чел., из них в возрасте 0-3 года – 118 чел., 3-7 лет – 0 чел. 

В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Московской области, нормативный показатель обеспеченности населения местами в дошкольных образовательных организациях – 65 мест на 1 тысячу человек.

Нормативная потребность населения составляет (количество мест) – 3 766. Разница между фактической обеспеченностью и нормативной потребностью (количество мест) –       (-)1 772.

Планируемые мероприятия

Расчет потребности и планируемый уровень обеспеченности населения городского округа Лыткарино в дошкольных образовательных учреждениях на 1 очередь и расчетный срок Генерального плана выполнен в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Московской области (таблица 6.1.5).

Таблица 6.1.5. Расчет потребности населения в дошкольных образовательных учреждениях

	Показатель
	Существующее положение
	1 очередь
	Расчётный срок

	Численность населения
	57 946
	83 446
	134 163

	Количество мест ДОУ, всего
	1994
	3 701
	8 781

	Требуется мест по РНГП МО (65 мест на 1000 жителей)
	3 766
	5 424
	8 721

	Рекомендуемое приращение/сокращение мощности к предыдущему периоду
	-
	1 707/-
	5 080/-

	Уровень обеспеченности местами дошкольного образования по нормативу
	53,0%
	68,2%
	100,7%

	Дефицит мест по нормативу
	1 772
	1 723
	отсутствует


Чтобы удовлетворить нормативную потребность населения в дошкольных образовательных учреждениях, необходимо предусмотреть строительство дошкольных образовательных учреждений суммарной мощностью 6 727 мест.

Таблица 6.1.6. Перечень планируемых дошкольных образовательных учреждений

	№ на карте
	Местоположение
	Ёмкость, мест
	Очередность

	1
	г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 5а, реконструкция МДОУ детский сад №1 «Колобок», вместо существующего детского сада на 120 мест, планируется деский сад на 220 мест
	220
	1 очередь

	3
	г. Лыткарино, квартал 11, ул. Пионерская, дом 4, реконструкция здания МДОУ детский сад №4 «Малыш», путем строительства пристраиваемого корпуса (внебюджет)
	100
	1 очередь

	5
	г. Лыткарино, квартал 11, ул. Пионерская, дом 8,реконструкция здания МДОУ детский сад №6 «Теремок», путем строительства пристраиваемого корпуса (внебюджет)
	140
	1 очередь

	18
	г. Лыткарино, мкрн. 6 (внебюджет)
	80
	1 очередь

	19
	г. Лыткарино, мкрн. 6 (внебюджет)
	80
	1 очередь

	20
	г. Лыткарино, кварталы 4, 6, 8, ул. Комсамольская, д. 6 (внебюджет)
	110
	1 очередь

	21
	г. Лыткарино, ул. Набережная (внебюджет)
	52
	1 очередь

	22
	г.Лыткарино, ул.Колхозная, микрорайон №4а (внебюджет)
	120
	1 очередь

	23
	г.Лыткарино, ул.Колхозная, микрорайон №4а (внебюджет)
	200
	1 очередь

	24
	г. Лыткарино, Детский городок «ЗИЛ» (внебюджет)
	120
	1 очередь

	25
	г. Лыткарино, Учебно-тренировочная база "Мячково" (внебюджет)
	100
	1 очередь

	26
	г.Лыткарино, ул.Колхозная (внебюджет)
	70
	1 очередь

	27
	г.Лыткарино, ул.Колхозная (внебюджет)
	50
	1 очередь

	28
	г.Лыткарино, ул.Колхозная (внебюджет)
	50
	1 очередь

	29
	г. Лыткарино, долина Москва-реки (внебюджет)
	205
	1 очередь

	30
	г. Лыткарино, долина Москва-реки (внебюджет)
	210
	1 очередь

	31
	г. Лыткарино, долина Москва-реки (внебюджет)
	340
	расчетный срок

	32
	г. Лыткарино, долина Москва-реки (внебюджет)
	340
	расчетный срок

	33
	г. Лыткарино, долина Москва-реки (внебюджет)
	300
	расчетный срок

	34
	г. Лыткарино, долина Москва-реки (внебюджет)
	300
	расчетный срок

	35
	г. Лыткарино, долина Москва-реки (внебюджет)
	300
	расчетный срок

	36
	г. Лыткарино, долина Москва-реки (внебюджет)
	300
	расчетный срок

	37
	г. Лыткарино, долина Москва-реки (внебюджет)
	300
	расчетный срок

	38
	г. Лыткарино, долина Москва-реки (внебюджет)
	300
	расчетный срок

	39
	г. Лыткарино, долина Москва-реки (внебюджет)
	300
	расчетный срок

	40
	г. Лыткарино, долина Москва-реки (внебюджет)
	300
	расчетный срок

	41
	г. Лыткарино, встроено-пристроенный (бюджет)
	250
	расчетный срок

	42
	г. Лыткарино, встроено-пристроенный (бюджет)
	250
	расчетный срок

	43
	г. Лыткарино, встроено-пристроенный (бюджет)
	250
	расчетный срок

	44
	г. Лыткарино, встроено-пристроенный (бюджет)
	250
	расчетный срок

	45
	г. Лыткарино, встроено-пристроенный (бюджет)
	250
	расчетный срок

	46
	г. Лыткарино, встроено-пристроенный (бюджет)
	250
	расчетный срок

	47
	г. Лыткарино, встроено-пристроенный (бюджет)
	250
	расчетный срок

	48
	г. Лыткарино, встроено-пристроенный (бюджет)
	250
	расчетный срок

	Итого по ППТ
	4 787
	

	Итого мероприятия генерального плана
	2 000
	

	Итого
	6 787
	


Настоящим Генеральным планом предусматривается строительство дошкольных образовательных учреждений суммарной мощностью 6 787 мест, ввиду отсутствия территориальных резервов, размещение дошкольных образовательных учреждений общей мощностью 2 000 мест планируется встроено-пристроенными к существующим жилым домам, что позволит удовлетворить нормативную потребность населения в дошкольных образовательных учреждениях в полном объеме.

Территориальное размещение вводимых объектов дошкольных образовательных учреждений предлагается осуществить в соответствии с утвержденными проектами планировки территории и градостроительными концепциями.

Учреждения дополнительного образования детей

Существующее положение

По данным Администрации городского округа Лыткарино, на территории округа находятся три учреждения дополнительного образования и одно учреждение физической культуры и спорта, общая емкость которых (количество мест) – 1 504. В том числе:

в детских и юношеских спортивных школах – 954 мест;

в школах по различным видам искусств – 550 мест.

В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Московской области показатель обеспеченности населения местами в учреждениях дополнительного образования (п.5.18 раздел 5. «Расчетные показатели потребности в территориях различного назначения» Постановления Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 (ред. от 20.10.2015) «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области»:

«Минимальная обеспеченность жителей местами в организациях дополнительного образования детей определяется в процентах от количества детей в возрасте от 6 до 15 лет:

в детских и юношеских спортивных школах – 20 процентов;

в школах по различным видам искусств – 12 процентов.

Расчет мест для городского округа Лыткарино Московской области, количество детей в возрасте от 6 до 15 лет на 01.01.2018 г. – 5362 человек. 

Нормативная потребность населения в детских и юношеских спортивных школах  составляет (количество мест) – 1072. Разница между фактической обеспеченностью и нормативной потребностью (количество мест) – (-)118.

Нормативная потребность населения в школах по различным видам искусств составляет (количество мест) – 643. Разница между фактической обеспеченностью и нормативной потребностью (количество мест) – (-)93.

Планируемые мероприятия

Расчёт необходимого количества мест в учреждениях дополнительного образования производился с учётом ликвидации существующего дефицита и прогнозируемого прироста населения. На первую очередь расчётное количество детей от 6 до 15 лет возрастёт до 8741 человек, а на расчётный срок прогнозируется 14083 ребёнка. Исходя из этого, требуется создать 1900 мест в спортивных школах и 1150 мест в школах по различным видам искусств.

Таблица 6.1.7. Перечень планируемых мест в учреждениях дополнительного образования.

	Показатель
	Существующее положение
	1 очередь
	Расчётный срок

	Численность населения
	57 946
	83 446
	134 163

	Численность детей от 6-15 лет
	5 362
	9 412
	15 133

	Количество мест в детских и юношеских спортивных школах, всего
	954
	1 904
	3 104

	Требуется мест по РНГП МО (20% детей от 6-15 лет)
	1072
	1 882
	3 027

	Рекомендуемое приращение/сокращение мощности к предыдущему периоду
	-
	950
	1200

	Уровень обеспеченности местами в детских и юношеских спортивных школах по нормативу
	89%
	101,2%
	102,5%

	Дефицит мест по нормативу
	118
	отсутствует
	отсутствует

	Количество мест в школах по различным видам искусств, всего
	550
	1 150
	1 850

	Требуется мест по РНГП МО (12% детей от 6-15 лет)
	643
	1 129
	1 816

	Рекомендуемое приращение/сокращение мощности к предыдущему периоду
	-
	600
	700

	Уровень обеспеченности местами в школах по различным видам искусств по нормативу
	85,5%
	101,9%
	101,9%

	Дефицит мест по нормативу
	93
	отсутствует
	отсутствует


 Формирование школы искусств или кружков дополнительного образования, на базе существующих и планируемых образовательных учреждений и в первых этажах жилых домов на 1300 мест.

Строительство детско-юношеско-спортивной школы на базе существующих и планируемых образовательных учреждений,  физкультурно-оздоровительных комплексов и в первых этажах жилых домов на 2150 мест.

Высшие и средние специальные учебные заведения

По данным Администрации городского округа Лыткарино, на территории округа находятся Филиал ГБОУ ВО МО "Университета "Дубна" Лыткаринский промышленно-гуманитарный колледж.

6.2. Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

Существующее  положение

По данным Министерства здравоохранения Московской области, на территории городского округа Лыткарино расположена один больничный стационар, емкостью  256 коек.

Таблица 6.2.1. Перечень больничных стационаров Министерства здравоохранения Московской области на территории городского округа.

	№

п/п
	Наименование учреждения (название по номенклатуре)
	Фактический адрес
	Количество коек
	Численность работающих, чел.
	Площадь участка, га

	1
	ГБУЗ МО «ЛГБ»

Лыткаринская городская больница
	г.Лыткарино, ул. Коммунистическая, д.63
	256
	326
	4,8


В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Московской области, показатель обеспеченности населения местами в учреждениях дополнительного образования – 8,1коек на 1тыс.чел.

Нормативная потребность населения составляет 469 мест. Разница между фактической обеспеченностью и нормативной потребностью (количество мест) – (-)213. 

По данным Министерства здравоохранения Московской областина территории расположен один объект амбулаторно-поликлинической сети емкостью 750 посещений в смену, расположенный в 6 зданиях.

Таблица 6.2.2. Перечень амбулаторно-поликлинических учреждений Министерства здравоохранения Московской области на территории городского округа.

	№
	Наименование поликлиники (поликлинического отделения) название по номенклатуре
	Фактический адрес
	Мощность проектная (пос./см.)

	1
	Поликлиника № 1 ГБУЗ МО «Лыткаринская городская больница»
	г.Лыткарино, ул. Комсомольская, д.3
	200

	2
	Поликлиника № 2 ГБУЗ МО «Лыткаринская городская больница»
	г.Лыткарино, ул. Коммунистическая, д.63
	200

	3
	Детская поликлиника ГБУЗ МО «Лыткаринская городская больница»
	г.Лыткарино, 5 мкр, 2-ой квартал, д.3
	100

	4
	Женская консультация ГБУЗ МО «Лыткаринская городская больница»
	г.Лыткарино, ул. Ленина, д. 4
	150

	5
	ГБУ здравоохранения Московской области «Лыткаринская стоматологическая поликлиника» ГБУЗ МО «ЛСП»
	г.Лыткарино, ул. Октябрьская, д.20
	100

	6
	Центр врача общей практики ГБУЗ МО «Лыткаринская городская больница»
	г.Лыткарино, ул. Советская, д. 4
	

	Итого:
	750


В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Московской области, показатель обеспеченности населения амбулаторно-поликлиническими учреждениями – 17,75посещений в смену на 1тыс.чел.

Нормативная потребность населения составляет 1029 посещений в смену. Разница между фактической обеспеченностью и нормативной потребностью (-)529 посещений в смену. 

На территории городского округа Лыткарино располагается станция скорой медицинской помощи (Таблица 6.2.2.) на 4 автомобиля. Нормативная обеспеченность специализированными автомобилями станций скорой медицинской помощи составляет 1 автомобиль на 10 тысяч жителей, согласно которой для обслуживания населения городского округа необходимо не менее 6 автомобилей. Дефицит в 2 автомобиля.

Таблица 6.2.2. Перечень и характеристика станций скорой медицинской помощи.

	Наименование учреждения/структурного подразделения
	Адрес фактический
	Количество машин

	Скорая помощь ГБУЗ МО «Лыткаринская городская больница»
	г.Лыткарино, ул. Комсомольская, д.6
	4


Планируемые мероприятия

Расчет потребности и планируемый уровень обеспеченности населения городского округа Лыткарино в учреждениях здравоохранения на 1 очередь и расчетный срок  Генерального плана приведен в таблице 6.2.3.

Таблица 6.2.3. Уровень обеспеченности местами учреждений здравоохранения

	Показатель
	Существующее

положение
	1 очередь
	Расчётный срок

	Численность населения
	57 946
	83 446
	134 163

	Больничные стационары

	Количество койко-мест, всего
	256
	581
	1 091

	Требуется мест по РНГП МО (8,1 мест на 1000 жителей)
	469
	676
	1 087

	Рекомендуемое приращение/сокращение мощности к предыдущему периоду
	-/-
	325/-
	510/-

	Уровень обеспеченности
	55%
	86%
	100%

	Дефицит мест по нормативу
	213
	95
	отсутствует

	Поликлинические учреждения

	Количество посещений в смену, всего
	750
	1 181
	2 386

	Требуется посещений по РНГП МО (17,75 пос. на 1000 жителей)
	1029
	1 481
	2 381

	Рекомендуемое приращение/сокращение мощности к предыдущему периоду
	-/-
	431/-
	1205/-

	Уровень обеспеченности
	73%
	80%
	100%

	Дефицит пос. по нормативу
	279
	300
	отсутствует

	Станции скорой медицинской помощи

	Количество автомобилей, всего
	4
	8
	13

	Требуется автомобилей по РНГП МО (0,1 авт. на 1000 жителей)
	6
	8
	13

	Рекомендуемое приращение/сокращение мощности к предыдущему периоду
	-/-
	4/-
	5/-

	Уровень обеспеченности
	67%
	100%
	100%

	Дефицит авт. по нормативу
	2
	отсутствует
	отсутствует

	Раздаточный пункт молочной кухни

	Общая площадь, кв.м
	0
	505
	805

	Требуется площади по РНГП МО (6-8 кв.м на 1000 жителей)
	348
	501
	805

	Рекомендуемое приращение/сокращение мощности к предыдущему периоду
	-/-
	505/-
	300/-

	Уровень обеспеченности
	0%
	101%
	100%

	Дефицит площади по нормативу
	348
	отсутствует
	отсутствует

	Аптеки

	Общая площадь, кв.м (шт.)
	22
	27
	37

	Требуется 1 аптека на 10 тыс.
	6
	8
	13

	Рекомендуемое приращение/сокращение мощности к предыдущему периоду
	-/-
	-/-
	-/-

	Уровень обеспеченности
	367%
	338%
	285%

	Дефицит площади (шт.) по нормативу
	отсутствует
	отсутствует
	отсутствует


Таблица 6.2.4. Перечень планируемых поликлинических учреждений

	№ на карте
	Местоположение
	Объект
	Ёмкость, 

пос. /смену
	Очередность

	7
	г. Лыткарино, мкрн. 6 (внебюджет)
	Кабинет врача общей практики
	66
	1 очередь

	8
	г. Лыткарино, кварталы 4, 6, 8, ул. Спортивная, д. 13 (внебюджет)
	Поликлиника
	110
	1 очередь

	9
	г. Лыткарино, квартал 11, ул. Ухтимского (внебюджет)
	Поликлиника
	70
	1 очередь

	10
	г. Лыткарино, ул. Колхозная, микрорайон №4а (внебюджет)
	Кабинет врача общей практики 
	20
	1 очередь

	11
	г. Лыткарино, Детский городок «ЗИЛ» (внебюджет)
	Кабинет врача общей практики
	50
	1 очередь

	12
	г. Лыткарино, долина Москва-реки (внебюджет)
	Поликлиника
	115
	1 очередь

	13
	г. Лыткарино, долина Москва-реки (внебюджет)
	Поликлиника
	425
	Расчетный срок

	14
	г. Лыткарино, долина Москва-реки (внебюджет)
	Поликлиника
	420
	Расчетный срок

	15
	г. Лыткарино, мкрн. 6 (бюджет)
	Поликлиника
	360
	Расчетный срок

	Итого по ППТ
	1 276
	

	Итого мероприятия генерального плана
	360
	

	Итого:
	1 636
	


Таблица 6.2.5. Перечень планируемых больничных стационаров

	№ на карте
	Местоположение
	Объект
	Ёмкость, койко-мест
	Очередность

	2
	г. Лыткарино, долина Москва-реки (внебюджет)
	Стационар со станцией скорой помощи на 4 автомобиля
	325
	1 очередь

	3
	г. Лыткарино, мкрн. 6 (бюджет)
	Стационар со станцией скорой помощи на 5 автомобилей
	510
	Расчетный срок

	Итого:
	835
	


В связи с комплексным жилищным развитием городского округа, предполагающее создание полного набора объектов здравоохранения. 

В связи с отсутствием территориальных ресурсов для размещения больничного стационара в полном объеме предлагается:

- строительство стационара мощностью 510 койко-мест на реорганизованных территориях на расчетный срок.

Генеральным планом так же предлагается:

- размещение станции скорой медицинской помощи на базе планируемых стационаров – на первую очередь 4 автомобиля, на расчетный срок 5 автомобилей.

- раздаточные пункты молочной кухни предлагается разместить в помещениях первых этажей планируемых к размещению жилых домов и в проектируемых многофункциональных центрах;

- аптеки и аптечные киоски предлагается разместить в проектируемых общественно-деловых коммерческих объектах, и в помещениях  первых этажей планируемых к размещению жилых домов.

Учреждения социального обслуживания

Существующее положение

На территории городского округа Лыткарино  расположено одно учреждение социального обслуживания:

ГБУ СО МО «Люберецкий комплексный центр социального обслуживания населения», по адресу: г.Лыткарино, ул.Первомайская, д.34 и ул.Первомайская, д.19 (№1 на карте).

В соответствии с данными Министерства социальной защиты фактическая обеспеченность комплексными центрами социального обслуживания населения в городском округе Лыткарино на 01.01.2018 г. Соответствует нормативной.

В соответствии с ПП МО от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области» потребность в объектах социального обслуживания составляет – 1 универсальный комплексный центр социального обслуживания населения (УКЦСОН)  на 50 тыс. чел. Нормативная потребность  населения городского округа Лыткарино составляет 1 УКЦСОН. Разница между фактической обеспеченностью и нормативной потребностью  отсутствует.

Планируемые мероприятия

В соответствии с ПП МО от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области» потребность в объектах социального обслуживания составляет – 1 универсальный комплексный центр социального обслуживания населения (УКЦСОН)  на 50 тыс. чел.

Чтобы удовлетворить нормативную потребность населения необходимо предусмотреть строительство 2 УЦСОНов на расчетный срок реализации генерального плана.

Перечень планируемых к строительству объектов указан  в таблице 6.2.7.

Таблица 6.2.7. Перечень планируемых УКЦСОН.

	№ на карте
	Наименование объекта
	Местоположение
	Источник финансирования
	Очередность

	2
	Универсальный комплексный центр социального обслуживания населения
	г. Лыткарино, 

долина Москва-реки
	бюджет
	Расчетный срок

	3
	Универсальный комплексный центр социального обслуживания населения
	г. Лыткарино, 

6-й мкр.
	бюджет
	Расчетный срок


6.3. Объекты физической культуры и спорта

Существующее положение

По данным Администрации городского округа Лыткарино, на территории расположены объекты физической культуры и спорта следующих типов:

спортивные залы площадью пола (тыс. кв. м) – 4,785;

плоскостные сооружения (спортивные площадки) площадью (тыс. кв. м) – 30,518;

плавательные бассейны площадью зеркала воды (кв. м) 1 140.

Таблица 6.3.1. Перечень физкультурно-оздоровительных комплексов и бассейнов на территории городского округа

	№
	Объект 
	Местоположение
	Площадь
зала/ бассейна

	1
	МУП "Спортивный комплекс "Кристалл" спортивный зал
	г.Лыткарино ул. Шестакова стр. 2
	816

	2
	МАУ «Ледовый спортивный комплекс» Лыткарино спортивный зал 
	г.Лыткарино ул. Советская стр. 9 А
	184

	3
	МОУ Гимназия №1 спортивный зал 
	г.Лыткарино ул. Первомайская д. 1
	162

	4
	МОУ СОШ №2 спортивный зал 
	г.Лыткарино ул. Пионерская д. 6
	189

	5
	МОУ СОШ №3 спортивный зал 
	г.Лыткарино ул. Октябрьская д. 27
	162

	6
	МОУ Гимназия №4 спортивный зал 
	г.Лыткарино квартал 3 а д. 11
	288

	7
	МОУ СОШ №5 спортивный зал                     
	г.Лыткарино Ул. Комсомольская  д. 34
	288

	8
	МОУ СОШ №6 спортивный зал                     
	г.Лыткарино мкр. 6 п. Петровское,  стр. 26
	162

	9
	МОУ Гимназия №7 спортивный зал 
	г.Лыткарино квартал 1 д. 21
	388

	10
	ДК «Мир» спортивный зал  
	г.Лыткарино ул. Ленина, д. 2А
	162

	11
	МУ ДО ДДТ спортивный зал 
	г.Лыткарино ул. Ленина, д. 27а
	288

	12
	ГОУ Спо МО «Могктэп» спортивный зал 
	г.Лыткарино ул. Ухтомского д.1
	288

	13
	ГОУ Спо МО «Могктэп» спортивный зал  
	г.Лыткарино ул.  Спортивная д. 24
	288

	14
	СК «Арена Лыткарино» спортивный зал 
	г.Лыткарино мкр. 4а, стр. №4
	1120

	Итого площади спортивного зала:
	4 785

	1
	МУП "Спортивный комплекс "Кристалл" бассейн  
	г.Лыткарино ул. Шестакова стр. 2
	524

	9
	МОУ Гимназия №7 бассейн 
	г.Лыткарино квартал 1 д. 21
	290

	14
	СК «Арена Лыткарино» бассейн
	г.Лыткарино мкр. 4а, стр. №4
	325

	Итого площадь зеркала воды бассейнов:
	1 140


В соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 13.03.2014 № 157/5 «Об утверждении нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры» по объектам физической культуры и спорта нормативный показатель обеспеченности населения объектами каждого типа составляет:

спортивные залы – 106 кв. м площади пола зала на 1 тыс. чел.;

плоскостные сооружения – 948,3 кв. м на 1 тыс. чел.;

плавательные бассейны – 9,96 кв. м зеркала воды на 1 тыс. чел.

Нормативная потребность населения городского округа в объектах физической культуры и спорта каждого типа составляет:

в спортивных залах – 6,142 тыс. кв. м площади пола зала. Разница между фактической обеспеченностью и нормативной потребностью –

(-)1,357 тыс. кв. м;

в плоскостных сооружениях – 54,950 тыс. кв. м. Разница между фактической обеспеченностью и нормативной потребностью – (-)24,432 тыс. кв. м;

в плавательных бассейнах – 577 кв. м зеркала воды. Разница между фактической обеспеченностью и нормативной потребностью – (+)563 кв. м зеркала воды.

Планируемые мероприятия

Расчет потребности и планируемый уровень обеспеченности населения городского округа Лыткарино в объектах физической культуры и спорта на 1 очередь и расчетный срок Генерального плана приведен в таблице 6.3.2.

Таблица 6.3.2. Уровень обеспеченности объектами физической культуры и спорта

	Показатель
	Существующее

положение
	1 очередь
	Расчётный срок

	Численность населения
	57 946
	83 446
	134 163

	Площадь спортивных плоскостных сооружений кв. м, всего 
	30 518
	94 505
	145 442

	Требуется площади по РНГП МО (948,3 кв.м на 1000 жителей)
	54 950
	79 132
	127 227

	Рекомендуемое приращение/сокращение мощности к предыдущему периоду
	-/-
	63 987/-
	50 937/-

	Уровень обеспеченности
	56%
	119%
	114%

	Дефицит площади по нормативу
	22 809
	отсутствует
	отсутствует

	Площадь спортивных залов кв.м, всего
	4 785
	10 535
	14 335

	Требуется площади по РНГП МО (106 кв.м на 1000 жителей)
	6 142
	8 845
	14 221

	Рекомендуемое приращение/сокращение мощности к предыдущему периоду
	-/-
	5 750/-
	3 800/-

	Уровень обеспеченности
	78%
	119%
	101%

	Дефицит площади по нормативу
	1 357
	отсутствует
	отсутствует

	Площадь зеркала воды бассейнов кв. м, всего
	1 140
	1 320
	1 680

	Требуется площади по РНГП МО (9,96 кв.м на 1000 жителей)
	577
	831
	1 336

	Рекомендуемое приращение/сокращение мощности к предыдущему периоду
	-/-
	180/-
	360/-

	Уровень обеспеченности
	198%
	159%
	126%

	Дефицит площади по нормативу
	отсутствует
	отсутствует
	отсутствует


Запланированное комплексное жилищное развитие городского округа по проектам планировки территории и градостроительным концепциям позволяет полностью удовлетворить нормативную потребность населения в объектах физической культуры и спорта.

Планируемые в Генеральном плане городского округа Лыткарино мероприятия по объектами физической культуры и спорта к 2038.

Таблица 6.3.3. Перечень планируемых физкультурно-оздоровительных комплексов и бассейнов

	№
	Местоположение
	Объект
	Площадьзала
	Площадьбассейна
	Очеред-ность

	15
	г. Лыткарино, кварталы 4, 6, 8, ул. Комсомольская (внебюджет)
	ФОК
	1 690
	0
	1 очередь

	16
	г. Лыткарино, квартал 11, ул. Ухтимского  (внебюджет)
	ФОК
	1 080
	0
	1 очередь

	17
	г. Лыткарино, Детский городок «ЗИЛ» (внебюджет)
	ФОК
	1 080
	0
	1 очередь

	18
	г. Лыткарино, долина Москва-реки (внебюджет)
	ФОК
	1 900
	180
	1 очередь

	19
	г. Лыткарино, долина Москва-реки (внебюджет)
	ФОК
	1 900
	180
	Расчетный срок

	20
	г. Лыткарино, долина Москва-реки (внебюджет)
	ФОК
	1 900
	180
	Расчетный срок

	Итого по ППТ
	9 550
	540
	


В рамках реализации утвержденных проектов планировки территории планируется:

На 1 очередь реализации генерального плана:

строительство спортивных залов общей площадь 5,75 тыс. кв.м;

строительство плоскостных спортивных сооружений общей площадью 63,987 тыс.кв.м;

строительство плавательных бассейнов общей площадью зеркала воды 180 кв.м.

На расчетный срок реализации генерального плана:

строительство спортивных залов общей площадь 3,80 тыс. кв.м;

строительство плоскостных спортивных сооружений общей площадью 50,937 тыс. кв.м;

строительство плавательных бассейнов общей площадью зеркала воды 360 кв.м.

6.4. Учреждения культуры и искусства

Существующее положение

По данным Министерства культуры Московской области. и Администрации городского округа Лыткарино на территории округа расположены учреждения культуры и искусства следующих типов:

библиотеки – 4 ед.;

досуговые центры вместимостью – 3545 кв.м.

Таблица 6.4.1. Перечень и характеристика бибилиотек

	№ п/п
	Наименование учреждения
	Адрес
	Томов,ед.

	1
	Муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная система» городского округа Лыткарино Московской области (МУ «ЦБС») Центральная городская библиотека
	141081 Московская область, г. Лыткарино, ул. Ленина, 23а
	40 029

	2
	Центральная городская детская библиотека МУ «ЦБС» г.о. Лыткарино
	141081 Московская область, г. Лыткарино, ул. Ленина, 23а
	27 030

	3
	Городская библиотека Дворца культуры «МИР» МУ «ЦБС» г. о. Лыткарино
	140080 Московская область, г. Лыткарино, ул. Ленина, 2а, ДК «Мир»
	44 268

	4
	Городская библиотека «Петровское» МУ «ЦБС» г. Лыткарино
	141083 Московская область, г. Лыткарино, мкр.6, стр.26 (здание школы №6)
	13 700

	ИТОГО:
	125 027


Таблица 6.4.2. Перечень и характеристика домов культуры

	№ п/п
	Наименование учреждения
	Адрес
	Площадь,кв.м.

	1
	Муниципальное учреждение Дворец культуры «Мир»
	140081, Московская область, город Лыткарино, ул. Ленина, д. 2а
	1996

	2
	Муниципальное учреждение «Дом культуры «Центр Молодёжи»»
	140081, Московская область, город Лыткарино, ул. Парковая, д. 16
	792

	ИТОГО:
	2788


В соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 13.03.2014 № 157/5 «Об утверждении нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры» нормативный показатель обеспеченности населения библиотеками составляет – библиотеки 1 ед. Разница между фактической обеспеченностью и нормативной потребностью отсутствует.

В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Московской области нормативный показатель обеспеченности населения территориями клубных учреждений – 10-20 кв.м на 1 тыс. чел.

Нормативная потребность населения городского округа в территориях клубных учреждений каждого типа составляет:

досуговые центры, клубы, дома культуры (кв.м) – 1159. Разница между фактической обеспеченностью и нормативной потребностью в территориях клубных учреждений (кв.м) – (+)1 629.

Планируемые мероприятия

Расчет потребности и планируемый уровень обеспеченности населения городского округа Лыткарино территориями учреждений культуры и искусства на 1 очередь и расчетный срок приведен в таблице 6.4.3.

Таблица 6.4.3. Уровень обеспеченности учреждениями культуры и искусства.

	Показатель
	Существующее

положение
	1 очередь
	Расчётный срок

	Численность населения
	57 946
	83 446
	134 163

	Площадь учреждений клубного типа кв. м, всего 
	2 788
	6 288
	8 788

	Требуется площади по РНГП МО (10-20 кв.м на 1000 жителей)
	1 159
	1 669
	2 683

	Рекомендуемое приращение/сокращение мощности к предыдущему периоду
	-/-
	3 500/-
	2 500/-

	Уровень обеспеченности
	241%
	377%
	328%

	Дефицит площади по нормативу
	отсутствует
	отсутствует
	отсутствует

	Количество библиотек, всего
	4
	5
	7

	Требуется библиотек по РНГП МО (ед. на 50 000 жителей с населением свыше 50 тыс.чел.)
	1
	2
	3

	Рекомендуемое приращение/сокращение мощности к предыдущему периоду
	-/-
	1/-
	2/-

	Уровень обеспеченности
	400%
	250%
	233%

	Дефицит единиц по нормативу
	отсутствует
	отсутствует
	отсутствует


Мощность клубных учреждений культуры и библиотек, заложенных в проектах планировок территорий, позволяет полностью удовлетворить нормативную потребность населения в таких объектах. 

К концу расчётного срока Генерального плана уровень обеспеченности клубными учреждениями составит 328 % от нормативного показателя, а библиотечным фондом - 233%.

6.5. Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Существующее положение

По данным Министерства потребительского рынка и услуг Московской области и Администраций городского округа Лыткарино на территории городского округа расположены следующие предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания:

предприятия общественного питания ёмкостью (посадочных мест) – 2024;

предприятия бытового обслуживания ёмкостью (рабочих мест) – 781;

предприятия розничной торговли общей площадью – 41,1 тыс. кв. м.

В соответствии с СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» нормативный показатель обеспеченности населения общественного питания составляет:

для предприятий общественного питания – 40посадочных мест на 1 тыс. чел.

В соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 13.03.2014 № 157/5 «Об утверждении нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры» нормативный показатель обеспеченности населения предприятиями торговли и бытового обслуживания  составляет:

для предприятий бытового обслуживания – 10,9рабочих мест на 1тыс.чел.;

для предприятий торговли – 1530кв.м на 1тыс.чел..

Нормативная потребность населения городского округа в соответствии с данными Министерства потребительского рынка и услуг в предприятиях каждого типа из расчета на население 2018 года составляет:

предприятия общественного питания (посадочных мест) – 2318. Разница между фактической обеспеченностью и нормативной потребностью (посадочных мест) – (-)294;

предприятия бытового обслуживания (рабочих мест) – 632. Разница между фактической обеспеченностью и нормативной потребностью (рабочих мест) – (+)149;

предприятия розничной торговли – 88,7тыс.кв.м. Разница между фактической обеспеченностью и нормативной потребностью – (-)47,5тыс.кв.м.

Планируемые мероприятия

Расчет потребности и планируемый уровень обеспеченности населения городского округа Лыткарино предприятиями торговли, бытового обслуживания и общественного питания на 1 очередь и расчетный срок Генерального плана приведен в таблице 6.5.1.

Таблица 6.5.1. Уровень обеспеченности предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

	Показатель
	Существующее

положение
	1 очередь
	Расчётный срок

	Численность населения
	57 946
	83 446
	134 163

	Предприятия торговли кв. м, всего 
	 41 114
	128 379
	207 949

	Требуется площади по РНГП МО (1530 кв.м на 1000 жителей)
	88 657
	127 672
	205 269

	Рекомендуемое приращение/сокращение мощности к предыдущему периоду
	-/-
	87 265/-
	79 570/-

	Уровень обеспеченности
	46%
	101%
	101%

	Дефицит площади по нормативу
	47 543
	отсутствует
	отсутствует

	Объекты общественного питания мест, всего
	2 024
	3 424
	5 424

	Требуется площади по РНГП МО (40 мест на 1000 жителей)
	2 318
	3 338
	5 367

	Рекомендуемое приращение/сокращение мощности к предыдущему периоду
	-/-
	1400/-
	2000/-

	Уровень обеспеченности
	87%
	103%
	101%

	Дефицит мест по нормативу
	294
	отсутствует
	отсутствует

	Объекты бытового обслуживания рабочих мест, всего
	 781
	1 137
	1 853

	Требуется площади по РНГП МО (10,9 рабочих мест на 1000 жителей)
	632
	910
	1 462

	Рекомендуемое приращение/сокращение мощности к предыдущему периоду
	-/-
	556/-
	516/-

	Уровень обеспеченности
	74%
	147%
	127%

	Дефицит мест по нормативу
	166
	отсутствует
	отсутствует


В течение расчетного срока реализации генерального плана необходимо предусмотреть строительство объектов бытового обслуживания и общественного питания населения в новых жилых районах в соответствии с нормативами проектирования и разработанными проектами планировки выделенных под застройку территорий.

Объекты планируется размещать в зонах общественно-делового назначения и первых этажах жилых зданий в микрорайонах жилой застройки.

6.6. Места захоронения

Существующее положение

По данным Единого реестра кладбищ Администрации городского округа Лыткарино,  на территории округа расположено 2 кладбища, закрытых для свободного захоронения. По данным Администрации за территорией округа расположено 3 кладбища, закрытых для свободного захоронения – 2 кладбища, открытых – 1 кладбище. Общая площадь кладбищ составляет 15,496га, в том числе площадь открытых кладбищ – 2,9396га. Резерв свободной площади на открытых кладбищах – 1,1749 га.

В соответствии с СП42.13330 «СНиП2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» нормативный показатель потребности в местах захоронения составляет 0,24га на 1тыс.чел. В соответствии с письмом от Министерства потребительского рынка и услуг требуемая площадь территории кладбищ в городском округе  – 13,91га, дефицит – (-) 5,57 га. 

Таблица 6.6.1. Перечень и характеристика кладбищ

	№ п/п
	Наименование 
	Адрес
	Площадь, га

	
	
	
	всего
	резерв

	1
	«Петровское» / Закрытое (Решение Лыткаринского городского Совета народных депутатов № 349/11 от 24.06.1983)
	Московская область, г. Лыткарино, ул. Колхозная
	4,4
	0

	2
	«Верхнее Мячково» / Закрытое (Постановление Главы города Лыткарино № 894-п от 26.10.1994)
	Московская обл., Раменский городской округ,

 с. Верхнее Мячково
	5, 098
	0

	3
	«Островецкое кладбище» / Закрытое (Постановление Главы г. Лыткарино № 185-п от 23.04.2009 (с 01.07.2009 считается закрытым)
	Московская область, Раменский городской округ, д. Островцы
	2,6
	0

	4
	«Новое Лыткаринское кладбище»
	Московская область, Раменский городской округ, юго-западная часть кадастрового квартала
	2,9396
	1,1165

	5
	Местная религиозная организация «Тураевская старообрядческая община» / Закрыто для свободного захоронения, предназначено для захоронения лиц, исповедующих веру Русской Православной старообрядческой Церкви
	Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево
	0,4584
	0,0584

	ИТОГО:
	15,496
	1,1749


Планируемые мероприятия

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", гл. 3, ст. 14 п. 22,  ст. п.17, Администрацией городского округа Лыткарино, ведется поиск земельных участков, под размещение кладбищ. 

В связи с отсутствием территориальных резервов территорий неразграниченной или муниципальной собственности. Для обеспечения мест захоронения Администрацией городского округа Лыткарино, будет заключено соглашение с муниципальными образованиями Московской области.  

Для городского округа Лыткарино требуется 23,864 га кладбищ на расчетный срок.

6.7. Обеспечение мер пожарной безопасности

Существующее положение

На территории городского округа Лыткарино расположено 4 пожарных депо.

В соответствии с нормативом НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» общая потребность в обеспечении противопожарной техникой составляет (автомобилей) – 14. Разница между фактической обеспеченностью и нормативной потребностью составляет (автомобилей) – 14.

Таблица 6.7.1. Существующие пожарные части.

	№
	Местоположение
	Объект
	Количество автомобилей

	1
	г. Лыткарино квартал 3а, д. 22
	ПЧ № 303
	6

	2
	г. Лыткарино Тураево промзона, стр. 1
	ПЧ № 90
	2

	3
	г. Лыткарино Лыткаринское ш., 8Г
	ПЧ № 46
	2

	4
	г. Лыткарино ул. Парковая, 1
	Московское областное ВДПО
	1

	ИТОГО:
	11


Планируемые мероприятия

В рамках генерального плана планируется удовлетворить уровень обеспеченности населения пожарными автомобилями на расчетный срок за счет увеличения парка пожарной техники на 3 автомобиля. 

6.8. Финансово-экономическое обоснование стоимости строительства и реконструкции объектов местного значения в сфере образования, здравоохранения, физической культуры, социального обслуживания, объектов культуры и массового спорта

Финансово-экономическое обоснование стоимости мероприятий, необходимых для достижения нормативной обеспеченности существующего постоянного населения объектами социальной инфраструктуры основывается на следующих принципах:

Затраты на создание мест приложения труда в бюджетной сфере учитываются в строительстве объектов социальной инфраструктуры. Места приложения труда создаются в результате ввода в эксплуатацию данных объектов.

Расчет затрат на создание отдельно-стоящих объектов социальной инфраструктуры выполняется с использованием укрупненных нормативов цен строительства (НЦС) или на основании стоимости реализованных объектов-аналогов. 

Расчет затрат на создание объектов социальной инфраструктуры размещаемых на первых этажах многоквартирных жилых домов в планируемой застройке выполняется исходя из нормативной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения в Московской области, составляющей 54 тыс. 479 руб., утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1691/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2018 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2018 года».

Расчет стоимости не учитывает налог на добавленную стоимость (НДС).

Расчет стоимости выполнен в уровне цен на 1 квартал 2018 года

Для отдельно-стоящих объектов, стоимость создания которых определялась с использованием НЦС, переход к уровню цен на 1 квартал 2018 года, осуществлялся с учетом коэффициента инфляции. Величина коэффициента инфляции за 2016-2017 года согласно данным Федеральной службы государственной статистики составил 25,74%.

Для отдельно-стоящих объектов, стоимость создания которых определялась с использованием НЦС, затраты на создание инженерно-транспортной инфраструктуры в границах разрабатываемого участка условно принимаются равными 20% от величины затрат на строительство.

Полученные при таком подходе затраты являются ориентировочными. Полученные затраты не могут служить основанием для принятия решений при разработке ведомственных плановых документов разного уровня.

7. ОСНОВНАЯ ПРОМЫШЛЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ БАЗА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО СОЗДАНИЮ МЕСТ ПРИЛОЖЕНИЯ ТРУДА ПО СОЗДАНИЮ МЕСТ ПРИЛОЖЕНИЯ ТРУДА

7.1. Трудовые ресурсы

Численность трудовых ресурсов городского округа по данным Администрации городского округа Лыткарино, составляет 34,658тыс.чел, занято в экономике 14,835 тыс. чел., количество рабочих мест – 15,25тыс.чел. Сальдо трудовой миграции составляет -13,460тыс.чел.Структура рабочих мест по секторам экономики представлена в Таблице 7.11.

Таблица 7.1.1. Занятость по секторам экономики, тыс.чел.

	Сектора экономики
	Количество рабочих мест

	Бюджетный сектор
	2,540

	Образование
	1,269

	Здравоохранение и предоставление социальных услуг
	0,724

	Организация отдыха и развлечений, культуры и спорта
	0,248

	Государственное и муниципальное управление
	0,200

	Прочие
	0,099

	Внебюджетный сектор:
	12,295

	Сельское хозяйство и рыболовство
	0,022

	Промышленность
	5,839

	Транспорт и связь
	0,264

	Строительство
	0,225

	Операции с недвижимым имуществом и ЖКХ
	0,395

	Научные исследования и разработки
	2,402

	Торговля и услуги
	1,221

	Финансовая деятельность и страхование
	0,019

	Прочие
	1,908


Целевой показатель занятости в экономике городского округа должен составлять не менее 50% общей численности населения, или 28,973тыс.чел.

Разница между фактической обеспеченностью городского округа рабочими местами и целевым показателем занятости является отрицательной, составляя -14,138тыс.рабочих мест.

7.2. Сфера промышленности и транспорта

В окрестностях города есть месторождения кварцевого песка, применяемого в стекольной промышленности. На данный момент в городском округе Лыткарино функционируют следующие основные предприятия:

АО Лыткаринский завод оптического стекла (ЛЗОС) — приборостроительное предприятие, является ведущим российским производителем оптического стекла оптического стекла стекловолокна, крупногабаритных астрономических зеркал, космических объективов, различных оптических деталей и приборов;

НИЦ ЦИАМ-филиал ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова»;

ПАО "Тураевское Машиностроительное Конструкторское Бюро «Союз» (ПАО «ТМКБ «СОЮЗ») — авиационное машиностроение;
Лыткаринский машиностроительный завод филиал ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» — авиационное машиностроение;
Научно-исследовательский институт приборов (АО «НИИП») — приборостроительное предприятие;

ООО «Старатели» —  производство отделочных материалов и сухих строительных смесей;

ЗАО «Лыткаринский мясоперерабатывающий завод».

7.3. Сфера сельскохозяйственных отраслей

Сельскохозяйственная деятельность на территории городского округа не ведется.

7.4. Прогноз по занятости населения и предложения по созданию рабочих мест

Расчет прогнозируемых рабочих мест в городском округе Лыткарино произведен на основании планируемых мероприятий по размещению объектов социальной инфраструктуры, транспортного обслуживания и объектов промышленно-хозяйственного комплекса.

Генеральным планом предполагается сохранение существующей структуры занятости населения по секторам экономики. Развитие мест приложения труда предлагается в секторе торговли, оказания услуг населению и производственной сфере. 

В соответствии с утвержденной и разрабатываемой градостроительной документацией нежилого строительства увеличение рабочих мест планируется на 31,755 тыс. ед. (см. табл. 7.4.1).

Таблица 7.4.1. Места приложения труда в соответствии с разрабатываемой и утвержденной градостроительной документацией.

	№ на карте
	Инвестор-застройщик
	Пло-щадь,

га
	Сфера деятельности
	Сектор экономики
	Пло-

щадь

(нежи-

лые поме-

щения) кв.м
	Кол-во рабо-

чих мест
	Стадия ППТ/Примечание

	1
	ООО «ТКС Риэлти»
	10,7
	Жилая застройка с общественно-деловой инфраструктурой
	Торговля и услуги; прочее; операции с недвижи-

мым имущест-

вом и ЖКХ; бюджет-ный сектор
	6 089
	200
	Утверждён

№П54/2692 от 23.08.2016

	2
	ООО «Славянское подворье Л»
	21,5
	
	
	8 738
	570
	Утвержден №245-р от 17.04.2007

	3
	ООО ПО «РЕКОНСТ

РУКЦИЯ»
	19,6
	
	
	25 760
	2 026
	Утвержден №П54/2528 от 09.08.2016

	4
	ЗАО «ЮИТ Московский регион»
	21,9
	
	
	20 162
	905
	Утвержден № 02-п от 10.01.2012

	5
	Развитие застроенной территории Детского городка «ЗИЛ»
	8,0
	
	
	9 629
	857
	ДРЗТ

	6
	ГК «ПИК»
	170,6
	
	
	65 490
	26 857
	концепция

	7
	ООО «ТЕКС»
	15,4
	
	
	57 983
	340
	Утвержден №379-п от 02.08.2011

	8
	ООО «Мособлстрой-17»
	2,3
	
	
	3 200
	Нет дан-

ных
	Утвержден №615-п от 14.08.2014

	ИТОГО
	270,0
	
	
	197 051
	31 755
	


Генеральным планом резервируется территория для создания мест приложения труда общей площадью 132,71 га  (см. табл. 7.4.2.)

Таблица 7.4.2. Территория, резервируемая для создания мест приложения труда.

	№ на карте
	Местоположение
	ВРИ
	Сектор экономики
	Площадь функциональной зоны
	Количество рабочих мест

	9
	г. Лыткарино 

50:53:0020202:130

50:53:0020202:131

50:53:0020202:135

50:53:0020202:137

50:53:0020202:138

50:53:0020202:211

50:53:0020202:212

50:53:0020202:213

50:53:0020202:214

50:53:0020202:215

50:53:0020202:216

50:53:0020202:217
	для размеще-ния промыш-ленных объектов
	Промышлен-ность
	45,23
	2 112

	10
	г. Лыткарино 

50:53:0000000:6232

50:53:0000000:6364

50:53:0020106:12

50:53:0020106:139

50:53:0020106:140

50:53:0020106:141

50:53:0020106:143

50:53:0020106:17

50:53:0020106:19

50:53:0020106:20

50:53:0020106:22

50:53:0020106:26

50:53:0020106:28

50:53:0020106:55

50:53:0020106:56

50:53:0020106:57

50:53:0020106:58

50:53:0020106:59

50:53:0020204:155

50:53:0020204:268
	для размещения промышленных объектов
	Промышленность
	87,48
	4 374

	ИТОГО:
	132,71
	6486
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Территория для создания мест приложения труда

[image: image134] 1 Номер территории в соответствии с табл. 7.4.1, 7.4.2
Рис. 7.4.1. Места приложения труда.

Всего на расчетный срок количество созданных рабочих мест в городском округе Лыткарино составит 38 676. Такой резкий рост количества мест приложения труда опредлен из утверждённых проектов планировок территорий по общественно-жилой застройке и производственной сфере. Структура рабочих мест по секторам экономики представлена в таблице 7.4.3.

Таблица 7.4.3. Рабочие места по секторам экономики.

	Сектора экономики
	1-я очередь
	Расчётный срок

	Бюджетный сектор
	3,282
	3,995

	Образование
	1,568
	1,869

	Здравоохранение и предоставление социальных услуг
	0,824
	0,943

	Организация отдыха и развлечений, культуры и спорта
	0,337
	0,432

	Государственное и муниципальное управление
	0,393
	0,446

	Прочие
	0,160
	0,305

	Внебюджетный сектор:
	19,627
	49,516

	Сельское хозяйство и рыболовство
	0,022
	0,022

	Промышленность
	5,839
	11,879

	Транспорт и связь
	0,264
	0,264

	Строительство
	0,298
	0,469

	Операции с недвижимым имуществом и ЖКХ
	0,552
	0,901

	Научные исследования и разработки
	2,402
	2,402

	Торговля и услуги
	5,282
	18,484

	Финансовая деятельность и страхование
	0,019
	0,163

	Прочие
	4,949
	14,932


Основное количество мест приложения труда в непроизводственной сфере, более 29 тысяч рабочих мест, предполагается создать в общественно-деловой сфере – за счет создания коммерческих предприятий, офисы которых планируется размещать в первых нежилых этажах и пристройках к жилым зданиям, а также в отдельно стоящих объектах на территориях новой застройки.

На развивающихся промышленных территориях будет создано мест приложения труда в производственной сфере, около 6,5 тысяч рабочих мест.

8. РЕКРЕАЦИОННЫЕ И ОЗЕЛЕНЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИХ РАЗВИТИЮ

Площадь озелененных территорий общего пользования (в том числе парков, скверов, бульваров) в городском округе Лыткарино составляет 48 га, значительная их часть не благоустроена.

В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Московской области нормативный показатель обеспеченности населения озелененными территориями общего пользования зависит от размера и вида населенного пункта и типа устойчивой системы расселения. Город Лыткарино входит в Люберецко-Балашихинскую рекреационно-городскую устойчивую систему расселения, норматив озеленения общего использования 14,64 м2 на человека. В соответствии с нормативным значением показателя для городского округа Лыткарино на расчетный срок требуемая площадь озелененных территорий общего пользования составляет — 196,4 га. Генеральным планом увеличение площади озелененных территорий общего пользования не предусмотрено. В целях удовлетворения нормативного показателя,  Генеральным планом предлагается аренда 148,4 га лесных массивов, прилегающих к границам города Лыткарино, на территории городского округа Лыткарино.

Генеральный план предусматривает необходимость организации и благоустройства озеленённых территорий общего пользования с организацией площадок кратковременного и долговременного отдыха, игровых площадок для детей разного возраста, летних кафе, площадок для пикников, площадок для наблюдения за природой, прогулочной дорожно-тропиночной сетью, велодорожками, оборудованием биотуалетами и контейнерами для сбора мусора.

9. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

9.1. Существующее положение

Внешние транспортные связи городского округа Лыткарино представлены автомобильным транспортом.

Площадь территории городского округа Лыткарино составляет 1729 га. (17,29 км2). 

Численность постоянного населения составляет – 57 946 чел.

В таблице 9.1.1 представлена протяженность сети автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории городского округа Лыткарино.

Таблица 9.1.1. Протяженность сети дорог общего пользования в границах городского округа Лыткарино.
	Общая протяжённость автодорог общего пользования, км
	В том числе по видам, км

	
	Федерального значения
	Регионального или межмуниципального значения
	местного

значения

	80,26
	0
	16,23
	64,03


Исходя из общей суммарной протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (80,26 км) и площади городского округа (17,29 км2), плотность сети автомобильных дорог общего пользования составляет 4 ,64 км/ км2 .

В соответствии с постановлением Правительства Московской области №713/30 от 17.08.2015 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области», расчетный показатель плотности сети автомобильных дорог общего пользования для Балашихинско-Люберецкой устойчивой системы расселения, должен быть не менее 0,47 км/кв.км. Следовательно, существующая плотность сети автомобильных дорог общего пользования соответствует нормативной.

Автомобильные дороги общего пользования федерального значения

По территории городского округа Лыткарино не проходят автомобильные дороги общего пользования федерального значения.

Автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения

По территории городского округа Лыткарино проходит автомобильная дорога общего пользования регионального значения  Лыткаринское шоссе, автомобильные дороги межмуниципального значения: Лыткаринское шоссе-Петровское-Лыткаринское шоссе, Подъезд к ГПЗ "Петровское", Лыткаринское ш.-Верхнее Мячково.

Лыткаринское шоссе –  основная автомобильная дорога, по которой осуществляется связь округа с Москвой и Московской областью. Севернее Лыткарино, на пересечении Лыткаринского шоссе с автомобильной дорогой общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск выстроена транспортная развязка в разных уровнях.

Таблица 9.1.2. Основные характеристики автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.

	№ п/п
	Наименование а/д
	Идентификационный

номер
	Протяженность в границах округа, км

	1
	Лыткаринское шоссе 
	46 ОП РЗ 46К-5221
	8,54

	2
	Лыткаринское шоссе-Петровское-Лыткаринское шоссе
	46 ОП МЗ 46Н-05408
	5,48

	3
	Подъезд к ГПЗ "Петровское"
	46 ОП МЗ 46Н-05405
	1,31

	4
	Лыткаринское ш.-Верхнее Мячково
	46 ОП МЗ 46Н-09269
	0,9


Итого, протяжённость автомобильных дорог общего пользования регионального значения, проходящих по территории городского округа, составляет 16,23 км.

Улично-дорожная сеть местного значения

Протяженность автомобильных общего пользования местного значения, с твёрдым покрытием, по данным Администрации городского округа, составляет 64,03 км

Таблица 9.1.3. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах территории городского округа Лыткарино (предоставлено Администрацией городского округа Лыткарино).

	№

п/п
	Наименование

автомобильной дороги
	Протяжённость 
в границах муниципального образования км
	Категория
	Параметры поперечного профиля, ширина в м
	Покрытие проезжей части (асфальтобетонное, щебёночное, гравийное, грунтовое)

	
	
	
	
	земляного полотна
	проезжей части
	обочин
	разделительной полосы
	

	
	ул. Первомайская (от д. 2 до ул. Лесная)
	1,325
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Советская (от ул. Спортивная д. 5/1 до ул. Советская д. 15)
	0,6828
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Проезд Горбачева (от ул. Спортивная д. 1 до ул. Первомайская д. 2)
	0,214
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Комсомольская (от ул. Спортивная д. 1/11 до ул. Колхозная)
	0,72
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Ленина (от д. 1 до гостиницы «Эра»)
	0,97
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Песчаная (от ул. Колхозная до кв. 2 д. 11)
	0,699
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	бульвар И.П. Крупенина
	0,325
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Спортивная (от Лыткаринского шоссе до ул. Песчаная)
	0,9953
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Сафонова (от ул. Парковая до ул. Октябрьская)
	0,244
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Ухтомского (от ул. Октябрьской до ул. Ухтомского д. 19; газоны и тротуары - до ул. Набережная д. 1)
	0,452
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Коммунистическая (от ул. Советская до ул. Комсомольская)
	0,25
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Октябрьская (от ул. Ухтомского до ул. Первомайская)
	0,758
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Пионерская (от ул. Ухтомского до ул. Ленина)
	0,33
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Проезд Базяева (от ул. Октябрьская до ул. Пионерская)
	0,15
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Проезд ДК «Мир»
	0,228
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Квартал 3а (от д. 9 до ул. Ст. Степанова)
	0,88
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	проезды от ул. Пионерская до детского сада и школы
	0,212
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Микрорайон 6 Петровское
	0,18
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Детский городок Зил
	0,56
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Дорога от ул. Колхозная до КСК "Мечта"
	0,933
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Дорога подъездная от ул. Колхозная к ГСК "Олимп", ГПК 53, ГСК 48, ГСК 43, ГСК 50, ГСК 39
	0,859
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Дорога в 6 микрорайоне от здания Клуба до школы № 6
	0,273
	
	
	
	
	
	грунт

	
	Дорога от перекрестка ул. Колхозная, ул. Лесная к планируемому зданию Спортивного комплекса
	0,204
	
	
	
	
	
	грунт

	
	Дорога от ул. Парковая до очистных сооружений МП "Водоканал"
	0,611
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Дорога от Лыткаринского шоссе до леса (кв. 69)
	0,145
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Дорога от Лыткаринского шоссе до ФГУП "НИИП"
	0,446
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Дорога от Лыткаринского шоссе вдоль Лыткаринского ПАТП
	0,338
	
	
	
	
	
	бетонные плиты

	
	Дорога от Лыткаринского шоссе до территории строения 25 промзоны Тураево
	0,46
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Дорога от Лыткаринского шоссе до проходной ООО "Старатели" в районе ж/д переезда
	0,233
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Дорога от Лыткаринского шоссе до ОАО "Нефтепроммонтаж"
	0,639
	
	
	
	
	
	грунт

	
	Дорога от Лыткаринского шоссе по территории бывшего лагеря "ЗИЛ"
	1,51
	
	
	
	
	
	грунт

	
	Дорога от Лыткаринского шоссе к воротам Аэродрома до границы городского округа Лыткарино
	0,2
	
	
	
	
	
	грунт

	
	Дорога от ворот аэродрома до Нового Лыткаринского кладбища
	0,089
	
	
	
	
	
	

	
	Дорога от дороги на Мячково до строения 34 промзоны Тураево
	0,693
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Дорога от Лыткаринского шоссе до зоны отдыха "Волкуша"
	0,84
	
	
	
	
	
	грунт

	
	Дорога от железной дороги до ВЗУ "Волкуша"
	0,37
	
	
	
	
	
	грунт

	
	Квартал 1 д. 14-д.12
	0,088
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Квартал 1 д. 2-д. 4
	0,088
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Квартал 2 д. 7- д. 8
	0,21
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Спортивная д. 26 квартал 3а д. 16
	0,16
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Квартал 3а д. 1 7 - д. 26
	0,482
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Спортивная д. 39/1 - ул. Песчаная, д. 36/5
	0,206
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Первомайская д. 29а - д. 32
	0,206
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	проезд генерала Чернышева
	0,23
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Парковая д. 14 - д. 1 8
	0,208
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Ухтомского д. 11 до здания ОВД
	0,085
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Сафонова д. 2- ул. Набережная д. 20
	0,602
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Квартал 7 д. 3А
	0,209
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Квартал 7 д. 3Б
	0,208
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Квартал 7 д. 4
	0,281
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Квартал 7 д. 5А
	0,149
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Квартал 7 д. 7
	0,321
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Квартал 7 д. 8
	0,234
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Квартал 7 д. 9
	0,174
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Квартал 7 д. 11
	0,266
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Квартал 7 д. 12А
	0,094
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Квартал 7 д. 12Б
	0,131
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Квартал 7 д. 13
	0,213
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Квартал 7 д. 15
	0,396
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Квартал 7 д. 17
	0,207
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Ул. Песчаная д. 6
	0,521
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Ул. Песчаная д. 4
	0,436
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Дет. городок ЗИЛ д. 31
	0,042
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Дет. городок ЗИЛ д. 37
	0,151
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Дет. городок ЗИЛ д. 38
	0,242
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Квартал 1 д. 1
	0,233
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Квартал 1 д. 2
	0,145
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Квартал 1 д. 3
	0,247
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Квартал 1 д. 4
	0,235
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Квартал 1 д. 5
	0,443
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Квартал 1 д. 6
	0,381
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Квартал 1 д. 7
	0,514
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Квартал 1 д. 8
	0,461
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Квартал 1 д. 9
	0,108
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Квартал 1 д. 10
	0,228
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Квартал 1 д. 11
	0,124
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Квартал 1 д. 12
	0,141
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Квартал 1 д. 13
	0,096
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Квартал 1 д. 14
	0,52
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Квартал 1 д. 16
	0,103
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Квартал 1 д. 17
	0,152
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Квартал 1 д. 18
	0,168
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Квартал 1 д. 19А
	0,222
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Квартал 1 д. 19Б
	0,191
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Микрорайон 6 д. 1
	0,081
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Микрорайон 6 д. 3
	0,075
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Микрорайон 6 д. 5А
	0,143
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Микрорайон 6 д. 16
	0,041
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Микрорайон 6 д. 17
	0,059
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Микрорайон 6 д. 18
	0,053
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Микрорайон 6 д. 21
	0,255
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Микрорайон 6 д. 22
	0,101
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Микрорайон 6 д. 23
	0,117
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Микрорайон 6 д. 24
	0,264
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Микрорайон 6 д. 25
	0,18
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Колхозная д. 2
	0,358
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Колхозная д. 13В
	0,153
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Колхозная д. 94А
	0,105
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Коммунистическая д. 16
	0,037
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Коммунистическая д. 18
	0,033
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Ул. Коммунистическая д. 20/11
	0,033
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Коммунистическая д. 24
	0,063
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Коммунистическая д. 26
	0,081
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Ул. Коммунистическая д. 28А
	0,044
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Коммунистическая д. 54
	0,059
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Коммунистическая д. 55
	0,072
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Коммунистическая д. 56
	0,086
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Коммунистическая д. 58
	0,1
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Коммунистическая д. 59
	0,112
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Коммунистическая д. 60
	0,08
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Коммунистическая д. 61
	0,071
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Коммунистическая д. 62
	0,058
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Комсомольская д. 1/11
	0,152
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Комсомольская д. 8
	0,049
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Комсомольская д. 9А
	0,033
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Комсомольская д. 16
	0,052
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Комсомольская д. 24А
	0,185
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Комсомольская д. 24Б
	0,263
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Комсомольская д. 26
	0,119
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Комсомольская д. 28
	0,123
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Комсомольская д. 30
	0,434
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Комсомольская д. 32
	0,235
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Первомайская д. 2
	0,229
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Первомайская д. 4
	0,096
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Первомайская д. 5
	0,133
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Первомайская д. 5Б
	0,041
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Первомайская д. 6
	0,209
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Первомайская д. 7/7
	0,222
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Первомайская д. 10
	0,089
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Первомайская д. 16
	0,332
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Первомайская д. 18/5
	0,242
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Первомайская д. 3/5
	0,143
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Первомайская д. 22
	0,059
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Первомайская д. 22А
	0,043
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Первомайская д. 24
	0,065
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Первомайская д. 24А
	0,043
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Первомайская д. 26
	0,021
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Первомайская д. 26А
	0,052
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Первомайская д. 28
	0,037
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Первомайская д. 28А
	0,09
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Первомайская д. 30А
	0,09
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Первомайская д. 32
	0,05
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Первомайская д. 32А
	0,065
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Первомайская д. 34А
	0,083
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Первомайская д. 36/5
	0,063
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Песчаная д. 1
	0,076
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Песчаная д. 34Б
	0,169
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Спортивная д. 1
	0,165
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Спортивная д. 3
	0,212
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Спортивная д. 5/1
	0,311
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Спортивная д. 7/2
	0,182
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Спортивная д. 9
	0,14
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Спортивная д. 2
	0,052
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Спортивная д. 2А
	0,076
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Спортивная д. 4
	0,104
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Спортивная д. 6
	0,039
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Спортивная д. 12
	0,352
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Спортивная д. 13
	0,421
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Спортивная д. 19Б
	0,066
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Спортивная д. 25
	0,052
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Спортивная д. 26
	0,375
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Спортивная д. 29А
	0,049
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Спортивная д. 33/1
	0,073
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Спортивная (проезд до Горгаза)
	0,129
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Спортивная д. 39/1
	0,056
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Квартал 2 д. 1
	0,3
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Квартал 2 д. 2
	0,176
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Квартал 2 д. 3
	0,166
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Квартал 2 д. 5
	0,215
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Квартал 2 д. 6
	0,079
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Квартал 2 д. 7
	0,228
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Квартал 2 д. 8
	0,154
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Квартал 2 д. 10
	0,307
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Квартал 2 д. 11
	0,197
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Квартал 2 д. 12
	0,447
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Квартал 2 д. 13
	0,125
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Квартал 2 д. 14
	0,314
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Квартал 3А д. 2
	0,183
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Квартал 3А д. 3
	0,192
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Квартал 3А д. 4
	0,225
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Квартал 3А д. 5
	0,313
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Квартал 3А д. 6
	0,181
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Квартал 3А д. 7
	0,156
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Квартал 3А д. 7А
	0,059
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Квартал 3А д. 8
	0,139
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Квартал 3А д. 9
	0,186
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Квартал 3а д. 10
	0,178
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Квартал 3А д. 12
	0,33
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Квартал 3А д. 13
	0,117
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Квартал 3А д. 13А
	0,305
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Квартал 3А д. 15
	0,193
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Квартал 3А д. 15А
	0,148
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Квартал 3А д. 16
	0,125
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Квартал 3А д. 17
	0,156
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Квартал 3А д. 18
	0,08
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Квартал 3А д. 20
	0,18
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Квартал 3А д. 21
	0,148
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Квартал 3А д. 23
	0,28
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Квартал 3А д. 24
	0,252
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Квартал 3А д. 25
	0,203
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Квартал 3А д. 26
	0,368
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Квартал 3А д. 27
	0,16
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Квартал 3А д. 28
	0,258
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Квартал 3А д. 28А
	0,136
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Сафонова д. 2
	0,148
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Сафонова д. 4
	0,085
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Сафонова д. 6
	0,136
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Сафонова д. 8
	0,067
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Парковая д. 4
	0,129
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Парковая д. 6
	0,128
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Парковая д. 12
	0,136
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Парковая д. 18
	0,319
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Парковая д. 26
	0,18
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Парковая д. 28
	0,215
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Парковая д. 30/24
	0,26
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Октябрьская д. 2
	0,131
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Октябрьская д. 3
	0,111
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Октябрьская д. 4
	0,295
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Октябрьская д. 5
	0,124
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Октябрьская д. 6
	0,151
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Октябрьская д. 7/8
	0,219
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Октябрьская д. 9
	0,071
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Октябрьская д. 10
	0,164
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Октябрьская д. 11
	0,058
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Октябрьская д. 12
	0,212
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Октябрьская д. 13
	0,145
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Октябрьская д. 14
	0,148
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Октябрьская д. 15
	0,112
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Октябрьская д. 16
	0,045
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Октябрьская д. 17
	0,352
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Октябрьская д. 18
	0,242
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Октябрьская д. 19
	0,163
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Октябрьская д. 21
	0,068
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Октябрьская д. 22
	0,048
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Октябрьская д. 24
	0,116
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Октябрьская д. 25
	0,185
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Октябрьская д. 26
	0,048
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Октябрьская д. 30
	0,233
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Октябрьская д. 2А
	0,257
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Советская д. 3/12
	0,194
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Советская д. 4
	0,129
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Советская д. 6/14
	0,077
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Советская д. 7
	0,119
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Советская д. 9
	0,142
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Советская д. 11
	0,088
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Советская д. 12
	0,112
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Советская д. 13
	0,067
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Советская д. 14
	1,084
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Советская д. 15
	0,072
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Первомайская д. 11
	0,049
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Первомайская д. 13
	0,073
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Пионерская д. 1/11
	0,053
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Пионерская д. 3
	0,073
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Пионерская д. 5
	0,084
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Пионерская д. 7
	0,063
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Пионерская д. 9
	0,108
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Пионерская д. 10
	0,119
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Пионерская д. 11
	0,059
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Пионерская д. 12
	0,129
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Ленина д. 6
	0,191
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Ленина д. 8
	0,1
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Ленина д. 9
	0,172
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Ленина д. 19
	0,219
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Ленина д. 21
	0,125
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Ленина д. 23
	0,115
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Ленина д. 25
	0,093
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Ленина д. 27
	0,133
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Ухтомского д. 3
	0,046
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Ухтомского д. 5
	0,053
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Ухтомского д. 6
	0,041
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Ухтомского д. 7
	0,132
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Ухтомского д. 8
	0,061
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Ухтомского д. 9
	0,054
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Ухтомского д. 9А
	0,092
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Ухтомского д. 11
	0,095
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Ухтомского д. 12
	0,08
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Ухтомского д. 13
	0,047
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Ухтомского д. 14
	0,069
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Ухтомского д. 15
	0,053
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Ухтомского д. 16
	0,073
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Ухтомского д. 17
	0,076
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Ухтомского д. 18
	0,069
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Ухтомского д. 19
	0,068
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Ухтомского д. 20
	0,065
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Ухтомского д. 21
	0,056
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Ухтомского д. 22
	0,07
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Ухтомского д. 23
	0,183
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Ухтомского д. 24
	0,096
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Ухтомского д. 25
	0,08
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Ухтомского д. 26
	0,237
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Ухтомского д. 27
	0,066
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Ухтомского д. 29
	0,079
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Ухтомского д. 31/2
	0,033
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Набережная д. 1
	0,148
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Набережная д. 6
	0,107
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Набережная д. 8
	0,071
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Набережная д. 10
	0,083
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Набережная д. 12
	0,112
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Набережная д. 12А
	0,18
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Набережная д. 14
	0,176
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Набережная д. 14А
	0,159
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Набережная д. 14Б
	0,111
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Набережная д. 18
	0,134
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Набережная д. 18А
	0,126
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Набережная д. 18Б
	0,079
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Набережная д. 18В
	0,064
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Набережная д. 18/1
	0,146
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Набережная д. 18/2
	0,474
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Набережная д. 20
	0,122
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Набережная д. 20А
	0,119
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Набережная д. 20Б
	0,142
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Набережная д. 20В
	0,133
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Набережная д. 22
	0,184
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Набережная д. 22А
	0,125
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Набережная д. 22Б
	0,258
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	Ул. Коммунистическая от д.18/22 до д.28(проезд)
	0,137
	
	
	
	
	
	асфальт

	
	ул. Коммунистическая (от ул. Ленина до ул. Ухтомского)
	0,34
	
	
	
	
	
	асфальт


Итого местная УДС составляет 64,03 км

Пешеходное движение

Пешеходное движение осуществляется по тротуарам и наземным пешеходным переходам.

Железнодорожный транспорт

Территория городского округа Лыткарино не обслуживается пассажирским железнодорожным транспортом. По территории округа проходят подъездные железнодорожные пути на промзону «Тураево», к Лыткаринскому заводу оптического стекла, к складскому комплексу «Траст-Терминал-Лыткарино».

Сеть общественного пассажирского транспорта

Работа наземного общественного пассажирского транспорта по обеспечению пассажироперевозок осуществляется автобусными маршрутами.

Общее число маршрутов регулярного сообщения для транспорта общего пользования, выполняющего пассажирские перевозки на территории городского округа: муниципальные маршруты – 3, межмуниципальные и межсубъектные – 9. Всего 12 маршрутов.

Таблица 9.1.4. Перечень автобусных маршрутов на территории городского округа Лыткарино (предоставлено Администрацией округа).

Показатели муниципальных маршрутов общего пользования

	№

марш-рута
	Наименование маршрута по Реестру маршрутов регулярных перевозок Московской области
	Длина оборотного рейса, км
	Эксплуатационная скорость, км/ч
	Интервал движения

в час пик, минут
	Подвижной 

состав 
в движении
	Перевезено пассажиров за год (тыс.пасс)
	Вид тарифа 
(регулируемый или нерегулируемый)

	
	
	
	
	
	Тип
	Количество
	
	

	№1
	Автостанция - Набережная ул.
	8,0 
	20 
	30
	МК
	1
	136,164
	РТ

	№2
	Автостанция - Петровское
	10,4 
	25 
	30
	МК
	1
	236,896
	РТ

	№7
	6-й микрорайон – Дет. городок «ЗИЛ»
	21,757 
	28 
	15
	МК
	3
	75,095
	НРТ


Показатели межмуниципальных и межсубъектных маршрутов общего пользования

	№

марш-рута
	Наименование маршрута по Реестру маршрутов регулярных перевозок Московской области
	Длина оборотного рейса, км
	Эксплуатационная скорость, км/ч
	Интервал движения

в час пик, минут
	Подвижной 

состав 
в движении
	Перевезено пассажиров за год (тыс.пасс)
	Вид тарифа 
(регулируемый или нерегулируемый)

	
	
	
	
	
	Тип
	Количество
	
	

	22
	г. Лыткарино (Автостанция) – Островцы – ст. Люберцы
	50,7
	19,2
	30
	БК
	4
	485,7
	РТ

	25
	г. Лыткарино (6-й микрорайон) – Волкуша – ст. Люберцы
	36,1
	18,2
	15-20
	БК
	8
	818,8
	РТ

	29
	г. Лыткарино –(Автостанция) – ст. Томилино
	23,7
	21,2
	10-15
	МК
	7
	262,1
	РТ

	83
	г. Лыткарино – с. В. Мячково
	17
	23,2
	30
	БК
	3
	444,3
	РТ

	348
	г. Лыткарино (Автостанция) – м. Котельники
	32,3
	22,9
	3-4
	БК
	30
	3615,8
	РТ

	393К
	Лыткарино – Люберцы – Москва (м. Выхино)
	43,2
	60
	15
	МК
	15
	1067,5
	НРТ

	518К
	Лыткарино – Мега Белая Дача – Москва 

(м. Люблино)
	49,7
	60
	15
	МК
	20
	1423,5
	НРТ

	1266К
	 (м-н Автозапчасти – м. Кузьминки)
	42,6
	60
	15
	МК
	15
	1791,8
	НРТ

	2022
	г. Лыткарино – Подмосковный
	27,0
	23,2
	10
	МК
	2
	412,0
	РТ

	Маршрут № 2022 осуществляет перевозку пассажиров в летнее время (график работы: пятница, суббота и воскресенье)


Протяженность сети маршрутов общественного транспорта на территории городского округа  составляет порядка 17,92 км.

Исходя из общей протяженности сети маршрутов общественного пассажирского транспорта и площади территории муниципального образования (17,29 км2), плотность сети общественного пассажирского транспорта составляет 1,04 км/кв. км.

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области», расчетная плотность сети общественного пассажирского транспорта для Балашихинско-Люберецкой устойчивой системы расселения должна быть не менее 0,43 км/кв. км.

Следовательно, существующая плотность сети общественного пассажирского соответствует нормативным требованиям.

В соответствии с п.11.14 СП 42.13330.2011  плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях необходимо принимать в зависимости от функционального использования и интенсивности пассажиропотоков.

Расчетный показатель пешеходной доступности, в соответствии с СП 42.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», составляет до 500м для многоквартирной жилой застройки, до 800м для ИЖС.

[image: image14.jpg]



Рисунок 9.1.1. Карта-схема обеспеченности территории городского округа Лыткарино общественным пассажирским транспортом

Проанализировав существующие места расположения остановочных пунктов автобусных маршрутов на предмет обеспеченности жителей городского округа общественным пассажирским транспортом, было установлено, что практически вся жилая территория обслуживается пассажирским транспортом и находится в  радиусе нормативной пешеходной доступности от остановочных пунктов. 

Внутренний водный транспорт

На территории городского округа Лыткарино находится грузовой порт Тураево. В порту осуществляется перегрузка и хранение тяжеловесных грузов, продажа нерудных материалов, ремонт маломерного флота. 

Севернее порта Тураева, вверх по реке Москве, расположен Андреевский гидроузел, в состав которого входит водосливная плотина и судоходный шлюз. 

За плотиной расположена речная остановка Тураево. В настоящее время организовано движение речных судов по маршруту Тураево - Андреевское. Речная остановка Андреевское расположена на противоположном берегу реки, в деревне Андреевское.

Индивидуальный автотранспорт

Данные по количеству автотранспорта, зарегистрированного на территории городского округа Лыткарино, не были предоставлены, вследствие чего дать точный расчёт по потребности не представляется возможным.

По данным, полученным из открытых источников, средний уровень автомобилизации в Московской области за 2016 год составил 347 автомобилей/1000 жителей. 

Принимая в расчет численность населения (57 946 чел.), экспертным методом был получен показатель количества автомобилей, находящихся в собственности жителей городского округа – 20 107 автомобилей. В том числе, для жителей многоквартирной застройки (57 794 чел.) этот показатель составляет 20 054 автомобиля. При расчете потребности в машино-местах для постоянного хранения автотранспортных средств, предлагается не учитывать количество автомобилей, находящееся в собственности граждан, проживающих на территории индивидуальной и блокированной жилой застройки. В этом случае предполагается, что хранение автомобилей осуществляется на приусадебных участках.

В соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», существующая потребность в машино-местах при пешеходной доступности 800 м от многоквартирной застройки составляет 90% от общего количества зарегистрированных автомобилей.

Следовательно, для постоянного хранения личного автотранспорта необходимо иметь на рассматриваемой территории  18 049  машино-мест. 

Администрация городского округа Лыткарино не предоставила информацию о наличии гаражей и стоянок для постоянного хранения личного автотранспорта. По данным, полученным из открытых источников, на территории округа имеется порядка 3500 организованных мест для хранения личного автотранспорта.

В соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», существующая потребность в машино-местах для временного хранения легковых автомобилей составляет не менее чем 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, т.е.  14 075 м/м.

В том числе,%: - жилые районы 25% - 5 027

 - промышленные и коммунально-складские зоны 25% - 5 027

- общегородские и специализированные центры 5% - 1 005

- зоны массового кратковременного отдыха 15% - 3 016

Данные о наличии перехватывающих парковок на территории городского округа не предоставлены.

Техническое обслуживание автотранспорта

На территории городского округа Лыткарино, по данным, предоставленным Администрацией округа, располагаются 2 автозаправочные станции (АЗС) перечень и характеристика которых приведена в таблице 9.1.5.

Таблица 9.1.5. Перечень и характеристика автозаправочных станций на территории городского округа
	№

п/п
	Наименование

(АЗС, МАЗК, АГЗС, АГНКС, нефтебазы и ГНС)
	Адрес
	Количество колонок,

 в т.ч. по видам 

топлива
	Площадь участка,
 га
	Виды услуг 

(бензин, дизельное

 топливо, газ)
	Планируемые и строящиеся,

год сдачи в эксплуатацию

	1
	АЗС
	г.Лыткарино, 

ул.Парковая, стр.5
	7
	0,17
	Бензин; дизельное топливо
	

	2
	АЗС
	г.Лыткарино,

ул.Колхозная, стр.2Б 
	8
	0,12
	Бензин; дизельное топливо
	


В соответствии с СП 42.13330.2011 Актуализированная редакция «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» необходимое количество АЗС определяется из расчета 1 колонка на 1200 легковых автомобилей. 

Для обслуживания имеющихся в городском поселении легковых автомобилей (20 107) необходимо 17 топливораздаточных колонок. Существующая потребность в автозаправочных станциях не покрывается в полном объеме.

На территории городского округа Лыткарино расположена 21 станция технического обслуживания (данные получены из открытых источников).

Таблица 9.1.6. Перечень и характеристика СТО на территории городского округа
	№

п/п
	Наименование СТО, 

автомастерской
	Местоположение, фактический адрес
	Количество постов, ед.

	
	Оса сервис
	Лыткарино, 6-й микрорайон
	-

	
	ПрофиАвтоПлюс


	Колхозная ул., с1А
	-

	
	Автосервис 


	Лесная ул., 1А
	-

	
	Автосервис 


	Автостанция Лыткарино-Песчанная улица
	-

	
	ЛытСаRино


	ул. Степана Степанова, 9В, квартал 3А
	-

	
	ЧиниАвто


	ул. Степана Степанова, 9, квартал 3А
	-

	
	Garage-SR
	ул. Степана Степанова, с11, квартал 3А
	-

	
	РемАвто
	11, 7-й квартал
	-

	
	Gs-motors
	Спортивная ул., с1, квартал 3А
	-

	
	ВТ-инжиниринг
	Парковая ул., с4Б
	-

	
	Автобам
	Парковая ул., 1
	-

	
	Шиномонтаж
	Россия, Московская область, Лыткарино
	-

	
	ДЭУ Сервис
	Лыткаринское ш., 1А, Лыткарино
	-

	
	РусТранс
	Россия, Московская область, Лыткарино, промзона Тураево 2
	-

	
	Автосервис
	1, промзона Тураево
	-

	
	Авто-порт
	вл2, промзона Тураево
	-

	
	ТК АвтольдЖи-Сервис
	Лыткаринское ш., 1
	-

	
	Megapolis Sto
	Лыткаринское ш., стр. 25
	-

	
	Погрузчикремсервис
	Россия, Московская область, Лыткарино, промзона Тураево, ПКСА Колхоз им. Ленина
	-

	
	Старатели
	Тураевская ул., стр. 13, Лыткарино, промзона Тураево
	-

	
	САН
	оссия, Московская область, Лыткарино, Детский городок ЗИЛ
	-


Требуемое количество станций технического обслуживания, в соответствии с СП 42.13330.2011 Актуализированная редакция «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», определено из расчёта 1 пост на 200 легковых автомобилей.

Для обслуживания имеющихся в городском поселении легковых автомобилей (20 107) необходимо 100 постов. 

Трубопроводный транспорт

По территории городского округа Лыткарино не проходит трубопроводный транспорт.

Воздушное сообщение

На территории городского округа Лыткарино не имеется  вертолетных площадок.

Выводы

Анализируя существующее положение транспортной инфраструктуры в городском округе Лыткарино, можно сделать следующие выводы:

- плотность сети автомобильных дорог общего пользования соответствует нормативному показателю;

- плотность сети общественного транспорта соответствует нормативной;

- территория городского округа не полностью обеспечена автозаправочными станциями.

- население муниципального образования не полностью обеспечено местами для хранения автомобилей.

9.2. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры
Автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения

В соответствии с  предложениями  Схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения  (с изменениями на 8 октября 2018 года), утверждённой распоряжением Правительства РФ от 19 марта 2013 г. № 384-р и «Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской области», на территории городского округа Лыткарино отображены мероприятия по развитию дорог общего пользования регионального значения.

Классификация автомобильных дорог на проектируемой территории принята в соответствии со статьей 5 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (№ 257-ФЗ в редакции Федерального закона от 13.05.2008 № 66-ФЗ), а также  с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»

Основу планировочной структуры магистралей рассматриваемой территории составляют:

- автомобильные дороги регионального значения;

- магистральные улицы районного значения.

Местная сеть улиц и дорог представлена улицами в зонах жилой застройки, улицами в общественно-деловых и торговых зонах, улицами и дорогами в производственных зонах. 

Основные направления развития транспортной инфраструктуры:

строительство новых и совершенствование существующих объектов транспортной инфраструктуры, формирование и расширение улично-дорожной сети округа, с целью обеспечения устойчивого внутреннего транспортного сообщения; 

совершенствование системы организации и регулирования дорожного движения на территории округа;

расширение услуг дорожного сервиса.

Предложения по развитию транспортной инфраструктуры городского округа Лыткарино представлены ниже по тексту.

Автомобильный транспорт

Генеральным планом учтены предложения по развитию транспортной инфраструктуры регионального и межмуниципального значения, представленные в проекте «Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской области». Данные предложения приводятся в целях обеспечения информационной целостности документа и не подлежат утверждению в составе генерального плана.
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Рисунок 9.2.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренные в СТП ТО Московской области в городском округе Лыткарино

Развитие автодорожной сети регионального значения

В соответствии с предложениями «Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской области», на территории городского округа Лыткарино предлагается строительство дорог регионального значения «Лыткарино-Томилино-Красково-Железнодорожный» и «МКАД-Дзержинский-Лыткарино».

Автомобильная дорога «Лыткаринское шоссе-Петровское-Лыткаринское шоссе» предлагается к реконструкции.

На пересечении проектируемой дороги «Лыткарино-Томилино-Красково-Железнодорожный» и Лыткаринского шоссе планируется строительство транспортной развязки в разных уровнях.

Таблица 9.2.1. Планируемые характеристики участков  дорог  регионального значения

	Наименование автомобильной дороги/участка
	Показатели

	
	Строительство (С)/ 

Реконструкция (Р)
	Длина участка,

км
	Категория
	Число полос 

движения, шт.
	Ширина полосы

отвода, м
	Зоны планируемого размещения линейного объекта

ширина, м

	Лыткарино-Томилино-Красково-Железнодорожный
	С
	1,7
	I
	4
	65
	100

	МКАД-Дзержинский-Лыткарино
	С
	7,2
	МУ
	4
	65
	100

	Лыткаринское шоссе-Петровское-Лыткаринское шоссе
	Р
	5,48
	МУ
	4
	0
	50

	Лыткаринское шоссе
	Р
	0,85

2,01
	I
	4

4
	65
	50

100


СТП ТО МО  предусмотрено строительство автодороги IV категории «Подъезд к индустриальному парку ИП «Лыткарино», протяженностью 0,19 км. По просьбе администрации городского округа Лыткарино предлагается исключить предложение по строительству данной дороги из СТП ТО МО (соответствующее письмо будет подготовлено администрацией ГО Лыткарино).  Настоящим генпланом на рассматриваемой территории предложено строительство автомобильной дороги местного значения, которая свяжет  участки производственного назначения между собой и с Лыткаринским шоссе. 
Развитие автодорожной сети  местного значения

Автомобильные дороги общего пользования местного значения обеспечивают транспортные связи с автодорогами общего пользования федерального и регионального значения, связи с прилегающими территориями, а также внутрирайонные связи, в том числе подъезды к новым и реконструируемым объектам инфраструктуры городского округа. 

Сеть автомобильных дорог общего пользования местного значения предлагается к развитию в соответствии с предложениями по жилищному и коммунально-бытовому строительству за счет реконструкции существующих автодорог с доведением параметров поперечных профилей до нормативных показателей и создания новых автомобильных направлений.

Генпланым планом предлагается строительство автомобильной дороги вдоль индустриального парка «Лыткарино», протяжённостью 1,41 км. 

Предложения по строительству местной улично-дорожной сети выполнены в соответствии с утверждёнными проектами планировки территорий, расположенных в границах рассматриваемой территории.

Предлагается строительство автодороги местного значения, проходящей по производственной зоне, ограниченной Лыткаринским шоссе.

Генпланым планом предлагается строительство магистральных улиц общей протяжённостью 1,84 км, улиц местного значения общей протяжённостью 6,93 км.

В результате увеличения протяженности местной УДС до 74,21 км, региональных дорог - до 25,32 км, общая протяженность автомобильных дорог общего пользования составит  99,53 км, плотность сети автодорог составит 5,67 км/ км2.
Сеть общественного пассажирского транспорта

Для дальнейшего развития территории и обеспечения нормативной плотности сети общественного транспорта необходимо сохранение существующей сети маршрутов, создание новых маршрутов и оптимизация парка автобусов, а также периодичности следования под существующий пассажиропоток. Вопросы выбора организации маршрутного движения, выбора подвижного состава, должны конкретизироваться при разработке специализированных проектов (схем) комплексного развития системы пассажирского транспорта.

В настоящее время плотность сети линий общественного транспорта соответствует нормативной. Тем не менее, предлагается организовать на расчетный срок движение автобусов по проектируемой автомобильной дороге регионального значения «МКАД-Дзержинский-Лыткарино».

Увеличение сети составит 7,2 км.

Плотность сети общественного транспорта в городском округе составит 1 ,45 км/кв.км.

Железнодорожный транспорт

В соответствии с  предложениями  Схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения  (с изменениями на 8 октября 2018 года), утверждённой распоряжением Правительства РФ от 19 марта 2013 г. № 384-р (1-й этап - до 2020 года), предусматривается развитие Московского транспортного узла:

-  Люберцы - Лыткарино, реконструкция подъездного пути для организации пассажирского движения протяженностью 12,5 км (г. Лыткарино, Люберецкий район).

Для повышения уровня транспортного обслуживания городов и населенных пунктов Московской области планируется создание инфраструктуры рельсового скоростного пассажирского транспорта (далее – ЛРТ). 

Предусмотрено строительство линии ЛРТ «Люберцы – Лыткарино – Молоково». 

Протяжённость трассы по территории Лыткарино составит 4,65 км, зона планируемого размещения – 400,0м.

В Московской области формируется система транспортно-пересадочных узлов  (далее – ТПУ) на основе железнодорожных станций, платформ и остановочных пунктов,  на которых обеспечивается пересадка пассажиров наземного пассажирского  и индивидуального транспорта на железнодорожный транспорт.  

«Схемой территориального планирования транспортного обслуживания Московской области» предусмотрено создание транспортно-пересадочного узла ТПУ «Лыткарино»  на основе планируемой железнодорожной станции «Лыткарино».

Планируется, что ТПУ «Лыткарино» будет отнесен  ко II категории (перспективный пассажиропоток от 1 млн. пассажиров/год до 3 млн. пассажиров/год).

ТПУ «Лыткарино» утверждён постановлением Правительства Московской области от 20 марта 2014 года № 168/9 «О развитии транспортно-пересадочных узлов на территории Московской области» (с изменениями на 9 сентября 2016 г.).

 В составе ТПУ возможна организация перехватывающей парковки, емкость которой необходимо определить на следующей стадии проектирования, исходя из потребности и пассажиропотока.

Внутренний водный  транспорт

В соответствии с  предложениями  Схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения  (с изменениями на 8 октября 2018 года), утверждённой распоряжением Правительства РФ от 19 марта 2013 г. № 384-р (1-й этап - до 2020 года) предусматривается  комплексная реконструкция гидротехнических сооружений глубоководной системы. 

Реконструкция  проводится с целью повышения комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы в европейской части Российской Федерации, повышения уровня безопасности судоходных гидротехнических сооружений и доведения их технического состояния до уровня, соответствующего требованиям, и создания сбалансированной инфраструктуры водных путей.

В составе комплексной реконструкции глубоководной системы реализуется 8 комплексных проектов по бассейнам, включающих реконструкцию гидроузлов, в том числе "Андреевка" (Ленинский район).
Индивидуальный автотранспорт

В настоящее время легковой автомобильный транспорт является наиболее развивающимся видом транспорта.

В соответствии с утверждёнными нормативами градостроительного проектирования Московской области (ПП МО №713/3017.08.2015) расчётный уровень автомобилизации составит 420 автомобилей на 1000 жителей.

Следовательно, при прогнозируемом на I очередь показателе численности населения 83 446 чел., количество автомобилей, зарегистрированных на территории городского округа, составит порядка 35 047 единиц, в том числе 34 983 ед. для жителей, проживающих в многоквартирном жилом фонде.

На расчетный срок реализации генерального плана показатель численности населения составит 134 163 человек. При этом количество автомобилей увеличится до 56 348 ед., в том числе для жителей многоквартирного фонда – 56 285 ед.

Хранение и техническое обслуживание автотранспорта

Значительное увеличение уровня автомобилизации будет сопровождаться увеличением потребности в гаражах и стоянках для легковых автомобилей, а также увеличением нагрузки на автомобильные дороги.

Хранение и временная парковка транспортных средств, ввиду их значительного количества, должна осуществляться на всей территории округа вне зависимости от функционального назначения зон, кроме рекреационных зон, зон размещения образовательных учреждений, а также зон обслуживания инженерных сетей и объектов, в соответствии с принятыми нормативными разрывами.

Размещение личного автотранспорта жителей индивидуальной и блокированной застройки предусматривается непосредственно на приусадебных участках.

При разработке проектов планировки территорий размещения объектов капитального строительства производственного, логистического, агропромышленного, общественно-делового, рекреационного и спортивно-оздоровительного назначения, а также жилой застройки, должно быть предусмотрено размещение автомобильных стоянок для временного хранения легковых автомобилей. 

Расчет необходимого количества парковочных мест для постоянного хранения личного автотранспорта приведен в таблице ниже.

Таблица 9.2.2. Расчет необходимого количества машино-мест для этапов реализации генерального плана

	Этап реализации Генерального плана
	Население, чел. 
	Количество зарегистрированных автомобилей, шт. 
	Требуемое кол-во машино-мест,

шт.



	
	всего
	В т.ч. в  много-квартирной жилой застройке
	всего
	В т.ч. в  много-квартирной жилой застройке
	Постоянное

Хране-ние
	Временное

хранение
	итого

	I очередь
	83446
	83294
	35047
	34983
	31485
	24533
	56018

	Расчетный срок
	134163
	134011
	56348
	56285
	50657
	39444
	90101


В соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», существующая потребность в машино-местах для временного хранения легковых автомобилей составляет не менее чем 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, т.е. 1 очередь/расчетный срок  24 533/39 444  м/м.

В том числе, 1 очередь/расчетный срок, м/м: 

- жилые районы 25% - 6 133 / 9 861

- промышленные и коммунально-складские зоны 25% - 6 133 / 9 861

 - общегородские и специализированные центры 5% - 1 227 / 1 972

 - зоны массового кратковременного отдыха 15% - 3 680 / 5 917

Для устранения дефицита в машино-местах рекомендуется размещать паркинги в зонах активного освоения территорий для жилого строительства, принимая в расчет показатель, принятый в Нормативах градостроительного проектирования Московской области – 1 машино-место на 1 квартиру. 

В рамках разработки генерального плана на территории городского округа Лыткарино, на развивающихся территориях,  на расчетный срок предусмотрено строительство многоуровневых парковок для постоянного хранения легковых автомобилей.

Руководствуясь показателем уровня автомобилизации 420 авт./1000 чел. населения, количество автомобилей в личном пользовании составит на расчетный срок 56 348 ед. Следовательно, потребность в топливораздаточных колонках АЗС составит: 

56 348 авт./1200 = 47 шт.

В настоящее время на территории округа расположены две автозаправочные станции – 15 топливораздаточных колонок.

Расчетная потребность мощности станций технического обслуживания автомобилей, исходя из перспективного количества легковых автомобилей: 56 348 авт./200 = 282 постов.

Для обеспечения потребностей населения необходимо предусмотреть строительство станций технического обслуживания на 282 постов. Предлагается обустроить СТОА в составе проектируемых гаражей.

Велодорожки

В соответствии с утверждёнными нормативами градостроительного проектирования Московской области (ПП МО №713/30 17.08.2015) размещение велодорожек осуществляется в городах (поселках городского типа) с численностью населения более 15 тыс. человек из расчета 1 велодорожка на 15 тыс. жителей в жилой зоне.

Протяженность велодорожек должна быть не менее 500 м.

Предлагается обустроить велодорожку вдоль набережной  протяженностью 5,155 км.

Трассы велодорожек не подлежат утверждению, и могут корректироваться на последующих стадиях проектирования.
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Рисунок 9.2.2. Трассы велодорожек в городском округе Лыткарино

Воздушное сообщение

Согласно Постановлению Правительства Московской области от 17 августа 2015 г. N 713/30 "Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области" п. 5.14 на территории городского округа Лыткарино необходимо размещение объектов авиации общего назначения - вертолетных площадок,  не менее 2 площадок на городское поселение, городской округ с численностью населения свыше 50 тыс. человек

В городском округе Лыткарино размещение вертолетных площадок планируется на территории индустриального парка «Лыткарино» и в реорганизуемой промзоне. 

Местоположение вертолетной площадки на территории городского округа в генеральном плане указано ориентировочно. Точное местоположение вертолетной площадки будет определено на следующей стадии проектирования, так как размещение площадки зависит от рельефа, направления преобладающего ветра и прочих узкоспециальных особенностей.

10. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

10.1. Водоснабжение

Современное положение

Раздел «Водоснабжение» выполнен на основании анализа существующего состояния сетей и сооружений и карты (схемы) планируемого размещения/реконструкции застройки.

На основании изучения существующего и планируемого размещения застройки различного назначения в разделе приняты решения о дальнейшем использовании существующих сетей и сооружений, мероприятиях по их реконструкции и новому строительству. 

На всей территории г.о. Лыткарино действует централизованная система хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения, обслуживаемая МП "Водоканал". Целевое назначение добычи подземных вод - для хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой населения, предприятий и прочих абонентов.

Источником водоснабжения являются 19 артезианских скважин. Все скважины расположены на левом берегу р. Москвы на расстоянии 0,2 – 2,5 км от русла реки. 10 скважин добывают воду из Подольско-Мячковского водоносного горизонта, 4 скважины из Алексинско-Протвинского и 5 скважин из Каширского водоносных горизонтов. Глубина подземных горизонтов колеблется от 80 до 220 метров. Утвержденный суммарный водоотбор - 9125,0 тыс. м3/год, 25000 м3/сут. (лицензия на право пользования недрами: серия МСК № 05968 ВЭ от 15.06.2015). Водозаборные узлы, находящихся на балансе  МП "Водоканал", связаны между собой и являются неотъемлемым звеном кольцевого водоснабжения г.о. Лыткарино. Незакольцованным является участок сетей от ВЗУ №5 с изолированной зоной действия. Существующая кольцевая система водоснабжения города гарантирует поддержание гидравлического давления в системе и необходимого количества воды.


Проектная производительность водозаборных станций составляет:


ВЗУ № 2 - 333 м3/ч;


ВЗУ № 3 – 288,8 м3/ч;


ВЗУ № 4 – 216,5 м3/ч;


ВЗУ № 5 - 27 м3/ч;


ВЗУ № 6 – 45,3 м3/ч.

ОАО «Лыткаринский завод оптического стекла» владеет ВЗУ №1 «ЛЗОС» и соответствующими водопроводными сетями. Объекты расположены в технологической зоне «Промплощадка ЛЗОС».

Вода от ВЗУ №1 «ЛЗОС» частично покупается МП "Водоканал".

Филиал ГНЦ РФ «ЦИАМ им. П.И. Баранова» владеет объектами:


ВЗУ № 1 «ЦИАМ»


ВЗУ № 2 «ЦИАМ»


ВЗУ № 3 «ЦИАМ»

и соответствующими водопроводными сетями.

Снабжение населения г.о. Лыткарино от этих источников не производится.

Вода, добытая на ВЗУ «Сатурн», и соответствующие водопроводные сети также используются только на собственные нужды ОАО «Сарурн».

Качество подземных вод в основном соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", но имеются отклонения по химическим показателям: превышение по железу, фтору, стронцию, бору. 

Для очистки подземных вод от железа и других примесей построены две станции обезжелезивания: на ВЗУ № 6 (введена в эксплуатацию в 2011 году, производительность - 600 м3/сутки), на ВЗУ № 2 (введена в эксплуатацию в 2014 году, производительность - 10000 м3/сутки).

Для снижения концентрации фтора в системе водоснабжения производится смешивание вод всех трех водоносных горизонтов на водозаборных узлах.

Обеззараживание холодной воды, подаваемой в городской водопровод, не производится.

Для всех ВЗУ утверждены зоны санитарной охраны.


В таблице 10.1.1 представлены данные по существующим источникам водоснабжения.

Таблица 10.1.1. Данные по сушествующим источникам водоснабжения г.о. Лыткарино

	№

пп
	Наименование
	Проектная производительность, куб.м/сут
	Основное технологическое оборудование
	Год ввода в эксплуатацию
	Техническое состояние

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	ВЗУ №2


	8000
	Резервуар V = 900 м3
2 шт.
	1955
	Удовлетворительное

	
	ВЗУ №3
	7500
	Резервуар V = 900 м3
2 шт., V = 1000 м3 1 шт.
	1960
	Удовлетворительное

	
	ВЗУ №4
	4500
	Резервуар 
V = 1000 м3 2 шт.
	1992
	Удовлетворительное

	
	ВЗУ №5
	1200
	Резервуар 

V = 300 м3 1 шт.; водонапорная башня - V = 30 м3
	1969
	Удовлетворительное

	
	ВЗУ №6
	2000
	Резервуар V = 120 м3
1 шт., V = 140 м3 1 шт., V = 250 м3 1 шт.
	1983
	Удовлетворительное


Дефицит производственных мощностей источников централизованного водоснабжения составляет 2,69%.

Протяженность водопроводных сетей, эксплуатируемых МП «Водоканал» - 78,87 км, диаметры трубопроводов Ду = 100 мм, 150 мм, 200 мм, 250 мм, 300 мм, 350 мм. 

Процент износа сетей высокий, составляет  69%. Однако, закольцованность сети обеспечивает высокую надежность водоснабжения потребителей.

Данные по водопроводным сетям представлены в таблице 10.1.2.

Таблица 10.1.2. Данные по сушествующим водопроводным сетям  МП «Водоканал» г.о. Лыткарино

	Наименовнаие
	Протяженность, км

	Водоводы, 

в т.ч. нуждающиеся в замене
	6,3

	
	1,92

	Уличная водопроводная сеть,

в т.ч. нуждаются в замене
	38,87

	
	18,9

	Внутриквартальная и внутридворовая сеть,

в т.ч. нуждаются в замене
	33,7

	
	14,63


Согласно СТП Московской области запроектирован водовод (часть Восточной областной системы водоснабжения), проходящий в юго-восточной части г.о. Лыткарино. При дальнейшем развитии территории, по которой запроектирован водовод, заинтересованным лицам необходимо уточнить дальнейшие продолжение строительства Восточной областной системы водоснабжения (в настоящее время Восточная система доведена до г.п.Люберцы).

Удельное водопотребление на одного человека в сутки принято:

- для населения с централизованным водоснабжением - 230 литров;

- для садоводческих (дачных) некоммерческих объединений граждан - 70 литров;

- для работающих - 25 литров.

Коэффициент суточной неравномерности – 1,3.

Согласно СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» п.6.5, расход питьевой воды на полив улиц и зеленых насаждений не допускается и в расчеты хозяйственно-питьевого водоснабжения не включен. Воду на полив использовать из открытых источников, для чего необходимо предусмотреть устройство пирсов для специализированной техники.

Расход воды по существующему положению составляет: - среднесуточный – 16534,34 м3.

Расход воды на первый этап составит: - среднесуточный – 23853,02 м3;

Расход воды на расчетный период составит: - среднесуточный – 38809,12 м3.

Расход воды на пожаротушение на первый этап и расчетный срок составит: - 540 м3.

Расход воды на расчетный период увеличится более чем в 2,3 раза по отношению к существующему положению.

Предлагаемые мероприятия

Для устранения дефицита водоснабжения потребителей г.о. Лыткарино с учетом перспективной нагрузки и надежного водоснабжения предлагается:

разработать проекты зон санитарной охраны для всех действующих источников водоснабжения, ВЗУ, насосных станций, водопроводов, не имеющих установленных зон санитарной охраны, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

обследовать скважины с истекшим амортизационным сроком, оценить возможность их дальнейшей эксплуатации, определить причины низкого дебита скважины или ухудшения качества воды и принять обоснованное решение на возможный тампонаж скважины, получить разрешение в ФГУП «Геоцентр-Москва» на бурение дополнительных скважин заданной производительности или переоборудовать скважины более производительными насосами; 

предусмотреть оценку (переоценку) запасов подземных вод на территории городского округа Лыткарино с последующим утверждением (переутверждением) оцененных запасов подземных вод в Государственной комиссии по запасам или Министерстве экологии и природопользования Московской области; 

переложить водопроводные сети, выработавшие свой амортизационный срок, водопроводные сети недостаточной пропускной способности и диаметра и построить новые участки из современных материалов с последующим подключением новых абонентов с устройством закольцовки сети на всей территории городского округа, обеспечив подключение всей жилой застройки и объектов производственно-коммунального и общественно-делового назначения;

установить на водозаборах частотные регуляторы давления с целью снижения потребления электроэнергии до 30%, обеспечения плавного режима работы электродвигателей насосных агрегатов, исключения гидроударов, достижения эффекта круглосуточного бесперебойного водоснабжения на верхних этажах жилых домов;

организовать систему технического водоснабжения (полив улиц и зеленых насаждений) из поверхностных источников, путем строительства на берегах водоемов пирсов для подъезда специализированной техники;

обеспечить ВЗУ охранной сигнализацией;

водоснабжение осуществлять от существующих ИЦВ и от АО «Мосводоканал» по вновь прокладываемому водопроводу Д 700 мм длиной 5425 м от сетей г.о. Джержинское;

осуществить прокладка водоводов до точек подключения на ВЗУ №2, ВЗУ №3, ВЗУ №6: Д 600 мм, L=951 м; Д 400 мм, L=985 м; Д 200 мм, L=568 м; Д 150 мм, L=153 м;

осуществить строительство станций подготовки воды для снижения концентрации вредных веществ на ВЗУ №4 и №5;

реконструировать и модернизировать  ВЗУ №6

реконструировать и модернизировать существующие водозаборы с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления;

актуализировать схему водоснабжения городского округа Лыткарино в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» после утверждения генерального плана округа.

Предлагается применять новые технологии, направленные на снижение эксплуатационных затрат, увеличение надежности работы системы водоснабжения и ее долговечности (с применением систем автоматизации и экономии электроэнергии), снижение негативного воздействия на окружающую среду. Весь комплекс мероприятий позволит существенно улучшить работу водопроводной системы, что значительно повысит качество оказываемых коммунальных услуг.

Трассировка основных водопроводных сетей отражена в графическом материале.  

На последующих стадиях проектирования трассировка сетей уточняется и детально прорабатывается. Внеплощадочные сети проектируются по отдельному заданию. Существующие водопроводные сети, попадающие под пятно застройки необходимо переложить до начала фундаментных работ, перед этим получить ТУ у владельца сетей.

Согласно СП 53.13330.2011, для территорий существующей и планируемой за-стройки садоводческого, дачного объединения, отдалённых от источников водоснабжения, предлагается использование  шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей родников с соблюдением требований, изложенных в СанПиН 2.1.4.1110. 

Генеральным планом предлагаются мероприятия по совершенствованию централизованного обеспечения водой питьевого качества и в достаточном количестве для потребителей, снижению риска для здоровья, связанного с водным фактором, по модернизации оборудования источников водоснабжения, систем подготовки питьевой воды и её транспортировки.

Пожаротушение

Согласно СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», расход воды на пожаротушение принимается - 25 л/сек, количество одновременных пожаров - два.

Время тушения - 3 часа. Время восстановления противопожарного объема - 24 часа.

Расход воды на пожаротушение составит: 25х3600х3:1000х2=540 м3.

На водопроводной сети должны быть установлены пожарные гидранты с радиусом действия не более 150 метров, а так же световые указатели к пожарным гидрантам. Пожарные гидранты следует располагать вдоль внутриплощадочных проездов на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части и не менее 5 метров от стен зданий.

Тушение пожара производится минимум из двух точек.

Согласно СП 53.13330.2011, для территорий существующей и планируемой за-стройки садоводческого, дачного объединения, отдалённых от источников водоснабжения, предлагается использование  шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей родников с соблюдением требований, изложенных в СанПиН 2.1.4.1110. 

Генеральным планом предлагаются мероприятия по совершенствованию централизованного обеспечения водой питьевого качества и в достаточном количестве для потребителей, снижению риска для здоровья, связанного с водным фактором, по модернизации оборудования источников водоснабжения, систем подготовки питьевой воды и её транспортировки.

Мероприятия на расчетный срок:

реконструкция 3-х водозаборных узлов;

прокладка 8 км водопроводных сетей;

замена 35,5 км водопроводных сетей.

В том числе мероприятия на первый этап:

реконструкция 2-х водозаборных узлов;

прокладка 8 км водопроводных сетей;

замена 20 км водопроводных сетей.

Таблица 10.1.3. Водопотребление и водоотведение по г.о. Лыткарино

	Потребители
	Существующее положение
	I этап (до 2023 года)
	Расчетный срок (до 2038 года)

	
	население

(тыс. чел.)
	Среднесуточ-ное

(м3/сут)
	Населе-ние

(тыс. чел.)
	среднесуточное

(м3/сут)
	население

(тыс. чел.)
	среднесуточное

(м3/сут)

	г.о. Лыткарино

	Население 
	57,946
	13327,58
	83,45
	19192,58
	134,163
	30857,49

	Объекты обслуживания
	 
	1332,76
	 
	1919,26
	 
	3085,75

	Неучтенные расходы
	 
	1466,03
	 
	2111,18
	 
	3394,32

	Итого по жилой застройке:
	 
	16126,37
	 
	23223,02
	 
	37337,56

	Зоны размещения объектов хозяйственной деятельности (рабочие места)

	Работающие
	14,835
	370,88
	22,909
	572,73
	53,511
	1337,775

	Неучтенные расходы
	 
	37,09
	 
	57,27
	 
	133,78

	Итого по производственной зоне:
	 
	407,97
	 
	630,00
	 
	1471,555

	Садоводческие (дачные) некоммерческие объединения граждан

	Отдыхающие
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Неучтенные расходы
	 
	0
	 
	0
	 
	0

	Итого по дачным объединениям:
	 
	0
	 
	0
	 
	0

	

	Всего по городскому поселению:
	 
	16534,34
	 
	23853,02
	 
	38809,12

	

	Расход воды на пожаротушение:
	
	нет св.
	
	540
	
	540


Примечание. Данные расхода воды на пожаротушение относятся к разделу «Водоснабжение».

10.2. Водоотведение

Современное положение

В г.о. Лыткарино к системе централизованной канализации подключены объекты капитального сьроительства в зонах высокоплотной жилой многоэтажной застройки, а также в общественной и производственно-коммунальных зонах. 

Централизованной системой канализации не охвачены жилые дома частного сектора, пользующиеся выгребными ямами.

Раздел «Водоотведение» выполнен на основании анализа существующего состояния сетей и сооружений и карты (схемы) планируемого размещения/реконструкции застройки.

Система водоотведения города Лыткарино включает в себя городские очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков (ОС), самотечно-напорную сеть канализации, канализационные насосные станции (КНС). 

Производственные и хозяйственно-бытовые стоки от предприятий и жилого сектора по канализационным сетям направляются на КНС и поступают на очистные сооружения биологической очистки по трем самотечным коллекторам Ду=300 мм, по самотечному коллектору Ду=500 мм и по напорному коллектору Ду= 200 мм.

Очистные сооружения биологической очистки расположены на юго-западе г.о. Лыткарино на расстоянии 500 м от границы жилой застройки. 

В настоящее время очистка сточных вод  осуществляется  на  сооружениях  2-й и 3-й очередей.  Проектная мощность ОС - 31000 м3/сутки    (2-я очередь - 14000 м3/сутки введена в эксплуатацию в 1972 году, 3-я очередь - 17000 м3/сутки введена в эксплуатацию в 1989 году). МП "Водоканал" принимает сточные воды от 475 предприятий. Объем принимаемых хозяйственно-бытовых и производственных стоков ≈ 10000 тыс.м3/год.

В настоящее время КОС не обеспечивают должного уровня очистки бытовых сточных вод, их качество не соответствует требованиям по ПДК. 

Санитарно-защитная зона очистных сооружений выдержана.

На территории г.о. Лыткарино действуют семь КНС, производительностью: 


Действующие КНС:

КНС № 1 =   1200 м3/сутки;


КНС № 2 =   960 м3/сутки;


КНС № 3 = 2400 м3/сутки;


КНС № 5 = 3200 м3/сутки;

КНС № 6 =   1900 м3/сутки;


КНС № 7 = 7300 м3/сутки;


КНС №10 = 2400 м3/сутки.

Большая часть установленного на КНС оборудования имеет 100%-ный износ.

Канализационные сети выполнены из чугуна, железобетона, керамики и полиэтилена.

На основании СП 32.13330.2010 «СНиП 2.04.03-85* Канализация. Наружные сети и сооружения» напорные сети от КНС должны отводиться в две нитки. 

Протяженность канализационных сетей - 84,8 км, процент износа – 86,1%. 

Протяженность сетей, нуждающихся в замене составляет 22,7 км. 

Модернизация и увеличение производительности очистных сооружений канализации необходимы, т.к. технологическая схема существующих ОС не соответствует современным требованиям по очистке сточных вод. Модернизация и увеличение производительности позволят довести очищение сточной жидкости до разрешенных нормативов сброса очищенных сточных вод в водоем рыбохозяйственного назначения реку Москву. 

Существующая канализационная сеть развита достаточно хорошо, однако многие коллекторы выработали свой амортизационный срок и требуют замены.

Насосные станции перекачки сточных вод требуют ремонта с заменой технологического оборудования.

Сточные воды от предприятий должны проходить очистку на локальных КОС с дальнейшей передачей условно чистых стоков в существующую канализационную сеть или применяться в оборотной системе.

Согласно СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», норма водоотведения принимается на уровне водопотребления, без учета расхода воды на пожаротушение. Коэффициент суточной неравномерности принят 1,3.

Водоотведение по существующему положению составляет: - среднесуточный – 12806,38 м3.

Водоотведение на первый этап составит: - среднесуточный – 23853,02 м3;

Водоотведение на расчетный период составит: - среднесуточный – 38809,12 м3.

Объем бытовых стоков увеличится более чем в 2,2 раза по отношению к существующему положению.

В таблице 10.2.1 представлены данные по существующим канализационным насосным станциям г.о. Лыткарино.

Таблица 10.2.1. Данные по сушествующим канализационным насосным станциям г.о. Лыткарино

	№№

пп
	Наименование


	Местоположение насосной станции
	Марка насоса
	Производительность, куб.м/ч

	
	
	
	
	

	
	КНС 1
	Промзона Тураево,стр.45
	СМ 100-65200/2

СМ 100-65200/2

СМ 100-65200/2

СМ 100-65200/2
	100,0

100,0

100,0

100,0

	1
	КНС 2
	ул. Колхозная, 98
	СД 80/18

СД 80/18
	80,0

80,0

	2
	КНС 3
	ул. Степана Степанова
	СД 250/22,5

СД 250/22,5

СД 250/22,5
	250,0

250,0

250,0

	3
	КНС 5
	ул. Колхозная
	СМ 250-150/400

СМ 250-200/400\4

ГРЮНФОС
	300,0

500,0

300,0

	
	КНС 6
	6 мкр. Петровское
	СД 160/45

СД 160/45
	160,0

160,0

	4
	КНС 7
	ул. Колхозная
	СД 450/22,5

СД 450/22,5

СД 800/32А
	404,0

404,0

720,0

	5
	КНС 10
	ул. Набережная
	ФГ 216/24

СД 250/22,5
	216,0

225,0


В таблице 10.2.2 представлены данные по существующим канализационным насосным станциям г.о. Лыткарино 

Таблица 10.2.2. Данные по канализационным сетям г.о. Лыткарино

	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	Главные коллекторы,
	км
	1,9

	в т.ч. нуждающиеся в замене
	км
	0,2

	Уличные канализационные сети,
	км
	48

	в т.ч. нуждающиеся в замене
	км
	12

	Внутриквартальные и внутридворовые сети,
	км
	34,9

	в т.ч. нуждающиеся в замене
	км
	10,5


В соответствии с СанПиН 2.2.1./2.1.1. 1031-01 санитарно-защитная зона (СЗЗ) для КОС закрытого типа, мощностью 22,0 тыс. м3/сутки устанавливается размером 300 м.

Предлагается применять новые технологии, направленные на снижение эксплуатационных затрат, увеличение надежности работы системы водоотведения и ее долговечности (с применением систем автоматизации, экономии электроэнергии), снижение негативного воздействия на окружающую среду. Весь комплекс мероприятий позволит существенно улучшить работу канализационной системы и вывести ее на современный уровень технической оснащенности, что значительно повысит качество оказываемых коммунальных услуг.

Схема канализационных сооружений и основных магистральных канализационных сетей отражена в графическом материале.

Трассировка предлагаемых сетей и местоположение предлагаемых сооружений на последующих стадиях проектирования будут уточняться и детально прорабатываться.

Планируемые мероприятия

Для обеспечения надежного централизованного водоотведения существующей и планируемой застройки необходимо выполнить ряд мероприятий:

- реконструкция и модернизация городских биологических очистных сооружений канализации с увеличением мощности до 60 тыс. м3/сутки;

- строительство трех новых КНС производительностью по 9500 м3/сутки в застраиваемых микрорайонах;

- реконструкция основных самотечных и напорных канализационных коллекторов, выработавших свой амортизационный срок, и сетей с недостаточной пропускной способностью для обеспечения надежности системы водоотведения городского округа;

- проектирование и строительство новых сетей канализации в районах перспективной застройки;

- актуализация схемы водоотведения городского округа Лыткарино в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водо-отведении» после утверждения генерального плана городского округа.


- для очистки ливнестока предлагается восстановить и реконструировать систему ливнестока со строительством очистных сооружений ливневой канализации.

Предлагается обеспечение  централизованным водоотведением всех пользователей городского округа. Для обеспечения централизованного водоотведения существующей и планируемой застройки необходимо выполнить ряд мероприятий.

Мероприятия на расчетный срок:

- реконструкция и модернизация городских биологических очистных сооружений канализации;

- строительство трех новых КНС в застраиваемых микрорайонах в пойме р. Москва, расположение уточняется на последующих стадиях проектирования;

- реконструкция 5 канализационных насосных станций;

- замена 22,7 км канализационных сетей;

- прокладка 40 км канализационных сетей.

В том числе мероприятия на первый этап:

- реконструкция и модернизация городских биологических очистных сооружений канализации, 1-я очередь;

- реконструкция 5 канализационных насосных станций;

- замена 6 км изношенных канализационных сетей;

- прокладка 40 км канализационных сетей.

10.3. Теплоснабжение

Современное положение

На территории городского округа Лыткарино задачи производства и транспортировки тепловой энергии с целью теплоснабжения селитебных территорий городского округа осуществляют четыре теплоснабжающих организации: МП "Лыткаринская теплосеть", ОАО «ЛЗОС», ООО «ТЕКС», НИЦ ЦИАМ - филиал ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова».

На обслуживании этих организаций находится восемь действующих котельных, а также тепловые сети. Восемь котельных обеспечивают потребности отопления, горячего водоснабжения и вентиляции многоквартирных жилых зданий и общественных зданий города. ОАО «ЛЗОС» занимается производством тепловой энергии. На балансе организации находится источник тепловой энергии. В соответствии с договором поставки тепловой энергии №36/1293 от 01.10.2012г. МП «Лыткаринская теплосеть» покупает тепловую энергию у ОАО «ЛЗОС» и впоследствии реализует ее потребителям.

Основными потребителями тепловой энергии на территории городского округа Лыткарино являются следующие группы: жилищно-коммунальный сектор, объекты общественного назначения и промышленные предприятия (объекты хозяйственной деятельности).

Многоквартирная жилая застройка и большая часть объектов общественного назначения обеспечиваются тепловой энергией от систем централизованного теплоснабжения. 

Крупные объекты общественного назначения располагают собственными теплоисточниками.

Теплоснабжение промышленных предприятий осуществляется преимущественно от собственных промышленно-отопительных котельных.

Индивидуальная жилая застройка, в том числе садоводческие объединения, обеспечиваются тепловой энергией за счет индивидуальных теплоисточников, работающих на природном газе и других видах топлива.

Основные технические характеристики теплоисточников городского округа Лыткарино, участвующих в теплоснабжении жилищно-коммунального сектора, по состоянию на 1.01.2018 г. представлены в таблице 10.3.1.
Таблица 10.3.1. Характеристика теплоисточников, обеспечивающих централизованное теплоснабжение г.о. Лыткарино по состоянию на 1.01.2018 г.

	№ п/п
	Тепловой источник
	Теплоснабжающая организация
	Тип котлоагрегата
	Основное топливо
	Резервное топливо

	
	Котельная №1
	МП «Лыткаринская теплосеть»
	ПТВМ-50
	паровой
	газ
	мазут

	
	
	
	ПТВМ-50
	водогрейный
	газ
	мазут

	
	Котельная №2

«Очистные сооружения»
	
	Е 1/9
	водогрейный
	газ
	-

	
	
	
	Е 1/9
	водогрейный
	газ
	-

	
	Котельная №3

«Кормоцех»
	
	ЗИО-60
	-
	-
	-

	
	
	
	ЗИО-60
	водогрейный
	газ
	-

	
	
	
	ЗИО-60
	водогрейный
	газ
	-

	
	
	
	ЗИО-60
	водогрейный
	газ
	-

	
	
	
	ЗИО-60
	водогрейный
	газ
	-

	
	
	
	ЗИО-60
	водогрейный
	газ
	-

	
	
	
	ЗИО-60
	водогрейный
	газ
	-

	
	
	
	ЗИО-60
	водогрейный
	газ
	-

	
	Котельная №4

«Промзона»
	
	ЗИО-60
	водогрейный
	газ
	-

	
	
	
	ЗИО-60
	водогрейный
	газ
	-

	
	
	
	ЗИО-60
	водогрейный
	газ
	-

	
	
	
	ЗИО-60
	водогрейный
	газ
	-

	
	
	
	ЗИО-60
	водогрейный
	газ
	-

	
	
	
	ЗИО-60
	водогрейный
	газ
	-

	
	Котельная №5

«ЗИЛ»
	МП «Лыткаринская теплосеть»
	НР-18
	водогрейный
	газ
	

	
	
	
	НР-18
	водогрейный
	газ
	

	
	
	
	НР-18
	водогрейный
	газ
	

	
	
	
	НР-18
	водогрейный
	газ
	

	
	Котельная ОАО «ЛЗОС»
	ОАО «ЛЗОС»
	ПТВМ-50
	водогрейный
	газ
	мазут

	
	
	
	ПТВМ-50
	водогрейный
	газ
	мазут

	
	
	
	ДКВР 10-13
	паровой
	газ
	мазут

	
	
	
	ДКВР 10-13
	паровой
	газ
	мазут

	
	Котельная ООО «ТЕКС»
	ООО «ТЕКС»
	Vitomax 100
	водогрейный
	газ
	мазут

	
	
	
	Vitomax 100
	водогрейный
	газ
	дизель

	
	Котельная НИЦ ЦИАМ
	НИЦ ЦИАМ-филиал ФГУП «ЦИАМ им. П.И.Баранова»
	ДЕ-25/14ГМ
	паровой
	газ
	мазут

	
	
	
	ДЕ-25/14ГМ
	паровой
	газ
	мазут

	
	
	
	ДЕВ-25/15ГМ
	водогрейный
	газ
	мазут

	
	
	
	ДЕВ-25/15ГМ
	водогрейный
	газ
	мазут

	
	
	
	ШБ-А7
	водогрейный
	газ
	мазут


Объекты хозяйственной деятельности – промышленные предприятия и крупные объекты общественного назначения, обеспечиваются тепловой энергией от собственных локальных теплоисточников – автономных котельных, в том числе встроенно-пристроенных, с тепловой мощностью, не превышающей потребность в тепловой энергии самого объекта.

Зоны децентрализованного теплоснабжения располагаются, прежде всего, в районах застройки одно - двухквартирными жилыми домами с приусадебными земельными участками с плотностью тепловой нагрузки 0,12- 0,25 Гкал/ч на 1 га.
Индивидуальные источники работают на природном газе, печном топливе, на жидком топливе (мазут, дизель), от электроэнергии. Для бытовых нужд населением также используется сжиженный баллонный газ. 

Тепловые сети городского округа Лыткарино введены в экплуатацию в 1956 г. Диаметры трубопроводов от 32 мм до 600 мм. Материал используемых труб - сталь. Суммарная протяженность 58,8 км в двухтрубном исчислении. Способ прокладки: надземная и подземная в непроходных каналах. В качестве тепловой изоляции используется минеральная вата, ППУ-изоляция. Протяженность теплопроводов системы отопления городского округа город Лыткарино– 21, 4 к  м в двухтрубном исчислении. 

Протяженность теплопроводов системы ГВС городского округа город Лыткарино» – 11, 9 км в двухтрубном исчислении. 

Тепловые сети, построенные до 2001 г., составляют 55,5%.

Порядка 40,9% действующих сетей теплоснабжения введены в эксплуатацию более 30 лет назад и исчерпали нормативный срок службы, что влечет за собой увеличение вероятности аварийных ситуаций и неоправданных тепловых потерь при передаче ресурса. 

На основании анализа существующей схемы телоснабжения городского округа Лыткарино можно сделать следующие выводы:

- высокий процент износа тепловых сетей (в том числе изоляционных материалов), что одновременно с понижением качества теплоснабжения приводит к завышенным потерям тепловой энергии при передаче теплоносителя, основная причина плохого состояния тепловых сетей заключаются в использовании недолговечных теплоизоляционных материалов, фактический срок службы таких трубопроводов для магистральных сетей составляет 12-15 лет, распределительных и квартальных сетей — 7-8 лет, что значительно ниже нормативного, равного 25 годам;

- наличие зауженных участков тепловых сетей с малой пропускной способностью, что приводит к нарушению гидравлических режимов работы систем теплоснабжения. 

- отсутствует корректная наладка тепло-гидравлических режимов работы систем теплоснабжения, что приводит к повышенному расходу теплоносителя;

- высокий износ внутридомовых систем (большое количество отложений) и наличие внутренней разрегулировки в отдельных системах теплопотребления (в основном в многоквартирных домах).

Во исполнение закона № 190–ФЗ «О теплоснабжении» в 2017 году была утверждена Схема теплоснабжения городского округа Лыткарино на период до 2032года (распоряжение Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области № 473-РВ от 22.12.2017) 
Планируемые мероприятия

В основу проектных предложений генерального плана по развитию теплоэнергетической системы городского округа Лыткарино заложена следующая концепция теплоснабжения:

- многоквартирная жилая застройка и общественные здания обеспечиваются тепловой энергией от теплоисточников различных типов и мощности, в т.ч. отдельно стоящих котельных, задействованных в системе централизованного теплоснабжения, а также автономных котельных, предназначенных для одиночных зданий в районах малоэтажной застройки в условиях отсутствия централизованных теплоисточников;

- при строительстве источников централизованного теплоснабжения предусматривается блочно-модульное исполнение и максимальное использование территории существующих котельных путем их реконструкции с увеличением тепловой мощности;

- теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется за счёт индивидуальных теплоисточников, работающих на газовом топливе; 

- объекты хозяйственной деятельности на момент подготовки генерального плана получают тепло от «собственных» ведомственных теплоисточников и в перспективе эта схема остаётся без изменений.

Оценки тепловых нагрузок существующих потребителей и объектов нового строительства, планируемых на территории г.о. Лыткарино, представлены в таблице 10.3.2.

Таблица 10.3.2. Оценка тепловых нагрузок городского округа Лыткарино

	Наименование потребителей
	Положение на момент подготовки генерального плана
	1-ый этап (до 2023 г.)
	Расчётный срок

(до 2038 г.)

	
	кол-во тыс.м2 (га)
	тепл. нагр., Гкал/ч
	кол-во 

тыс.м2 (га)
	тепл. нагр., Гкал/ч
	кол-во 

тыс.м2 (га)
	тепл. нагр., Гкал/ч

	Жилая застройка, в том числе:
	1209,9
	133,1
	2029,8
	223,3
	3531,5
	388,5

	- многоквартирная застройка
	1205,1
	132,6
	2025,0
	222,8
	3526,7
	387,9

	- индивидуальная застройка
	4,8
	0,6
	4,8
	0,6
	4,8
	0,6

	Объекты общественного назначения
	
	12,5
	
	25,5
	
	43,0

	Объекты хозяйственной деятельности
	485,2
	179,5
	485,2
	179,5
	485,2
	179,5

	Садово-дачные объединения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Неучтенные расходы 10%
	
	32,5
	
	42,8
	
	61,1

	Итого г.о. Лыткарино
	1209,9
	357,7
	2029,8
	481,2
	3531,5
	672,2

	Годовая потребность в тепловой энергии, Гкал/год
	
	866167,2
	
	1141086,5
	
	1627652,2


Расчёт тепловых нагрузок жилого фонда выполнен в соответствии с СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». С учётом требований, предъявляемых к энергоэффективности новых жилых многоэтажных зданий, для расчёта тепловых нагрузок как новых жилых домов так и существующей жилой застройки принят укрупнённый комплексный норматив расхода тепла, отнесённый к 1 м2 общей площади – 110 Ккал/ч.

Учитывая оценочный характер расчетов, допускается принять, что несоответствие современным требованиям сопротивления теплопередачи ограждающих конструкций старых зданий компенсируется тем фактом, что удельная отопительная характеристика жилых зданий, построенных до 1958 года, в силу конструктивных особенностей в 1,24 – 1,3 раза ниже аналогичных зданий, построенных после 1958 года.

Тепловые нагрузки объектов общественного назначения  на отопление и вентиляцию рассчитаны по удельным отопительным характеристикам, представляющими собой удельный расход тепла на 1 м3 здания по наружному обмеру.

Отопительные характеристики приняты на основании данных таблицы 4 «Методики определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения», разработанной ЗАО «Роскоммунэнерго» и утв. Заместителем председателя Госстроя России 12.07.2003 г.

Тепловые нагрузки существующих предприятий оценены экспертно в объёме 30-60 % от тепловых нагрузок жилищно-коммунального сектора.

Теплопотребление объектов хозяйственной деятельности – производственных площадок и многофункциональных общественно-деловых зон, планируемых к размещению на территории городского округа, принято на основании анализа технико-экономических показателейпроектов-аналогов, разработанных и утвержденных на момент подготовки генерального плана. 

Таблица 10.3.2. показывает, что теплопотребление г.о. Лыткарино за расчётный период, при условии реализации всех проектных предложений, увеличится до 672,2 Гкал/ч. 

Тепловая нагрузка потребителей системы централизованного теплоснабжения - многоквартирной жилой застройки и общественных зданий составит около 388,5 Гкал/ч (84 %).

В период до 2023 года (1 этап) тепловая нагрузка г.о. Лыткарино увеличится до 471,2 Гкал/ч, при этом на долю многоквартирной жилой застройки и общественных зданий будет приходиться  223,3 Гкал/ч.

Проектные предложения генерального плана по развитию системы теплоснабжения на территории городского округа Лыткарино принимались исходя из архитектурно-панировочной организации территории, технического состояния существующих котельных и тепловых сетей, приростов тепловых нагрузок, связанных с планируемым размещением объектов, относящихся к потребителям системы централизованного теплоснабжения - многоквартирной жилой застройки и общественных зданий, а также потребности в тепловой энергии зон планируемого размещения объектов хозяйственной деятельности.

В таблице 10.3.3. представлена оценка приростов тепловых нагрузок на теплоисточники городского округа Лыткарино, в том числе на источники системы централизованного теплоснабжения.

Расчеты показывают, что в период до 2023 года прирост тепловой нагрузки, связанный с объектами нового строительства, планируемыми к размещению на территории городского округа, составит около 254,4 Гкал/ч. 

В период после 2023 года тепловая нагрузка городского округа за счет объектов нового строительства увеличится еще на 69,1 Гкал/ч.

Таблица 10.3.3. Оценка перспективных приростов тепловых нагрузок на теплоисточники городского округа Лыткарино

	Наименование потребителей
	Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч

	
	1-ый этап

 (до 2023 г.)
	после 2023 г.
	в целом по генеральному плану (расчётный срок)

	
	
	
	

	г.о. Лыткарино, в том числе:
	113,5
	200,9
	314,5

	- многоквартирная жилая застройка
	90,2
	165,2
	255,4

	- объекты общественного назначения
	13,0
	17,5
	30,5

	- объекты хозяйственной деятельности
	0,0
	0,0
	0,0


В целом по генеральному плану, при условии реализации всех проектных предложений, прирост тепловой нагрузки в целом по г.о. Лыткарино ориентировочно составит 314,5 Гкал/ч, в том числе по жилищно-коммунальному сектору –255,4 Гкал/ч.

Потребность объектов нового строительства жилищно-коммунального сектора в источниках централизованного теплоснабжения в период до 2023 года предлагается обеспечить следующим образом:

увеличение располагаемой мощности котельной №1 до 150,0 Гкал/час в 2019 году; 

строительство новой котельной «Котельная №6» общей мощностью 25,0 Гкал/час в 2023-2027 гг.

реконструкция существующих теплоисточников в связи с выработкой ресурса.

На графическом материале трассы теплопроводов, намеченных к реконструкции и строительству, показаны условно и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.

Первоочередными мероприятиями Генерального плана в части раздела «Теплоснабжение» являются следующие работы:

- реализация мероприятий Схемы теплоснабжения городского округа Лыткарино;

-замена существующих тепловых сетей (год ввода в эксплуатацию – до 1991 г.) ─ 17,0 км в двухтрубном исчислении;

-ремонтно-профилактические работы, связанные с инвентаризацией теплотехнического оборудования, в том числе котлов и насосов, установка приборов учёта.
10.4. Электроснабжение

Современное положение

Передачу электроэнергии в г.о. Лыткарино осуществляет МП «Лыткаринская электросеть», сбыт – ОАО «Мосэнергосбыт». 

Электроснабжение г.о. Лыткарино (без учета 6-го микрорайона и "ЗИЛ городка") осуществляется от единственного центра питания - подстанции ОАО "МОЭСК" ПС-174, расположенной с левой стороны дороги на "Тураево" за территорией ОАО "ЛЗОС".Характеристики питающих центров, обслуживающих потребителей городского округа Лыткарино представлены в таблицах 10.4.1, 10.4.2, 10.4.3

Таблица 10.4.1. Основные характеристики питающих центров городского округа Лыткарино

	№

п/п
	Наименование (номер) питающего центра, ведомственная принадлежность
	Класс напряжения

(кВ)
	Количество и мощность

установленных

тр-ров (МВА)
	Обслуживаемая

территория

	1
	ПС 110 кВ Лыткарино (174)

ПАО «МОЭСК»
	110/10/6
	2х40
	Селитебная часть города, за исключением:

- 6-го мкр-на Петровское;

- промзоны Тураево;

- Детгородка ЗИЛ.

	2
	ПС Заречная (376) 

ФГУП НИЦ ЦИАМ
	Нет данных
	Нет данных
	- Детгородок ЗИЛ;

- городские очистные сооружения;

	3
	ПС 110 кВ Дзержинская (680) 

ПАО «МОЭСК»
	110/6
	1х20 + 1х25
	- 6-ой мкр-н Петровское;




Таблица 10.4.2. Существующие, строящиеся и проектируемые питающие фидера

6(10) кВ; их максимальная нагрузка
	№

п/п
	Направление питающего фидера
	№ фидера
	Напря-жение

(кВ)
	Макс. нагруз-ка (А)
	Примечание

	1
	ПС-174 – РП-21
	5
	6
	70
	

	2
	ПС-174 – РП-21
	8-Б
	6
	33
	

	3
	ПС-174 – РТП-22
	124
	10
	145
	

	4
	ПС-174 – РТП-22
	140
	10
	117
	

	5
	ГРУ4 ЦИАМ – РТП-23
	1
	10
	-
	проектируемый (ООО «Славянское подворье – Л»)

	6
	ГРУ4 ЦИАМ – РТП-23
	53
	10
	-
	проектируемый (ООО «Славянское подворье – Л»)

	7
	ПС-174 – РТП-24
	7
	6
	75
	

	8
	ПС-174 – РТП-24
	8-А
	6
	85
	

	9
	ПС-174 – РТП-24
	108
	10
	118
	

	10
	ПС-174 – РТП-24
	142
	10
	141
	

	11
	ПС-174 – РТП-25
	120
	10
	83
	

	12
	ПС-174 – РТП-25
	136
	10
	52
	

	13
	ПС-174 – РТП-26
	104
	10
	66
	

	14
	ПС-174 – РТП-26
	144
	10
	68
	

	15
	ПС-174 – РТП-28
	102
	10
	13
	ЮИТ

	16
	ПС-174 – РТП-28
	154
	10
	18
	ЮИТ

	17
	ПС-174 – РТП-32
	106
	10
	108
	

	18
	ПС-174 – РТП-32
	118
	10
	42
	

	19
	ПС-174 – РТП-32
	134
	10
	75
	

	20
	ГПП2 ЦИАМ – ТП-631
	62
	6
	25
	

	21
	ГПП2 ЦИАМ – ТП-627
	61
	6
	17
	

	22
	ГПП4 ЦИАМ – ТП-527
	527
	6
	29
	

	23
	ГПП4 ЦИАМ – ТП-522
	149
	6
	19
	аэродром (Атран)


Таблица 10.4.3. Распределительные пункты  и ТП 6(10)/0,4 кВ
	№

п/п
	Наиме-нование


	№ ТП, РТП

адрес
	выс.

напряж.

(кВ)
	кол-во/ мощн.

тр-ров
	Загрузка тр-ров (%)
	Техническое состояние

	1
	ТП-600
	ул.Степанова,

тер-я бывш. овощебазы
	10/6
	630/400
	27/16
	удовлетворительное

	2
	ТП-601


	ул.Ленина,

сквер ДК «Мир»
	6
	2х320
	0/36
	требует модерни-зации/замены (1961г.)

	3
	ТП-602


	ул. Первомайская,

у ж/д № 4
	6
	2х400
	25/36
	удовлетворительное

	4
	ТП-604


	ул. Спортивная,

у ж/д № 19б
	10/6
	250/250
	49/50
	требует модерни-зации/замены (1958г.)

	5
	ТП-605


	ул. Октябрьская,

у ж/д № 2а
	6
	2х400
	38/44
	требует модерни-зации РУ-0,4кВ

	6
	ТП-606


	ул. Спортивная,

у ж/д № 2а
	10
	2х250
	43/53
	требует модерни-зации/замены

	7
	ТП-607


	ул. Ухтомская,

у ж/д № 25
	10
	2х250
	43/52
	требует модерни-зации РУ-10кВ

	8
	ТП-608


	ул. Коммунистическая,

у ж/д № 28а
	10
	1х250

1х160
	35/30
	требует модерни-зации/замены

	9
	ТП-609


	ул. Набережная

терр-я д/с № 17
	10
	1х400
	39
	требует модерни-зации/замены

	10
	ТП-610


	ул. Парковая,

у ж/д № 24
	10
	2х400
	48/43
	удовлетворительное

	11
	ТП-611


	ул. Спортивная,

у ж/д № 12
	10
	2х400
	34/47
	удовлетворительное

	12
	ТП-612


	квартал 7,

у ж/д № 4
	10
	2х400
	26/35
	удовлетворительное

	13
	ТП-613


	квартал 3а,

у ж/д № 12
	10
	2х400
	40/52
	требует модерни-зации РУ-0,4кВ

	14
	ТП-614


	ул. Комсомольская

у ж/д № 5б
	10
	2х400
	53/29
	удовлетворительное

	15
	ТП-615


	ул. Советская,

у АТС
	10
	2х250
	17/11
	удовлетворительное

	16
	ТП-616
	проезд Шестакова,

у рынка
	10
	2х400
	38/70
	удовлетворительное

	17
	ТП-617


	квартал 3а,

у ж/д  №29
	10
	2х630
	30/42
	удовлетворительное

	18
	ТП-618


	ул.Ленина,

у гостиницы «Эра»
	10
	2х400
	39/31
	удовлетворительное

	19
	ТП-619


	квартал 1,

у ж/д № 4
	10
	2х400
	61/43
	требует модерни-зации/замены

	20
	ТП-620


	квартал 2,

у ж/д № 3
	10
	2х400
	43/44
	удовлетворительное

	21
	ТП-621


	квартал 2,

у ж/д № 12
	10
	2х630
	40/43
	удовлетворительное

	22
	ТП-622


	квартал 2,

городская котельная
	6
	2х1000
	40/43
	удовлетворительное

	23
	ТП-623


	ул.Сафонова,

у колледжа
	10
	2х400
	25/41
	удовлетворительное

	24
	ТП-624


	ул. Колхозная,

территория КНС-5
	10
	2х400
	67/27
	удовлетворительное

	25
	ТП-625


	ул.Спортивная,

у ж/д № 13
	10
	2х400
	40/24
	удовлетворительное

	26
	ТП-626


	территория ВЗУ-1 «Волкуша»
	10
	2х400
	29/21
	удовлетворительное

	27
	ТП-627


	территория очистных сооружений
	6
	2х250
	49/50
	удовлетворительное

	28
	ТП-628


	ул.Песчаная,

у ж/д № 4
	10
	2х630
	29/38
	удовлетворительное

	29
	ТП-629


	ул.Советская,

у ж/д № 7
	10
	2х630
	38/24
	удовлетворительное

	30
	ТП-630


	квартал 3а,

у ж/д № 1
	10
	2х400
	33/33
	удовлетворительное

	31
	ТП-631


	территория очистных сооружений
	6
	1х320

1х400
	33/0
	удовлетворительное

	32
	ТП-632


	ул.Степанова,

у ж/д № 4
	10
	2х630
	22/37
	удовлетворительное

	33
	ТП-633


	ул. Ухтомского,

у ж/д № 9а
	10
	2х400
	37/48
	удовлетворительное

	34
	ТП-634


	ул.Пионерская,

у ж/д № 11
	10
	1х400
	36
	требует модерни-зации/замены

	35
	ТП-635


	ул.Пионерская,

у д/с № 4
	10
	2х400
	47/24
	удовлетворительное

	36
	ТП-636


	ул.Парковая,

у ж/д № 4
	6
	1х400
	0
	требует списания и демонтажа

	37
	ТП-637


	ул.Октябрьская,

у ж/д № 25
	6
	2х400
	33/39
	требует модерни-зации РУ-10кВ

	38
	ТП-638


	ул.Спортивная,

у ж/д № 20
	10
	2х630
	27/16
	удовлетворительное

	39
	ТП-639


	ул. Колхозная,

территория ВЗУ-3
	10
	2х630
	33/42
	удовлетворительное

	40
	ТП-640


	ул. Колхозная,

территория КНС-5
	10
	2х250
	0
	удовлетворительное

	41
	ТП-641


	квартал 1,

у ж/д № 10
	10\6
	2х630
	46/36
	удовлетворительное

	42
	ТП-642


	квартал 1,

территория ВЗУ-2
	10
	2х400
	23/39
	удовлетворительное

	43
	ТП-643


	ул.Ленина,

у ж/д № 21
	10
	2х400
	24/35
	удовлетворительное

	44
	ТП-644


	квартал 2,

у ж/д № 2
	10
	2х630
	14/32
	удовлетворительное

	45
	ТП-645


	квартал 1,

у ж/д № 14
	10
	2х630
	58/50
	удовлетворительное

	46
	ТП-646


	квартал 2,

городская котельная
	10
	2х1000
	46/0
	удовлетворительное

	47
	ТП-647


	ул.Советская,

у ж/д № 8
	10
	2х1000
	24/27
	удовлетворительное

	48
	ТП-648


	ул.Комсомольская,

у ж/д № 26
	10
	2х400
	60/35
	удовлетворительное

	49
	ТП-649


	территория очистных сооружений
	6
	2х400
	49/11
	удовлетворительное

	50
	ТП-651


	ул. Набережная,

у ж/д № 9
	10
	2х630
	32/19
	удовлетворительное

	51
	ТП-656
	ул.Октябрьская,

у ж/д № 30
	10
	2х1000
	21/18
	удовлетворительное

	52
	ТП-658
	ул.Советская,

у ж/д № 7
	10
	2х630
	25/22
	удовлетворительное

	53
	ТП-521


	Детгородок ЗИЛ
	6
	1х250
	65
	требует модерни-зации/замены

	54
	ТП-527


	Детгородок ЗИЛ
	6
	1х400
	49
	требует модерни-зации/замены

	55
	ТП-560


	Детгородок ЗИЛ
	6
	1х160

1х180
	18/18
	удовлетворительное

	56
	РП-21


	ул.Сафонова,

у ж/д № 2
	6
	1х100
	43
	требует модерни-зации/замены

	57
	РТП-22


	квартал 1,

у ж/д № 22
	10
	2х400
	49/42
	удовлетворительное

	58
	РТП-23


	ул. Первомайская,

у ж/д № 23
	10
	2х400
	20/11
	удовлетворительное

	59
	РП-24


	квартал 3а,

у ж/д № 4
	10\6
	2х400
	32/37
	удовлетворительное

	60
	РТП-25


	ул. Набережная,

у ж/д № 11
	10
	2х630
	30/30
	удовлетворительное

	61
	РТП 26


	ул.Парковая,

у ж/д №12
	10
	2х630
	46/39
	удовлетворительное

	62
	РТП-28
	ул.Колхозная,

мкр-н 4-А
	10
	2х630

2х1000
	15/18

0/32
	удовлетворительное

	63
	РТП-32


	ул.Коммунистическая,

территория МУЗ ЛЦГБ
	10
	1х400

1х630
	25/30
	удовлетворительное

	64
	КТП Тёплое болото
	СНТ «Тёплое болото»
	10
	1х400
	17
	удовлетворительное

	65
	КТП рынка
	ул. Советская,

территория рынка
	10
	2х630
	нет данных
	удовлетворительное

	66
	ТП Дикси
	квартал 1,

пристройка к ж/д № 5
	10
	1х100
	нет данных
	удовлетворительное

	67
	ТП-654
	квартал 3а,

у ж/д № 25
	10
	2х400
	нет данных
	удовлетворительное

	68
	КТП Горячий хлеб
	ул. Ленина,

у д. № 3
	10
	1х250
	нет данных
	удовлетворительное

	69
	КТП Взлёт
	Детгородок ЗИЛ,

СНТ «Взлёт»
	6
	1х250
	нет данных
	удовлетворительное

	70
	ТП (Вито)
	ул.Колхозная
	10
	2х1000
	нет данных
	удовлетворительное

	71
	ТП-1 ТРЦ Весна
	ул.Парковая,

у ТРЦ «Весна»
	10
	2х1250
	нет данных
	удовлетворительное

	72
	ТП-1 ТРЦ Весна
	ул.Парковая,

у ТРЦ «Весна»
	10
	2х1250
	нет данных
	удовлетворительное

	73
	ТП-539
	Детгородок ЗИЛ,

терр-я  Лифтремонта
	6
	2х250
	нет данных
	удовлетворительное

	74
	ТП-540
	Детгородок ЗИЛ,

терр-я  спорткомплекса
	6
	2х1000
	нет данных
	удовлетворительное


Загрузка ПС согласно данным ПАО «МОЭСК» в расчетных режимах не превышает допустимое значение. ПС № 174 располагает резервом мощности в 6,23 МВА.

На момент подготовки генерального плана основным питающим центром городского округа Лыткарино является электроподстанция ПС № 174 «Лыткарино», оборудованная двумя трансформаторами 110/10/6 кВ, суммарной мощностью 80,5 МВт. 

Электроподстанция ПС № 174 «Лыткарино» присоединена к сети напряжением 110 кВ отпайками от линий электропередачи: ВЛ 110 кВ «Юбилейная – Красково с отпайкой на ПС№ 174 «Лыткарино» и КВЛ 110 кВ «Чагино – Болятино» с отпайкой на ПС № 174 «Лыткарино».

Транзитом по территории городского округа проходят воздушные и кабельно-воздушные линии электропередачи напряжением 220 кВ и 110 кВ, подведомственные ПАО «МОЭСК». Краткая характеристика ЛЭП, проходящих по территории городского округа Лыткарино, представлена в таблице 10.4.4.

Таблица 10.4.4. Характеристика ЛЭП 110-220 кВ, проходящих по территории г.о. Лыткарино

	Наименование ЛЭП, ведомственная принадлежность
	Марка провода/

кабеля
	Протяжен-ность линии, км
	Год постройки/ реконструкции
	Территория прохождения ЛЭП

	
	
	
	
	

	ЛЭП 220 кВ ПАО «МОЭСК»

	1. КВЛ 220 кВ ТЭЦ-22 – Чагино №10
	АС-600

XLPE 1*2000
	1,3
	1973, 1998
	г.о. Лыткарино, г.о. Дзержинский, г. Москва

	2. КВЛ 220 кВ ТЭЦ-22 – Чагино №9
	АСО-600

XLPE 1*2000
	1,8
	1965, 1998
	г.о. Лыткарино, г.о. Дзержинский, г. Москва

	3. КВЛ 220 кВ ТЭЦ -22 – Чагино №7 с отп. на блок 8
	АСУ-600

XLPE 1*2000
	1,8
	1965, 1998
	г.о. Лыткарино, г.о. Дзержинский, г. Москва

	4.КВЛ 220 кВ ТЭЦ-22 – Восточная
	АСУ-600

XLPE 1*2000
	7,8
	
	г.о. Лыткарино, г.о. Дзержинский, г. Москва

	ЛЭП 110 кВ ПАО «МОЭСК»

	5. ВЛ 110 кВ «Нефтезавод – Красково-I цепь, -II цепь»
	АС-150

АС-240
	2х6,78
	1963,

2011
	Люберецкий м.р, г. Москва, г.о. Дзержинский,

г.о. Лыткарино

	6. ВЛ 110 кВ «ТЭЦ-22 – Красково 3-4» с отпайкой на Т-6-Р2
	АСО-300
	7,45
	1962,

2011
	Люберецкий м.р,

г.о. Дзержинский,

г.о. Лыткарино

	7. ВЛ 110 кВ «ТЭЦ-22 – Красково 5-6» с отпайкой на Т-6-Р1
	АСО-300
	7,45
	1962,

2011
	Люберецкий м.р,

г.о. Дзержинский,

г.о. Лыткарино

	8. ВЛ 110 кВ «Юбилейная – Красково» с отпайкой на ПС№ 69 «Лыткарино»
	АС-150

АС-240
	4,9
	1952,

2004
	Люберецкий м.р,

г.о. Лыткарино

	9. ВЛ 110 кВ «Красково – Лыткарино» с отпайкой на ПС «Дзержинская»
	АС-150
	20,11
	1963,

2011
	Люберецкий м.р,

г.о. Лыткарино

	10. ВЛ 110 кВ «Красково – Мячково» с отпайкой на    ПС «Дзержинская»
	АС-150
	19,5
	1963,

2011
	Люберецкий м.р,

г.о. Лыткарино

	11. КВЛ 110 кВ «Чагино – Юбилейная»
	АС-240

ПвПу 1х1000
	1,6
	1977,

2004
	Люберецкий м.р,

г. Москва, г.о. Лыткарино

	12. КВЛ 110 кВ «Чагино – Болятино» с отпайкой на ПС №69 «Лыткарино»
	АС-240

ПвПу 1х1000
	13,18


	1952, 1977,

2011
	Люберецкий м.р, г. Москва, г.о. Лыткарино


Из данных таблицы 10.4.2. следует, что все линии электропередачи, проходящие по территории городского округа Лыткарино, введены в эксплуатацию более 40 лет назад, но в период 1998-2011 годов были реконструированы.

Согласно данным  ПАО «МОЭСК» по замерам режимного дня зимнего максимума нагрузки 2014 года выявлена перегрузка воздушной линии электропередачи ВЛ110 кВ «ТЭЦ-22 - Красково № 3-4» с отпайкой на Т-6-Р2  (102,43%).

Суммарная протяженность ВЛ (КВЛ) 110 – 220 кВ в границах г.о. Лыткарино составляет около 45 км, в том числе: КВЛ 220 кВ – 1,3 км; ВЛ 110 кВ– 39 км; КВЛ 110 кВ – 4,7 км.

Кроме того, по всей территории городского округа проходят воздушные и кабельные линии электропередачи напряжением 6-10 кВ.

С целью обеспечения сохранности и нормальной эксплуатации воздушных линий электропередачи, а также с целью предотвращения несчастных случаев, согласно Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, вдоль воздушных линий электропередачи устанавливаются охранные зоны в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклонённом их положении на следующих расстояниях:

- для ВЛЭП напряжением 220 кВ – 25 м;

- для ВЛЭП напряжением 110 кВ – 20 м;

- для ВЛЭП напряжением 10 кВ – 10 м

Вдоль подземных кабельных линий электропередачи устанавливаются охранные зоны в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных ЛЭП), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны ЛЭП от крайних  кабелей на расстоянии 1 м.

На основании анализа существующей схемы электроснабжения городского округа Лыткарино можно сделать следующие выводы.

1. Городской округ Лыткарино относится к муниципальным образованиям Московской области, имеющим на своей территории только один питающий центр.

2. Существующая схема присоединения ПС № 174 «Лыткарино» не отвечает требованию надежности электроснабжения потребителей.

3. Трансформаторы основного питающего центра городского округа работают с перегрузкой выше 130% в аварийном режиме, имеют большой срок службы.  

4. На момент подготовки генерального плана в электроснабжении городского округа частичное участие принимает питающий центр, расположенный за границей округа.

Инвестиционной программой ПАО «МОЭСК» предусмотрена реконструкция электроподстанций напряжением 110 кВ ПС № 174 «Лыткарино» и ПС № 680 «Дзержинская» (являющейся основным питающим центром городского округа Дзержинский). Реализация этих мероприятий позволит расширить использование электроподстанции напряжением 110 кВ ПС № 776 «Юбилейная», расположенной на территории г.о. Дзержинский, для электроснабжения г.о. Лыткарино.

По экспертным оценкам на момент подготовки генерального плана максимум электрической нагрузки г.о. Лыткарино составляет около 113 МВА.

Годовое электропотребление г.о. Лыткарино оценивается на уровне 656,4 млн.кВтч.  

Около 30% электропотребления приходится на жилищно-коммунальный сектор, включая садоводческие объединения (СНТ), 60% – на объекты обслуживания, 10% – на производственный сектор.

Обеспечение электроэнергией потребителей жилищно-коммунального сектора осуществляется на напряжении 0,4 кВ преимущественно через распределительные сети 6-10/0,4 кВ электросетевого предприятия «Ленинский район электрических сетей» (РЭС) - подразделение Южных электрических сетей ПАО «МОЭСК».   

Наиболее крупные объекты хозяйственной деятельности обеспечиваются электроэнергией, как правило, напрямую от питающих центров по прямым фидерам 6-10 кВ через собственные (ведомственные) участки распределительных сетей.

Электроснабжение городского округа осуществляется по 14 фидерам, в том числе по 6 фидерам напряжением 6 кВ. Суммарная протяженность фидерных линий составляет около 24 км, в том числе напряжением 6 кВ - 8,3 км. Фидерные линии выполнены в подземном исполнении бронированными кабелями типа АСБ-10-3х140 и ААБ-10-3х240.  Фидера № 3, 22 и 107, введенные в эксплуатацию соответственно в 1962 г., 1963 г. и в 1978 г., имеют суммарную протяженность 4,3 км и характеризуются неудовлетворительным состоянием.

Отходящие от распределительных подстанций питающие линии напряжением  6-10 кВ выполнены преимущественно в кабельном исполнении. Суммарная протяженность питающих линий составляет около 98 км, из них 7,9 км (8%) выполнены в воздушном исполнении.

Существующая на 01.01.2010 г. схема распределительных сетей напряжением 6-10 кВ Ленинского РЭС на территории г.о. Лыткарино в составе 7-ми распределительных подстанций и более 35 отдельно стоящих трансформаторных подстанций (КТП, ЗТП) напряжением 6-10/0,4 кВ отвечает основным признакам магистрального принципа построения. На сети напряжением 6 кВ приходится не более 30% электрической нагрузки г.о. Лыткарино, соответственно, на сети напряжением 10 кВ приходится 70% электрической нагрузки. 

Радиальные линии с магистралями выполнены преимущественно кабелями одного сечения по всей длине, что обеспечивает возможность их взаимного резервирования, совершенствования в части реконструкции и технического перевооружения, установки современного линейного оборудования и средств автоматизации. Сети с кабельными линиями напряжением 6-10 кВ выполнены по 2-лучевой или петлевой схемам. Питание распределительной подстанции  осуществляется от двух независимых питающих центров. 

Степень загрузки трансформаторов не превышает 70 %. Это соответствует уровню номинальной загрузки трансформаторных подстанций исходя из условий аварийного резервирования.

Средний процент изношенности основного оборудования трансформаторных подстанций (РП, ТП) составляет около 50 %, большая часть оборудования нуждается в модернизации и обновлении.

Основным питающим центром г.о. Лыткарино является электроподстанция ПС №69 "Лыткарино", на нее приходится более 70 % электрической нагрузки городского округа.

Существующая схема распределительных сетей г.о. Лыткарино предусматривает электроснабжение потребителей 1-ой и 2-ой категории надежности.

Для разработки проектных предложений генерального плана городского округа Лыткарино в части раздела «Электроснабжение» были выполнены оценочные расчёты потребности в электроэнергетических ресурсах для реализации мероприятий генерального плана, связанных с развитием территории городского округа.

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации (статья 23, п.п. 3 - 6) в рамках генерального плана подлежат разработке и обоснованию проектные предложения по размещению объектов местного значения, поэтому под потребностью в электроэнергетических ресурсах принята установленная трансформаторная мощность (кВт, кВА) электрических сетей местного значения – напряжением до 20 кВ.

Результаты расчётов потребности в электроэнергетических ресурсах для планируемого развития территории с учетом существующих потребителей представлены в таблице 10.4.5.

Таблица 10.4.5. Оценка потребности в электроэнергетических ресурсах городского округа Лыткарино для планируемого развития территории

	Наименование потребителей
	Ед. изм.
	На момент подготовки генерального плана 
	1-ый этап (до 2023 г.)
	Расчётный срок

 (до 2038 г.)

	
	
	кол-во
	потребность в эл.эн. ресурсах
	кол-во
	потребность в эл.эн. ресурсах
	кол-во
	потребность в эл.эн. ресурсах

	
	
	
	кВт
	кВА
	
	кВт
	кВА
	
	кВт
	кВА

	Жилая застройка , в т.ч.:
	тыс. м2
	1209,9
	26342
	27440
	2029,8
	44217
	46060
	3531,5
	76954
	80161

	Многоквартир-ная застройка
	тыс. м2
	1205,05
	26270
	27365
	2025,02
	44145
	45985
	3526,72
	76882
	80086

	индивидуальная застройка
	тыс. м2
	4,80
	72
	75
	4,80
	72
	75
	4,80
	72
	75

	Объекты общественного назначения
	-
	
	19129
	21988
	
	48111
	55300
	
	78375
	90086

	Объекты хозяйственной деятельности
	га
	485,2
	7903
	9297
	485,2
	7903
	9297
	485,2
	7903
	9297

	Садоводческие объединения
	га
	0,0
	0
	0
	0,0
	0
	0
	0,0
	0
	0

	Неучтенные расходы (10%)
	-
	
	5337
	5872
	
	10023
	11066
	
	16323
	17954

	Итого г.о. Лыткарино
	тыс. м2
	1209,9
	58711
	64597
	2029,8
	110255
	121723
	3531,5
	179555
	197499

	С учетом Кнес.max=0,8
	-
	
	46969
	51678
	
	88204
	97379
	
	143644
	157999

	Потребность в год 

(Тисп. max=6500 часов)
	млн. кВт.ч/год
	
	305,3
	335,9
	
	573,3
	633,0
	
	933,7
	1027,0


Расчёты выполнены по этапам освоения территории, по объемам и размещению всех типов застройки, с учётом предполагаемой убыли существующего жилищного фонда и планируемого нового строительства.

Потребность в электроэнергетических ресурсах для планируемого освоения территории определена в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94, с учётом изменений и дополнений, утверждённых приказом Минтопэнерго РФ №213 от 29.06.99 г, по укрупненным удельным показателям, приведённым к шинам трансформаторных подстанций 6(10)/0,4 кВ.

Укрупнённые удельные показатели жилищно-коммунального сектора учитывают жилые здания, коммунальные предприятия, транспорт и наружное освещение, возможность использования электрических плит для приготовления пищи.

Потребность в электроэнергетических ресурсах для существующих объектов хозяйственной деятельности определена экспертно, в соответствии с РД 34.20.185-94 - в объёме 30-60% от электрической нагрузки жилищно-коммунального сектора.

Для планируемых объектов хозяйственной деятельности и общественно-деловых зон применены удельные технико-экономические показатели проектов-аналогов, разработанных и утвержденных на момент подготовки генерального плана.

Для определения суммарной потребности  в электроэнергетических ресурсах, в целом по городскому поселению, применен коэффициент разновременности максимумов kp,м (именуемый также коэффициентом несовпадения максимумов нагрузки потребителей или коэффициентом одновременности). Этот коэффициент принят равным 0,8.

Оценочные расчёты показывают, что в целом по генеральному плану при условии освоения территории в объеме, планируемом на расчётный срок, городскому округу Лыткарино с учётом существующей застройки потребуется около 1027,0 МВА электрической мощности.

На конец периода до 2022 года (1-й этап) потребность в электроэнергетических ресурсах г.о. Лыткарино с учетом существующей застройки составит около 633,0 МВА.

На основании анализа существующей схемы электроснабжения городского округа Лыткарино, условий резервирования и планируемого освоения территории можно сделать следующие выводы.

1. Действующими Правилами устройства электроустановок и Нормами технологического проектирования (НТП) электроснабжение потребителей с электроприемниками 2-ой категории предусматривается в нормальных режимах от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. 

Существующая схема электроснабжения городского округа Лыткарино, опирающаяся на момент подготовки генерального плана на 2 питающих центра с высшим напряжением 110 кВ, обеспечивает требуемую нормативами степень надежности электроснабжения потребителей.

2.Питающие центры, участвующие в электроснабжении городского округа Лыткарино, не располагают свободным резервом трансформаторной мощности. Подключение к питающим центрам объектов нового строительства без ущерба для электроснабжения существующих потребителей не представляется возможным.

3.Техническое состояние основного оборудования и электрических сетей городского округа Лыткарино в целом оценивается как удовлетворительное, пригодное для дальнейшей эксплуатации. При этом, электроподстанция ПС № 174 «Лыткарино» и часть электрохозяйства напряжением 6 кВ нуждаются в реконструкции с заменой физически и морально устаревшего оборудования. 

Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Московской области на период  2019– 2023 годы, утв. распоряжением Министерства энергетики Московской области от 26 апреля 2018 г. N 184-ПГ, в отношении питающих центров г.о. Лыткарино предусмотрены следующие мероприятия:

1. Реконструкция ПС № 174 «Лыткарино» с заменой установленных трансформаторов на два трансформатора напряжением 110/10/6 кВ мощностью 80 МВА каждый, оснащенных устройствами РПН.

При этом предполагается реконструкция ОРУ-110 кВ по схеме мостик с установкой элегазовых выключателей в цепях трансформаторов и секционной перемычке.

2. Строительство заходов на ПС № 174 «Лыткарино» КВЛ 110 кВ «Чагино – Болятино» с отпайкой на ПС № 174 «Лыткарино» с образованием новых КВЛ 110 кВ «Чагино – Лыткарино» и КВЛ 110 кВ «Лыткарино – Болятино». При этом существующая отпайка на ПС № 174 «Лыткарино от КВЛ 110 кВ «Чагино – Болятино» будет являться заходом, а существующая отпайка от ВЛ 110 кВ «Юбилейная– Красково» на ПС № 174 «Лыткарино» будет ликвидирована.

Кроме того, согласно рекомендациям Стратегии развития электроэнергетики в Московской области на период до 2020 года, одобренной Постановлением Правительства Московской области от 15.05.2008г.  № 366/16, генеральным планом предусмотрен участок площадью около 3 га, расположенный вблизи северной границы городского округа, под размещение перспективного второго питающего центра ПС-110/10кВ в районе микрорайона 4 по ул. Колхозной для электроснабжения перспективной застройки и повышения качества и надёжности существующих объектов г.о. Лыткарино.
Планируемые мероприятия

Мероприятия по развитию энергосистемы, в том числе строительству объектов электроэнергетики, включаются в программные документы на основании следующих критериев.

1. Технические требования системного оператора.

2. Предписания Ростехнадзора.

3. Технические условия на присоединение новых потребителей (в части работ по усилению электрической сети, обеспечению связи между объектами электросетевого хозяйства).

4. Систематические жалобы граждан и организаций.

5. Данные по замерам технических параметров объектов электросетевого хозяйства.

6. Обращения глав муниципальных образований.

7. Информация об имеющемся оборудовании, спецтехнике и их износе.

8. Заявки потребителей и заключенные договора на технологическое присоединение к электрическим сетям.

Согласно п. 2.4. Решения Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Московской области при Губернаторе Московской области от 14.01.2011 при разработке и реализации программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры средних и крупных поселений Московской области следует предусматривать строительство энергогенерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

В Московской области накоплен определённый опыт применения установок комбинированной выработки тепла и электроэнергии мини-ТЭЦ – тепловых электростанций малой мощности, работающих в режиме теплоэлектроцентрали.

Сооружение мини-ТЭЦ целесообразно на удаленных от питающих центров площадках, планируемых под размещение объектов хозяйственной деятельности, нуждающихся в электроэнергии и тепловой энергии, а в летнее время, возможно, еще и в «холоде».

Предложения генерального плана по развитию объектов местного значения -  распределительных сетей напряжением 6-10 кВ основываются, прежде всего, на оценке потребности в электроэнергетических ресурсах объектов нового строительства, предлагаемых к размещению на территории городского округа, результаты которой представлены в таблице 10.4.6.

Таблица 10.4.6. Оценка потребности в электроэнергетических ресурсах объектов нового строительства, планируемых к размещению на территории городского округа Лыткарино

	Наименование потребителей
	Прирост потребности в электроэнергетических ресурсах

	
	1-ый этап (до 2023 г.)
	после 2023 года
	в целом по генеральному плану (расчётный срок)

	
	МВт
	МВА
	МВт
	МВА
	МВт
	МВА

	г.о. Лыткарино
	51,5
	57,1
	69,3
	75,8
	120,8
	132,9


Из таблицы видно, что в целом по генеральному плану, при условии реализации всех проектных предложений, прирост потребности в электроэнергетических ресурсах за счет планируемых объектов нового строительства составит около 132,9 МВА, в том числе в период до 2022 года (1 этап) прирост потребности в электроэнергетических ресурсах не превысит 75,8 МВА.

Исходя из расчётной потребности в электроэнергетических ресурсах, плотности застройки и экономически целесообразной зоны обслуживания одной трансформаторной подстанции, с учётом рекомендаций СП 31-11- 2003 «Проектирование и монтаж электроустановок в жилых и общественных зданиях» по принятию единичной мощности трансформаторных подстанций, генеральным планом предусматривается сооружение новых участков распределительных сетей напряжением 10 кВ в следующем составе: 30 трансформаторных подстанций (ТП), 9-ти распределительных трансформаторных подстанций (РТП) и около 25 км питающих кабельных линий (ВКЛ) напряжением 10 кВ. 

Принимая во внимание тот факт, что износ основного оборудования электрохозяйства в среднем по поселению составляет около 50%, можно сделать вывод о том, что новое строительство потребует модернизации существующих распределительных сетей.
Первоочередными мероприятиями генерального плана в части раздела «Электроснабжение» являются ремонтно-профилактические работы, направленные на инвентаризацию электротехнического оборудования, в том числе линий уличного освещения, расширение существующих распределительных сетей напряжением 6-10/0,4 кВ и замену изношенного оборудования, в том числе питающих линий,  трансформаторов, опор, светильников и пр., установку приборов учёта и внедрение систем телеметрии.

10.5. Газоснабжение

Современное положение

На территории городского округа Лыткарино Московской области сети и сооружения магистральной газотранспортной системы отсутствуют. Территория городского округа обслуживается кольцевым газопроводом г. Москвы (КГМ), проходящим по территории округа вдоль  МКАД в двухниточном исполнении – 2D1200 мм. 

Газопровод КГМ является распределительным газопроводом высокого давления I категории (Р≤1,2МПа), подведомственен ОАО «Газпром газораспределение Москва».

От КГМ в границах г.о. Лыткарино имеются 4 отвода Р≤1,2МПа:

1. Газопровод-отвод Dу250 мм к ГГРП «Белая Дача». С выходных сетей ГГРП «Белая Дача» по распределительным газопроводам высокого давления II категории Р≤0,6МПа    Dу300 мм газ поступает к потребителям г. Люберцы; по газопроводу среднего давления Р≤0,3МПа D150-100 мм – к потребителям городского округа Лыткарино.

2. Газопровод-отвод D530 мм ГГРП «Весна», установленный в районе ГГРП «Белая Дача», к агрофирме «Белая Дача, далее через ГРП № 76 к ГГРП 113 квартала г. Люберцы и к ГГРП «Часовая (пос. Томилино).

3. Газопровод-отвод D250мм к ГГРП «Силикатный завод» (г. Дзержинский). 

4. Газопровод-отвод D150мм к АГНКС №7.

Система распределения газа между потребителями г.о. Лыткарино трехступенчатая, с подачей газа высокого давления по газопроводам I категории (Р ≤ 1,2 МПа) и II категории (Р ≤ 0,6 МПа) категории, среднего давления по газопроводам среднего давления (Р ≤ 0,3 МПа) и по газопроводам низкого давления (Р < 0,005 МПа). 

Газораспределительные сети эксплуатируются филиалом ГУП «Мособлгаз» Раменскоемежрайгаз». 

Согласно СП 62.13330.2011 актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», отдельно стоящие газорегуляторные пункты при Рвх≤0,6 МПа должны располагаться от зданий и сооружений на расстоянии не менее 10 метров, при Рвх≤1,2 МПа – на расстоянии не менее 15 м.

Минимально допустимые расстояния от распределительных газопроводов до фундаментов зданий и сооружений согласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», утверждённому постановлением Госстроя России от 26.06.2003 № 112, в зависимости от категории и диаметров газопроводов принимаются следующих размеров:

от газопроводов высокого давления I категории (D ≤ 300 мм, Р≤1,2МПа)  – 10м; 

от газопроводов высокого давления I категории (D> 300 мм, Р≤1,2 МПа)  – 20м;

от газопроводов высокого давления II категории (Р≤0,6МПа)  – 7м;

от газопроводов высокого давления II категории (Р≤0,6МПа)  – 4 м;

от газопроводов низкого давления IY категории Р≤0,005 МПа – 2м

Охранные зоны от объектов газораспределительных сетей устанавливаются в соответствии Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, в следующем порядке:

- газопроводы из металлических труб - 2,0м от газопровода в обе стороны;

- газопроводы из полиэтиленовых труб – 3,0м от газопровода со стороны укладки сигнальной ленты и 2 м от газопровода с противоположенной стороны; 

- газорегуляторные пункты – 10м от здания ГРП или от огороженной территории при подводящем газопроводе высокого давления II категории и 15 м – при подводящем газопроводе высокого давления I категории.

В границах г.о. Лыткарино действуют 28 газорегуляторных пунктов (18ГРП, 10ШРП). Протяжённость газораспределительных сетей (газопроводы высокого и среднего давления) ориентировочно составляет около 25,7 км, в том числе газопроводы высокого давления I категории - 12,9 км, II категории - 6,8 км, газопроводы среднего давления -  5,9 км.

Основными потребителями природного газа на территории г.о. Лыткарино являются котельные жилищно-коммунального хозяйства, ведомственные котельные и газоиспользующие технологические установки предприятий.

Кроме того, природный газ используется для приготовления пищи в жилых домах до 10 этажей и индивидуальными источниками тепла малоэтажной застройки. 

К промпредприятиям и к отопительным котельным подается газ высокого и среднего давления, к потребителям жилищно-коммунального сектора - низкого давления. 
Средний процент физического износа газового оборудования не превышает 60-70 %.

Из общего часового расхода природного газа по городскому округу Лыткарино на долю различных групп потребителей соответственно приходится:

 - жилищно-коммунальный сектор, включая мелкопромышленный комбыт, - 70 %;

 - промышленные предприятия и объекты обслуживания – 30%. 

По экспертным оценкам потребность г.о. Лыткарино в природном газе  на момент подготовки генерального плана составляет около 43 тыс. м3/ч.

В таблице 10.5.1. приведён оценочный расчёт потребности в природном газе  г.о. Лыткарино для различных групп потребителей муниципального уровня и объектов регионального значения.

Таблица 10.5.1. Оценка потребности в природном газе городского округа Лыткарино

	Наименование потребителей
	На момент подготовки генерального плана 
	1-ый этап 

(до 2023 г.)
	Расчётный срок 

(до 2038 г.)

	
	насел. чел.
	расход, м3/ч
	в т.ч. пищ, м3/ч
	насел., чел.
	расход, м3/ч
	в т.ч. пищ, м3/ч
	насел., чел.
	расход, м3/ч
	в т.ч. пищ, м3/ч

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Жилая застройка, в том числе: 
	57946
	21536
	2897
	83446
	35438
	4169
	134163
	61100
	6708

	- многоквартирная застройка
	57794
	21447
	2890
	83294
	35350
	4165
	134011
	61012
	6701

	- индивидуальная застройка
	152
	88
	8
	152
	88
	4
	152
	88
	8

	Объекты общественного назначения
	 
	1753
	 
	 
	3574
	 
	 
	6021
	 

	Объекты хозяйственной деятельности
	 
	25133
	 
	 
	25133
	 
	 
	25133
	 

	Садово-дачные объединения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Неучтенные расходы 10%
	 
	4842
	290
	 
	6415
	417
	 
	9226
	671

	Итого г.о. Лыткарино
	57946
	53264
	3187
	83446
	70561
	4586
	134163
	101481
	7379

	Годовая потребность,  

млн. м3/год
	 
	127,65
	6,39
	 
	168,95
	9,20
	 
	242,66
	14,79


* население в жилых домах, в которых предусматривается использование природного газа для приготовления пищи 

Расчёт часовых расходов газа для различных групп потребителей производился с учётом следующих параметров и норм:

- удельный расход газа на выработку тепловой энергии теплогенерирующими установками в среднем составляет 140 м3/ккал;

- укрупнённый показатель потребления газа для приготовления пищи на 1 чел при теплоте сгорания 8000 Ккал/м3 принят 100 м3/год;

- коэффициент часового максимума расхода газа принят равным 1/900.

Часовой расход газа по существующим промышленным предприятиям оценен экспертно в объеме 30%  от расхода по жилищно-коммунальному сектору.

Газопотребление объектов хозяйственной деятельности, планируемых к размещению на территории городского округа, приняты на основании анализа технико-экономических показателей - проектов-аналогов.

Из таблицы 10.5.1. видно, что в расчётный период потребность в природном газе г.о. Лыткарино за счёт объектов нового строительства увеличится до 242,66 тыс. нм3/ч, в том числе в период до 2023 года – до 168,95 тыс. нм3/ч.

На основании выше изложенного, можно сделать следующие выводы.

Подача газа на территорию городского округа осуществляется практически от одного источника газоснабжения – кольцевого газопровода г. Москвы (КГМ), предназначенного в основном для обеспечения природным газом потребителей города Москвы. 

На территории городского округа существует развитая сеть газопроводов высокого, среднего и низкого давлений.

Планируемые мероприятия

Новое строительство на территории городского округа Лыткарино потребует значительных преобразований распределительных газовых сетей с организацией связей с газораспределительными сетями, запитанными через газораспределительные станции (ГРС) от Кольцевого газопровода Московской области. 

Согласно Генеральной схеме газоснабжения Московской области на период до 2030 года, на территории городского округа Лыткарино планируется выполнить перекладку газопровода высокого давления 1 категории диаметром D530 мм:

- на диаметр D1020 мм – на участке от ГГРП «Весна» до ГРП № 76;

- на диаметр D720 мм на – участке от ГРП №76 до г. Люберцы.

Протяженность перекладываемого участка в границах городского округа составит 5,3 км.

Генеральным планом г.о. Лыткарино предусматривается дальнейшее развитие газораспределительных сетей городского округа.

Природным газом намечено обеспечить всех потребителей: сохраняемую и новую жилую застройку, промышленные предприятия, отопительные котельные (проектируемые и существующие).

Система газоснабжения на территории округа сохраняется прежней - трехступенчатой, с подачей газа высокого, среднего и низкого давлений.

Проектные предложения по развитию газораспределительных сетей основываются на расчёте приростов потребности в природном газе планировочных районов г.о. Лыткарино, связанных со строительством объектов муниципального уровня и освоения площадок областного значения.

В таблице 10.5.2. приведён прогноз приростов потребности в природном газе планировочных районов г.о. Лыткарино.

Таблица 10.5.2. Прогноз прироста потребности в природном газе городского округа Лыткарино

	Наименование потребителей
	Прирост потребности в природном газе, тыс. нм3/ч.

	
	1-ый этап 

(до 2023 г.)
	после 2023 года
	в целом по генеральному плану (расчётный срок)

	г.о. Лыткарино
	17,3
	30,92
	48,22


Расчёты показывают, что в целом по генеральному плану реализация всех проектных предложений на территории г.о. Лыткарино в расчётный период, приведёт к увеличению потребности в природном газе на 49,64 тыс. нм3/ч, в том числе до 2023 года – на 38,97 тыс. нм3/ч.

В рамках генерального плана г.о. Лыткарино, исходя из 100% обеспечения газом существующих потребителей и газификации объектов нового строительства, принимая во внимание степень износа существующих сетей, в период расчётного срока планируется сооружение новых участков газораспределительных сетей в составе 4-х газорегуляторных  пунктов (3ГРП, 1ШРП) и более 2,1 км распределительных газопроводов, в том числе до 2023 года – 2-х газорегуляторных пунктов и 1,6 км распределительных газопроводов.

К первоочередным мероприятиям относятся работы, связанные с реализаций мероприятий Генеральной схеме газоснабжения Московской области на период до 2030 года и доведением степени газификации городского округа до 100%, а также ремонтно-профилактические работы по замене изношенных участков газопроводов, узлов учёта газа.

Таблица 10.5.3. Ориентировочный объем основных работ по развитию системы газоснабжения на территории г.о. Лыткарино

	Наименование работ
	Ед.изм
	Объемы работ

	
	
	всего на расчетный срок
	в том числе на период до 2023 года (1-й этап)

	1. Перекладка газопровода Р≤1,2МПа  D530 мм на  D1020 мм
	км
	5,3
	5,3

	2. Прокладка газопроводов высокого давления Р≤0,6-1,2МПа D159-108 мм
	км
	2,0
	1,6

	3. Сооружение ГРП
	шт
	3
	2

	4. Сооружение ШРП
	шт
	1
	-


10.6. Средства связи и коммуникаций

Современное положение

На момент подготовки генерального плана городского округа Лыткарино операторы связи, действующие на территории округа, в том числе наиболее крупные из них – ЗАО «ЦентрТелекОхМ» (Московский филиал) и ОАО «Ростелеком» (Центральный филиал), обеспечивают полный набор услуг связи на основе современных технологий, в том числе:

- телефонизация с выходом на местную, Московскую, междугородную и международную телефонную сети;

- услуги передачи данных, включая высокоскоростной доступ к сети Интернет;

- услуги ISDN, мультимедиасвязи и др.

Телефонная связь города Лыткарино обеспечивается телефонной связью от АТС г.Люберцы. В поселке «Силикат» имеется АТС, включенная в систему АТС г. Люберцы.

Кроме того, на предприятиях действуют учрежденческие АТС малой емкости, которые используются только для внутрипроизводственных целей.

По рассматриваемой территории, вдоль железных дорог, проездов, шоссе  проложены различные телефонные сети, как в броне, так и в телефонной канализации, принадлежащие различным ведомствам. Состояние кабельных сетей удовлетворительное.

Общая протяженность линий связи в границах городского округа Лыткарино ориентировочно составляет более 10 км.

Согласно постановлению Правилам охраны линий связи, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578, вдоль трасс линий связи устанавливаются охранные зоны − в виде участков земли, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи на 2 метра с каждой стороны.

Помимо ОАО «Ростелеком» фиксированная телефонная связь на территории городского округа Лыткарино представлена 8 компаниями. 

Территория городского округа покрыта мобильными сетями "GSM", «LTE»,  "CDMA" 4-х операторов связи. 

Городской округ Лыткарино находится в зоне уверенного приёма сигнала от Останкинского телецентра. Система коллективного приема телевизионных программ, построенная на базе коллективных ТВ-антенн, обеспечивает прием полного пакета программ программы Российского телевидения.

Кроме этого, доступ абонентов городского округа к телевизионным программам осуществляется с помощью установки индивидуальных спутниковых и эфирных антенн, а также систем  кабельного телевидения представленного на территории округа 2 операторами.

На территории городского округа Лыткарино осуществляется эфирное вещание    36 операторов. 

Максимальная скорость доступа в интернет составляет 100 Мб/с, минимальная -1 Кб/с. Имеется 1 пункт коллективного доступа в сеть интернет (ПКД), организованный на базе отделения связи ФГУП "Почта России" в г. Лыткарино. 

В таблице 10.6.1. приводится краткая характеристика инфраструктуры связи городского округа Лыткарино Московской области по данным Роскомнадзора России, представленных в открытом доступе.

Таблица 10.6.1.  Характеристика инфраструктуры связи городского округа Лыткарино

	Наименование услуги связи
	Операторы связи
	Характеристика

	1. Услуги по передаче данных - девять операторов
	14 операторов связи, в том числе:
	минимальная скорость, Кб/с
	максимальная скорость, Мб/с

	
	ЗАО "ИСКРАТЕЛЕКОМ"
	1
	100

	
	ОАО "Мегафон"
	1
	3

	
	ОАО "Вымпел-
	1
	20

	
	Коммуникации"
	
	

	
	ОАО "Московская Сотовая Связь"
	256
	3

	
	Московская телекоммуникационная корпорация КОМКОР
	1
	2

	
	ЗАО "ИнКомА, ЛТД"
	1
	1

	
	ООО "Зуммер"
	1
	100

	
	ООО "АВК-ВЕЛЛКОМ"
	1
	100

	
	ООО "ТРАНКОМ"
	1
	10

	
	ОАО "Центральный телеграф"
	1
	100

	
	ОАО "Ростелеком"
	300
	100

	
	ОАО "Мобильные
	1
	20

	
	ТелеСистемы"
	
	

	
	ООО "Скартел"
	1
	20

	
	ООО "ФЛЕКС"
	1
	27

	2. Пункт коллективного доступа в сеть интернет (ПКД)
	На базе отделения ФГУП "Почта России" в г. Лыткарино, 2 рабочих места

	3. Телевещание
	15 операторов эфирного телевещания:
	аналоговых каналов
	цифровых каналов

	
	ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть"
	10
	8

	
	ООО "ОКТОД"
	1
	-

	
	ООО "Телекомпания ПЯТНИЦА"
	1
	-

	
	ООО "Телеканал ТВ3"
	1
	-

	
	ООО "АКЦЕПТ" (ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ КАНАЛ РЕН ТВ)
	1
	-

	
	ЗАО "ТВ ДАРЬЯЛ"
	1
	-

	
	ФГУП "Космическая связь"
	-
	341

	
	ООО "РИКОР ТВ"
	-
	55

	
	ООО "Цифровое телерадиовещание"
	-
	9

	
	ООО "Спортивный телеканал 7ТВ"
	1
	-

	
	ЗАО "СТС-Регион"
	2
	-

	
	ЗАО "ТВ сервис"
	1
	-

	
	ООО "Орион Экспресс"
	-
	65

	
	ООО "ДалГеоКом"
	-
	70

	
	ОАО "Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации "ЗВЕЗДА"
	1
	-

	4. Эфирное радиовещание
	36 оператора эфирного радиовещания, в том числе:
	аналоговых каналов
	цифровых каналов

	
	ООО "Медиа новости"
	1
	-

	
	ООО "Классик Рок"
	1
	-

	
	ООО "ОКТОД"
	5
	-

	
	ЗАО "Радио Ретро"
	1
	-

	
	ЗАО "М-ПУЛ+"
	1
	-

	
	ООО "Романтика"
	1
	-

	
	ООО "РДВ М"
	1
	-

	
	ООО "Большое Радио"
	2
	-

	
	ЗАО "КОРПОРАЦИЯ "РАДИО-АРТ"
	1
	-

	
	ООО "РТС-Информ"
	1
	-

	
	ООО "Гамма РВ"
	1
	-

	
	ООО "ОЛИМП"
	1
	-

	
	ООО "МЕДИА СПОРТ"
	1
	-

	
	ООО "Электрон"
	1
	-

	
	ООО "Литературная коллекция"
	1
	-

	
	ООО "РУ ФМ"
	1
	-

	
	ООО "РАДИО РЕГИОН"
	1
	-

	
	Некоммерческая организация Фонд развития независимого вещания, издательства и образования "ТЕХНОЛОГИИ СВОБОДЫ"
	1
	-

	
	ООО "Медиа Холд"
	2
	-

	
	ООО "Предприятие "АВТОРАДИО"
	2
	-

	
	ООО "Перспектива-М"
	1
	-

	
	ОАО "Ростелеком"
	3
	-

	
	ООО "ЭНЕРГИЯ"
	1
	-

	
	ООО "Наука Медиа Груп"
	1
	-

	
	ООО "Континент"
	1
	-

	
	ООО "Стайл Медиа"
	2
	-

	
	ЗАО "Эхо Москвы"
	1
	-

	
	ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть"
	18
	3

	
	ООО "Аура-Радио"
	1
	-

	
	ООО "Радио центр"
	1
	-

	
	ЗАО "Русское Радио-Евразия"
	1
	-

	
	ОАО "Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации "ЗВЕЗДА"
	1
	-

	
	ООО "Технический центр "Радиотехнология"
	6
	-

	
	ООО "Радио "Комсомольская правда"
	1
	-

	
	ОАО "Концерн "Радио-Центр"
	1
	-

	
	ООО "ЮМОР ФМ"
	1
	-

	5. Кабельное телевидение
	2 кабельных оператора, в том числе:

ЗАО "ИСКРАТЕЛЕКОМ"
	140 каналов

	
	ИП Яншин Сергей Владиславович
	18 каналов

	6. Мобильная связь
	5 мобильных операторов связи, в том числе:
	GSM
	UMTS
	LTE
	NMT
	CDMA

	
	ОАО "Вымпел-Коммуникации"
	900/1800
	есть
	есть
	нет
	нет

	
	ОАО "Московская Сотовая Связь"
	нет
	нет
	нет
	нет
	есть

	
	ООО "Скартел"
	нет
	нет
	есть
	нет
	нет

	
	ОАО "Мегафон"
	900/1800
	есть
	нет
	нет
	нет

	
	ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
	900/1800
	есть
	есть
	нет
	нет

	7. Местная телефонная связь
	1. ОАО "Мобильные ТелеСистемы"

	
	2. ООО "Зуммер"

	
	3. ЗАО фирма "Маяк"

	
	4. ЗАО "ИСКРАТЕЛЕКОМ"

	
	5. ОАО "Ростелеком"

	8. Внутризоновая телефонная связь
	1. ОАО "Вымпел-Коммуникации"

	
	2. ОАО "Мегафон"

	
	3. ОАО "Мобильные ТелеСистемы"

	
	4. ОАО "Ростелеком"

	8. Междугородняя и международная телефонная связь
	1. ОАО "Вымпел-Коммуникации"

	
	2. ОАО "Ростелеком"

	
	3. ЗАО "Компания ТрансТелеком"

	
	4. ЗАО "Синтерра"

	
	5. ОАО "Мегафон"

	
	6. ОАО "Межрегиональный Транзит Телеком"

	
	7. ОАО "Мобильные ТелеСистемы"

	
	8. ООО "Эквант"


Генеральным планом предусматривается 100 % обеспечение телефонной связью населения г.о. Лыткарино, объектов социального, культурно-бытового и хозяйственного назначения, а также предоставление возможности пользоваться общественными таксофонами.

Расчёт потребности в телефонных номерах и радиоточках г.о. Лыткарино приведен в таблице 10.6.2.

Таблица 10.6.2. Оценка потребности в телефонных номерах и радиоточках г.о. Лыткарино

	Наименование потребителей
	Ед. изм.
	На момент подготовки генерального плана 
	1-ый этап (до 2023 г.)
	Расчётный срок 

(до 2038 г.)

	
	
	кол-во
	радио точек
	телеф. номеров
	кол-во
	радио точек
	телеф. номеров
	кол-во
	радио точек
	телеф. номеров

	Жилая застройка, в том числе: 
	ед. жилья
	21461
	21461
	25754
	30906
	30906
	37087
	49690
	49690
	59628

	- многоквартирная застройка
	ед. жилья
	21405
	21405
	25686
	30850
	30850
	37020
	49634
	49634
	59560

	- индивидуальная застройка
	ед. жилья
	56
	56
	68
	56
	56
	68
	56
	56
	68

	Объекты общественного назначения
	-
	1865
	1865
	2238
	4860
	4860
	5832
	7560
	7560
	9072

	Объекты хозяйственной деятельности
	раб. мест
	14835
	4451
	5341
	22909
	6873
	8247
	53511
	16053
	19264

	Садово-дачные объединения
	га
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Таксофоны
	единиц
	
	
	167
	
	
	256
	
	
	440

	Итого г.о. Лыткарино
	домовл.
	21461
	27777
	33499
	30906
	42639
	51422
	49690
	73303
	88404


Потребность в телефонных номерах определена для различных групп абонентов, по этапам развития городского округа, по объёмам и размещению всех типов застройки, с учётом предполагаемой убыли существующего жилфонда и намечаемого нового строительства, из расчёта: 

- 1 номер на одну квартиру (дом) – для квартирного сектора;

- 20-30 абонентских точек на 100 работающих - для объектов социального, культурно-бытового и хозяйственного назначения;

- эксплуатационный резерв - 20 %.

Количество таксофонов в соответствии с нормами технологического проектирования «Городские и сельские телефонные сети» РД 45.120-2000 НТП 112-200 предусматривается в объёме не менее 0,5 % ёмкости проектируемой сети.

Расчётная потребность в телефонных номерах существующей застройки г.о. Лыткарино оценивается в 33,5 тыс. номеров.

Предлагаемые мероприятия

В целом по генеральному плану при условии реализации всех проектных предложений, потребность в телефонных номерах г.о. Лыткарино за счёт объектов нового строительства увеличится до 88 тыс. номеров, в том числе в период до 2023 года (1-ый этап) – до 51 тыс. номеров.

На основании сравнительного анализа монтированной ёмкости и расчётной потребности в телефонных номерах можно сделать следующий вывод:

- для обеспечения объектов нового строительства услугами телефонной связи потребуются значительные преобразования существующих телефонных сетей и внедрение новых станционных сооружений.

В таблице 10.6.3. представлен прогноз приростов потребности в телефонных номерах населенных пунктов г.о. Лыткарино.

Таблица 10.6.3. Прогноз приростов потребности в телефонных номерах и радиоточках

	Наименование потребителей
	Прирост потребности в телефонных номерах 

	
	1-ый этап 

(до 2023 г.)
	после 2023 года
	в целом по генеральному плану (расчётный срок)

	г.о. Лыткарино
	17923
	36982
	54905


К первоочередным мероприятиям генерального плана относятся работы по решению следующих задач: расширение информационной инфраструктуры на территории городского округа, обеспечение неудовлетворённых заявок и установка таксофонов общего пользования системы «Телекарт» с доведением их числа до нормативного - 440 штук и в соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», организация пунктов коллективного доступа к сети интернет.

Основными направлениями развития телефонной связи городского округаявляются:

- наращивание номерной емкости АТС за счет расширения существующих и внедрения новых станционных сооружений для обеспечения 100 % телефонизации населения;

- использование цифрового и электронного оборудования на телефонных станциях, что улучшит качество связи и упростит обслуживание АТС;

- строительство телефонных сетей для объектов нового строительства по шкафной системе с организацией межшкафных связей;

- развитие волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), сотовой связи, IP-телефонии, сети Internet.

В целом по генеральному плану предусматриваются следующие мероприятия:

- расширение существующих и внедрение новой цифровой АТСс доведением суммарной монтированной ёмкости до 48 тысяч номеров;
- организация телекоммуникационных распределительных узлов ёмкостью до 1,0 тысячи номеров каждый в зонах нового жилищного строительства;

- установка таксофонов общего пользования с доведением их общего количества до   440 штук;

- прокладка волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в количестве 1,5 км;

- развитие эфирного вещания;

- установка ретрансляторов цифрового телевизионного вещания в связи с готовящимся переходом России на цифровое вещание;
- интегрированное развитие сетей кабельного телевидения, проводного вещания и диспетчерской связи.

Для более полного охвата городского округа цифровым телевещанием потребуется развитие сети телевизионных станций и установка ретрансляторов TV с цифровыми передатчиками. Организация систем кабельного телевидения с приемом TV программ спутникового телевидения позволит расширить набор принимаемых телевизионных каналов.

Таблица 10.6.4. Ориентировочные объемы основных работ по развитию телекоммуникационных сетей г.о. Лыткарино

	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ

	
	
	всего
	в том числе 1 этап

	Установка таксофонов общего пользования
	единиц
	346
	283

	Строительство АТС
	объект
	1
	1

	Строительство ВОЛС
	км
	1,5
	1,5


10.7. Дождевая канализация

Существующее положение

Раздел «Водоотведение поверхностного стока» выполнен на основании анализа существующего состояния сетей и сооружений и карты (схемы) планируемого размещения/реконструкции застройки.
Территория городского округа Лыткарино Московской области расположена в водосборных бассейнах: р. Люберки, являющейся правым притоком р. Пехорки, и ручья б/н - правого притока р. Пехорки. 

Водоотвод поверхностного стока с рассматриваемой территории в настоящее время осуществляется по рельефу местности, по кюветам вдоль дорог в ближайшие водотоки и в существующий коллектор Д=1000-1200 мм, проложенный вдоль железнодорожной ветки Панки-Дзержинский Рязанского направления МЖД. 

Таблица 10.7.1.  Оценка объемов существующих поверхностных стоков г.о. Лыткарино

	Площадь, га
	Объем стоков,
тыс. м3/сут
	Производительность,
тыс. м3/сут

	41
	283,392
	3,936


Существующий коллектор дождевой канализации Д=1200 мм на территории г.о.Лыткарино подключается к Главному водосточному коллектору города (ГВК) Д=3000 мм, поверхностный сток по которому поступает на существующее очистные сооружения. Степень очистки сооружения должна быть доведена до нормативных показателей

. 

Таблица 10.7.2.  Характеристика локальных очистных сооружений г.о. Лыткарино

	Эксплуати-рующая организация
	Общая протяженность имеющейся водосточной сети, км
	Диаметр, мм
	Наименование водоприемника
	Год строительства
	Производительность очистных сооружений,

	
	
	
	
	
	л/сек
	м3/сут

	ЛЗОС
	7,14
	300-1000
	ручей Любуч и р. Москва
	1950-1986
	165
	594

	ЛМЗ филиал ПАО «ОДК-УМПО
	2,728
	100-800
	ручей Любуч и р. Москва
	1959
	
	1558



	АО «НИИП»
	1,855
	200-500
	ручей Любуч
	1960-1983
	30
	

	НИЦ ЦИАМ – филиал ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова»
	8,9
	50-1200
	руч. Любуча, приток р. Москва; руч. безымянный, приток р. Москва
	1954-1955
	82,176
	710


Общая протяженность сети дождевой канализации на территории городского округа Лыткарино составляет около 12 км.

Однако, построенная сеть водостоков частично не доведена до водоприемника, часть поверхностного стока сбрасывается прямо на рельеф, что вызывает подтопление прилегающих территорий. Кроме того, одной из основных проблем городов Московской области, в том числе городского округа Лыткарино, является охрана водных объектов от загрязнения поверхностным стоком.
Предлагаемые мероприятия

Проектные предложения разработаны в соответствии с решениями генерального плана городского округа Лыткарино. 

Несмотря на неплохое развитие сети дождевой канализации городского округа Лыткарино, территории новой и, частично, существующей застройки требуется обеспечить централизованной системой дождевой канализации для организации своевременного отвода дождевых, талых и поливомоечных вод, исключающих длительные застои воды, и очистку поверхностных стоков до нормативных показателей.

Общая протяженность проектируемой сети дождевой канализации диаметром 300 – 1200 мм составит 10 км.

Объём поверхностного стока с территории городского округа Лыткарино увеличится ориентировочно на 440 тыс. м3/сут.

Развитие системы дождевой канализации включает: 

- увеличение общей протяженности сети дождевой канализации (строительство новых водостоков преимущественно на территориях новой застройки), 

- перекладка сети дождевой канализации из-за ее большого физического износа или недостаточной пропускной способности; 

- увеличение процента охвата застроенной части территории централизованной сетью дождевой канализации. 

Генеральным планом предлагаются мероприятия, направленные на централизованный  сбор поверхностного стока с территорий городского округа Лыткарино.

Мероприятия на расчетный срок:

- строительство 1ЛОС;

- замена 10 км сетей дождевой канализации;

- прокладка 5 км сетей дождевой канализации.

В том числе мероприятия на первый этап:

- строительство 1ЛОС;

- замена 10 км сетей дождевой канализации;

- прокладка 5 км сетей дождевой канализации.

11. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

11.1. Водоохранные зоны и прибрежно-защитные полосы

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к береговой линии водного объекта, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов. Соблюдение особого режима использования территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий. 

В соответствии с Водным кодексом РФ от 12.04. 2006 № 74-ФЗ устанавливаются размеры водоохранных зон и режимы их использования для всех водных объектов района. Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров. Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока. Для русловых водоемов водоохранная зона совпадает с водоохраной зоной водотока. Для "обособленных водных объектов", площадью менее 0,5 км2, каким являются старичные озера, водоохранные зоны (и соответственно прибрежно-защитные) не устанавливаются, но установлены береговые полосы, шириной 20 м. Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока. Для русловых водоемов водоохранная зона совпадает с водоохраной зоной водотока. 

В соответствии с «Водным кодексом» 2006 г. п.65 ширина водоохранной зоны р.Москвы  составляет 200 метров, прибрежной защитной полосы  в зависимости от уклона 30-50 метров (уклоны поверхности в пределах поймы не превышают 1(, в пределах террас 2-6 градусов). Для притоков р. Москвы –  р.Глинки, р.Любучи водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой и составляет 50 м, а также водоохранная зона вокруг запруженных водоемов совпадает с прибрежной защитной полосой малых рек и составляет 50м.

На основании ст.20 Водного Кодекса полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Вдоль береговой линии водных объектов выделяется береговая полоса с использованием ее под озеленение и благоустройство с обеспечением доступа общего пользования. Береговые полосы для всех водных объектов составляют 20 м, для каналов и рек- ручьев протяженностью менее 10 км — по 5 м.

Ширина береговой полосы для р. Москвы составляет 20 м для ее притоков, протяженность менее 10 км – 5 м. Для озер и водоёмов выделяется береговая полоса шириной 20 м, по мелиоративным каналам – 5 м.

	Река
	Длина, км 
	Водоохранная зона, м
	Прибрежная защитная полоса, м
	Береговая полоса, м

	р.Москва
	470 км
	200
	30-50
	20

	р. Любуча
	6 км
	50
	50
	5

	р. Глинка
	3 км
	50
	50
	5


Необходимо предусмотреть проведение водоохранных мероприятий, направленных на предотвращение негативного влияния существующей и размещаемой застройки на реки и водоемы.

Следует предусмотреть водоохранные мероприятия:

-сбор и отвод поверхностного стока с соответствующим благоустройством и озеленением территории;

-очистка поверхностного стока на очистных сооружениях с применением технологий глубокой очистки поверхностного стока до показателей отвечающих требованиям рыбохозяйственного назначения;

-локальную очистку стоков с территорий гаражных комплексов и производственных территорий перед сбросом в водосточные сети;

-централизованную систему водоснабжения и водоотведения; 

-очистка хозяйственно-фекальных стоков на ЛОС до показателей отвечающих требованиям рыбохозяйственного назначения;

-очистка и благоустройство водоемов и прибрежных территорий позволит предотвратить негативное влияние застройки городского округа Лыткарино на качество воды в водосточной сети и состояние реки Москвы и ее притоков.

В соответствии с п.16, ст. 65 Водного кодекса, в границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод.

В границах водоохранных зон запрещаются:

-использование сточных вод для удобрения почв;

-размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

-движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями в водоохраной зоне запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов.
11.2. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Основной целью создания и обеспечения в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, где они расположены. 

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Размеры зон санитарной охраны определены нормами СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», в соответствии с которым для водозаборов подземных вод граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора – при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

II пояс ЗСО – зона ограничений по микробному загрязнению. Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Его радиус рассчитывается для условий изолированного неограниченного пласта, исходя из того, что для подземных вод Московского артезианского бассейна характерен замедленный водообмен, так как уклоны незначительны и скорости движения подземных вод невелики. Расчет радиуса II пояса ЗСО выполняется по формуле:

	RII=
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	, где


RII  –  радиус II пояса ЗСО по микробному загрязнению, м;

Q  –  суточный расход воды, м3/сут;

Tм– время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод 

к водозабору, 200-400 сут;

m –  мощность водоносного комплекса, м;

(  –  коэффициент водоотдачи (для трещиноватых известняков).

III пояс ЗСО – зона ограничений по химическому загрязнению. Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. Радиус III пояса ЗСО предназначен для защиты водоносного комплекса от химических загрязнений с поверхности и рассчитывается по аналогичной формуле 4.1, что и по микробному загрязнению, при Тх=9125 суток (время движения химического загрязнения к водозабору соответствует времени работы водозабора 25 лет). 

В соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 в границах первого пояса «водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки», «расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании». Любой источник хозяйственно-питьевого водоснабжения оконтурен зонами санитарной охраны (ЗСО) в составе трех поясов: I пояс — зона строгого режима; II пояс — ограничивается зоной невозможности бактериального загрязнения эксплуатационного горизонта; III пояс ограничивается невозможностью загрязнения подземных вод химическим загрязнением в течение всего времени эксплуатации водозабора. 

Мероприятия по второму и третьему поясам: 

Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. 

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 

Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. 

Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. 

Мероприятия по второму поясу
Кроме мероприятий, указанных в разделе выше, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия. 

Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции. 

Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование централизованной канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

В случае расширения существующих или организации новых водозаборных узлов для предупреждения загрязнения источников водоснабжения необходимо разработка проектов и создание для них зон санитарной охраны I, II и III поясов с соблюдением соответствующего режима.
11.3. Санитарно-защитные зоны.

Ведущими отраслями народного хозяйства ГО Лыткарино являются промышленность и научная сфера. Градообразующей основой города Лыткарино являются производственные территории с развитой структурой наукоемких предприятий (ОАО «Лыткаринский завод оптического стекла», Научно-испытательный центр Центрального института авиационного машиностроения, Научно-исследовательский институт приборов и т.д.).

Территория городского округа подразделяется (укрупнено) на 6 взаимоувязанных территориально-функциональных зон:

Зона жилого назначения.

Зона сформирована несколькими типами жилой застройки и включает многоэтажную, среднеэтажную, малоэтажную многоквартирную, малоэтажную индивидуальную жилую застройку.

Зона общественно-делового назначения.

Зона сформирована несколькими типами общественной застройки и предназначена для размещения объектов административного, общественно-делового, культурно-бытового обслуживания, здравоохранения, а именно для размещения учреждений и предприятий культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового обслуживания, административных и общественных зданий, центров деловой и финансовой активности.

Зона производственного назначения.

Зона включает в себя улицы и автомобильные дороги в границе городского округа, автостоянки, объекты транспортного обслуживания, размещение существующих и планируемых объектов инженерного и коммунального обслуживания, объекты производственно-хозяйственного комплекса: производственных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных объектов с различными уровнями воздействия на окружающую среду.

Зона рекреационного назначения.

Зону формируют территории лесного фонда, общепоселковой рекреации, спортивно-рекреационные объекты и физкультурные площадки, объекты рекреационно-санаторного и лечебно-оздоровительного назначения, озелененные пешеходные пространства на территории округа.

Зона сельскохозяйственного назначения.

Зону формируют объекты агропромышленного комплекса, садоводческие и дачные товарищества, сады, огороды и территории сельскохозяйственного назначения (пашни, сенокосы, пастбища и т.д.).

В границах рассматриваемой территории расположен ряд разнопрофильных промышленных, производственных, коммунально-производственных объектов, расположены предприятия производственно-складского назначения, коммунальных сооружений, транспортных объектов. В Лыткарино расположен крупный завод оптического стекла (ЛЗОС), крупные заводы и центры авиационной промышленности (ЦИАМ, ТМКБ "СОЮЗ", ЛМЗ, НИИП), карьер "Волкуша". На территории города находится крупный Лыткаринский пищевой комбинат, а в 2017 году построен ЦОД Авантаж.

Основным документом, регламентирующим использование территорий санитарно-защитных зон (СЗЗ) вышеуказанных объектов, является нормативный документ СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция), который был введен в действие 1 марта 2008 г.

Руководствуясь основными положениями этого документа, были определены нормативные размеры СЗЗ рассматриваемых объектов.  Перечень объектов с указанием нормативных размеров их санитарно-защитных зон приведен в таблице 11.3.1.

Таблица 11.3.1 Перечень предприятий и иных объектов, расположенных на территории городского округа Лыткарино и ориентировочный размер их санитарно-защитных зон согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

	№№ п/п
	Наименование объектов
	СЗЗ по СанПиН 2.2.1-2.1.1 1200-03, м

	1
	ОАО "ЛЗОС"
	200

	2
	НИЦ ЦИАМ
	300

	3
	Станции технического обслуживания
	50

	4
	Автостоянки
	50

	5
	Автозаправочные станции (АЗС)
	50-100

	7
	АО "АИЗ"
	100

	8
	АО "Фирма "Строитель"
	300

	9
	АО Траст-Терминал-Лыткарино
	50

	10
	Газозаправочная станция
	100

	11
	ГСК, гаражи
	50

	17
	ЗАО  Автотранспортное предприятие - 19
	100

	18
	ЗАО "Лыткаринский мясоперерабатывающий завод"
	300

	19
	Канализационные очистные сооружения
	500

	20
	Кладбище «Тураевская старообрядческая община»
	50

	21
	Конноспортивный клуб "Мечта"
	100

	22
	Конноспортивный клуб «Созидатель»
	100

	23
	Котельные МП "Лыткаринская теплосеть"
	300

	24
	Ликероводочный завод ООО "Союз-Виктан"
	100

	25
	Лыткаринский машиностроительный завод
	100

	26
	Место разгрузки сухого песка
	300

	27
	Мойки автомобилей
	50

	29
	Мусоросортировочная станции
	100

	30
	«Верхнее Мячково» кладбище
	50

	31
	Новое Лыткаринское кладбище
	100

	32
	ООО "Арсеко"
	100

	33
	ООО "АРТ ИН ВУД"
	100

	34
	ООО "Барьер"
	50

	35
	ООО "Боярин и Ко"
	300

	36
	ООО "Гера"
	100

	37
	ООО "Лигнум"
	50

	38
	ООО "ЛПК"
	100

	39
	ООО "Мерком"
	1000

	40
	ООО "Парсуна"
	50

	41
	ООО "ПО "ДИАЛОГ-КОНВЕРСИЯ"
	50

	42
	ООО "Порт Тураево"
	50

	43
	ООО "Премьера"
	50

	44
	ООО "Премьера"
	50

	45
	ООО "Рубеж"
	50

	46
	ООО "Русквас"
	300

	47
	ООО "Старатели"
	100

	48
	ООО "Стройкомби"
	100

	49
	ООО "Техномол соевые продукты"
	50

	50
	ООО "Цикл-Терминал"
	500

	51
	ООО "Эко-синтез"
	50

	52
	ООО «БИОДЕЗ»
	500

	53
	ООО НПО "КОМПАС"
	100

	55
	ООО ПКФ ДиПОС
	50

	56
	ООО ПО "Евролифтмаш"
	100

	57
	ПАО ТМКБ "СОЮЗ"
	100

	58
	ПГСК-3
	50

	59
	Петровское кладбище
	50

	60
	Производственная база ГУП МО Мострансавто
	50

	61
	Производственный комплекс, площадка Б НИЦ ЦИАМ
	400

	62
	ПТО "Агропромсервис", Таможенный терминал
	50

	63
	Складские помещения "Детский городок "ЗИЛ"
	50

	64
	Склады ООО "Старатели", warehouse complex, ООО "Лига Чистоты"
	50

	65
	Торговые комплексы
	50

	67
	Филиал "Лыткаринский машиностроительный завод" ОАО "НПО "Сатурн"
	100

	68
	Электрическая подстанция № 174
	300

	69
	ЦОД Авантаж
	100


Анализ приведенных данных показал, что в СЗЗ многих существующих промышленных и производственных объектов – заводов, котельных, электроподстанций и др. частично попадает существующая жилая застройка.

В соответствии с экспертными заключениями и решениями об утверждении размеров СЗЗ, были утверждены размеры СЗЗ для следующих заводов и предприятий: АО «ЛЗОС» (решение №17 от 04.03.11г.), АО «НИИП» (экспертное заключение №513/2010 от 27.12.2010), ЗАО «Лыткаинский МПЗ» (экспертное заключение №131/25п-10 от 12.06.2017г.), ОАО «НПО «Сатурн» (экспертное заключение №153-16 от 06.04.2010г.), ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова» (экспертное заключение №587-16 от 07.09.11г.).

Для реализации проектных решений требуется разработка проектов организации СЗЗ существующих объектов и обоснование размеров СЗЗ вновь размещаемых объектов в сторону территорий с повышенными требованиями к качеству окружающей среды.

Размещение проектируемых объектов инженерной инфраструктуры должно проводиться с соблюдением требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция).

Вопрос о жилой застройке, расположенной в СЗЗ, может решаться несколькими путями:

размеры СЗЗ могут быть уменьшены (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п 4.5) при:

объективном доказательстве достижения уровня химического, биологического загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух до ПДК и ПДУ на границе санитарно-защитной зоны и за её пределами по материалам систематических лабораторных наблюдений для предприятий I и II классов опасности и измерений и оценке риска для здоровья; для промышленных объектов и производств III, IV, V классов опасности по данным натурных исследований приоритетных показателей за состоянием загрязнений атмосферного воздуха и измерений;

подтверждении измерениями уровней физического воздействия на атмосферный воздух на границе СЗЗ до гигиенических нормативов и ниже;

уменьшении мощности, изменении состава, перепрофилировании предприятия и связанным с этим изменением класса опасности;

внедрении передовых технологических решений, эффективных очистных сооружений, направленных на сокращение уровней воздействия на среду обитания.

Размеры СЗЗ могут быть изменены в зависимости от нового функционального зонирования территории. При этом размеры санитарно-защитных зон не должны затрагивать сложившуюся или проектируемую жилую застройку.

Жилая застройка может быть вынесена из СЗЗ за счет промпредприятия. Эта процедура осуществляется в соответствии с пакетом законодательных документов;

Для капитальной и индивидуальной застройки, расположенной в СЗЗ, вводится регламент использования этой территории:

запрет на строительство нового жилого фонда;

увеличение норм жилищной обеспеченности;

уменьшение тарифов оплаты за жилье (за счет предприятий).

11.4. Приаэродромная зона

В соответствии со статьей 47  действующей редакции  Воздушного кодекса Российской Федерации в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов, перспективного развития аэропорта и исключения негативного воздействия оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье человека и окружающую среду решением уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти устанавливается приароэромная территория.

Приаэродромная территория является зоной с особыми условиями использования территорий.

Решением, указанным в абзаце первом, на приаэродромной территории устанавливаются ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности в соответствии с ВзК (далее - ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности).

На приаэродромной территории могут выделяться следующие подзоны, в которых устанавливаются ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности:

1) первая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для организации и обслуживания воздушного движения и воздушных перевозок, обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов;

2) вторая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для обслуживания пассажиров и обработки багажа, грузов и почты, обслуживания воздушных судов, хранения авиационного топлива и заправки воздушных судов, обеспечения энергоснабжения, а также объекты, не относящиеся к инфраструктуре аэропорта;

3) третья подзона, в которой запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории;

4) четвертая подзона, в которой запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны;

5) пятая подзона, в которой запрещается размещать опасные производственные объекты, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов;

6) шестая подзона, в которой запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц;

7) седьмая подзона, в которой ввиду превышения уровня шумового, электромагнитного воздействий, концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе запрещается размещать объекты, виды которых в зависимости от их функционального назначения определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории с учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, если иное не установлено федеральными законами.

Порядок установления приаэродромной территории и порядок выделения на приаэродромной территории подзон, в которых устанавливаются ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности, утверждаются Правительством Российской Федерации.

Восточная половина территории ГО Лыткарино расположена на приаэродромной территории, относится к седьмой подзоне приаэродромной территории — зоне шумого дискомфорта самолетов гражданской авиации, шестой подзоне приаэродромной территории — расположена в пределах 15 км радиуса от контрольной точки (КТА) аэродрома Раменское, в которой запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц. Западная половина территории попадает в третью подзону приаэродромной территории — в пределах 30 км радиуса от КТА аэропортов, в которой запрещается размещать объекты, высота которых превышает установленные ограничения.

В связи с вводом в действие ГОСТ 22283-2014 («Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения»), на вновь проектируемых территориях жилой застройки максимальный уровень звука не должен превышать 75 дБА (днем), 65  дБА (ночью), соответственно зона акустического дискомфорта аэропорта «Раменское» может расшириться. А при дальнейшем развитии аэропорта в качестве международного аэропорта московского авиационного узла, шумовая карта также может быть актуализирована.

11.5. Охраняемые природные территории.

В настоящее время считается, что наиболее эффективным способом достижения экологического равновесия является формирование сети особо охраняемых природных территории (ООПТ) взаимосвязанных между собой для сохранения разнообразия видов и поддержания биогеоценотических связей. Основными показателями качества такой системы должны стать:

– оптимальное процентное соотношение сохраняемых природных территорий в условно естественном виде и интенсивно используемых земель;

– присутствие в системе ООПТ объектов различного уровня (федерального, регионального, местного), характера (ботанические, гидрологические, комплексные и др.) и функционального назначения (средообразующие территории, местообитания редких видов, уникальные объекты природы и т.д.);

– непрерывность природного пространства, достигаемая путем создания экологических транзитных территорий, в том числе с помощью участков, не представляющих самостоятельной экологической значимости и даже техногенно- нарушенных.

Хозяйственная и иная деятельность на территориях ООПТ регламентируется следующими нормативно-правовыми актами: 

Федеральным законом от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (в редакции Федеральных законов от 30.12.2001 г. № 196-ФЗ, от 29.12.2004 г. № 199-ФЗ, от 09.05.2005 г. № 45-ФЗ, от 04.12.2006 г. № 201-ФЗ, от 23.03.2007 г. № 37-ФЗ, от 10.05.2007 г. № 69-ФЗ); 

приказом МПР России от 16.07.2007 г. № 181 «Об утверждении особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях»; 

законом Московской области от 23 июля 2003 года N 96/2003-ОЗ  «Об особо охраняемых природных территориях». 

Региональные особо охраняемые природные территории приведены в соответствии со «Схемой развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Московской области» (постановление Правительства Московской области № 106/5 от 11.02.09, с изменениями на 14 ноября 2017 года). В соответствии со «Схемой …» ООПТ областного значения на территории городского округа Лыткарино нет (рисунок 4.1).
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Рисунок 11.1 «Схема развития и размещения ООПТ в Московской области» (постановление Правительства Московской области № 106/5 от 11.02.09, с изменениями на 14.11. 2017 г.)

К планируемым особо охраняемым природным территориям областного значения в соответствии со Схемой территориального планирования Московской области (постановление от 11 июля 2007 г. №517/23), относятся прочие ключевые природные территории (КПТ), для сохранения ландшафтных экосистем: 

КПТ 13-01. 16-01. Томилинский.

Характеристика: Хорошо сохранившиеся участки лесов на левом, коренном берегу Москвы-реки. Эталоны региональных типов леса – сосняки субнеморальные (в т.ч. рябиново-крушиновый волосистоосоковый, 6-7 класса возраста, высотой до 30 м, диаметром 50-80 см), старовозрастный, флористически богатый широколиственный лес (липняки с дубом, в примеси – клён остролистный, вяз). Участки черной и серой ольхи с богатым покровом из влажнотравья. Выходы грунтовых вод по склону, у подножия – мощные родники с ожелезнённой водой.

Состав: «Старые сосняки и родники Томилинского лесопарка»;

«Широколиственный лес на левом берегу р. Москвы у с. Петровское».

Профиль: комплексный, гидрологический.

Описание границ: совпадает с границами кв.19-29, 34-38, 41, 49 Томилинского лесничества юго-восточного леспаркхоза (лесоустройство 2002 г.).

В границах городского округа Лыткарино расположено ООПТ регионального значения, отражённые только в графической части «Схемы территориального планирования Московской области» – природная экологическая территория б/н, соединяющая КПТ 16-01 с планируемой природной экологической территорией вдоль реки Москвы  —"Нижняя Москва – Река" (рисунок 4.2).

В соответствии с графической частью Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития (постановление от 11 июля 2007 г. №517/23) в западной части городского округа Лыткарино по водоохраной зоне р.Москвы прослеживается планируемая особо охраняемая природная территория "Нижняя Москва – Река". В 1999 году решением от 21 июня 1999 г. N 55-рок объединенной коллегией Органов Управления Москвы и Московской области «О Создании Особо Охраняемых Природных Территорий "Лермонтовские Места", "Верхняя Москва - Река", "Нижняя Москва - Река", "Сосенка", "Ликова", "Суханово"» определены границы особо охраняемой территории «Нижняя Москва-река». «Нижняя Москва-река», как «уникального природного комплекса, в состав которого входят леса, речные долины, с десятками видов птиц, животных, растений, в т.ч. занесенных в Красную Книгу».
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Рисунок 11.2 Фрагмент Схемы территориального планирования Московской области, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 11.07.2007 №517/23 

Планируемая особо охраняемая природная территория "Нижняя Москва – Река", В западной части городского округа Лыткарино вдоль долины р.Москвы, предложенная к созданию в 1999 году решением от 21 июня 1999 г. N 55-рок объединенной коллегией Органов Управления Москвы и Московской области «О Создании Особо Охраняемых Природных Территорий …» отражена только в графической части «Схемы территориального планирования Московской области». В дальнейшем регламентирующих документов и составления паспорта природной территории не было проведено. 

На сегодняшний день пойма реки Москвы распахана, частично мелиорируема, данная территория не является однородным природным комплексом, представляя собой сельхозугодия и отдельные разрозненные участки дачно-садовой застройки и городской застройки.

Целесообразно не включать данную территорию в генеральный план городского округа Лыткарино в статусе планируемой к созданию ООПТ «Нижняя Москва-река».

11.6. Охранные зоны магистральных линейных объектов инженерной инфраструктуры

Вдоль магистральных линейных объектов инженерной инфраструктуры, проходящих по территории г.о.Лыткарино, установлены следующие охранные зоны: 1.вдоль воздушных линий электропередачи (ВЛЭП) (в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклонённом положении) на расстоянии:

- 10 метров – для ВЛЭП 10 кВ;

- 20 метров – для ВЛЭП 110 кВ;

- 25 метров – для ВЛЭП 220 кВ;

2.вдоль подземных газопроводов - в виде части поверхности участка земли, определяемого параллельными прямыми, отстоящими от трассы газопровода с каждой стороны на:

– 10 м (газопровод высокого давления I категории Р ≤ 1,2 МПа dу ≤ 300 мм);

– 20 м (газопровод высокого давления I категории Р ≤ 1,2 МПа dу > 300 мм).

11.7. Зоны объектов историко-культурного наследия.

На момент разработки внесения изменений в генеральный план городского округа Лыткарино границы территории и зон охраны в законодательном порядке утверждены.

Для ОКН федерального значения «Усадьба «Петровское» (1. Церковь, XVII в.; 2. Церковь, конец XVIII в., Усадебный дом, начало XIX в.)»

границы территории утверждены распоряжением Главного управления культурного наследия Московской области от 10.05.2017 № 45-РВ-226 «Об утверждении границ территории и режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения "Усадьба Петровское: Церковь, XVII в., Церковь, конец XVIII в., Усадебный дом, начало XIX в.", расположенного по адресу: Московская область, городской округ Лыткарино, 6-й микрорайон, строение 20»;

зоны охраны утверждены постановлением Правительства Московской области от 19.07.2017 № 609/25 «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия федерального значения "Усадьба Петровское: Церковь, XVII в., Церковь, конец XVIII в., Усадебный дом, начало XIX в. ", расположенного по адресу: Московская область, городской округ Лыткарино, 6-й микрорайон, строение 20, особых режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон»;

Для ОКН регионального значения «Дом и лавка П.Н. Горюнова, втор. пол. XIX - нач. ХХ вв.»

границы территории утверждены распоряжением Министерства культуры Московской области от 30.03.2009 № 106-р «Об утверждении границы территории и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения – Дом и лавка П.Н. Горюнова, втор.пол.XIX - нач. ХХ вв. в городе Лыткарино Московской области» в редакции распоряжения Министерства культуры Московской области от 10.04.2014 № 129-р «О внесении изменений в распоряжение Министерства культуры Московской области от 30.03.2009 № 106-р "Об утверждении границы территории и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения – Дом и лавка П.Н. Горюнова, втор.пол.XIX - нач. ХХ вв. в городе Лыткарино Московской области"»;

зона охраны утверждена постановлением Правительства Московской области от 10.11.2009 №636/47 «Об утверждении зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения – Дом и лавка П.Н. Горюнова, втор.пол.XIX - нач. ХХ вв. в городе Лыткарино Московской области»;

Для ОКН регионального значения «Церковь Рождества Пресвятой Богородицы, XIX - нач. ХХ вв.»

границы территории утверждены распоряжением Министерства культуры Московской области от 14.07.2014 № 14РВ-5 «Об утверждении границы территории и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения – "Церковь Рождества Пресвятой Богородицы, XIX - нач. ХХ вв.", расположенного по адресу: Московская область, город Лыткарино (б.д. Тураево)»;

зоны охраны утверждены постановлением Правительства Московской области от 13.07.2015 № 561/26 «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения – "Церковь Рождества Пресвятой Богородицы, XIX - нач. ХХ вв. " в городе Лыткарино Московской области (бывшая деревня Тураево), режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон».

На момент разработки внесения изменений в генеральный план городского округа Лыткарино граница территории в законодательном порядке утверждена

1. Для ОКН регионального значения «Усадьба "Лыткарино" (Главный дом, 1880 г.)» и «Усадьба Чернышевой: постройка жилая (людская), 1846 г.» распоряжением Министерства культуры Московской области от 13.11.2008 № 559-р «Об утверждении границы территории и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения – "Усадьба Чернышевой" в городе Лыткарино Московской области».

Согласно постановлению Правительства Московской области от 27.09.2013 №771/43 «Об утверждении перечня исторических поселений Московской области» населённые пункты, вошедшие в состав городского округа Лыткарино, не являлись историческими поселениями.
11.8. Территории, неблагоприятные в инженерно-геологическом отношении

К категории неблагоприятных для градостроительного освоения относятся территории пойм рек, а также территории, в пределах которых в основании сооружений залегают слаболитифицированные грунты, глубина залегания грунтовых вод - менее 3 м. Пойменные грунты относятся к категории слабых, сильно и неравномерно сжимаемых и, обычно, без специальной подготовки, и специальных способов фундирования сооружений не используются в основании инженерно-строительных объектов, кроме того ноаое строительство на данных территориях невозможно без проведения дренажно-защитных мероприятий. 

Ведение строительства в условиях сформировавшейся застройки - в непосредственной близости от существующих зданий, требует оценить прогноз поведения грунтов (напряженно-деформированного состояния грунтов, вмещающих строительные котлованы и фундаменты прилегающей застройки). Во время проектирования строительных и технологических котлованов в непосредственной близости от зданий, необходимо выбирать оптимальные конструктивные параметры ограждения котлованов, а также технологии производства работ, учитывающие техническое состояние конструкций здания и гидрогеологические условия. Дополнительные деформации, которые могут «выдержать» прилегающие сооружения, зависят от их функционального назначения и физического состояния. При освоении подземного пространства в пределах территорий сложившихся жилых микрорайонов может быть рекомендовано применение специального метода строительства «стена в грунте». Ведение строительства требует выбора конструктивных параметров ограждения котлованов и технологии производства работ.

11.9. Основные мероприятия по охране окружающей среды

Комплексная оценка состояния окружающей среды дана на основе анализа современных характеристик отдельных компонентов окружающей среды и представляет собой завершающую стадию покомпонентной оценки современного состояния окружающей среды на территории ГО Лыткарино Московской области. Результаты проведенных исследований представлены на карте «Карте зон с особыми условиями использования территорий». При составлении вышеуказанной карты в качестве основы была использован план функционального зонирования территории ГО. Выполненный комплексный анализ состояния окружающей среды позволил выделить ведущие природные и антропогенные факторы.

Основными природными и антропогенными факторами, определяющими экологические условия на территории округа и влияющими на динамику состояния окружающей среды, а так же налагающих планировочные ограничения на развитие территории, являются пространственная структура и состав особо охраняемых природных территорий (ООПТ); границы водоохранных зон рек, санитарных зон источников питьевого водоснабжения (рек, водохранилищ, каналов) и ВЗУ подземных вод; локализация и структура зон шумового дискомфорта автомобильного, железнодорожного и авиационного транспорта; площадей залегания полезных ископаемых; границы регламентных санитарно-защитных зон промышленных и коммунальных предприятий, инженерно-геологические и гидрогеологические условия территории.

Особенности геологического строения и гидрогеологической обстановки на территории городского округа описаны в главах 1.2—1.4 данной работы. 

При новом строительстве основные мероприятия по защите геологической среды должны обеспечить:

защиту зданий и сооружений от подтопления при заглублении фундаментов ниже уровня залегания грунтовых вод;

исключение дополнительного обводнения территории;

защиту грунтовых и подземных вод от загрязнения;

устойчивость строительных котлованов, а также состояние прилегающих зданий и сооружений при строительстве в условиях плотной сформировавшейся застройки.

защиту возводимых сооружений от вибрационного воздействия (вблизи железных дорог);

устойчивость сооружений, возводимых на слабонесущих грунтах оснований;

охрану водных объектов и грунтовых вод от загрязнения, засорения и истощения в соответствии с водным законодательством в границах водоохранных и санитарно-защитных зон;

защиту подземных вод эксплуатационного горизонта от загрязнения, строительство вблизи водозаборных сооружений должно быть обеспечено соблюдением ограничений и спецмероприятий в пределах ЗСО водозаборов подземных вод;

рассматривать ведение мониторинга за состоянием геологической среды.

Естественный почвенный покров, представленный главным образом дерново-подзолистыми почвами, сохранился только в отдельных немногих местах, не затронутых городским строительством. Почвы промышленных ландшафтов существенно отличаются от почв соседних с ними и ранее существовавших на их месте ландшафтов. Первичные почвы практически отсутствуют (они относятся к захороненным), а существующая почва представляет собой смесь привозных почв с промышленным, бытовым и строительным мусором. Содержание в них ряда элементов, в том числе и тяжелых металлов, часто повышены и распределены мозаично. В целом необходимы меры по реабилитации нарушенных почв, противоэрозионные мероприятия и мероприятия, направленные на максимальное сохранение естественного почвенного покрова и природных режимов почв. Деградация почвенного покрова происходит на территориях, вовлеченных в жизнедеятельность человека. 

Мероприятия по охране почв предусматривают контроль соблюдения норм озеленения территорий, сбор и очистка поверхностного стока с твёрдых покрытий, озеленение территорий, не имеющих твердого покрытия; организация дорожно-тропиночной сети с песчаным, гравийным и щебёночным покрытием в пределах рекреационных территорий, а также введение специальных режимов их использования, изменение целевого назначения и рекультивацию почв для различных типов функционального использования территории и различного функционального назначения объектов. Также необходимо проводить мероприятия по рекультивации уже преобразованных почв, расположенных близ строящихся объектов, крупных транспортных артерий и прилегающих к ним объектов инфраструктуры.

С целью предотвращения деградации почвенного покрова предлагаются мероприятия:

контроль за соблюдением норм озеленения территорий, увеличение площади озеленения за счет ликвидации неиспользуемых запечатанных территорий;

сбор и очистка поверхностного стока с твердых покрытий, озеленение территорий, не имеющих твердого покрытия;

организация системы обращения с отходами, исключающая захламление и загрязнение почв и грунтов;

организация дорожно-тропиночной сети с песчаным, гравийным и щебеночным покрытием в пределах рекреационных территорий.

Атмосферный воздух. В целях обеспечения благоприятной экологической обстановки по состоянию атмосферного воздуха рекомендуются следующие мероприятия:

внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, установка и совершенствование существующих установок газоочистных и пылеулавливающих установок исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;

разработка проектов санитарно-защитных зон и проектов организации (сокращения) СЗЗ существующих промышленно-коммунальных объектов, в границы которой входит жилая застройка и нормируемые объекты. Обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

организация системы мониторинга за состоянием атмосферного воздуха, установка стационарных или передвижных постов наблюдения на перекрестках с наиболее интенсивным транспортным движением, а также в районах промышленных предприятий;

установка шумо-газо-защитных экранов вдоль автодорог, где жилая застройка располагается вблизи проезжей части;

совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог (доведение технического уровня существующих дорог в соответствии с ростом интенсивности движения, реконструкция наиболее загруженных участков, строительство новых дорог с целью вывода из них транзитных потоков);

в бесснежный период в сухую погоду необходим полив улиц для предотвращения попадания пыли, в дыхательные пути и на кожу населения;

создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог, состоящих из достаточно газоустойчивых растений, озеленение улиц и санитарно-защитных зон.

Оценка акустического воздействия. Ведущим фактором физического воздействия на территории города являются шумы от автомобильного, железнодорожного транспорта.

В настоящее время рассматриваемая территория частично попадает в зоны акустического дискомфорта посадки самолетов гражданской авиации аэродрома Раменское, Восточная половина территории ГО Лыткарино расположена на приаэродромной территории, относится к седьмой подзоне приаэродромной территории — зоне шумого дискомфорта самолетов гражданской авиации, шестой подзоне приаэродромной территории — расположена в пределах 15 км радиуса от контрольной точки (КТА) аэродрома Раменское, в которой запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц. Западная половина территории попадает в третью подзону приаэродромной территории — в пределах 30 км радиуса от КТА аэропортов, в которой запрещается размещать объекты, высота которых превышает установленные ограничения.

На существующее положение расчет шумовых характеристик автотранспортных источников показал, что шумовое воздействие вблизи автодорог колеблется в пределах 63-73 дБА в дневное время. Ширина зоны акустического дискомфорта в дневные часы составляет от 25 м для улицы Сафонова, до 160 м для наиболее шумной автодороги - Лыткаринское шоссе.

Планируется реконструкция автомобильной дороги «Лыткаринского шоссе» до параметров I категории, 4 полосы движения, строительство и реконструкция автомобильной дороги «Лыткарино – Томилино – Красково – Железнодорожный» с параметрами I категории 4 полос движения, реконструкция подъезда к ГПЗ «Петровский» по параметрам магистральной улицы с 4 полосами движения транспорта, реконструкция а/д «Лыткаринское ш. – Петровское – Лыткаринское ш.» по параметрам магистральной улицы с 4 полосами движения транспорта, строительство подъезда к индустриальному парку ИП «Лыткарино» по параметрам IV технической категории с 2 полосами движения транспорта, строительство а/д «Лыткарино-Андреевское» по параметрам магистральной улицы с 4 полосами движения транспорта. 

В результате анализа прогнозных уровней шума становится понятно, что при проведении реконструкции дорог необходимо проводить шумозащитные мероприятия практически на многих участках дорог.

Для снижения акустического воздействия от новых и реконструируемых транспортных магистралей на прилегающие жилые территории необходимо при проектировании предусматривать шумозащитные мероприятия, реализация которых позволит обеспечить выполнение нормативных требований к акустическому состоянию в существующей и проектируемой застройке.

В соответствии с Водным кодексом РФ от 12.04. 2006 № 74-ФЗ для всех водных объектов устанавливаются размеры водоохранных зон и режимы их использования. Согласно п. 4, 6 и 11 ст. 65 Водного кодекса РФ №74-ФЗ от 03.06.2006 ширина водоохранной зоны для рек или ручьев устанавливается от их истока протяженностью: до десяти километров - в размере пятидесяти метров; от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров, более 50 км — в размере двухсот метров. Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища с акваторией более 0,5 квадратного километра устанавливается в размере пятидесяти метров. Прибрежные защитные полосы в зависимости от уклона составляют 30-50 метров. Ширина береговой полосы для рек протяженностью более 10 км составляет 20 м, протяженностью менее 10 км – 5 м.

В соответствии с «Водным кодексом» 2006 г. п.65 ширина водоохранной зоны р.Москвы составляет 200 метров, прибрежной защитной полосы в зависимости от уклона 30-50 метров (уклоны поверхности в пределах поймы не превышают 1, в пределах террас 2-6 градусов). Для притоков р. Москвы –  р. Глинки, р. Любучи водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой и составляет 50 м, а также водоохранная зона вокруг запруженных водоемов совпадает с прибрежной защитной полосой малых рек и составляет 50 м.

В границах водоохранных зон допускается проектирование нового строительства, обеспечивающие охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Водоохранные мероприятия включают в себя комплекс мероприятий по улучшению санитарного состояния водоохранных зон и прибрежных защитных полос, предотвращению загрязнения водных объектов:

оборудование проектируемой застройки централизованными системами водоотведения, системами бытовой канализации и ливневыми системами водоотведения; 

реконструкции и модернизация существующих очистных сооружений;

развитие систем сбора и отвода поверхностного стока, полный охват застроенных территорий системой ливневой канализации с последующим отводом стоков на очистные сооружения, обеспечивающие степень очистки до норм сброса в водные объекты рыбохозяйственного назначения;

строительство локальных очистных сооружений поверхностного стока со степенью очистки, отвечающей нормативным показателям рыбохозяйственного водопользования;

строительство локальных очистных сооружений на территории производственных объектов, автотранспортных предприятий и т.п. перед сбросом в водосточные сети и водные объекты;

реконструкция существующих и прокладка новых веток системы ливневой канализации;

обеспечение централизованным водоотведением всех пользователей;

очистка, благоустройство и озеленение прибрежных территорий водоемов;

экологическая реабилитация нарушенных участков (ликвидация несанкционированных свалок, выпусков неочищенных сточных вод);

сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

соблюдение режима водоохранных, прибрежных защитных и береговых полос водных объектов;

рекреационно-природоохранный приоритет использования водоохранных зон.

Зоны санитарной охраны (ЗСО) подземных источников водоснабжения, а также водопроводов питьевого назначения определены нормами СанПиН 2.1.4.1110-02, в соответствии с которым для водозаборов подземных вод граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии 30-50 м (с возможным сокращением при гидрогеологическом обосновании), а границы второго и третьего поясов ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий распространения микробного и химических загрязнений. Второй и третий пояса зоны санитарной охраны определяются с учётом местных санитарно-гидрогеологических условий и являются продолжением первого пояса. 

Водозаборы подземных вод должны иметь разработанные проекты зон ЗСО и быть обеспечены мероприятиями по выполнению ограничений, целью которых является сохранение постоянства природного состава воды в водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения.

Для предотвращения загрязнения подземных вод мероприятия по охране подземных вод предусматриваются по двум основным направлениям – недопущению истощения ресурсов подземных вод и защита их от загрязнения:

необходимы разработка проекта и организация зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения с определением границ трёх поясов ЗСО и выполнением необходимых ограничений и мероприятий в соответствии с требованиями Сан ПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

вынос из ЗСО II пояса всех потенциальных источников загрязнения подземных вод;

сокращение использования пресных подземных вод для технических целей и полива;

применение оборотного водоснабжения на основных промышленных предприятиях, оборудование очагов загрязнения локальными очистными сооружениями;

организация службы мониторинга на всех водозаборах; 

проведение ремонта скважин и инженерных сетей;

увеличение производительности существующих ВЗУ и бурение дополнительных скважин должны проводиться только при условии предварительного получения лицензии на право пользования недрами (для вновь пробуренных скважин) и своевременного внесения изменений в действующие лицензии. Для этого необходимо проведение гидрогеологических изысканий с оценкой (переоценкой) запасов подземных вод с последующим утверждением в Государственной комиссии по запасам (ГКЗ Роснедра), Территориальной комиссии по запасам (ТКЗ Центрнедра), Министерстве экологии Московской области.

В пределах поясов ЗСО необходимо строгое соблюдение соответствующих мероприятий. Назначение второго пояса ЗСО — защита источника водоснабжения от биологического и химического загрязнения, поступающего с поверхностным и подземным стоком, а также обеспечение процессов самоочищения воды от имеющегося биологического загрязнения, что предусматривает выполнения ряда мероприятий. Ширина пояса составляет 500 м от источников водоснабжения, с выделением 100 метровой зоны жёстких ограничений.

Важным фактором, определяющим условия освоения территории под все виды хозяйственного деятельности являются ограничения, накладываемые объектами, для которых устанавливаются санитарно-защитные зоны (СЗЗ). В границах рассматриваемой территории расположен ряд разнопрофильных промышленных, производственных, коммунально-производственных объектов, расположены предприятия производственно-складского назначения, коммунальных сооружений, транспортных объектов. В Лыткарино расположен крупный завод оптического стекла (ЛЗОС), крупные заводы и центры авиационной промышленности (ЦИАМ, ТМКБ "СОЮЗ", ЛМЗ, НИИП), карьер "Волкуша". На территории города находится крупный Лыткаринский пищевой комбинат, а в 2017 году построен ЦОД Авантаж. Основным документом, регламентирующим использование территорий санитарно-защитных зон (СЗЗ) вышеуказанных объектов, является нормативный документ СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция), который был введен в действие 1 марта 2008 г. Руководствуясь основными положениями этого документа, были определены нормативные размеры СЗЗ рассматриваемых объектов. Анализ приведенных данных показал, что в СЗЗ многих существующих промышленных и производственных объектов – заводов, котельных, электроподстанций и др. частично попадает существующая жилая застройка. В соответствии с экспертными заключениями и решениями об утверждении размеров СЗЗ, были утверждены размеры СЗЗ для следующих заводов и предприятий: АО «ЛЗОС» (решение №17 от 04.03.11г.), АО «НИИП» (экспертное заключение №513/2010 от 27.12.2010), ЗАО «Лыткаинский МПЗ» (экспертное заключение №131/25п-10 от 12.06.2017г.), ОАО «НПО «Сатурн» (экспертное заключение №153-16 от 06.04.2010г.), ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова» (экспертное заключение №587-16 от 07.09.11г.). Для реализации проектных решений требуется разработка проектов организации СЗЗ существующих объектов и обоснование размеров СЗЗ вновь размещаемых объектов в сторону территорий с повышенными требованиями к качеству окружающей среды. Размещение проектируемых объектов инженерной инфраструктуры должно проводиться с соблюдением требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция).

Нормативные СЗЗ предприятий и объектов на территории городского округа Лыткарино составляют 50-1000 м.

В граница СЗЗ единичных предприятий располагается жилая застройка, следовательно для таких объектов следует разрабатывать в установленном порядке проект обоснования (сокращения) санитарно-защитных зон со стороны жилой застройки. Размеры СЗЗ могут быть уменьшены (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п 4.5) при объективном доказательстве достижения уровня негативных воздействий ниже гигиенических нормативов на границе нормативной СЗЗ. 

На проектируемых производственных площадях необходимо предусматривать такие виды деятельности промышленных предприятий, размеры санитарно-защитных зон от которых (в зависимости от характера производства) не затрагивают сложившуюся или проектируемую жилую застройку, либо разрабатывать в установленном порядке проект сокращения санитарно-защитных зон.

Обращение с отходами.  Расчет образования ТКО осуществлялся в соответствии с нормами накопления мусора, принятыми Постановлением Правительства Московской области от 24 июля 2015 года N605/26 «Об утверждении норм накопления мусора и типового договора на вывоз мусора на территории Московской области», при норме накопления ТКО 1,56 м3/год на одного жителя, объем ТКО в течение года при постоянно проживающих 57 946 человек составит 90,4 тыс. м3 , что соответствует 15,9 тыс. тонн в год. 

При перспективном приросте населения на период 1 очереди (2023 г.) и расчетный период 2038 г. до общего числа жителей 83 446 и 134 163 человек соответственно, объёмы накопления ТКО в год составят 130,2 и 209,3 тыс. м3, что соответствует 22,9 и 36,8 тыс. тонн в год.

В соответствии с «Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Московской области» полигон ТКО «Воловичи» планируется эксплуатируется до 2018 г., полигон ТКО «Астапово» до 2030 г., полигон ТКО «Озеры» до 2021 г.

В соответствии с Перечнем объектов, включенных в Территориальную схему обращения с отходами (таблица 7. Постановления Правительства Московской области № 162/9 от 19.03.2018) будет модернизирован и способен принимать ТКО полигон ТКО «Воловичи» с 2019 г. Будут открыты новые полигоны для приемки ТКО: полигон ТКО «Кашира» с 2019 г., полигон ТКО «Серебрянные пруды» с 2019 г.

Для создания благоприятных санитарно-гигиенических условий деятельности при обращении с отходами производства и потребления на проектируемой территории необходимо проведение следующих мероприятий:

расчистка замусоренных территорий;

ликвидация стихийных свалок.

раздельный сбор отходов по видам и классам опасности; 

оборудование площадок с твердым покрытием для сбора и временного хранения отходов за пределами водоохранных зон и зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, включая садоводческие товарищества, предназначенные для сезонного проживания;

размещение на оборудованных площадках металлических контейнеров емкостью 0,8–1,1 м3 для временного хранения отходов, а также контейнеров для крупногабаритных отходов и урн в общественных зонах;

селективный сбор и хранение отходов на территории производственных предприятий для последующей сдачи на переработку или утилизацию, организациям, имеющим лицензию на работу с отходами определенных классов опасности.

систематическое проведение санитарной очистки территорий вблизи садовых товариществ, коллективных садов и участков индивидуальной застройки;

систематический вывоз твердых бытовых отходов и производственных отходов 4-5 классов опасности на мусоросортировочные станции, затем на вторичную переработку и полигоны ТБО;

сбор отходов 1-3 классов опасности и передача на переработку и захоронение организациям, имеющим лицензию на осуществление данного вида деятельности;

передача на утилизацию люминесцентных ртутных ламп (1 класс опасности) специализированным предприятиям;

организация системы безопасного обращения с производственными отходами на всех предприятиях с передачей на промышленное обезвреживание и с максимальной передачей отходов на вторичную переработку.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Сводные технико-экономические показатели. Анализ существующего положения

	Показатель
	Единица измерения
	Существующее положение
	Норматив
	Требуется
	Дефицит/ Профицит

	Население
	
	
	
	
	

	Численность постоянного населения по данным Мособлстата оценка (прогноз) на 01.01.2018 
	тыс. чел.
	57,946
	
	
	

	Численность постоянного населения по состоянию на 01.01.2017
	тыс. чел.
	57,565
	
	
	

	Численность сезонного населения 
	тыс. чел.
	0
	
	
	

	Трудовые ресурсы и рабочие места
	
	
	
	
	

	Численность трудовых ресурсов на 01.01.2017 
	тыс. чел.
	34,658
	
	
	

	Численность занятых в экономике
	тыс. чел.
	14,835
	
	
	

	Количество рабочих мест, всего
	тыс. чел.
	15,25
	
	
	

	Количество рабочих мест, доля от общей численности населения
	%
	26,3
	
	
	

	Количество рабочих мест 
по видам экономической деятельности
	
	
	
	
	

	Бюджетный сектор
	тыс. чел.
	2,54
	
	
	

	образование 
	тыс. чел.
	1,269
	1,3
	0
	0

	здравоохранение и предоставление социальных услуг
	тыс. чел.
	0,724
	
	
	

	организация отдыха и развлечений, культуры и спорта
	тыс. чел.
	0,248
	
	
	

	государственное и муниципальное управление
	тыс. чел.
	0,2
	
	
	

	прочие
	тыс. чел.
	0,099
	
	
	

	Внебюджетный сектор
	тыс. чел.
	12,295
	
	
	

	сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 
	тыс. чел.
	0,022
	
	
	

	рыболовство, рыбоводство
	тыс. чел.
	0
	
	
	

	добыча полезных ископаемых
	тыс. чел.
	0
	
	
	

	обрабатывающие производства
	тыс. чел.
	5,41
	
	
	

	производство и распределение электроэнергии, газа и воды
	тыс. чел.
	0,429
	
	
	

	строительство
	тыс. чел.
	0,225
	
	
	

	оптовая, розничная торговля; ремонт автотранспортах средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
	тыс. чел.
	1,221
	
	
	

	гостиницы и рестораны
	тыс. чел.
	0,13
	
	
	

	транспорт и связь
	тыс. чел.
	0,264
	
	
	

	финансовая деятельность
	тыс. чел.
	0,019
	
	
	

	операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
	тыс. чел.
	2,797
	
	
	

	государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование
	тыс. чел.
	0
	
	
	

	образование
	тыс. чел.
	0,02
	
	
	

	здравоохранение и предоставление социальных услуг
	тыс. чел.
	0,08
	
	
	

	Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
	тыс. чел.
	0,293
	
	
	

	прочие виды экономической деятельности
	тыс. чел.
	1,908
	
	
	

	Сальдо трудовой миграции
	тыс. чел.
	-13,46
	
	
	

	Жилищное строительство
	
	
	
	
	

	Жилищный фонд
	тыс. кв. м
	1209,85
	
	
	

	многоквартирная застройка всего
	
	
	
	
	

	площадь
	тыс. кв. м
	1205,05
	
	
	

	проживает
	тыс. чел.
	52163
	
	
	

	индивидуальная застройка
	
	
	
	
	

	площадь
	тыс. кв. м
	4,8
	
	
	

	проживает
	тыс. чел.
	152
	
	
	

	Средняя жилищная обеспеченность населения
	кв. м/чел.
	19,1
	
	
	

	Жилищная обеспеченность населения, проживающего в многоквартирной застройке
	кв. м/чел.
	Информация отсутствует
	
	
	

	Ветхий и аварийный фонд, в том числе
	тыс. кв. м
	41,7
	
	
	

	ветхий фонд
	тыс. кв. м
	41,7
	
	
	

	аварийный фонд
	тыс. кв. м
	0
	
	
	

	Количество граждан в реестре граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены
	чел.
	562
	
	
	

	Площадь жилья для обеспечения жильем граждан, учтенных в реестре граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены
	тыс. кв. м
	30,14
	
	
	

	Площадь территории для строительства жилья для граждан, учтенных в реестре граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены
	га
	0
	
	
	

	Число семей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий (очередники)
	семья
	209
	
	
	

	Площадь жилья для обеспечения жильем очередников
	тыс. кв. м
	
	0,014
	7,3
	

	Площадь территории для строительства жилья для очередников
	га
	0
	
	
	

	Число жителей, нуждающихся в переселении из ветхого и аварийного фонда
	чел.
	2581
	
	
	

	Площадь жилья для обеспечения жильем нуждающихся в переселении из ветхого и аварийного фонда
	тыс. кв. м
	40,9
	
	
	

	Площадь территории для строительства жилья для нуждающихся в переселении из ветхого и аварийного фонда
	га
	Документацией по планировке территории данная информация не предусмотрена
	
	
	

	Количество многодетных семей
	семья
	378
	
	
	

	Площадь территории участков, предоставляемых многодетным семьям
	га
	14,4
	
	
	

	Социальное и 
культурно-бытовое обслуживание
	
	
	
	
	

	Здравоохранение
	
	
	
	
	

	Больничные стационары
	
	
	
	
	

	количество
	единица
	1
	1
	1
	1

	емкость
	койка
	256
	348
	348
	92

	Площадь участков для строительства больничных стационаров, необходимых для покрытия дефицита
	га
	2,56
	7,2
	2,08
	4,64

	Амбулаторно-поликлиническая сеть
	
	
	
	
	

	количество поликлиник/ФАПов
	единица
	6
	
	
	

	емкость поликлиник/ФАПов
	пос. в смену
	750
	
	1029
	-279

	Площадь участков для строительства поликлиник/ФАПов для покрытия дефицита
	га
	0,67
	0,934
	0,284
	0,334

	Станции скорой помощи
	
	
	
	
	

	количество депо
	единица
	0 
	
	
	

	количество машин
	автомобиль
	0 
	
	
	

	Учреждения социального обеспечения
	
	
	
	
	

	количество
	единица
	0
	
	
	

	емкость 
	место
	0
	
	
	

	Образование и дошкольное воспитание
	
	
	
	
	

	Дошкольные образовательные организации
	
	
	
	
	

	количество
	единица
	17
	
	
	

	емкость 
	место
	1994
	
	
	

	фактическая наполняемость
	чел.
	2929
	
	3766
	1772

	Площадь участков для строительства дошкольных образовательных организаций для покрытия дефицита
	га
	
	
	
	6,3

	Количество очередников (актуальная очередь) в дошкольных образовательных организациях
	Чел.
	118
	
	
	

	в возрасте 3–7 лет
	чел.
	0
	
	
	

	Общеобразовательные организации
	
	
	
	
	

	количество
	единица
	8
	
	
	

	емкость
	место
	5510
	
	
	

	фактическая наполняемость
	чел.
	5661
	
	6012
	502

	Количество детей, обучающихся во вторую смену
	чел.
	537
	
	
	

	Площадь участков для строительства общеобразовательных организаций для покрытия дефицита
	га
	
	
	
	10,3

	Учреждения дополнительного образования
	
	
	
	
	

	Детские школы искусств
	
	
	
	
	

	количество
	единица
	1
	1
	0
	0

	емкость
	место
	550
	550
	0
	0

	Детско-юношеские спортивные школы
	
	
	
	
	

	количество
	единица
	2
	
	
	

	емкость
	место
	954
	1072
	118
	дефицит

	Спорт
	
	
	
	
	

	Спортивные залы
	тыс. кв. м площади пола
	4,785
	
	6,142
	-1,357

	Плоскостные сооружения
	тыс. кв. м
	30,518
	54,95
	54,95
	-24,4

	Плавательные бассейны
	кв. м зеркала воды
	1140
	
	577
	+563

	Площадь участков для строительства объектов физической культуры и спорта для покрытия дефицита
	га
	2,54
	
	
	

	Культура
	
	
	
	
	

	Универсальные культурно-досуговые центры
	единиц
	2 
	3
	1
	1

	помещения для культурно-массовой работы с населением, досуга, любительской деятельности и библиотеки
	кв. м
	3544,7
	5044,7
	1500
	1500

	зрительные залы
	место
	1748
	2248
	500
	500

	Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания
	
	
	
	
	

	Предприятия общественного питания
	посадочное место
	2024
	
	2318
	294

	Предприятия бытового обслуживания
	рабочее место
	771
	
	632
	+139

	Предприятия розничной торговли
	тыс. кв. м 
торговой площади
	32,8
	
	87,5
	54,7

	Бани
	помывочное место
	30
	
	
	

	Памятники истории и культуры
	
	
	
	
	

	федерального значения 
	
	3
	-
	-
	-

	регионального значения 
	
	3
	-
	-
	-

	выявленные
	
	-
	-
	-
	-

	Пожарные депо
	
	
	
	
	

	количество депо (количество пожарных частей)
	единица
	4
	
	
	

	количество машин
	автомобиль
	11
	
	
	

	участковые пункты полиции (отдел полиции по г.о. Лыткарино)
	
	
	
	
	

	количество участковых
	чел.
	12
	
	
	

	площадь помещений
	кв. м
	72
	
	
	

	Многофункциона́льный центр  (МФЦ)
	кв. м
	365,6
	
	
	

	Транспортная инфраструктура
	
	
	
	
	

	Железнодорожный транспорт
	
	
	
	
	

	Протяжённость магистральных железнодорожных путей
	км
	0
	
	
	

	Количество главных железнодорожных путей
	единиц
	0
	
	
	

	Количество транспортно-пересадочных узлов на основе железнодорожной станции
	единиц
	0
	
	
	

	Протяжённость линий высокоскоростной специализированной пассажирской магистрали (ВСМ)
	км
	0
	
	
	

	Протяжённость линий рельсового скоростного пассажирского транспорта
	км
	0
	
	
	

	Водный транспорт
	
	
	
	
	

	Количество объектов водного транспорта (пристани, причалы)
	единиц
	1
	
	
	

	Воздушный транспорт
	
	
	
	
	

	Количество вертолетных площадок
	единиц
	0
	
	
	

	Трубопроводный транспорт
	
	
	
	
	

	Протяжённость линий нефтепродуктопроводов
	км
	Информация отсутствует
	
	
	

	Пассажирский транспорт
	
	
	
	
	

	Протяжённость линий общественного пассажирского транспорта,
в том числе:
	км
	18,2
	
	
	

	- автобуса
	км
	18,2
	
	
	

	- троллейбуса
	км
	0
	
	
	

	- трамвая
	км
	0
	
	
	

	Плотность сети линий общественного пассажирского транспорта
	км/км²
	Информация отсутствует
	
	
	

	Автомобильные дороги
	
	
	
	
	

	Протяжённость автомобильных дорог общего пользования,
в том числе – улиц:
	км
	15,5
	
	
	

	- автомобильных дорог общего пользования федерального значения, 
в том числе – улиц
	
км
	0
	
	
	

	- автомобильных дорог общего пользования регионального значения, 
в том числе – улиц
	км
	15,5
	
	
	

	-автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
в том числе – улиц
	
км
	0
	
	
	

	Плотность автомобильных дорог общего пользования
	км/км²
	0,06
	
	
	

	Улично-дорожная сеть
	
	
	
	
	

	Протяжённость магистральных улиц, 
в том числе:
	км
	64
	
	
	

	- федерального значения
	км
	0
	
	
	

	- регионального значения
	км
	0
	
	
	

	- местного значения
	км
	64
	
	
	

	Протяжённость велосипедных дорожек
	км
	0
	
	
	

	Транспортные развязки и искусственные сооружения
	
	
	
	
	

	Количество транспортных развязок в разных уровнях
	единиц
	0
	
	
	

	Количество транспортных развязок в одном уровне (саморегулируемых кольцевых пересечений)
	единиц
	0
	
	
	

	Количество мостов
	единиц
	0
	
	
	

	Количество путепроводов, эстакад, тоннелей
	единиц
	0
	
	
	

	Количество пешеходных переходов в разных уровнях
	единиц
	67 наземных
	
	
	

	Количество пешеходных мостов
	единиц
	0
	
	
	

	Инженерная инфраструктура 
	
	
	
	
	

	Водоснабжение, водоотведение, Организация поверхностного стока
	
	
	
	
	

	Водопотребление
	тыс. куб. м/сутки
	25,0
	0,23
	13,31
	0/11,69

	Протяженность водопроводных сетей
	км
	80,1
	
	
	

	Износ водопроводных сетей
	%
	67,9
	
	
	

	Водозаборные узлы
	
	
	
	
	

	количество
	единица
	5
	
	
	

	производительность
	тыс. куб. м/сутки
	25,0
	
	
	

	Водоотведение, объем стоков
	тыс. куб. м/сутки
	24,24
	
	
	

	Протяженность канализационных коллекторов
	км
	85,1
	
	
	

	Износ канализационных сетей
	%
	89,04
	
	
	

	Канализационные очистные сооружения
	
	
	
	
	

	количество
	единица
	1
	
	
	

	производительность
	тыс. куб. м/сутки
	24,24
	31,0
	
	

	Протяженность коллекторов дождевой канализации
	км
	0,763 км + 17,99 тыс. п.м
	
	
	

	Теплоснабжение
	
	
	
	
	

	Теплопотребление
	Гкал/час
	113,68
	
	8,116
	8,116

	Суммарная установленная тепловая мощность 
	Гкал/час
	112
	
	
	

	Резерв тепловой мощности
	Гкал/час
	6,436
	
	
	

	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении
	км
	50,142
	
	
	

	Износ тепловых сетей 
	%
	70,5
	
	
	

	Газоснабжение 
	
	
	
	
	

	Газопотребление
	млн. куб. м/год
	5,64 (население)
	
	
	

	Протяженность газопроводов магистральных
	км
	Информация отсутствует
	
	
	

	Протяженность газопроводов распределительных (высокого  и среднего давлений):
	км
	Информация отсутствует
	
	
	

	Р ≤ 1,2 МПа
	км
	Информация отсутствует
	
	
	

	Р ≤ 0,6 МПа
	км
	Информация отсутствует
	
	
	

	Р ≤ 0,3 МПа
	км
	Информация отсутствует
	
	
	

	Электроснабжение
	
	
	
	
	

	Фактическое электропотребление
	Кв/час
	36115790,0 (население + мун.бюд.уч)
	
	
	

	Протяженность линий электропередач
	га
	279
	
	
	

	ЛЭП 35 кВ
	км
	0
	
	
	

	ЛЭП 110 кВ
	км
	0
	
	
	

	ЛЭП 220 кВ
	км
	0
	
	
	

	ЛЭП 500 и 750 кВ
	км
	0
	
	
	

	Суммарная установленная трансформаторная мощность центров питания
	МВА
	80
	
	
	

	твердые КОММУНАЛЬНЫЕ отходы
	

	Объем твердых коммунальных отходов 
	тыс. куб. м/ год
	168
	
	
	

	Наличие полигонов ТКО
	единиц
	0
	
	
	

	Территория
	

	Площадь территории
	га
	448
	
	
	

	Площадь земель, поставленных на кадастровый учет 
	га
	324,47
	
	
	

	Земли сельскохозяйственного назначения 
	га
	0
	
	
	

	мелиорированные 
	га
	0
	
	
	

	особоценные 
	га
	0
	
	
	

	Земли населённых пунктов
	га
	1524,8
	
	
	

	Земли промышленности, транспорта, связи и т.д.
	га
	0
	
	
	

	Земли особо охраняемых территорий
	га
	0
	
	
	

	Лесной фонд 
	га
	204,2
	
	
	

	Водный фонд
	га
	0
	
	
	

	Земли запаса
	га
	0
	
	
	

	Категория земель не установлена
	га
	0
	
	
	

	Земли, не поставленные на кадастровый учет
	га
	1401,53
	
	
	

	Застроенные территории
	
	
	
	
	

	Застроенные территории в пределах населенных пунктов
	га
	295
	
	
	

	Территория жилой застройки, в том числе
	га
	267
	
	
	

	многоэтажной и среднеэтажной 
	га
	254
	
	
	

	индивидуальной
	га
	13
	
	
	

	Территория садоводческих и дачных некоммерческих объединений граждан
	га
	28
	
	
	

	Территория общественно-деловой застройки
	га
	Информация отсутствует
	
	
	

	Территория производственной и коммунально-складской застройки, инженерной, транспортной инфраструктур
	га
	302
	
	
	

	Территории, выделенные  

под застройку (ВРИ, утв.ППТ,одобренные на ГС МО Концепции)
	га
	Информация отсутствует
	
	
	

	Планируемая жилая застройка, в том числе:
	га
	859,9
	
	
	

	многоквартирная
	га
	859,9
	
	
	

	индивидуальная
	га
	0
	
	
	

	Территория садоводческих и дачных некоммерческих объединений граждан
	га
	0
	
	
	

	Территория общественно-деловой застройки
	га
	Информация отсутствует
	
	
	

	Территория производственной и коммунально-складской застройки, инженерной, транспортной инфраструктур
	га
	Информация отсутствует
	
	
	

	Территории объектов муниципального значения
	
	
	
	
	

	Озелененные территории общего пользования
	га
	48
	
	
	

	Кладбища, количество
	единиц
	5
	
	
	

	 в том числе открытые кладбища
	единиц
	2
	
	
	

	Кладбища, площадь
	га
	15,5
	
	5,57
	0

	        В том числе резерв
	га
	1,17
	
	
	


ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Финансово-экономическое обоснование стоимости строительства и реконструкции объектов местного значения социальной инфраструктуры.
	Информация об обеспеченности населения городского округа Лыткарино объектами социальной инфраструктуры и о потребности в объемах финансирования  для ликвидации дефицита в указанных объектах 

	

	№
п/п
	Виды объектов социальной инфраструктуры, их перечень с указанием строительства/реконструкции
	Нормативный показатель обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры по РНГП 
	Иной нормативный показатель обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры (реквизиты ведомственного акта указываются в примечании)
	Обеспеченность обьектами социальной инфраструктуры на 01.01.2018 (показателей)
	Численность населения, тыс. чел.
	 Нормативная потребность обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры с учетом прироста численности населения и миграционных процессов
	Всего объектов социальной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию за 2017 год на 01.01.2018                                                                            количествово объектов/мощность
	Дефицит "+"      /Профицит "-" объектов социальной инфраструктуры по состоянию на 01.01.2018
	Планируется ввести объектов  социальной инфраструктуры (количество/мощность)  с 01.01.2018   по 2023 год
	Дефицит показателей на 01.01.2023
	Предусмотрено в генеральном плане покрытие дефицита на 01.01.2023
	Потребность в средствах для ликвидации дефицита  по состоянию на 01.01.2024  в соответствии с ген. планом (млн. рублей)
	Дефицит показателей на 01.01.2038
	Предусмотрено в генеральном плане покрытие дефицита  02.01.2023-01.01.2038
	Потребность в средствах для ликвидации дефицита  по состоянию  02.01.2023-01.01.2038  в соответствии с ген. планом (млн. рублей)
	Дефицит показателей на конец реализации генерального плана

	
	
	
	
	
	По данным Pосстата
	прогноз с учетомприроста населения и миграционных процессов (в том числе с учетом утвержденных ППТ и мероприятий, предусмотренных генаральным планом)
	На 01.01.2018
	На 01.01.2023
	На 01.01.2038
	
	
	Всего
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в рамках реализации государственных программам Московской области, федеральных программам, муниципальных программам
	в рамках ППТ
	
	
	Всего по  НЦС
	 
	
	
	Всего по  НЦС
	 
	

	
	
	
	
	
	На 01.01.2018
	На 01.01.2023
	На 01.01.2038
	РНГП
	Иной нормативный показатель
	РНГП
	Иной нормативный показатель
	РНГП
	Иной нормативный показатель
	кол-во объектов
	мощность
	РНГП
	Иной нормативный показатель *
	
	
	
	РНГП
	Иной нормативный показатель *
	Объект
	Мощность
	
	бюджетных средств
	внебюджетных средств
	РНГП
	Иной нормативный показатель *
	Объект
	Мощность
	
	бюджетных средств
	внебюджетных средств
	РНГП
	Иной нормативный показатель *

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Федеральные
	Московской области
	Муниципальные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9=гр.6*гр.3
	10=гр.6*гр.4
	11=гр.7*гр.3
	12=гр.7*гр.4
	13=гр.8*гр.3
	14=гр.8*гр.4
	15
	16
	17=гр.9-гр.5-гр.16
	18=гр.10-гр.5-гр.16
	19=гр.20+гр.21+гр.22+гр.23
	20
	21
	22
	23
	24=гр.11-гр.5-гр.16-гр.19
	25=гр.12-гр.5-гр.16-гр.19
	26
	27
	29
	30
	31
	32=гр.13-гр.5-гр.16-гр.19-гр.27
	33=гр.14-гр.5-гр.16-гр.19-гр.27
	34
	35
	36
	37
	38
	39=гр.13-гр.5-гр.16-гр.19-гр.27-гр.35
	40=гр.14-гр.5-гр.16-гр.19-гр.27-гр.35
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	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ёмкость, коек
	8,1
	 
	256
	57,946
	83,446
	134,163
	349
	
	609
	
	771
	
	
	0
	349
	
	325
	0
	0
	0
	325
	349
	
	0
	0
	0
	0
	1264
	497
	
	1
	430
	0
	1983
	
	-4
	

	1.2.
	Амбулаторно-поликлиническая сеть 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	количество
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ёмкость, пос. в смену
	17,75
	 
	750
	57,946
	83,446
	134,163
	1029
	 
	1481
	 
	2381
	 
	 
	0
	279
	 
	431
	0
	0
	0
	431
	1200
	 
	0
	0
	808
	0
	808
	1200
	 
	2
	1205
	1696
	507
	1189
	-5
	 

	 
	поликлиника / строительство, встр-пристр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	66
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	121
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	поликлиника / строительство
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	110
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	211
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	поликлиника / строительство
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	70
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	128
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	поликлиника / строительство, встр-пристр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	поликлиника / строительство, встр-пристр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	92
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	поликлиника / строительство
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	115
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	220
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	поликлиника / строительство
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	425
	 
	 
	598
	 
	 

	 
	поликлиника / строительство
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	420
	 
	 
	591
	 
	 

	 
	поликлиника / строительство
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	360
	 
	507
	 
	 
	 

	2.
	Объекты образования
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Дошкольные образовательные организации (ДОО)
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	количество
	 
	 
	29
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	
	
	
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	17
	
	
	
	
	

	 
	ёмкость, мест
	65
	 
	1994
	57,946
	83,446
	134,163
	3766
	
	5424
	
	8721
	
	0
	0
	1772
	
	1807
	
	
	0
	1807
	1623
	
	0
	0
	1818
	0
	1 818
	4920
	
	0
	4780
	2464,36
	
	2 464
	140
	

	2.1.1
	ДОО / реконструкция
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	220
	
	
	
	
	
	
	202
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2
	ДОО / реконструкция
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	104
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.3
	ДОО / строительство
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	140
	
	
	
	
	
	
	146
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.4
	ДОО / строительство
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	83
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.5
	ДОО / строительство
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	83
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.6
	ДОО / строительство
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	110
	
	
	
	
	
	
	115
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.7
	ДОО / строительство
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	52
	
	
	
	
	
	
	54
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.8
	ДОО / строительство
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	
	
	
	125
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.9
	ДОО / строительство
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	
	
	
	202
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.10
	ДОО / строительство
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	
	
	
	
	125
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.11
	ДОО / строительство
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	70
	
	
	
	
	
	
	73
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.12
	ДОО / строительство
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	50
	
	
	
	
	
	
	52
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.13
	ДОО / строительство
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	50
	
	
	
	
	
	
	52
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.14
	ДОО / строительство
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	205
	
	
	
	
	
	
	197
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.15
	ДОО / строительство
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	210
	
	
	
	
	
	
	202
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.16
	ДОО / строительство
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	340
	
	
	301
	
	

	2.1.17
	ДОО / строительство
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	340
	
	
	301
	
	

	2.1.18
	ДОО / строительство
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	300
	
	
	266
	
	

	2.1.19
	ДОО / строительство
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	300
	
	
	266
	
	

	2.1.20
	ДОО / строительство
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	300
	
	
	266
	
	

	2.1.21
	ДОО / строительство
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	300
	
	
	266
	
	

	2.1.22
	ДОО / строительство
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	300
	
	
	266
	
	

	2.1.23
	ДОО / строительство
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	300
	
	
	266
	
	

	2.1.24
	ДОО / строительство
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	300
	
	
	266
	
	

	2.1.25
	ДОО / строительство
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	250
	
	181
	
	
	

	2.1.26
	ДОО / строительство
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	250
	
	181
	
	
	

	2.1.27
	ДОО / строительство
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	250
	
	181
	
	
	

	2.1.28
	ДОО / строительство
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	250
	
	181
	
	
	

	2.1.29
	ДОО / строительство
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	250
	
	181
	
	
	

	2.1.30
	ДОО / строительство
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	250
	
	181
	
	
	

	2.1.31
	ДОО / строительство
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	250
	
	181
	
	
	

	2.1.32
	ДОО / строительство
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	250
	
	181
	
	
	

	2.2.
	Общеобразовательные организации (ОО)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	количество
	 
	 
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	 
	ёмкость, мест
	135
	 
	5610
	57,946
	83,446
	134,163
	7823
	
	11265
	
	18112
	
	0
	0
	2213
	
	3706
	
	0
	
	3706
	1949
	
	0
	0
	1626
	0
	1626
	8796
	
	0
	8210
	4667
	1273
	3394
	586
	

	 
	фактическая наполняемость
	 
	 
	5747
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.1
	ОО / реконструкция
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	
	
	
	
	71
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.2
	ОО / реконструкция
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	500
	
	
	
	
	
	
	193
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.3
	ОО / реконструкция
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	245
	
	
	
	
	
	
	87
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.4
	ОО / реконструкция
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	270
	
	
	
	
	
	
	96
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.5
	ОО / реконструкция
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	216
	
	
	
	
	
	
	77
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.6
	ОО / строительство
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	500
	
	
	
	
	
	
	276
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.7
	ОО / строительство
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	250
	
	
	
	
	
	
	127
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.8
	ОО / строительство
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	625
	
	
	
	
	
	
	241
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.9
	ОО / строительство
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	40
	
	
	
	
	
	
	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.10
	ОО / строительство
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	860
	
	
	
	
	
	
	443
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.11
	ОО / строительство
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1100
	
	
	583
	
	

	2.2.12
	ОО / строительство
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1100
	
	
	583
	
	

	2.2.13
	ОО / строительство
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1100
	
	
	583
	
	

	2.2.14
	ОО / строительство
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1100
	
	
	583
	
	

	2.2.15
	ОО / строительство
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1100
	
	
	583
	
	

	2.2.16
	ОО / строительство
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1100
	
	
	583
	
	

	2.2.17
	ОО / строительство
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1100
	
	583
	
	
	

	2.2.18
	ОО / строительство
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1100
	
	583
	
	
	

	2.3
	Учреждения дополнительного образования
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.1
	Спортивные школы
	 
	 
	954
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	800
	
	
	185
	
	
	
	1200
	
	
	197
	
	

	2.3.2
	Школы по различным видам искусств
	 
	 
	550
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	600
	
	
	102
	
	
	
	700
	
	
	119
	
	

	3.
	Объекты физической культуры и спорта
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Плоскостные спортивные сооружения, тыс. кв. м
	0,9483
	 
	30,518
	57,946
	83,446
	134,163
	54,950
	
	79,132
	
	127,227
	
	
	0
	24,432
	
	63,987
	0
	0
	0
	63,987
	-15
	
	
	
	771
	
	771
	32,722
	
	
	50,93
	614
	
	614
	-18,212
	

	3.2
	Спортивные залы, тыс. кв. м площади пола
	0,106
	 
	4,79
	57,946
	83,446
	134,163
	4,57
	
	8,845
	
	14,221
	
	
	0
	-0,215
	
	5,75
	0
	0
	0
	5,75
	-1,690
	
	
	0
	
	
	885
	3,686
	
	
	3,80
	
	
	585
	-0,114
	

	3.3.
	Плавательные бассейны, кв. м зеркала воды
	9,96
	 
	1140
	57,946
	83,446
	134,163
	430
	
	831
	
	1336
	
	
	0
	-710
	
	180
	0
	0
	0
	180
	-489
	
	
	0
	
	
	109
	16
	
	
	360
	
	
	219
	-344
	

	4.
	Организации социального обслуживания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1.
	Комплексные центры социального обслуживания населения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	количество
	 
	 
	1
	57,946
	83,446
	134,163
	1
	 
	2
	 
	3
	 
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	0
	 

	 
	площадь, кв. м
	 
	 
	860
	57,946
	83,446
	134,163
	860
	 
	1720
	 
	2580
	 
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	860
	0
	 
	0
	0
	0
	 
	1720
	 
	 
	1720
	74
	74
	 
	0
	 

	 
	1 центр (20 койко-мест стац. отд., 60 мест полустац. отд., 120 чел./день нестац. отд.)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	74
	 
	 
	 

	5.
	Объекты культуры
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1.
	Библиотеки
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	количество
	 
	 
	4
	57,946
	83,446
	134,163
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	книжный фонд
	4,5
	 
	125
	57,946
	83,446
	134,163
	261
	
	376
	
	604
	
	0
	0
	136
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	250
	1
	180
	
	
	55
	
	299
	2
	300
	
	
	110
	
	-1

	5.2.
	Учреждения клубного типа
	20
	
	2788
	57,946
	83,446
	134,163
	1159
	
	1669
	
	2683
	
	0
	0
	-1629
	
	3500
	0
	0
	0
	3500
	-4619
	
	0
	0
	
	
	
	-3605
	
	2500
	0
	
	
	
	-3605
	

	
	* - заполняется в случае наличия иного нормативного показателя нормативной потребности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ПРИЛОЖЕНИЕ 3.Анкеты для получения исходных данных по разделам инженерной инфраструктуры.
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BotocnaGaenne

1. TIpesCTaBiTS (AKTYQIHSHPOBIIMELE CXEME! BOIOCHAGHKEHIS H BOTOOTBEICHIA)
- Pacnopmxenie or 03.092018 No 180-PB G yraepicemimn cxewsi nozociGKeins i
BOAOOTECAEHIS NYHMIMDATSHOTO. OBPA3OBANHA_ TOPOICKORO OKPYTA JIIKApHHO MockoBeKoft
oGnacTH a nepioz 10 2029 rora (aKTYATHIANA)

2. HeTounnxs XO3slicTBEHIO-TINTLEROTO BOTOGHAGHKEHIA © YKa3ANHEN OGHENOB MOTABAEN O BOLH!

a) apresnanckas soa — 12983.47 k6. wevrin

3. OGuui BOA00TOOP BOTH MITHEROFO KavIECTBA KyD. M/EYTH, B TON
a) na xossiicThenno-mihene nyAt 1298347 ky. sleyrin
) wa myxs npeanpuATi 396,82 k5. wevrin

4. OBl 0TOOP BOTLt He MHTLEROTO KaviecTa (Peunoli) HA YA NpEANPHATHI, K6, M/cyTin O

5. OBliiee KOMMECTHO BO0IGOPHEX Y310B S UITYK It OTACTLILIX APTEHANCKIN KRR 19 UrTyK

6. TIpOTRREHHOCTS C YKATANHEN OCHOBHX ZTQNETPOB:
a) noonozon O it
6) bozonposoansIx cere 81 K

7. Cpeaums npouert woca:
4) nonosaopii coopyAenii 76,1%
6) bor0m0108 1 BOROMPOBOTIX ceTy

69.4%
8. BOI0MpOBOIE COOPYAEHI 1 BO0BO, HANOILNECA b CTAIHI CTPOHTEILCTSA i

DEKONCTPYKIINH C YKABaHHEM SaKASHHKOB H 3aCTPOIIIKOB HET

9. Hammuie NpOGKTHOTO MATCPHATA 11O CTPOMIEHSCTRY  PCKOHCTPYKIMH BOIONPOBOAHBIX
CoopyKenIi 1 BOTIOBOAOB (PA3PACOTIHKN, HAMNENOBANIE POSKTA, FOT paIpPABOTKH) HeT

Bosoornese
1. Mecta eGpoca cromnbix 5ox:

) 5, kyG. ey M 13362.67

2. OGN OGN CTOHEI BO.L, TOCTYAIOUIX Ha OSHCTKY, KyG. M/eyTicn 13362.67

MeCTHbE 0UHCTHEE COOpYRe

3. Ko BTOM smcse:

CTRO ONHCTHEIX COOpyAeHIi

a) MO0 GHOTOTIECKO OMHCTKI (IITYK, OGUIAA NPOHIBOMNTEABHOCTS B KyG. Weyricn) | un

31000 k6. weyrsn

4. KOIYECTBO KaHQIH3a1lHOHHIX HACOCHAIX CTAHLINE, NPOMSBOIIATEILHOCTS B KyG. A/cyTis 7 .

5. Ofas npoTsRenoCTS cere ozo0TREREHHA, KN 852
6. Cpemmit npotent w3ioca

a) ouncTeix coopymennii 69.4%

6) cereli noxooTacxcHis 89.4%




[image: image21.png]TCopoackoii okpyr NbiTkapuHo

7. BIRICAIIE HACIENILIE MYFKTH, TOGIOTIENbE 11K IIMOUECMELE K TIOAKAIOEIIo K

CYULRCTBYIOUIN OMICTHLIM COOPYRCHIE,  KOTHHECTHO CTOKOR OT X B KYG. WyTin et

8. OupcTHmie coopymeis, Haxozs AN CTPONTETLCTBA ¢ YKAKINMHEN KISR0 1

acTpoiiuukon et

9. Hathiiine 1pOcTiono MaTepiaa 110 CTPOMTETECTRY If PEKOHCTPYKIUIN OUHCTHIX COOpYsCti
¥ CeTel H000TCCIIA (pa3pAGT K, HAMNEHOBAMIE IPOGKT, 1074 PaspaboTKin)

Accounanns_oprammauni 1 cneunawicron 5 _cepe pamiia_AwIMINO-KouNyHEILHOT0
Xosafiersa w ropojiexore paswiia «KKX u roponckas cpeay, npoeict «PaypnGorka ouruiexciol

FIDOTDANMAL MOACDIMIANA_ OUHCTHLEX CoopysKetl KIHATIALINI ToOcyAapeTientitai KOHIpaKT
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Технико–экономические показатели. Проектные предложения

	Показатели
	Единица измерения
	Существующее положение
01.01.2018г.
	Запланировано
	Итого

	
	
	
	1 очередь
2023 г.
	Расчетный срок
2038 г.
	

	Население
	
	
	
	
	

	Численность постоянного населения
	тыс. чел.
	57,946
	25,500
	50,717
	134,163

	Трудовые ресурсы
	тыс. чел.
	29,656
	12,750
	25,359
	62,425

	Количество рабочих мест
	тыс. чел.
	14,835
	8,074
	30,602
	52,736

	Жилищный фонд

	Жилищный фонд – всего,
	тыс. м2
	1209,85
	819,97
	1501,70
	3531,52

	Многоквартирная жилая застройка
	тыс. м2
	1205,05
	819,97
	1501,70
	3526,72

	Индивидуальная и блокированная жилая застройка
	тыс. м2
	4,80
	0
	0
	4,80

	Новое жилищное строительство – в том числе:

	Многоквартирная жилая застройка в т.ч.
	тыс. м2
	-
	819,97
	1384,29
	2321,67

	по ВРИ
	тыс. м2
	-
	0
	0
	0

	по ППТ
	тыс. м2
	-
	584,08
	0,00
	584,08

	концепции
	тыс. м2
	-
	235,89
	1501,70
	1737,59

	иные предложения (администрация, Минимущества МО)
	тыс. м2
	-
	0
	0,00
	0,00

	Объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания

	*Дошкольные образовательные учреждения
	мест
	1 994
	1 707
	5 080
	8 781

	*Дошкольные образовательные учреждения
	единиц
	17
	11
	18
	46

	*Общеобразовательные школы
	мест
	5 610
	3 756
	8 800
	18 166

	*Общеобразовательные школы
	единиц
	9
	4
	9
	22

	*Детско-юношеские спортивные школы
	мест
	954
	950
	1 200
	3 104

	*Детско-юношеские спортивные школы
	единиц
	
	2
	3
	

	
	
	
	
	
	

	*Детские школы искусств (дополнительное образование детей)
	мест
	550
	600
	700
	1 850

	*Детские школы искусств (дополнительное образование детей)
	единиц
	
	1
	2
	

	**Больничные стационары
	койко-мест
	256
	325
	510
	1091

	**Больничные стационары
	единиц
	1
	1
	1
	3

	**Амбулаторно-поликлинические учреждения
	пос./смену
	750
	401
	1 065
	2 216

	**Амбулаторно-поликлинические учреждения
	единиц
	6
	6
	3
	15

	**Универсальный комплексный центр социального обслуживания населения (УКЦСОН)
	единиц
	1
	0
	2
	3

	**Станции скорой помощи
	автомобиль
	4
	4
	5
	13

	**Станции скорой помощи
	единиц
	1
	1
	1
	3

	**Универсальный культурно-досуговый центр
	единиц
	4
	3
	2
	9

	**помещения для культурно-массовой работы с населением, досуга, любительской деятельности и библиотеки
	кв. м
	2 788
	3 500
	2 500
	8 788

	**зрительные залы
	мест
	-
	-
	-
	-

	Плоскостные спортивные сооружения
	тыс. м2
	30 518
	63 987
	50 937
	145 442

	Спортивные залы
	тыс. м2
	4 785
	5 750
	3 800
	14 335

	Плавательные бассейны
	кв. м  зеркала воды
	1140
	180
	360
	1 680

	Предприятия торговли
	тыс. м2
	41 114
	87 265
	79 570
	207 949

	Предприятия общественного питания
	Посад.мест
	2 024
	1 400
	2 200
	5 424

	Предприятия бытового обслуживания
	рабочее место
	781
	556
	516
	1 853

	Бани
	помывочное
	30
	357
	237
	624

	
	место
	
	
	
	

	**Пожарные депо
	единица
	4
	0
	0
	4

	**Пожарные депо
	автомобиль
	11
	1
	2
	14

	Кладбища
	единиц
	5
	0
	0
	3

	в том числе открытые кладбища
	единиц
	1
	0
	0
	1

	Кладбища, площадь
	га
	15,496
	0
	0
	15,496

	В том числе резерв
	га
	1,1749
	0
	0
	

	**Участковые пункты полиции
	
	3
	0
	2
	5

	количество участковых
	чел.
	н/д
	26
	16
	42

	площадь помещений
	кв. м
	н/д
	517
	316
	832

	**Многофункциональный центр  (МФЦ)
	кв. м
	н/д
	1550
	947
	2497

	Транспортная инфраструктура

	Автомобильные дороги
	
	
	
	
	

	Протяжённость дорог общего пользования местного значения,
	км
	0
	1,41
	0
	1,41

	Улично-дорожная сеть
	
	
	
	
	

	Протяжённость магистральных улиц,
	км
	7,61
	1,84
	0
	9,45

	местного значения
	
	
	
	
	

	Улиц местного значения (улиц в жилой застройке)
	км
	56,42
	6,93
	0
	63,35

	Протяжённость велосипедных дорожек
	км
	0
	5,16
	0
	5,16

	Инженерная инфраструктура

	Водоснабжение
	
	
	
	
	

	водопотребление,
	тыс. куб. м/сутки
	16,5
	7,3
	15,0
	38,8

	Водоотведение
	
	
	
	
	

	объем водоотведения на очистные сооружения бытовых стоков
	тыс. куб. м/сутки
	16,5
	7,3
	15,0
	38,8

	Теплоснабжение
	
	
	
	
	

	Расход тепла, всего
	Гкал/час
	357,7
	113,5
	201,0
	672,2

	- в том числе от централизованных источников
	Гкал/час
	357,7
	113,5
	201,0
	672,2

	Газоснабжение
	
	
	
	
	

	потребление газа
	тыс. куб. м/год
	127,65
	41,30
	73,71
	242,66

	Электроснабжение
	
	
	
	
	

	Расчётный прирост нагрузки на шинах 6 (10) кВ ЦП
	МВт
	64,597
	57,126
	75,776
	197,499

	Утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов

	Объем твёрдых коммунальных отходов от жилого фонда и организаций
	тыс. куб. м/год
	90,4
	39,8
	79,1
	209,3

	*Наличие полигонов ТКО
	единиц
	0
	0
	0
	0

	Озелененные территории общего пользования
	га
	48,00
	148,40
	0
	196,40

	Земли СХ назначения
	га
	0
	0
	0
	0

	Мелиорированные
	га
	0
	0
	0
	0

	Особо ценные
	га
	0
	0
	0
	0

	Перевод земель СХ назначения в земли других категорий,
	
	0
	0
	0
	0

	из них:
	
	
	
	
	

	в земли населенных пунктов
	га
	0
	0
	0
	0

	в земли промышленности
	га
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	

	Иное
	га
	0
	0
	0
	0


ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
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ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЫТКАРИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	№п/п
	Наименование тома
	Гриф  секретности, инвентарный номер
	Количество экземпля-ров

	1. Состав материалов утверждаемой части (Положение о территориальном планировании)

	
	Пояснительная записка.

Табличные материалы.

Графические материалы:

Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования (М 1:10 000)

Карта границ населённых пунктов, входящих в состав                муниципального образования (М 1:10 000)

Карта функциональных зон муниципального образования (М 1: 10 000)
	
	2

	2. Состав материалов по обоснованию Генерального плана

	
	Том I. Планировочная и инженерно-транспортная организация  территории

- Пояснительная записка;

- Графические материалы:

Карта размещения муниципального образования в устойчивой системе расселения Московской области (б/м)

Карта существующего использования территории в границах муниципального образования (М 1: 10 000)

Карта планируемого развития инженерных коммуникаций и сооружений местного значения в границах муниципального образования (М 1: 10 000)

Карта планируемого развития транспортной инфраструктуры местного значения в границах муниципального образования (М 1: 10 000)

Карта зон с особыми условиями использования территории в границах муниципального образования 
(М 1: 10 000)

Карта границ земель государственного лесного фонда с отображением границ лесничеств и лесопарков (М 1: 10 000)
	
	2

	
	Том II. Охрана окружающей среды

- Пояснительная записка;

- Графические материалы:

Карта границ зон негативного воздействия существующих и планируемых, объектов капитального строительства местного значения (М 1: 10 000)
Карта существующих и планируемых особо охраняемых природных территорий, зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, водоохранных зон, прибрежных защитных зон, береговых полос водных объектов 
(М 1: 10 000)
	
	2

	
	Том III. Объекты культурного наследия

- Пояснительная записка;

- Графические материалы:

1. Карта границ территорий и зон охраны объектов культурного    наследия (М 1: 10 000)
	
	2

	
	Том IV. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

- Пояснительная записка;

- Графические материалы:

1. Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий (М 1: 10 000)
	ДСП
	экз. № 1

экз. № 2
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121. АНАЛИЗ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА КАК УСЛОВИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ


121.1. Природные условия


121.1.1. Климатическая характеристика территории


131.1.2. Геолого-геоморфологические условия


171.1.3. Гидрогеологические условия


201.1.4. Гидрографическая характеристика


211.1.5. Характеристика структуры почвенного и растительного покровов,  животного мира. Озелененные территории


231.2. Природно-ресурсный потенциал


231.2.1. Минерально-сырьевые ресурсы


261.2.2. Условия водообеспеченности и водные ресурсы


321.2.3. Инженерно-геологическое районирование территории


332. АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕЧСКОЙ СИТУАЦИИ


332.1 Состояние поверхностных вод


342.2. Оценка акустического воздействия


412.3. Загрязнение поверхностных вод


422.4. Загрязнение подземных вод


442.5. Загрязнение почвенного покрова


452.6. Обращение с отходами


513. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ


533.1 Водоохранные зоны и прибрежно-защитные полосы


543.2. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения


563.3  Санитарно-защитные зоны


603.4  Приаэродромная зона


614. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ (ООПТ)


645. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА |СОВРЕМЕННОГО  СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ
 СРЕДЫ


71ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ




ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план городского округа Лыткарино Московской области подготовлен на основании договора подряда №154-Гп/2018-2019 от 01.12.2018

Основанием для разработки генерального плана является государственная программа Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2017-2021 гг.

Генеральный план выполнен по результатам анализа материалов государственной и ведомственной статистики, данных, предоставленных Администрацией городского округа Лыткарино Московской области по формам, подготовленным институтом, а также материалов, переданных органами исполнительной власти Московской области и Российской Федерации.

Генеральный план городского округа Лыткарино разработан в соответствии с требованиями следующих правовых и нормативных актов:

«Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

«Водный кодекс Российской Федерации»;

«Воздушный кодекс Российской Федерации»;

«Лесной кодекс Российской Федерации»;

«Земельный кодекс Российской Федерации»;

Распоряжение Правительства РФ от 01.08.2016 № 1634-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики»

Распоряжение Правительства РФ от 06.05.2015 № 816-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)»;

Федеральные правила использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. № 138;

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Федеральный закон от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 10.01.1996 № 4-ФЗ «О мелиорации земель»;

Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;

Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ  «О теплоснабжении»;

Закон Российской Федерации   от   21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»; 

Федеральный закон от 29.07.2017 N 280-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель»;

«СП42.13330.2011.Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНИП 2.07.01-89» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820);

 «СП36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНИП 2.05.06-85» (утв. Приказом Госстроя от 25.12.2012 № 108/ГС);

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02»;

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2010 № 45 «Об утверждении СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы».

Закон Московской области 08.02. 2018 № 11/2018-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Московской области»;

Закон Московской области № 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития Московской области»;

Закон Московской области № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области»;

Закон Московской области от 12.06.2004 № 75/2004-ОЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории Московской области»;

Закон Московской области от 28.02.2005 №64/2005-ОЗ «О статусе и границах Одинцовского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований»;

«Генеральная схема газоснабжения Московской области до 2030 года», разработанная ОАО «Газпром промгаз» при участии ГУП МО «Мособлгаз», одобренная утвержденным решением Межведомственной комиссии по вопросам энергообеспечения Московской области от 14.11.2013 г. №11;

Программа Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2025», утвержденная Постановление Правительства Московской области от 20 декабря 2004 г. №778/50;

Схема и программа перспективного развития электроэнергии Московской области на 2017-2021 гг., утвержденная постановлением Губернатора МО №468-ПГ от 7.11.2016 г.;

Постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016г. №291 «Правила установления субъектами Российской Федерации нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов»;

Схема и программа перспективного развития Единой Энергетической системы России на 2017-2022 годы утвержденная приказом Минэнерго России №147 от 1.03.2016г.;

Распоряжение Правительства Российской федерации от 19.03.2013 № 384-р (с изменениями на 13 апреля 2017 года) «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения»;

Распоряжение Правительства Российской федерации от 06.05.2015 № 816-р (с изменениями на от 23.05.2018 № 957-р) «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)»;

Постановление Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23 «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области - основных положений градостроительного развития»;

Постановление Правительства Московской области от 11.02.2009 N 106/5 "Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Московской области";

Постановление Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8 «Об утверждении Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской области»;

Постановление Правительства Московской области от 20.03.2014 № 168/9 (с изменениями на 9 сентября 2016 года) «О развитии транспортно-пересадочных узлов на территории Московской области»;

Постановление Правительства Московской области от 26.03.2014 № 194/9 «Об утверждении итогового отчёта о реализации долгосрочной целевой программы Московской области «Разработка Генерального плана развития Московской области на период до 2020 года»;

Постановление Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области»;

Постановление Правительства Московской области от 30.12.2014 №1169/51 «Об утверждении положения о подготовке проектов документов территориального планирования муниципальных образований Московской области и направления их на утверждение в представительные органы местного самоуправления муниципального района, городского округа»

Постановление Правительства Московской области от 15.03.2002 № 84/9 «Об утверждении списка памятников истории и культуры»;

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 №74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 №84 «Об утверждении СанПин 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

Постановление Правительства Московской области от 23.09.2014 № 802/38 «О прогнозе социально-экономического развития Московской области на 2015-2017 годы»;

Постановление Правительства Московской области   от   13.05.2002   № 175/16 «О нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры»;

Постановление Правительства Московской области от 13.03.2014 №157/5 «Об утверждении нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры»;

Постановление Правительства Московской области от 28.10.2013 №663/38 «Об утверждении государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на 2017-2021 годы;

Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 №787/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Культура Подмосковья» на 2017-2021 годы;

Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 №784/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы;

Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 №783/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2017-2021 годы;

Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 № 786/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья» на 2017-2027 годы;

Постановление Правительства Московской области от 13.08.2013 №602/31 «Об утверждении государственной программы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья» на 2017-2021 годы;

Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 №795/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2017-2021 годы;

Постановление Правительства Московской области от 17.10.2017                № 863/38 об утверждении государственной программы Московской области "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" на 2018-2022 годы;

Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 №790/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2021 годы;

Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 №791/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2017-2021 годы;

Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»;

Приказ Росреестра П/369 от 01.08.2014 «О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде»;

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

Постановление Правительства Московской области от 15 февраля 2017 года № 104/5 «Об утверждении Перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Московской области, использование которых для других целей не допускается».

При подготовке генерального плана были учтены муниципальные программы городского округа Лыткарино:

«Муниципальное управление города Лыткарино» на 2017-2021 годы»;

«Молодое поколение города Лыткарино» на 2017-2021 годы»;

«Образование города Лыткарино» на 2017-2021 годы»;

«Физическая культура и спорт города Лыткарино» на 2017-2021 годы»;

«Безопасность города Лыткарино» на 2017-2021 годы»;

«Культура города Лыткарино» на 2017-2021 годы;

«Жилище города Лыткарино» на 2014-2024 годы»;

«Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городе Лыткарино Московской области» на 2017-2021 годы»;

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности на территории города Лыткарино» на 2018-2022 годы;

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Лыткарино» на 2017-2021 годы»;

«Предпринимательство города Лыткарино» на 2017-2021 годы;

«Формирование современной городской среды города Лыткарино» на 2018-2022 годы;

«Забота»   на 2017-2021 годы».

Содержание генерального плана определено Техническим заданием, утвержденным Главным управлением архитектуры и градостроительства Московской области.

Генеральный план городского округа Лыткарино, в соответствии с Законом Московской области от 07.03.2007 № 36/2007-03 «О Генеральном плане развития Московской области», разрабатывается на расчетный период до 2038 года, с выделением первой очереди – 2023 г.

1. АНАЛИЗ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА
КАК УСЛОВИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

1.1. Природные условия

1.1.1. Климатическая характеристика территории

Климат городского округа Лыткарино умеренно континентальный с морозной, снежной зимой, с редкими оттепелями,  влажным, относительно теплым летом и хорошо выраженными переходными сезонами. Наиболее холодный месяц ( февраль со средней температурой (13(С. Наиболее теплый месяц ( июль со среднемесячной температурой +23(С. Среднегодовая температура воздуха 4,5-5,2°С. Норма относительной влажности – 80%. 

Зима умеренно холодная и длится около пяти месяцев. Устойчивый снежный покров устанавливается во второй половине ноября и имеет продолжительность 160 дней, его толщина достигает 60-70 см. глубина промерзания почвы – 0,5 метра.

Среднемесячное давление воздуха колеблется в пределах 744-751 мм ртутного столба. 

Суммарная солнечная радиация составляет около 90 ккал/см2 в год, из которых 40% составляет рассеянная радиация. Поток солнечной радиации у поверхности земли составляет 87 ккал/см2 в год. Солнце в течение года светит 1568 часов. Длина дня летом составляет 15–17 часов, при этом суммарная величина температур вегетационного периода (выше 10ºС) составляет 2050ºС.

Присущему данной территории типу климата соответствуют воздушные массы умеренных широт, трансформированные из морских воздушных масс умеренного и арктического поясов.

В связи с большой изменчивостью атмосферной циркуляции наблюдается непостоянство погоды, иногда довольно резкая ее смена. Зимой наибольшую устойчивость обнаруживают циклоны преимущественно северо-западного направления. В теплое время года (май–август) большую повторяемость имеют циклоны южного направления (16–25%) и западного (около 15%). Повторяемость западных антициклонов, порожденных Азорским максимумом, в среднем за год составляет около 22%. В теплое время года увеличивается число антициклонов, приходящих с севера, и почти отсутствуют антициклоны восточного и северо-восточного направлений. Южные антициклоны в течение всего года не наблюдаются.

Зимой и осенью преобладают ветры северо-западного и западного направлений, весной и летом – восточного и юго-восточного. Средняя скорость ветра за год – 4,2 м/сек.  Повторяемость штилевых условий в летние месяцы года составляет 15-25%, среднегодовая ( 14%. Увеличение повторяемости штилей в теплое полугодие связано с увеличением повторяемости антициклональных ситуаций, ухудшающих условия рассеивания вредных примесей. Скорость ветра 5% обеспеченности составляет 5 м/с.

Городской округ расположен в зоне достаточного увлажнения. За год выпадает в среднем 640 мм осадков, в отдельные годы эта величина может изменяться от 270 до 900 мм. Эти колебания связаны с влиянием различных воздушных масс, проникающих на территорию Московской области. Но, за исключением крайне засушливых лет, осадков выпадает всегда больше, чем испаряется. Как правило, максимум осадков приходится на июль, минимум – на февраль-апрель. На год приходится примерно 171 день с осадками. Две трети осадков в году выпадет в виде дождя, одна треть – в виде снега.

Средняя годовая относительная влажность воздуха для рассматриваемой территории составляет 76%.
1.1.2. Геолого-геоморфологические условия

Геоморфологические условия

В геоморфологическом отношении территория городского округа Лыткарино расположена в пределах Мещерской низменности - плоской слаборасчлененной равнины с невысокими абсолютными отметками.

Лыткарино входит в центральную зону Московской области, представляющую собой практически полностью преобразованную природно-техногенную систему. 

Территория расположена на левом берегу Москва-реки. Участок принадлежит бассейну р. Москвы, приурочен к долинному комплексу реки Москвы с её левыми притоками – реками Любуча и Глинка и к водораздельной моренно-флювиогляциальной равнине московско-днепровского времени. 

Река Москва является западной границей рассматриваемой территории. Абсолютная отметка уреза реки Москвы на данном отрезке составляет 111,2-112,7 м, имеет двустороннюю пойму шириной 1000 - 1500 м, ширина реки в районе изучаемой территории 140-250 м, глубина 2-3 м, скорость течения 0,5 м/сек. В северной части территории вблизи Москва-реки располагается старичные озера Долгое и Мосилино. На территории поймы имеются заболоченные участки, а так же устроены системы гидромелиорации, мелиоративные каналы и ямы для полива.

Долинный комплекс занимает северную, западную и центральную части территории и представлен поймой (р. Москвы низкой и высокой), I, II и III надпойменными террасами (рис. 2.1.2.1). Низкая пойма реки Москвы встречается не повсеместно, в виде узких прерывистых пологих полос шириной 1-10 м. Большая часть низкой поймы задернована, покрыта кустарниковой растительностью и ивняком. Высокая пойма реки Москва характеризуется шириной до 1500 м, высотой над урезом реки около 1,2-2,7 м и абсолютными отметками поверхности 114,0-117,0 м. Она имеет относительно ровную поверхность (уклоны поверхности в пределах поймы не превышают 1() с большим количеством сухих старичных понижений, заболоченных участков и занята сельскохозяйственными угодьями или заросла луговой растительностью.

Абсолютные отметки поймы составляют 114,0–120,0 м. В пределах поймы расположено несколько старичных озер, имеются заболоченные участки. Природный эрозионно-аккумулятивный рельеф изменен вследствие сельскохозяйственной деятельности, выполнено устройство мелиоративных каналов и оросительных систем.

Абсолютные отметки поверхности террас изменяются от 120,0 до 145,0 м, уклоны поверхности в пределах террас и на водоразделе достигают 2-6( градусов.

Водораздельная равнина приурочена к западной, южной и юго-восточной областям территории и имеет абсолютные отметки 144,0-175,0 м (рисунок 1.1)
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Рисунок 1.1 Схема поверхности земли в границах рассматриваемого городского округа

Геологическое строение

В геологическом строении территории принимают участие породы палеозоя и мезо-кайнозоя, в геологическом разрезе принимают участие четвертичные, меловые, верхнеюрские и верхнекаменноугольные отложения. Карбон представлен неравномерно трещиноватыми кавернозно-пористыми известняками и доломитами с подчиненными прослоями глин и мергелей. Юрские отложения развиты неравномерно, сложенными глинами и песками различной мощностью, местами полностью размыты. 

С поверхности на участках, свободных от застройки, развит почвенно-растительный слой мощностью до 0,5 м, на застроенных участках - техногенные грунты мощностью до 1,0–3,6 м, представленные перекопанным песчано-глинистым материалом с включением строительного мусора.

В пределах речных долинных комплексов выделяются:

- современные аллювиальные отложения представлены песками, суглинками, глинами местами заиленные и заторфованные, торфом. Пески изредка глинистые, мелкие, прослоями средней крупности и крупные, средней плотности и рыхлые, изредка с включением дресвы и гравия, с включением неразложившейся органики, глинистые, влажные и водонасыщенные. Суглинки слоистые, опесчаненные, местами ожелезненные, с прослоями песка, илистые, часто с включением неразложившейся органики, сильно заторфованные, с включением гравия, мягкопластичной, реже тугопластичной консистенции. Прослои илистых глин с включением органики. Торф среднеразложившийся, рыхлый, прослои мощностью 0,4-3,8 м.

Общая мощность современных аллювиальных отложений составляет 1-16 м.

- древнеаллювиальные отложения первой надпойменной террасы - разнозернистые пески с прослоями и линзами глин, мощность которых достигает 6,0-9,0 м;

- древнеаллювиальные отложения второй надпойменной террасы – разнозернистые пески мощностью около 5,0-7,0 м;

- аллювиально-флювиогляциальные и аллювиально-флювиогляциальные отложения третьей надпойменной террасы представлены либо песчаными отложениями, либо суглинками, либо их переслаиванием. Песок от светло-желтого до желто-коричневого, мелкий и средней крупности, плотный и средней плотности, средней степени водонасыщения и насыщенный водой, мощность до 11 м. Супесь светло-коричневая, желто-коричневая, твердая, с прослоями и линзами песка, мощностью 0-2 м. Суглинок светло-коричневый, коричневый, тугопластичный, полутвердый с прослоями и линзами песка, мощностью 0-8 м. Мощность толщи аллювиально-флювиогляциальных отложений изменяется в пределах 1-15 м.

В пределах моренно-флювиогляциальной равнины выделяются (сверху вниз):

- покровные суглинки и глины оподзоленными тугопластичные, полутвердые, мощностью 1-3 м.

- флювиогляциальные отложения московского времени – суглинки и пески мощностью 1-6 м;

- моренные суглинки днепровского времени мощностью от 5 до 16 м.

Общая мощность четвертичных отложений составляет 5-29 м.

Четвертичные отложения подстилаются нижнемеловыми и верхнеюрскими отложениями. По долине р. Москвы в нижнем течении и по долине р. Любуча прослеживается древнеэрозионный размыв юрского водоупора, здесь четвертичные отложения залегают на среднекарбоновых отложениях. На высоких водоразделах развиты меловые отложения (рисунок 1.2).

Коренные породы представлены:

Нижнемеловыми отложениями готеривского и барремского ярусов, представленными преимущественно песками желтыми и серо-коричневыми, мелкими и средними, плотными и средней плотности, с прослойками супеси и глины. Мощностью до 20 м. Отложения данного возраста развиты локально в северо-восточной части исследуемой области.

Отложения волжского региояруса верхней юры и нижнего мела сложены песками и суглинками. Песок черный, пылеватый, плотный, слюдистый, с прослоями суглинка, мощность до 3-4 м. Суглинок черный, тугопластичный, с прослоями песка, слюдистый, мощность 4-5 м. 

Келловейский, оксфордский и кимериджский яруса юрского возраста представлен глинами и реже суглинками. Глины темно-серые, черные, с включением гравия, тугопластичные и полутвердые. Суглинки серые, серо-коричневые, с включением обломков известняка, твердые и полутвердые. Мощность юрских отложений от 0 м в зоне древнеэрозионного размыва до 10 м и более на водораздельных участках.
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Рисунок 1.2 Фрагмент карты четвертичных отложений, лист N-37-II (1:200 000)
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Рисунок 1.3 Фрагмент карты дочетвертичных отложений, лист N-37-II (1:200 000)

Ниже по разрезу залегает элювий среднекаменноугольных известняков (еС2),  представленный известняками светло- желтыми и светло-серыми, разрушенными до глыб, щебня, дресвы и известковой муки, с прослоями глин, а также суглинками серовато-коричневыми полутвердыми и глинами желто-зелеными, твердыми, с гравием и щебнем известняка. 

Ниже слоя элювиальных образований встречены отложения среднего отдела каменноугольной системы, представленные глинисто-карбонатной толщей - переслаивающиеся известняки, глины, доломиты и мергели. Известняки серые, светло-серые, белые, трещиноватые, кавернозные, обводнены, с прослоями мергелей малопрочных. 
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Рисунок 1.4 Геологический разрез в районе поймы р.Москвы

1.1.3. Гидрогеологические условия

В пределах территории выделяются основной надъюрский водоносный горизонт и водоносный комплекс карбона. Карбоновые водоносные горизонты —подольско-мячковский, каширский, алексинско-протвинский (окско-протвинский) являются эксплуатационными для питьевого и реже технического водоснабжения.

В пределах водораздельной равнины, сложенной с поверхности озерно-ледниковыми суглинками, возможно формирование грунтовых вод типа «верховодки» на глубинах менее 3 м, при увеличении инфильтрационного питания горизонт может расширяться.

Надъюрский водоносный горизонт. Водовмещающими отложениями являются современные аллювиальные, аллювиально-флювиогляциальные, флювиогляциальные,  меловые и верхнеюрские песчаным отложениям. Нижним водоупором служат юрские глины, локально размытые в южной части территории в зоне древнеэрозионного размыва, на участках размыва регионального верхнеюрского водоупора формируется общий единый надкарбоновый горизонт. 

Глубины залегания уровня подземных (грунтовых) вод относительно поверхности земли изменяются в широких пределах: от участков естественно подтопленных и заболоченных до неподтопленных. Надъюрский горизонт напорно-безнапорный, вскрывается на глубинах 0,5-10 м. На территории высокой поймы р. Москвы отмечаются местные напоры величиной до 3 м, связанные с наличием в толще водовмещающих песков прослоев и линз суглинков и глин, уровни залегают выше поверхности земли. Питание происходит за счет бокового притока грунтовых вод и инфильтрации атмосферных осадков. Разгрузка - в долину р. Москвы, а также за счет перетекания в нижележащий водоносный горизонт и бокового оттока по уклону древнеэрозионной долины. Водоносный горизонт в пределах долинного комплекса не защищен от проникновения с поверхности загрязняющих веществ, в пределах моренно-флювиогляциальной равнины защищен толщей моренных суглинков. Воды горизонта используются местным населением для хозяйственно-бытовых целей. По химсоставу грунтовые воды гидрокарбонатно-хлоридные, с минерализацией 0,2 г/л. 

Карбоновый водоносный комплекс рассматривается как сочетание водоносных и относительно водоупорных слоев при общей гидравлической взаимосвязи водосодержащих толщ. Водовмещающими породами комплекса являются неравномерно трещиноватые кавернозно-пористые известняки и доломиты. Карбоновый комплекс является базовым для водоснабжения г. Москвы и Подмосковья. 

Первым от поверхности залегает подольско-мячковский водоносный горизонт. Водовмещающими породами служат трещиноватые и кавернозные известняки. Уровни появления совпадают с кровлей известняков (на абсолютных отметках 90-106 м). Напор каменноугольного водоносного горизонта составляет до 20 м, уровень устанавливается на абсолютных отметках близких к отметкам зеркала грунтовых вод, абс. отм. порядка 110-120 м.

Каширский водоносный горизонт. Водовмещающими породами являются трещиноватые и кавернозные известняки. Кровля водовмещающих отложений залегает на абс. отметках от 30 до 45 м. Водоносный горизонт напорный, статический уровень подземных вод располагается на глубине порядка 45-50 м. Горизонт напорный.

Алексинско-протвинский (окско-протвинский) водоносный горизонт. Кровля водовмещающих известняков алексинско-протвинского водоносного горизонта залегает на глубине 160-170 м. Водоносный горизонт напорный, статический уровень подземных вод располагается на глубине порядка 50-65 м. На фоне региональной депрессионной воронки в алексинско-протвинском водоносном комплексе сформировалась локальная депрессионная воронка. Воды имеют природную некондиционность по качеству.

Экзогенно-геологические процессы

Подтопление и заболачивание. В соответствии с положениями пункта 7.3. СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования» территории с глубиной залегания грунтовых вод менее 3 м относятся к категории природно подтопленных, остальная территория – к категории потенциально подтопляемых и неподтопленных. 

К природно подтопленным территориям относится значительная часть округа Лыткарино. Подтопленные и заболоченные территории относятся к широкой пойменной части реки Москвы, в пойменной части ей притоков, частично в пределах пойменных террас, а также в бессточных зонах водораздельных участков. На территории пойменной части р.Москвы создана система оросительных каналов, техногенные озера - разработанные карьеры по добыче известняка. Территория поймы осложнена наличием заболоченных участков, многочисленные заболоченные участки приурочены к берегам старичных озер вдоль реки Москва, прудам и зонам распространения глинистых грунтов у поверхности земли. Широкое распространение илистых и частично заторфованных аллювиальных глин мягкопластичных глин ведет не только к заболачиванию территории, но и формированию на них грунтовых вод с близким залеганием, что ведет к подтоплению территории.

Также к формированию подтопления на водораздельных участках и склонах ведет близкое к поверхности залегание глинистых грунтов (озерно-ледниковые суглинки и глины, моренные суглинки), что ведет к формированию обводнения верхней части разреза и развитию грунтовых вод типа «верховодки». Увеличение инфильтрационного питания за счет техногенных факторов: утечек из водонесущих коммуникаций; полива зеленых насаждений; ухудшение дренированности территории в результате ее перепланировки при строительстве приводит к подъёму УГВ и расширению зоны подтопления. Низкий уровень развития дождевой канализации является одной из причин проявления подтопления и заболачивания территории или усугубляет их. 

Аллювиально-флювиогляциальные пески относятся к суффозионно-неустойчивым, их наличие ведет к возможности развития поверхностных суффозионных проседаний вдоль трасс водонесущих коммуникаций, суффозионных выносов в котлованы и карьеры.

Южная часть округа, расположенная вблизи и в пределах древнеэрозионной долины размыва, характеризуется залеганием аллювиальных и  аллювиально-флювиогляциальных отложений на трещиноватые и кавернозные подольско-мячковские известняки, что относит отдельные участки к потенциально опасной и опасной территории в карстово-суффозионном отношении. Хотя поверхностных проявлений карстово-суффозионных процессов на земной поверхности в виде карстовых провалов, воронок и оседаний не обнаружено.

На водораздельных поверхностях развиты нижнемеловые и верхнеюрские пески, которые в естественном состоянии обладают высокими показателями прочности, но имеют тиксотропные свойства, при динамических нагрузках нарушаются структурные связи, что ведет к оплыванию, что следует учитывать при вскрытии их строительными котлованами. Верхнеюрские глины при вскрытии характеризуются склонностью к набуханию, пучению и оплыванию, в связи с чем также являются недостаточно надежным основанием инженерных сооружений.

Техногенные грунты, современные аллювиальные, древнечетвертичные озерно-ледниковые грунты относятся к категории слаболитифицированных, сильно и неравномерно сжимаемых. Данные грунты не используются в основании инженерно-строительных сооружений без применения специальных методов фундирования, либо подлежат выемке на полную мощность. Строительство на насыпных грунтах потребует применения специальных конструктивных решений. 

Моренные и озерно-ледниковые суглинки и глины при длительном увлажнении склонны к набуханию и морозному пучению, что ограничивает их использование в основании сооружений. Широкое распространение обуславливает возможности для развития процессов морозного пучения поверхностных пород и необходимость закладки фундаментов зданий ниже уровня сезонного промерзания грунтов. 

Крутые склоны долин малых рек и оврагов провоцируют развитие склоновых процессов, в том числе оползней. Участок с активным развитием оползневых процессов в Лыткарино расположен на левом берегу р. Москвы. Склон представляет собой оползневой амфитеатр с основным деформирующимся горизонтом в юрских глинистых отложениях. На оползневой террасе наблюдаются стенки срыва высотой 0,5–0,7 м и просевший под ними грунт. Стенки срыва прослеживаются одна за другой на расстоянии более 50 м. У бровки оползневого склона на улице Набережная закончено строительство жилого многоэтажного комплекса. Строительство велось с отсыпкой грунта на прибровочную часть плато. Часть надоползневого уступа под строящимися зданиями была срезана, нижняя часть зданий встроена в склон. На территории комплекса наблюдаются многочисленные деформации в виде трещин на различных пристройках, на асфальте. Между домами № 3 и № 5 в асфальте наблюдается трещина закола протяженностью 7 м, раскрытие трещины и проседание асфальта в 2015 г. по сравнению с 2014 г. увеличилось.

Плоскостная и линейная эрозия. Вдоль русла реки Москвы развит процесс боковой эрозии водотока, ведущий к подмыву берегов, образованию осыпей в обрывистых берегах, сложенных несвязными грунтами и, сложенных глинистыми грунтами. Интенсивная плоскостная эрозия обусловлена как природными, так и техногенными факторами. Для берега р.Москвы на отдельных участках, приуроченных к вогнутым берегам вершин излучин, характерны локальные размывы со средней максимальной скоростью не более 0,2 м/год. На участках, занятых под сельскохозяйственные угодья, сезонно ведутся работы по орошению пахотных земель, что также влияет на интенсивность плоскостного смыва.

Затопление. Река Москва находится в зоне подпора Андреевского гидроузла. Отсюда уровни затопления определяются проектным уровнем (нормальный подпорный уровень (НПУ) и форсированным подпорным уровнем (ФПУ)) данного гидротехнического сооружения. Затопление исследуемой территории зависит от режима регулирования Андреевского гидроузла, находящегося на обеспечении ФГУП «Канал имени Москвы». Уровни затопления водных объектов при расходе воды 1%-обеспеченности для реки Москвы составляют 112-2-112,8 м, т. о. площадь затопления прибрежных территорий при подъеме до ФПУ мала и затопленные участки приурочены к прибрежной полосе р. Москвы.
1.1.4. Гидрографическая характеристика

Рассматриваемая территория городского округа Лыткарино расположена на левом берегу р. Москвы, ограничивающей изучаемую область с запада и юго-запада, ее притоками – Любучей и Глинкой, протекающих в южной и северной частях, а также запруженными водоемами, в том числе образованными на месте поверхностных горных выработок (Мячковский и Лыткаринский карьеры). 

Гидрографическая сеть территории относится к бассейну Москва-реки и представлена рекой Москва, и ее левыми притоками реками Любуча и Глинка, озерами и заболоченными участками. Территория находится в общем водосборном бассейне р. Москвы. 

Река Москва протекает с северо-запада на юго-восток вдоль западной границы изучаемой территории, абсолютные отметки уровня воды 111,25-112,78 м, имеет двустороннюю пойму шириной 1000 - 1500 м, ширина реки в районе изучаемой территории 140-250 м, глубина 2-3 м, скорость течения 0,5 м/сек. Протяженность р. Москвы в рассматриваемых границах составляет около 9 км. В северной части территории вблизи Москва-реки располагается старичные озера Долгое и Мосилино (рисунок 1.5). Для озер характерны процессы постепенного зарастания и заболачивания, захламления. На территории имеются заболоченные участки, а так же устроены системы гидромелиорации, мелиоративные каналы. Условия поверхностного стока в основном хорошие, но на локальных участках отмечается нарушение поверхностного стока, приводящее к их заболачиванию.
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Рисунок 1.5 Вырезка топосновы 2005 г. и аэрофотоснимок
с участком старичных озер Долгое и Мосилино

Река Москва находится в зоне подпора Андреевского гидроузла, расположенного у в южной части территории. Андреевский гидроузел был построен в конце XIX века для судоходства, нормальный подпорный уровень (НПУ) плотины составляет 111,8 м в БС, форсированный подпорный уровень (ФПУ) гидротехнического сооружения равен 112,0 м в БС. Затопление исследуемой территории зависит от режима регулирования Андреевского гидроузла, находящегося на обеспечении ФГУП «Канал имени Москвы», соответственно уровни затопления определяются проектным уровнем (НПУ) и (ФПУ) данного гидротехнического сооружения. Следовательно, уровни затопления при расходе воды 1%-обеспеченности для реки Москвы составляют 112,2-112,8 м, т. о. площадь затопления прибрежных территорий при подъеме до ФПУ ничтожна мала и затопленные участки приурочены к прибрежной полосе р. Москвы. 

Отвод поверхностного стока с рассматриваемой территории, расположенной в водосборных бассейнах выше представленных рек осуществляется в настоящее время по кюветам вдоль дорог, по водоотводным канавам и рельефу местности в открытые русла данных рек и их притоков. Водосброс поверхностного стока осуществляется в открытые русла водотоков без предварительной очистки. 

При застройке надлежит предусматривать водоохранные мероприятия:

- оборудование проектируемой застройки централизованными системами водоснабжения, канализации; 

- организация систем сбора и отвода поверхностного стока; отвод поверхностного стока в рассматриваемых водосборных бассейнах с помощью открытой и закрытой сети дождевой канализации. Для отвода поверхностного стока с территорий лесного фонда, зеленых насаждений и с/х земель используемых для целей рекреации, не имеющих каких-либо активных источников загрязнения, рекомендуется устройство открытой сети дождевой канализации в виде лотков и кюветов. Отвод поверхностного стока с территорий культурно-бытовых объектов, производственных территорий, многоэтажной и малоэтажной жилой застройки с высокой плотностью и повышенным уровнем благоустройства предлагается осуществить водосточными сетями закрытого типа. Для обеспечения поверхностного водоотвода при новом строительстве предусматривается прокладка новых уличных закрытых водостоков;

- благоустройство и озеленение прибрежных территорий водоемов;

-строительство очистных сооружений поверхностного стока со степенью очистки, отвечающей нормативным показателям рыбохозяйственного водопользования;

-строительство локальных очистных сооружений на территории производственных объектов, автотранспортных предприятий и т.п. перед сбросом в водосточные сети и водные объекты.

Проектом предусматривается реконструкция существующих городских очистных сооружений в промзоне Тураево, строительство новых очистных сооружений, строительство и реконструкция КНС с аварийным резервуаром АР, прокладка напорно-самотечных трубопроводов.

Выполнение водоохранных мероприятий позволит стабилизировать экологическую ситуацию в целом и предотвратить загрязнение водных объектов, а также обеспечить качество воды, отвечающее нормативным требованиям.

1.1.5. Характеристика структуры почвенного и растительного покровов,
 животного мира. Озелененные территории

Состояние растительного покрова

Существующее положение

Структура растительного покрова территории ГО Лыткарино дифференцируется в зависимости от целевого назначения растительности, ее происхождения, времени образования и состояния. Прежде всего, можно выделить следующие основные типы растительности, распространенные на данной территории: 

1. Естественные растительные сообщества: леса, луга, болота, долинные комплексы;

2. Искусственно созданные зеленые насаждения:

а) озеленение в пределах селитебных территорий: общего пользования, участков жилой и общественной застройки, учреждений социального обслуживания, лечебно-оздоровительных и оздоровительно-рекреационных учреждений;

б) озеленение производственных и коммунально-складских объектов;

в) защитное озеленение вдоль транспортных магистралей;

г) озеленение кладбищ и инженерных сооружений;

д) пахотных сельскохозяйственных угодий.

Район расположен в пределах Мещерской низменности и Москворецко-Окской равнины с Теплостанской возвышенностью. Природная структура территории пронизана протяженной глубоко врезанной гидрографической сетью, представленной рекой Москвой, ограничивающей территорию с юго, юго-запада, ее притоками – Любучей и Глинкой, протекающих в южной и северной частях, а также запруженными водоемами, в том числе образованными на месте поверхностных горных выработок (Мячковский и Лыткаринский карьеры). 

Естественные растительные сообщества

Среди естественных типов растительных сообществ леса и поля на территории ГО Лыткарино занимают приблизительно одинаковые доли и вместе составляют ориентировочно 60 % от всей территории. Они призваны пополнять воздушное пространство Московской агломерации чистым воздухом,  и являются местом отдыха населения. 

Важную роль играют также приречные территории. Как известно, речные долины являются миграционными путями для различных флористических элементов при освоении ими новых территорий. Поэтому растительный покров рассматриваемой территории отличается разнообразием видового состава, обусловленным к тому же расчлененным рельефом. 

На территории ГО Лыткарино подавляющая часть лесов находится в федеральной собственности. Согласно Лесному кодексу, они относятся к I группе, так как выполняют защитную, санитарно-гигиеническую и оздоровительную функции. Кроме того, имеются залесенные территории («приписные леса»), примыкающие к населенным пунктам, а также по склонам оврагов, ложбин и балок.

По лесорастительному районированию территория расположена в центральной части зоны смешанных лесов Европейской части России в Верхне-Волжском флористическом районе. В этой природной зоне лес – явление географическое, то есть обязательный элемент окружающей среды. При отсутствии регулярного отрицательного антропогенного воздействия для нее типичен непрерывный процесс естественного лесовозобновления, в результате которого практически вся суша, за исключением пойм рек, покрыта древесной растительностью. 

Основу лесов составляют широколиственные лесонасаждения с травяным покровом дубравных видов, реже елово-березовые древостои с участием осины и ольхи. Разнообразие породного и возрастного состава лесов поддерживается созданием лесных культур ясеня, дуба, сосны и ели. Лесопокрытые участки, не находящиеся в Федеральной собственности, в основном имеют в своем составе мелколиственные породы (береза, осина, ольха, ива). Леса рассматриваемой территории активно используются в рекреационных целях. 

Томилинский лесопарк представляет собой участки лесов на левом, коренном берегу Москвы-реки. Типов леса – сосняки субнеморальные (в т.ч. рябиново-крушиновый волосистоосоковый, 6-7 класса возраста, высотой до 30 м, диаметром 50-80 см), старовозрастный, флористически богатый широколиственный лес (липняки с дубом, в примеси – клён остролистный, вяз). Участки черной и серой ольхи с богатым покровом из влажнотравья. 

Антропогенное воздействие сильнее проявляется на состоянии древостоев, произрастающих в местах интенсивной рекреации: вдоль прогулочных дорог, у полян, в непосредственной близости к населенным пунктам, а также в местах проведения интенсивных строительных работ в связи с нарушениями гидрологического режима и сохранности лесной подстилки, повреждением стволов и корней, уплотнением почвы, захламлением территории. Наименее устойчивыми к рекреационным нагрузкам являются еловые древостои. 

На рассматриваемой территории имеются естественные болотные сообщества. Заболоченные территории представлены останцами озер, днищами заболоченных оврагов и ложбин. Наиболее крупный Алчев овраг.

Растительность долинного комплекса представлена сообществами поймы и бортов долины реки Москвы и ее притоков, поймы малых рек заняты лугами (разнотравно-злаковые сообщества) или заболоченными лесами с древостоем из ольхи серой, черной и ивняками. 

Состояние почвенного покрова

На территории Московской области преобладают малоплодородные и требующие внесения удобрений дерново-подзолистые почвы (на возвышенностях — суглинистые, средней и сильной степени оподзоленности, в пределах низменностей — дерново-подзолистые болотные супесчаные и песчаные). Чернозёмные почвы (сильно оподзолены и выщелочены) распространены мало и имеют место лишь к югу от Оки. Серые лесные почвы распространены с юга от Оки и в междуречье Москвы и Клязьмы (в основном Раменский городской округ и Воскресенский район). Болотные почвы часто встречаются в Мещёрской и Верхневолжской низменностях. По долинам крупных рек — аллювиальные почвы. Почвы Московской области сильно загрязнены минеральными удобрениями и ядохимикатами, а также бытовыми и производственными отходами, мусором. Особенно велика степень загрязнения почв в пригородной зоне Москвы, а также на востоке (в Орехово-Зуевском и Ногинском районах) и юго-востоке области (в Воскресенском районе). Почвы промышленных ландшафтов существенно отличаются от почв соседних с ними и ранее существовавших на их месте ландшафтов. Первичные почвы практически отсутствуют (они относятся к захороненным), а существующая почва представляет собой смесь привозных почв с промышленными, бытовыми и строительным мусором. Содержание в них ряда элементов, в том числе и тяжелых металлов, часто повышены и распределены мозаично.

Искусственно созданные зеленые насаждения

На озелененных участках индивидуальной застройки преобладают посадки плодовых деревьев, ягодных кустарников и огородных культур, а также старые ивы, тополя, декоративные деревья (береза, ель, лиственница, туя) и кустарники.

Территории общественных организаций в границах жилой застройки (больницы, школы, детские сады, административные, культурно-просветительские и культовые учреждения) в целом озеленены хорошо. В большинстве случаев на территориях имеются возрастные древесные насаждения, декоративные посадки из кустарников и цветники. Встречаются участки с лесной растительностью.

Территории производственных и коммунально-складских объектов обычно характеризуются неудовлетворительным озеленением. Территории неравномерно зарастают самосевом малоценных пород. Зеленые насаждения не ухожены и находятся в основном в неудовлетворительном состоянии.

Озеленение кладбища характеризуется участием ценных древесных посадок (липа, клен остролистный, рябина, береза, хвойные).

Зеленые насаждения вдоль транспортных магистралей сформированы не равномерно. Преобладает рядовая посадка тополя бальзамического, иногда - защитные лесные полосы. 

Земли сельскохозяйственного назначения в основном все заброшены и зарастают луговой растительностью.

1.2. Природно-ресурсный потенциал

1.2.1. Минерально-сырьевые ресурсы

Месторождения общераспространенных полезных ископаемых

На территории городского округа Лыткарино имеются месторождения общераспространенных полезных ископаемых:

Месторождение «Волкуша» (участок Петровское), вид полезного ископаемого – пески стекольные (чистые кварцевые пески верхневолжского яруса). Местоположение 1.46 км к северу от г. Лыткарино, 7.15 км на юго-запад от ст. Томилино. Номер паспорта ТГФ – Б-3124, РГФ – Б-27012. Разведанные запасы стекольных песков (тыс. т) по категории А-5770; В-8930; С1-9044.

Месторождение «Верхне-Мячковское» (не числится на ТБ), вид полезного ископаемого – известняк. Местоположение юго-восточная часть г. Лыткарино. Карьер не эксплуатируется с 1977 года (заполнен водой).

Согласно Закону Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» ст. 25, проектирование и строительство населённых пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр (Роснедра) или его территориального органа (Центрнедра) об отсутствии (наличии) запасов полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Также с 01.01.2015 в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 2.3 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» к участкам недр местного значения, распоряжение которыми осуществляют субъекты Российской Федерации, отнесены участки недр, содержащие подземные воды, которые используются для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов промышленности, либо объектов сельскохозяйственного назначения.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.
Месторождения подземных вод

Территория ГО Лыткарино относится к Центральной части Московского артезианского бассейна и входит в состав Москворецко-Пахринского месторождения подземных вод (МПВ), включая участок МПВ Лыткарино. Запасы подземных вод относятся к подольско-мячковскому, каширскому, окско-протвинскому (или алексинско-протвинскому) водоносным горизонтам. 

Водозаборные скважины в основном эксплуатируют подольско-мячковский и алексинско-протвинский (окско-протвинский) водоносные горизонты, в меньшей степени каширский.

В результате проведенных ранее работ, на территории утверждались эксплуатационные запасы подземных вод. Протоколами ГКЗ и ТКЗ были утверждены эксплуатационные запасы подземных вод по категории А в количестве 35.6 тыс м3/сут, по категории В в количестве 11.5 тыс м3/сут. Более подробная информация представлена в таблице 2.1.

Таблица 2.1

	Участок Месторождения подземных вод. (Местоположе-ние,

недропользователь)
	Водовмещающие

породы, их возраст,

сведения о напоре
	Запасы (тыс.м3/сут), прошедшие Государственную экспертизу
	Год утверждения,

№ протокола

	
	
	А
	В
	С1
	С2
	Всего
	

	Москворецко-Пахринское месторождение подземных вод

	Участки:
	
	
	
	
	
	
	

	Лыткарино
	Известняки

C2
Напорный
	35.6
	
	
	
	35.6
	ГКЗ 27.11.1968 № 5543

Кол-во запасов определено протоколом ГКЗ №1942, 2009г.

	Лыткарино-Тураево

территория города и поселка
	Известняки

C1 al-tr

Напорный
	
	1.7
	
	
	1.7
	ГКЗ 01.04.1970 № 5935

	
	Известняки

C2 ks

Напорный
	
	3.0
	
	
	3.0
	ГКЗ 01.04.1970 № 5935

	Лыткаринский

г. Лыткарино
	Известняки с прослоями глин и мергелей

C2pd-mc

Слабонапорный
	
	0.357
	
	
	0.357
	ТКЗ Центрнедра 17.05.2011, №62

	Южнолыткаринский,

г. Лыткарино, территория ОАО «Лыткаринский завод оптического стекла»
	Известняки

C2, C2pd-mc

Напорный


	
	5.943
	
	
	5.943
	ТКЗ Центрнедра 14.02.2013, №36, запасы по C2, - 4.743 и по C2pd-mc – 1.2

	Тураевский 

(ОАО «УМПО») 

ГО Лыткарино, ЮВ г.Лыткарино, промзона Тураево, ул. Тураевская

МСК 05241 ВП 

ОАО «УМПО»
	Известняки с прослоями доломитов, мергелей и глин

C2pd-mc

Напорный
	
	0.5
	
	
	0.5
	ТКЗ Центрнедра 07.04.2015, №93


К эксплуатационным горизонтам подземных вод в хозяйственно-питьевых целях относятся каширский и подольско-мячковский водоносные комплексы. Длительная эксплуатация подземных вод подольско-мячковского водоносного горизонта привела к значительной сработке уровней на соседних территориях.

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят новые понятия в сфере водоснабжения и водоотведения: 

«технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

Исходя из определения технологической зоны водоснабжения в централизованной системе водоснабжения городского округа Лыткарино, можно выделить следующие зоны:

Городская зона.

Водоснабжение городской зоны осуществляется водозаборными узлами:

- ВЗУ № 2 по адресу: г. Лыткарино, ул. Ленина.

- ВЗУ № 3 по адресу: г. Лыткарино, микрорайон 5, квартал 1.

- ВЗУ № 4 по адресу: г. Лыткарино, лесопарковая зона «Волкуша».


Зона – микрорайон № 6, «Петровское».

Водоснабжение зоны – микрорайон № 6 осуществляется водозаборным узлом:

- ВЗУ № 6 по адресу: г. Лыткарино, микрорайон № 6, «Петровское».

Промзона «Тураево».

Водоснабжение промзоны «Тураево» осуществляется водозаборным узлом:

- ВЗУ № 5 по адресу: г. Лыткарино, промзона «Тураево», детский городок «ЗИЛ».

Промплощадка Лыткаринского завода оптического стекла.

Водоснабжение зоны осуществляется водозаборным узлом:

- ВЗУ №1 «ЛЗОС», расположенным рядом с территорией ОАО «Лыткаринский завод оптического стекла».

Промплощадка филиала Центрального института авиационного моторостроения.

Водоснабжение зоны промплощадки осуществляется водозаборными узлами:

- ВЗУ №1 «ЦИАМ», расположен на промплощадке ЦИАМ.

- ВЗУ №2 «ЦИАМ», расположен в пойме р. Москвы.

- ВЗУ №3 «ЦИАМ», расположен в районе Тураевского лесокордона.

Промплощадка машиностроительного завода «Сатурн»

Водоснабжение зоны осуществляется водозаборным узлом:

- ВЗУ «Сатурн», расположенным на территории Лыткаринского машиностроительного завода «Сатурн».

Подземные воды имеют природную некондиционность по качеству (более подробная информация предоставлена ниже, в главе «Условия водообеспеченности и водные ресурсы»).

1.2.2. Условия водообеспеченности и водные ресурсы

Водозаборные узлы и водозаборные скважины принадлежат муниципальным и частным организациям и используются для добычи подземных вод для целей питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения, производственные нужды. Водозаборы с объемом добычи более 500 м3/сут работают на утвержденных запасах со сроками действия лицензий до 2025-2039 гг. (таблица 1.2.2).

Таблица 1.2.2. Действующие лицензии на добычу подземных вод «Пушкинский водоканал»

	№ п/п
	Месторождение ПВ
	Лицензия
	Срок 

действия
	Местоположение
	Недропользователь

	1
	Москворецко-Пахринского месторожде-ния подземных вод (МПВ)
	МСК-05968-ВЭ
	01.06.2025 
	Групповой водозабор, 5 ВЗУ, 21 скважина
	МП Водоканал (г.Лыткарино), ул.Спортивная, д.3

	2
	
	МСК-01072-ВЭ
	01.01.2039 
	участок Тураевский, 3 ВЗУ (9 скв.), Московская область, г. Лыткарино (промзона Тураево)
	ФГУП ЦИАМ им. П.И. Баранова (Центр.ин-т авиац.моторостр; 111116, г. Москва, ул. Авиамоторная, 2;
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В городском округе Лыткарино отсутствуют территории, не охваченные централизованными системами водоснабжения.

В жилой зоне городского округа Лыткарино частный сектор подключен к централизованной системе водоснабжения: из 89 жилых домов подключено 81 дом, 8 жилых домов пользуются водопроводными колонками, расположенными на городском водопроводе.

Основным источником хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения ГО Лыткарино являются подземные воды. Подача воды осуществляется с помощью водозаборных узлов, которые обеспечивают водой хозяйственно-питьевые нужды населения и производственные нужды. 

Централизованная система водоснабжения города в зависимости от местных условий и принятой схемы водоснабжения обеспечивает: 

хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий; 

хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях; 

производственные нужды промышленных предприятий, где требуется вода питьевого качества или предприятий, для которых экономически нецелесообразно сооружение отдельного водопровода; 

тушение пожаров;

собственные нужды на промывку водопроводных и канализационных сетей и т.п.

Система водоснабжения городского округа Лыткарино представляет собой целый ряд взаимно связанных сооружений и устройств. Все они работают в особом режиме, со своими гидравлическими, физико-химическими и микробиологическими процессами, протекающими в различные сроки. Суммарная протяженность водопроводных сетей городского округа Лыткарино, обслуживаемых МП «Водоканал», составляет 78,8 км. 

Специфика системы водоснабжения заключается в том, что она выполняет все функции по добычи воды и раздаче потребителям. При этом, отдельные устройства и сооружения значительно удалены друг от друга.

В таблице 1.2.3 приведены характеристики подземных вод водоносных горизонтов на участке Лыткаринского городского водозабора.

Таблица 1.2.3 Характеристики подземных вод водоносных горизонтов

	№

п.п.
	Наименование
	Единица измерения
	Водоносный горизонт

	
	
	
	Каширский
	Алексинско- протвинский
	Подольско-мячковский

	1.
	Минерализация
	мг/дм3
	480
	330
	490

	2.
	Жесткость общая
	ммоль/дм3
	7,2
	5,95
	7,2

	3.
	Железо ( Fe, суммарно)
	мг/дм3
	0,12
	0,31
	0,86

	4.
	Марганец (Mn, суммарно)
	мг/дм3
	0,026
	0,0068
	0,16


Для хозяйственно-питьевых нужд водоснабжения населения и производственных нужд промышленных предприятий в городском округе Лыткарино функционирует 5 водозаборных узлов, находящихся на балансе МП «Водоканал» (таблица 1.2.4). Все водозаборные узлы связаны между собой и являются неотъемлемым звеном кольцевого водоснабжения городского округа Лыткарино.

Таблица 1.2.4 Перечень водозаборных устройств муниципального предприятия «Водоканал»

	№

п/п
	Наименование
	Адрес объекта
	Год ввода в эксплуатацию станции
	Качество воды согласно СанПиН

2.1.4.107 4-01
	% износа

	1
	ВЗУ №2
	Ул. Колхозная
	1955
	Соответствует
	100

	2
	ВЗУ №3
	5-й мкрн, кв-л 1, стр. 22б
	1960
	Соответствует
	100

	3
	ВЗУ №4
	Лыткаринское шоссе, стр. 1
	1992
	Соответствует
	100

	4
	ВЗУ №5
	Дет. Городок ЗИЛ стр. 55
	1969
	Соответствует
	100

	5
	ВЗУ №6
	Мкрн. 6 «Петровское»
	1983
	Соответствует
	100


Геоморфологическое положение: левобережье р. Москвы: пойма (ВЗУ-2, отдельно стоящие скважины); вторая и третья надпойменные террасы (ВЗУ- 3,5,6); пологоволнистая слаборасчлененная моренная равнина (ВЗУ-4). Для снижения концентрации фтора в системе водоснабжения города производится разбавление (смешивание) вод всех трех водоносных горизонтов на водозаборных узлах.

Расстояние между водозаборными узлами 0,4-1,5 км, между скважинами в пределах ВЗУ от 7 до 70 м, и от 100 до 500 м – между отдельно стоящими скважинами. Все скважины расположены на левом берегу р. Москва на расстоянии 0,2-2,5 км от русла реки.

Артезианские скважины муниципального предприятия «Водоканал» одинаковой конструкции, расположены в павильонах, полы и околоустьевые пространства зацементированы, обвязка устьев скважин герметична, оборудованы погружными насосами, приборами учета, манометрами, краниками для отбора проб воды, выкидными линиями, пьезометрическими трубками. Зоны санитарной охраны выдержаны.

Характеристики водозаборных сооружений МП «Водоканал» приведены в таблице 1.2.5.

Таблица 1.2.5. Характеристики водозаборных сооружений МП «Водоканал»

	№ скв. по ГВК
	№ скважины по паспорту
	Местоположение скважины
	Год бурения
	Глубина скважины по паспорту, м
	Эксплуатируемый водоносный горизонт
	Марка насоса

Глубина загрузки насоса, м

	Код водоносного горизонта
	№ ведомственный
	
	
	
	Водовмещающие породы
	

	46211491
	8-08
	ул. Колхозная ВЗУ №2
	2008
	84,9
	подольско-мячковский
	ЭЦВ 8-65-145

	4010
	3А
	
	
	
	известняк
	

	46202791
	б/н
	ул. Колхозная

ВЗУ №2
	1963
	80
	подольско-мячковский
	ЭЦВ-10-63*110

	4010
	4
	
	
	
	
	45

	46202792
	2-75
	ул. Колхозная

отдельная площадка, 20м от ВЗУ №2
	1976
	140
	подольско-мячковский
	ЭЦВ-10-63*110

	4010
	5
	
	
	100
	
	45

	46202793
	77-78(2)
	ул. Колхозная

отдельная площадка, 420м от ВЗУ №2
	1978
	130
	подольско-мячковский
	ЭЦВ-12-160*100

	4010
	6
	
	
	80
	
	37

	46247258
	7а
	ул. Колхозная ВЗУ №2
	2009
	200
	алексинско-протвин-ский
	ЭЦВ 10-65-100

	6100
	7а
	
	
	
	
	136

	46213512
	М-17-82(3а)
	ул. Набережная, отдельная площадка пойма р. Москва, 740 м от ВЗУ №2
	1982
	160
	каширский
	ЭЦВ-10-63*150

	4030
	8
	
	
	125
	
	54

	46202800
	3 «А»
	м-н 5, отдельная площадка, 20м от ВЗУ №3
	1977
	220
	алексинско-протвинс-кий
	ЭЦВ-10-65*150

	6100
	3
	
	
	
	
	162

	46202798
	1-74
	м-н 5, на территории

ВЗУ №3
	1974
	160
	каширский
	ЭЦВ-10-63*110

	4030
	4
	
	
	
	
	80

	46202797
	77-78(1)
	ул. Колхозная

отдельная площадка, пойма р. Москва, 460 м от ВЗУ №3
	1978
	130
	каширский
	ЭЦВ-12-160*100

	4030
	5
	
	
	
	
	36

	46219891
	6А
	ул. Колхозная

отдельная площадка, пойма р. Москва, 520 м от ВЗУ №3
	1994
	130
	подольско-мячковский
	ЭЦВ-10-63*110



	4010
	
	
	2001
	111
	
	62

	46219892
	163К
	район ВЗУ №4 

«Волкуша»
	2002
	230
	алексинско-протвинс-кий
	ЭЦВ-8-65*150

	6100
	1
	
	
	
	
	93

	46213511
	2156
	район ВЗУ №4 

«Волкуша»
	1983
	115
	подольско-мячковский
	ЭЦВ-12-160*100

	4010
	2
	
	
	
	
	90

	46219895
	123-91
	район ВЗУ №4 

«Волкуша»
	1991
	115
	подольско-мячковский
	ЭЦВ-10-63*110

	4010
	2а
	
	
	
	
	86

	46219886
	1Ц
	район ВЗУ №4 

«Волкуша»
	2003
	166
	каширский
	ЭЦВ-10-63*110

	4030
	3
	
	
	
	
	92

	46213513
	69974
	район «Волкуша», от-дельная площадка, 460м от ВЗУ №4
	1989
	160
	каширский
	ЭЦВ-10-63*110

	4030
	4
	
	
	
	
	90

	46202836
	П-36
	район «ЗИЛ»,

ВЗУ №5
	1958
	90
	подольско-мячковский
	ЭЦВ-8-65*100

	4010
	1
	
	
	
	
	64

	46202838
	4706
	район «ЗИЛ»,

отдельная площадка, 1400м от ВЗУ №5
	1969
	80
	подольско-мячковский
	ЭЦВ-10-63*110

	4010
	3
	
	
	
	
	40

	46213514
	699-73
	район «ЗИЛ»,

отдельная площадка, 440м от ВЗУ №5
	1989
	200
	алексинско-протвин-ский
	ЭЦВ-8-40-120

	6100
	4
	
	
	
	
	90

	46212792
	152-Д
	микрорайон №6, ВЗУ №6
	1983
	92
	подольско-мячковский
	ЭЦВ-8-40-120

	4010
	4
	
	
	
	
	60

	46219665
	82-Д
	микрорайон №6, отдельная площадка, 420м от ВЗУ №6
	1989
	92
	подольско-мячковский
	ЭЦВ-8-25-100

	4010
	6
	
	
	
	
	60

	46212790
	142-Д
	микрорайон №6, отдельная площадка, 420м от ВЗУ №6
	1987
	180
	алексинско-протвин-ский
	ЭЦВ-8-40-180

	6100
	5
	
	1991
	139
	
	130


1.2.3. Инженерно-геологическое районирование территории

Анализ данных о рельефе, геологическом и гидрогеологическом строении территории позволил выделить характерные по свойствам и несущей способности грунтов, инженерно-геологическим процессам и явлениям, гидрогеологическим условиям, а также потребности в мероприятиях по подготовки территории к застройке районы, при разработке проектных решений строительства необходимо принимать во внимание выявленные геологические опасности.

Анализ современного состояния геологической среды терртории ГО Лыткарино позволил выполнить ранжирование территории по степени благоприятности для условий наземного строительного освоения.

Основными определяющими факторами являются:

устойчивость грунтов;

глубина залегания уровня грунтовых вод;

наличие или возможность проявления негативных инженерно-геологических процессов.

Территории благоприятные для градостроительного освоения приурочены к высоким надпойменным террасам и к большей части моренно-флювиогляциальной равнины. В основании инженерных сооружений залегают устойчивые песчано-супесчаные и глинистые грунты. Глубина залегания грунтовых вод составляет более 3-5 м. С инженерно-строительных позиций песчано-глинистые отложения моренно-флювиогляциального генезиса и древнеаллювиальные отложения третьей надпойменной террасы характеризуются высокими прочностными показателями и несущей способностью и являются надежным основанием зданий и сооружений. Однако, при увлажнении глинистые и суглинистые грунты склонны к набуханию, размоканию, песчаные – к оплыванию и суффозии, что снижает несущую способность грунтов.

К территориям относительно благоприятным относятся подтопленные участки, где первый от поверхности горизонт подземных вод залегает на глубине 3-5 метров. Участки приурочены к придолинным участкам р. Москвы и р. Любучи, на пониженных участках морено-флювиогляциальной равнины, с характерным близким залеганием УГВ и развитием заболачивания. Грунтовые воды подвержены поверхностному загрязнению. Отложения местами заторфованы, являясь «слабонесущими» грунтами оснований фундаментов. Аллювиально-флювиогляциальные пески суффозионно-неустойчивые, что подразумевает возможность развития суффозионных проседаний. Границы распространения частично входят в состав водоохранных и санитарных зон, где необходимо обеспечивать охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Новое строительство возможно после инженерной подготовки территории: регулирования и отвода поверхностного стока, понижения УГВ, дренирование территории, как систематическое, так и индивидуальное, при необходимости применение спецфундаментов при строительстве. Выполнение экологических водоохранных и санитарных норм в границах водоохранных и санитарных зон рек и вблизи водозаборных сооружений.

К категории малоблагоприятных для строительного освоения относятся территории на юге городского округа, расположенные в границах и вблизи древнеэрозионной долине размыва, данная область характеризуется отсутствием слабопроницаемых юрских отложений, что относит отдельные участки к потенциально опасной и опасной территории в карстово-суффозионном отношении. При новом строительстве на данных территориях необходима оценка карстово-суффозионной опасности на стадии выполнения инженерно-геологических изысканий с последующей разработкой конструктивных решений и мер инженерной защиты зданий и сооружений.
К категории неблагоприятных для градостроительного освоения относятся территории пойм рек, а также территории, в пределах которых в основании сооружений залегают слаболитифицированные грунты, глубина залегания грунтовых вод - менее 3 м. Пойменные грунты относятся к категории слабых, сильно и неравномерно сжимаемых и, обычно, без специальной подготовки, и специальных способов фундирования сооружений не используются в основании инженерно-строительных объектов, кроме того ноаое строительство на данных территориях невозможно без проведения дренажно-защитных мероприятий. 

Ведение строительства в условиях сформировавшейся застройки - в непосредственной близости от существующих зданий, требует оценить прогноз поведения грунтов (напряженно-деформированного состояния грунтов, вмещающих строительные котлованы и фундаменты прилегающей застройки). Во время проектирования строительных и технологических котлованов в непосредственной близости от зданий, необходимо выбирать оптимальные конструктивные параметры ограждения котлованов, а также технологии производства работ, учитывающие техническое состояние конструкций здания и гидрогеологические условия. Дополнительные деформации, которые могут «выдержать» прилегающие сооружения, зависят от их функционального назначения и физического состояния. При освоении подземного пространства в пределах территорий сложившихся жилых микрорайонов может быть рекомендовано применение специального метода строительства «стена в грунте». Ведение строительства требует выбора конструктивных параметров ограждения котлованов и технологии производства работ.

2. АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕЧСКОЙ СИТУАЦИИ

2.1 Состояние поверхностных вод

Атмосферный воздух является самой важной жизнеобеспечивающей природной средой. Результаты экологических исследований, как в России, так и за рубежом свидетельствуют о том, что загрязнение приземной атмосферы - самый мощный постоянно действующий фактор воздействия на человека, пи​щевую цепь и окружающую среду.

Информация о состоянии загрязнения атмосферного воздуха на территории Московской области оценивается по результатам наблюдения на стационарных постах Государственной службы наблюдений за состоянием окружающей среды (ГУ -Московский ЦТМС-Р»).

По данным МосЦГМС-Р Московская область относится к регионам с высокой техногенной нагрузкой по выбросам в атмосферный воздух. Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются предприятия электроэнергетики, металлургии, машиностроения, химической и нефтехимической, добывающая промышленность и производство строительных материалов, жилищно-коммунальный комплекс. 

Загрязнение атмосферного воздуха селитебной территории является одним из приоритетных факторов риска для здоровья населения. Загрязнение атмосферного воздуха складывается из поступлений вредных веществ от стационарных и передвижных источников загрязнения. 

В качестве основных загрязнителей атмосферы выделяют: взвешенные вещества, диоксид азота, оксид углерода, формальдегид, оксид серы, углеводороды

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на рассматриваемой территории являются автотранспорт, предприятия, а также производственно-коммунальные объекты. Для удовлетворения требований в области охраны атмосферного воздуха на стационарные источники необходимо иметь документы, устанавливающие нормативы выброса загрязняющих веществ. Выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарным источником осуществляется на основании разрешения, выданного уполномоченным органом. Данным разрешением устанавливаются предельно допустимые выбросы и другие условия, которые обеспечивают охрану атмосферного воздуха. В разрешении определяется количество вредных (загрязняющих) веществ, допускаемых к выбросу в атмосферный воздух при соблюдении условий, предусмотренных законодательством РФ.

Наиболее подверженными влиянию загрязненного воздуха являются группы населения, проживающие непосредственно вблизи предприятий и крупных автомобильных трасс. Именно здесь регистрируются превышения гигиенических нормативов.

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха на рассматриваемой территории является автотранспорт, движущийся по Лыткаринскому шоссе и автодороге «Лыткарино – Тураево – Островцы». Кроме того, для обеспечения беспрепятственного въезда-выезда в город ведется проектирование нового направления - автодорога межмуниципального значения «МКАД – Дзержинский – Лыткарино».

По результатам ранее проведенных расчетов рассеивания загрязняющих веществ от передвижного автотранспорта и площадного распространения загрязняющих веществ в атмосферном воздухе загазованность примагистральных территорий характеризуется превышением предельно допустимых уровней только по диоксиду азота 1 ПДК. Ширина зоны загрязнения этим ингредиентом составляет около 40 метров.

2. Оценка акустического воздействия
В городском округе Лыткарино движение автотранспорта осуществляется по улицам: Лыткаринское шоссе, ул. Степанова, ул. Лесная.

В границах городского округа Лыткарино автомобильная дорога «Лыткаринское шоссе» имеет название ул. Парковая и выполняет функцию магистральной улицы общегородского значения. Улица Парковая проходит в центральной части г. Лыктарино.  Дорога имеет выход на автомобильную дорогу М-5 «Урал» в районе п. Чкалова (городского поселения Томилино) и д. Островцы (сельского поселения Островцы). Дорога обеспечивает транспортную связь городского округа Лыткарино с Люберецким муниципальным районом. Пересечение с улицами осуществляется в одном уровне. Ширина проезжей части составляет 9 м, 2 полосы движения. Покрытие проезжей части – асфальтобетон в хорошем состоянии. По улице организовано движение общественного транспорта. В часы «пик» улица работает в режиме пропускной способности. На всем протяжении дороги обеспечено безопасное движение автотранспорта с использованием предупреждающих и предписывающих дорожных знаков, а так же информационно-указательных дорожных знаков. Вдоль проезжей части предусмотрено искусственное освещение. Суточная интенсивность движения составляет 17.2-12.7 тыс. физ.ед/сутки. Состав потока составляет легковые - 79%, грузовые – 15%, автобусы – 6%. В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 05.08.2008 г. № 653/26 «О Перечне автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской области» дорога относится к автомобильным дорогам регионального значения (№ 46К-5221). Протяженность автомобильной дороги  составляет 16.0 км.

Улица Степана Степанова начинается от улицы Парковая и переходит в улицу Лесная и выполняет функцию магистральной улицы районного значения. Улица проходит  в северной части г. Лыткарино. Ширина проезжей части составляет 9 м, 2 полосы движения. Покрытие проезжей части – асфальтобетон в хорошем состоянии. По улице организовано движение общественного транспорта. Примыкание к улице Парковая осуществляется посредством светофора. Движение в часы «пик» осуществляется в рабочем режиме. На всем протяжении дороги обеспечено безопасное движение автотранспорта с использованием предупреждающих и предписывающих дорожных знаков, а так же информационно-указательных дорожных знаков. Вдоль проезжей части предусмотрено искусственное освещение. Суточная интенсивность движения составляет 8.9 тыс. физ.ед/сутки. Состав потока составляет легковые - 77%, грузовые – 16%, автобусы – 7%. Протяженность улицы Степана Степанова составляет 0.8 км, улицы Лесная протяженность составляет 1.0 км.

Въезд-выезд в г. Лыткарино осуществляется, только по одной автомобильной дороге Лыткаринское шоссе. 

Оценка шумового воздействия транспортных источников 

Оценка шумового режима на территории ГО Лыткарино выполнялась в соответствии с:

СП 51.13330.2011 

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (Новая редакция).

При решении вопросов защиты от шума основными задачами являются: определение шумовых характеристик внешних источников шума, расчет ожидаемых уровней звука на селитебных территориях, прилегающих к транспортным магистралям, сравнение  их с допустимыми уровнями звука по санитарным нормам и выбор на этой основе вариантов шумозащитных мероприятий. 

В процессе выполнения работы были определены шумовые характеристики источников шума и на основании их произведена оценка акустического режима на рассматриваемой территории.

Оценка влияния авиационного транспорта 

Существующее положение

Общее акустическое влияние проектируемой территории определяется наличием шумовых зон посадки самолетов гражданской авиации аэропорта «Жуковский» расположенном на территории аэродрома Раменское. Зона акустического дискомфорта от аэродром «Мячково» не рассматривается, т. к. не является аэропортом регулярных рейсов.

Зоны дискомфорта по авиационному шуму, рассчитанные по контурам равного эквивалентного и максимального шума, представлены на «Схеме зонирования территории в районе аэродрома Раменское по фактору авиационного шума, создаваемого ВС (воздушных судов)», предоставленной ОАО «ЛИИ им. М.М.Громова». В соответствии с зонированием приаэродромной территории выделяются четыре зоны санитарных разрывов полетов самолетов - "А", "Б", "В" и "Г", которые зависят от схем взлета самолетов и их захода на посадку. Самой строгой является зона "Г, где запрещен отвод земельных участков под жилищное и социальное строительство.

На сегодняшний день центральная часть городского округа Лыткарино попадает в область шумового дискомфорта, т.е. приблизительно 1/3 рассматриваемой территории находится в зоне акустического воздействия аэропорта «Раменское». 

Прогнозное положение

Величина превышения прогнозируемых уровней звука над допустимыми значениями нормируемого показателя позволяет судить о степени нарушения акустического комфорта в застройке и о требуемой эффективности мероприятий, направленных на обеспечение снижения уровней внешнего шума до нормативных значений.

В соответствии со статьей 47  действующей редакции  Воздушного кодекса Российской Федерации в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов, перспективного развития аэропорта и исключения негативного воздействия оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье человека и окружающую среду решением уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти устанавливается приароэромная территория.

Приаэродромная территория является зоной с особыми условиями использования территорий.

Решением, указанным в абзаце первом, на приаэродромной территории устанавливаются ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности в соответствии с ВзК (далее - ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности).

Восточная половина территории ГО Лыткарино расположена на приаэродромной территории, относится к седьмой подзоне приаэродромной территории — зоне шумого дискомфорта самолетов гражданской авиации, шестой подзоне приаэродромной территории — расположена в пределах 15 км радиуса от контрольной точки (КТА) аэродрома Раменское, в которой запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц. Западная половина территории попадает в третью подзону приаэродромной территории — в пределах 30 км радиуса от КТА аэропортов, в которой запрещается размещать объекты, высота которых превышает установленные ограничения.

В связи с вводом в действие ГОСТ 22283-2014 («Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения»), на вновь проектируемых территориях жилой застройки максимальный уровень звука не должен превышать 75 дБА (днем), 65  дБА (ночью), соответственно зона акустического дискомфорта аэропорта «Раменское» может расшириться. А при дальнейшем развитии аэропорта в качестве международного аэропорта московского авиационного узла, шумовая карта также может быть актуализирована.

Оценка влияния автомобильного транспорта 

Определенные шумовые характеристики автомобильного и транспорта явились исходными данными для расчетов  параметров санитарного разрыва. Границей санитарного разрыва является линия (графические материалы), вдоль которой эквивалентные уровни звука, создаваемые источником шума, равны допустимому уровню звука, установленному нормативными документами. Расстояние до нее определяем из следующего уравнения:

LA экв.i,j = Lдоп.Аэкв.= LА экв,i - 10 lgRгрi ,j/Ro-(Rгрi,j/1000 -(Lаэквj,     дБА, (1)

где:

LA экв.i,j – эквивалентный уровень звука на границе зоны акустического дискомфорта, дБА;

Lдоп А экв–  допустимый по санитарным нормам эквивалентный уровень звука,  55 дБА;

Rгрi,j – расстояние от оси ближайшей полосы движения автомобильного или железнодорожного транспорта до границы зоны акустического дискомфорта, м;

Ro – базовое расстояние, на котором определяется шумовая характеристика, ( 7,5 м – авто. тр., 25 м – ж/д тр.)м;

( – затухание звука в воздухе, дБА/км (при расчете принимаем 5 дБА на 1км);

(Lаэквj – усредненный экранирующий эффект территории, дБА.

Шумовой  характеристикой потока автомобильного транспорта, в соответствии с СП 276.1325800.2016, принят эквивалентный уровень звука LАэкв, дБА. Величина эквивалентного уровня звука зависит от  интенсивности движения, состава  транспортного потока и скорости движения. 

Исходным параметром для расчета эквивалентного уровня звука в придорожной полосе, создаваемого потоком средств автомобильного транспорта, является шумовая характеристика потока Lэкв. в дБА, определяемая на расстоянии 7.5 м от оси ближней полосы движения транспорта.

Lэкв =9.5·lg N + 12.64· lg V + 7.89·lg (1 + р) +11.39, дБА                      (2)

где: 

N - интенсивность движения, ед./ч; 

V - средняя скорость потока, км/ч; 

р - доля средств грузового и общественного транспорта в потоке; 

Расчет производился для автодорог с наибольшей интенсивностью движения. Допустимые значения уровней шума на территориях, непосредственно прилегающих к жилым зданиям, регламентируются санитарными нормами СН 2.2.4/2.1.8.562-96 и приняты равными 55 дБА. Результаты расчетов уровня шума приведены в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1. Характеристики транспортных потоков 

	Автомобильная дорога,

улица
	
	Существующее положение

	
	Кол-во полос

движения
	Интенсивность

движения,

прив. авт./час
	Интен-сивность

движения,

авт./час
	доля груз. и общ. трансп., %
	Шумовая

хар-ка

LАэкв, 

дБА


	Ширина зоны акусти-ческого диском-форта, м

	Лытка-ринское шоссе
	2
	1004-1589
	1200
	21.0
	73.1
	160.0

	ул. Лесная, Степанова
	2
	790
	605
	23.0
	69.0
	80.0

	Тураевское шоссе
	2
	1094
	842
	21.0
	71.7
	125.0

	Ул. Сафонова
	2
	283
	215
	15.0
	63.4
	25.0


На существующее положение расчет шумовых характеристик транспортных источников показал, что шумовое воздействие вблизи автодорог колеблется в пределах 63-73 дБА в дневное время. Ширина зоны акустического дискомфорта в дневные часы составляет от 25 м для улицы Сафонова, до 160 м для наиболее шумной автодороги - Лыткаринское шоссе.

Проектные предложения

В соответствии с проектом Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской области, одобренным постановлением Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8 (с изменениями от 09.10.2018), в границах рассматриваемой территории и в непосредственной близости от неё планируется:

-реконструкция автомобильной дороги «Лыткаринского шоссе» в городском округе Лыткарино до параметров I категории, 4 полосы движения. Ширина зоны планируемого размещения дороги составляет 100 м (по 50 м от оси автомобильной дороги);

-строительство и реконструкция автомобильной дороги «Лыткарино – Томилино – Красково – Железнодорожный» с параметрами I категории 4 полос движения. Ширина зоны планируемого размещения под участок строительства дороги составляет 100 м (по 50 м от оси автомобильной дороги);

-реконструкция подъезда к ГПЗ «Петровский» по параметрам магистральной улицы с 4 полосами движения транспорта. Ширина зоны планируемого размещения линейного объекта – 50 м (25 м от оси линейного объекта);

-реконструкция а/д «Лыткаринское ш. – Петровское – Лыткаринское ш.» по параметрам магистральной улицы с 4 полосами движения транспорта. Ширина зоны планируемого размещения линейного объекта – 50 м (25 м от оси линейного объекта);

-строительство подъезда к индустриальному парку ИП «Лыткарино» по параметрам IV технической категории с 2 полосами движения транспорта. Ширина зоны планируемого размещения под участок строительства дороги составляет 100 м (по 50 м от оси автомобильной дороги);

-строительство а/д «Лыткарино-Андреевское» по параметрам магистральной улицы с 4 полосами движения транспорта. Ширина зоны планируемого размещения линейного объекта – 200 м (100 м от оси линейного объекта).

Таблица 2.2.2. Характеристики транспортных потоков

	№ п/п
	Наименование улицы / число полос движения
	Среднегодовая суточная интенсивность, физ.ед./сутки
	Среднегодовая суточная интенсивность, привед.ед./сутки
	доля груз. и общ. трансп., %
	Шумовая

хар-ка

LАэкв,

дБА
	Ширина зоны акустического дискомфорта, м

	1
	«МКАД – Дзержинский – Лыткарино (участок Дзержинский – Лыткарино) / 4 полосы движения + полоса накопления на светофоре
	18202
	21341
	15
	76.1
	245

	2
	«МКАД – Дзержинский – Лыткарино (участок Лыткарино – промзона Тураево) / 4 полосы движения
	6897
	8053
	15
	72.4
	140

	3
	«Лыткарино – Томилино – Красково – Железнодорожный» / 4 полосы движения
	25524
	30461
	17
	76.7
	268

	4
	«Лыткарино-Андреевское»/4 полосы движения
	21876
	27008
	17
	75.3
	220

	5
	Лыткаринское шоссе в районе промзоны Тураево  / 4 полосы движения
	5801
	7263
	15
	70.3
	100

	6
	Лыткаринское ш. – Петровское – Лыткаринское ш.
	5900
	7080
	11
	70.3
	100


Выводы:

Анализ проектных предложений показал, что акустический режим на планируемой территории будет определяться источниками транспортного шума. Задачей территориального планирования транспортного обслуживания Московской области является снижение экологического воздействия от источников внешнего шума, связанных с объектами транспортной системы Московской области (автомобильных дорог, железных дорог, авиационного транспорта). 

Также дополнительными методами защиты от шума могут служить нежилые здания различного функционального назначения. 

Таким образом, произведенный расчет показал, что перспективное увеличение интенсивности, а также скорости движения транспортных потоков расширит зону акустического дискомфорта. Уровень шума вблизи автодорог составит 70 - 77 дБА в дневные часы. Однако при проведении соответствующих комплексных защитных мероприятий (шумозащитное озеленение, установка шумозащитных экранов и др.) акустическая обстановка на рассматриваемой территории значительно улучшится.

Таблица 2.2.3. Мероприятия по защите от шума

	Тип (категория) дорог
	Характеристики
	Мероприятия по шумозащите прилегающей территории и

	
	застройки
	застройки от транспортного шума

	
	прилегающей
	

	
	территории
	

	1
	2
	3

	Загородные
	Отдельные
	- создание буферных зон;

	автомобильные
	малоэтажные здания и
	- трассирование с использованием существующих форм

	дороги
	строения
	рельефа;
- устройство выемок мелкого заложения традиционного очертания с пологими откосами, не круче 1:3 - 1:4;
- устройство "шумозащитных выемок": выемок мелкого заложения до 1(2) м с крутым внешним откосом со стороны защищаемой территории, при необходимости обеспечения устойчивости откоса, с устройством подпорной стенки из недорогих, преимущественно местных материалов (дерево, каменная кладка, армированный грунт, габионы и т.п.);
- шумозащитные валы;
- шумозащитные экраны малой (до 2 м) высоты.

	Пригородные участки
	Малоэтажная застройка
	- устройство выемок;

	автомобильных дорог:
	средней плотности
	- устройство "шумозащитных выемок";

	подходы к крупным
	
	- устройство выемок с подпорной стенкой;

	городам и в зоне
	
	- шумозащитные валы;

	небольших
	
	- шумозащитные экраны малой (до 2 м) и средней (2 - 6 м)

	населенных пунктов
	
	высоты;
- в случае автомобильных дорог с высокой интенсивностью движения частичная или полная изоляция проезжей части (тоннели, галереи);
- комбинация указанных выше мероприятий.

	Городски

улицы и
	Плотная многоэтажная
	- организация движения грузовых автомобилей вне селитебных

	дороги
	застройка
	территорий (выделение городских дорог грузового движения);
- полное или частичное (по времени) ограничение или запрещение движения грузовых автомобилей;
- организация движения с ограниченной скоростью (до 30 км/час), "успокоение движения";
- развитие общественного транспорта;
- шумозащитные экраны средней (2 - 6 м) и большой (свыше 6 м) высоты;
- полная или частичная изоляция проезжей части (тоннели, галереи);
- комбинация указанных выше мероприятий.


Основными мероприятиями по обеспечению благоприятной акустической обстановки на территории поселения являются: 

-проведение (уплотнение) шумозащитного озеленения вдоль всех крупных автодорог поселения; 

- использование при прохождении магистральных и скоростных автомобильных дорог в населенных пунктах акустических экранов (экранов-стенок) с варьированием их высоты, длины, расстояния между источником шума и экраном, а также шумозащитных зданий и сооружений, шумозащитных окон; 

-устройство Г-образных акустических экранов со звукопоглощающей облицовкой высотой 4 м и более в случаях прохождении линий ВСМ в непосредственной близости от жилой застройки в населенных пунктах; 

-проведение шумозащитного остекления фасадов домов, выходящих на улицы с интенсивным движением транспорта; 

-частичное или полное перекрытие проезжей части (тоннели, шумозащитные галереи); 

-проведение прочих шумозащитных мероприятий в зависимости от категории автомобильной дороги, интенсивности движения, характера территории и ее застройки; 

-обеспечение организации и соблюдения режима санитарно-защитных зон производственных предприятий и коммунальных объектов. 

В районах жилой застройки, непосредственно примыкающих к автотрассам с наибольшей интенсивностью движения, необходимо осуществлять мониторинг акустического воздействия. Мониторинг акустического воздействия должен быть регламентирован в проектах реконструкции дорог. Проведение мониторинга должно быть возложено на органы санитарно-эпидемиологического надзора и другие организации, имеющие лицензии на проведение данного вида деятельности. 

В случае размещения новой застройки, нормируемой по уровню шума, в шумовых зонах автомобильных и железных дорог шумозащитные мероприятия проводятся за счет застройщика. 

Размещение жилой застройки в расчетных зонах акустического дискомфорта автомобильных и железных дорог может проводится только после установления экспериментальным путем соответствия уровней шума на отводимой территории санитарным нормам, при условии проведения шумозащитных мероприятий с учетом перспективной интенсивности движения по участку дороги.

2.3. Загрязнение поверхностных вод
Основным источником загрязнения грунтовых вод и р. Москвы является поверхностный сток с территорий производственно-коммунальных объектов, селитебных территорий и транспортных магистралей. 

Канализационные очистные сооружения городского округа Лыткарино в значительной степени отстают от темпов развития градостроительства, качество сбрасываемых сточных вод не соответствует требованиям по предельно допустимому сбросу по содержанию биогенных веществ. Это обстоятельство определяет один из приоритетов развития канализационного хозяйства городского округа Лыткарино - повышение качества очистки стоков и приведение содержания загрязнений, в сбрасываемых в р. Москва, к нормативным показателям, путем реконструкции существующей системы очистки стоков, с современной технологической схемой очистки сточных вод.

Основным источником загрязнения грунтовых вод и р. Москвы является поверхностный сток с территорий производственно-коммунальных объектов, селитебных территорий и транспортных магистралей. 

На 01.08.2013 г. территориальными отделами Управления Роспотребнадзора по Московской области обследовано 26 зон отдыха в Московской области, по результатам проверки водоемов в ГО Лыткарино пробы воды не удовлетворяют санитарно-гигиеническим требованиям по санитарно-химическим, а также по микробиологическим показателям.

Согласно Экологическому паспорту Московской области воды Москва-реки на участке ГО Лыткарино по удельному комбинаторному индексу загрязнённости относятся к 4 классу разряду «А» и «Б» (грязные воды).

Общая жесткость воды в Москва-реке в период зимней межени и летней межени составляет 3-6 мг*экв/л. Агрессивность воды в период зимней межени составляет 5-40 мг/л, в период половодья составляет 6-20 мг/л. Качество воды р. Москвы ниже г. Москвы по данным санитарных органов городского округа Лыткарино представлено в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1. Качество воды реки Москвы

	Показатели качества воды
	Ед.

изм.
	Река Москва
	ПДКк-б

	
	
	МКАД
	Ниже г. Лыткарино
	

	Прозрачность

Взвешен. вещества

Реакция рН

БПК5
Раствор. Кислород

Окисляемость

Азот аммиака

Нитриты

Нитраты

Фосфаты

Железообщ.
Хром

Нефтепродукты

СПАВ

Фенолы

Коли-индекс
	См

мг/л

мг/л

мг/л

мг/л

мг/л

мг/л

мг/л

мг/л

мг/л

мг/л

мг/л

мг/л

мг/л

мг/л
	12,0

27

7,5

6,4

6,1

13,7

5,5

0,2

2,7

-

0,48

0,05

1,01

7,5

0,006

238(105
	12,0

25

7,4

9,74

1,56

29,7

8,31

0,12

3,4

-

0,49

н/о

1,1

0,18

-

-
	20

10

6,5-8,5

4,0

4,0

10,0

2,0

3,3

45,0

0,2

0,5

0,1

0,3

0,5

0,001

5000


Таким образом, санитарно-гигиеническое состояние р. Москвы на всем протяжении не отвечает требования предъявляемым к водоемам, как рыбохозяйственного, так и культурно-бытового водопользования.  

Основными загрязнителями р. Москвы являются г. Москва, ее промышленные предприятия, поверхностный сток с территории города и промышленных предприятий, сбросы Курьяновской станции аэрации.

По гигиенической классификации р. Москва относится к водотокам с высокой степень загрязнения, а притоки р. Москвы - к умеренной степени.

Известно, что одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения. 

В городском округе Лыткарино есть одна станция подготовки воды – станция обезжелезивания на ВЗУ №6 в микрорайоне «Петровское», однако сброс промывных вод в поверхностные водоемы не производиться, все промывные воды отводятся на канализационные очистные сооружения.

Необходимо предусматривать отвод поверхностного стока в рассматриваемых водосборных бассейнах  с помощью открытой и закрытой сети дождевой канализации. В целях защиты рек от загрязнения необходимо предусмотреть устройство очистных сооружений на водовыпусках из сети дождевой канализации в водоприемник (реку).

При развитии территории необходимо предусмотреть проведение водоохранных мероприятий, направленных на предотвращение негативного влияния существующей и размещаемой застройки на реки и водоемы:

- сбор и отвод поверхностного стока с соответствующим благоустройством и озеленением территории;

- очистка поверхностного стока на очистных сооружениях с применением технологий глубокой очистки до показателей, отвечающих требованиям рыбохозяйственного назначения;

- локальная очистка стоков с территорий гаражных комплексов и производственных территорий перед сбросом в водосточные сети;

- очистка хозяйственно-фекальных стоков на КОС до показателей, отвечающих требованиям рыбохозяйственного назначения;

- очистка и благоустройство водоемов и прибрежных территорий.

Предлагаемые мероприятия позволят предотвратить негативное влияние застройки городского округа на качество воды в восточной сети и состояние р. Москвы и ее притоков.

2.4. Загрязнение подземных вод
Грунтовые воды, залегая на небольших глубинах, подвержены поверхностному загрязнению. Основными источниками загрязнения являются неочищенные или недостаточно очищенные хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды, участки несанкционированного складирования твердых бытовых и промышленных отходов и т.д.

В каменноугольных отложениях выделяется ряд водоносных комплексов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения. На большей части территории мощность водоупорных юрских глин (10 м и более) выдерживается и воды верхнекаменноугольного комплекса являются защищенными от поверхностного загрязнения, на части территории водоупор не выдержан и воды подвержены поверхностному загрязнению через загрязненные грунтовыми воды. Также защищенность водоносных комплексов каменноугольных отложений определяется надежной гидроизоляцией водоносных комплексов в эксплуатационных и резервных скважинах, качественного и своевременного тампонажа вышедших из строя скважин, при водопотреблении, не превышающем заявленного лицензионного водоотбора; соблюдение зон санитарной охраны.

Для хозяйственно-питьевых нужд водоснабжения населения и производственных нужд промышленных предприятий в городском округе Лыткарино функционирует 6 водозаборных узлов, находящихся на балансе МП «Водоканал». Все водозаборные узлы связаны между собой и являются неотъемлемым звеном кольцевого водоснабжения городского округа Лыткарино. . Всего в городском округе Лыткарино эксплуатируются 10 водозаборов.

Водоснабжение на хозяйственно-питьевые нужды городского округа Лыткарино осуществляется за счет подземных вод Каширского, Алексинско-протвинского и Подольско-мячковского водоносных горизонтов.

В таблице 2.4.1 приведены характеристики подземных вод водоносных горизонтов на участке Лыткаринского городского водозабора.

Таблица 2.4.1  Характеристики подземных вод водоносных горизонтов

	№

п.п.
	Наименование
	Единица измерения
	Водоносный горизонт

	
	
	
	Каширский
	Алексинско- протвинский
	Подольско-мячковский

	1.
	Минерализация
	мг/дм3
	480
	330
	490

	2.
	Жесткость общая
	ммоль/дм3
	7,2
	5,95
	7,2

	3.
	Железо ( Fe, суммарно)
	мг/дм3
	0,12
	0,31
	0,86

	4.
	Марганец (Mn, суммарно)
	мг/дм3
	0,026
	0,0068
	0,16


 Питьевая вода, поступающая из артезианских скважин в систему городского водоснабжения, не требует химической обработки (хлором). По технологическому регламенту раз в полгода проводится обработка резервуаров чистой воды на водозаборных узлах гипохлоритом, который завозится непосредственно перед выполнением данных мероприятий, хранение гипохлорита на предприятии не производится. По завершении работ по обработке резервуаров отработанная вода сбрасывается в ливневую канализацию. 

Загрязнение подземных вод радионуклидами на территории АО «НИИП» не выявлено.

Превышение ПДК по нефтепродуктам, железу общему, марганцу могут считаться характерными для территории с большим количеством промышленных объектов, а также в связи с тем, что подольско-мячковский водоносный горизонт является основным источником хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения предприятий Тураевской промзоны, который не защищен от поверхностного загрязнения.

2.5. Загрязнение почвенного покрова

На территории округа земли подвергаются в основном двум формам техногенного негативного воздействия: химическому загрязнению с воздушным потоком или водным путем и захламлению, включающему в себя накопление (складирование) строительно-бытового мусора и отходов производства и потребления с последующим поступлением от них в почвы химических элементов и соединений.

Потенциальными источниками загрязнения почвенного покрова исследуемой территории являются:

- выбросы загрязняющих веществ промышленных предприятий;

- выхлопы и ГСМ автомобильного транспорта, осуществляющего транзит и парковку по автодорогам с высокой интенсивностью дорожного движения,  плотностью автомобильного потока и частыми пробками;

- поверхностный и почвенно-грунтовый сток с запечатанных территорий, в том числе автостоянок, АЗС и др.;

- ранее внесенные удобрения и пестициды на сельскохозяйственные угодья; 

- локальные свалки грунтов, щебня, бытового и строительного мусора. 

Значительный ущерб почвам наносит техногенное загрязнение токсичными веществами, особенно вблизи промышленных предприятий энергетического комплексов, автомобильных дорог, где основным источником загрязнения является осаждение газопылевых выбросов загрязняющих веществ из атмосферы. Косвенный путь загрязнения обусловлен переносом загрязняющих веществ с талыми, дождевыми и грунтовыми водами, когда в почву попадают и разносятся загрязнения, содержавшиеся на поверхности территории промышленного предприятия, селитебной застройки, автодорог. 

Т. о. загрязнения почвенного покрова в основном связаны с атмосферными осаждениями от различных предприятий, а также выбросами автотранспорта. 

Почвы в силу своих природных особенностей способны накапливать значительные количества загрязняющих химических веществ. При этом наиболее опасно накопление в почве тяжелых металлов с выраженным токсическим характером – ртути, свинца, кадмия, а также полициклического ароматического углеводорода – 3,4-бенз(а)пирена, обладающего канцерогенными свойствами. 

Химическое загрязнение почв приводит к глубоким изменениям их экологических, природорегулирующих и санитарно-гигиенических функций. При максимальном уровне химического загрязнения почвы теряют способность к продуктивности и биологическому самоочищению. Химическое загрязнение почв и грунтов представляет значительную опасность для здоровья населения при непосредственном воздействии (например, в результате распыления). В силу высокой естественной буферной способности – максимально долго удерживать загрязнения – почвы являются наиболее пролонгированным вторичным источником загрязнения сопредельных природных сред: атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, растительности, что в конечном итоге отражается на здоровье населения. 

С целью стабилизации и оздоровления почв необходимо проведение их регулярного известкования, что будет ограничивать подвижность основных элементов загрязнителей и сделает их недоступными для растений. В твердофазных атмосферных выбросах предприятий строительного комплекса содержатся в цементной пыли щелочные металлы Ca и Mg. В зонах воздействия такой пыли в почвах увеличивается щелочность, при этом снижается поглощающая способность калия, фосфора, микроэлементов, что ведет к поражению растительного покрова. В поверхностных слоях почвы на расстоянии до 50-100 метров от автотранспортных магистралей и дорог интенсивно накапливаются соли тяжелых металлов, среди которых выявлялись цинк, свинец, никель, хром и другие, относящиеся к 1 и 2 классам опасности, которые в дальнейшем переходят в растения, нарушая их рост и развитие.

На территории Московской области преобладают малоплодородные и требующие внесения удобрений дерново-подзолистые почвы (на возвышенностях — суглинистые, средней и сильной степени оподзоленности, в пределах низменностей — дерново-подзолистые болотные супесчаные и песчаные). Чернозёмные почвы (сильно оподзолены и выщелочены) распространены мало и имеют место лишь к югу от Оки. Серые лесные почвы распространены с юга от Оки и в междуречье Москвы и Клязьмы (в основном Раменский городской округ и Воскресенский район). Болотные почвы часто встречаются в Мещёрской и Верхневолжской низменностях. По долинам крупных рек — аллювиальные почвы. Почвы Московской области сильно загрязнены минеральными удобрениями и ядохимикатами, а также бытовыми и производственными отходами, мусором. Особенно велика степень загрязнения почв в пригородной зоне Москвы, а также на востоке (в Орехово-Зуевском и Ногинском районах) и юго-востоке области (в Воскресенском районе). 

Почвы промышленных ландшафтов существенно отличаются от почв соседних с ними и ранее существовавших на их месте ландшафтов. Первичные почвы практически отсутствуют (они относятся к захороненным), а существующая почва представляет собой смесь привозных почв с промышленными, бытовыми и строительным мусором. Содержание в них ряда элементов, в том числе и тяжелых металлов, часто повышены и распределены мозаично. В целом необходимы меры по реабилитации нарушенных почв, противоэрозионные мероприятия и мероприятия, направленные на максимальное сохранение естественного почвенного покрова и природных режимов почв. Деградация почвенного покрова происходит на территориях, вовлеченных в жизнедеятельность человека.

Мероприятия по охране почв предусматривают контроль соблюдения норм озеленения территорий, сбор и очистка поверхностного стока с твёрдых покрытий, озеленение территорий, не имеющих твердого покрытия; организация дорожно-тропиночной сети с песчаным, гравийным и щебёночным покрытием в пределах рекреационных территорий, а также введение специальных режимов их использования, изменение целевого назначения и рекультивацию почв для различных типов функционального использования территории и различного функционального назначения объектов. Также необходимо проводить мероприятия по рекультивации уже преобразованных почв, расположенных близ строящихся объектов, крупных транспортных артерий и прилегающих к ним объектов инфраструктуры.

С целью предотвращения деградации почвенного покрова предлагаются мероприятия:

- контроль за соблюдением норм озеленения территорий, увеличение площади озеленения за счет ликвидации неиспользуемых запечатанных территорий;

- сбор и очистка поверхностного стока с твердых покрытий, озеленение территорий, не имеющих твердого покрытия;

- организация системы обращения с отходами, исключающая захламление и загрязнение почв и грунтов;

- организация дорожно-тропиночной сети с песчаным, гравийным и щебеночным покрытием в пределах рекреационных территорий. 

2.6. Обращение с отходами

На территории ГО Лыткарино происходит образование, сбор, транспортирование, размещение, следующих видов отходов:

промышленные;

сельскохозяйственные,

твердые коммунальные.

Накопление твердых коммунальных отходов (ТКО) образуются из двух источников: 

1) жилого фонда,

2) учреждений и предприятий общественного назначения (социальной инфраструктуры, культурно-бытовых, административных, деловых, торговых, предприятий общественного питания, учебных, зрелищных, гостиниц, детских садов и прочих нежилых объектов). 

Расчет накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) и крупногабаритных отходов (КГО) проводится по формуле определения объема образования ТКО и КГО (Пгод):

Пгод=N x H                                                            (1), 

где

N - численность жителей (емкость объекта общественного назначения), 

Н - норма накопления отходов в м3/чел в год или м3/на емкость объекта.

Численность населения на 1 января 2018 года постоянных жителей на рассматриваемой территории составляет количество постоянно проживающих в многоквартирной застройке 19 588 человек.

Расчет образования ТКО осуществлялся в соответствии с нормами накопления мусора, принятыми Постановлением Правительства Московской области от 24 июля 2015 года N605/26 «Об утверждении норм накопления мусора и типового договора на вывоз мусора на территории Московской области» с утвержденной среднегодовой нормой накопления мусора в многоквартирных домах и домовладениях, используемых для постоянного проживания, на человека в размере 1,56 куб. м и среднегодовой нормы накопления крупногабаритного мусора в размере 0,49 куб.м. 

Нормы накопления мусора не включают в себя мусор, образующийся при планово-регулярной уборке территорий (мусор, образующийся при уходе за зелеными насаждениями, листва и уличный смет).

На основании нормативов проведен расчет количества образующихся отходов по формуле (1). 

Для оценки количества контейнеров используется суммарный расчётный объем средств сбора, который рассчитывается по формуле: 
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 - объем поступления отходов от благоустроенного жилищного фонда и частного сектора согласно утвержденным нормативам накопления твердых коммунальных отходов;

1,25 - коэффициент неравномерности поступления отходов; 

1,1 - коэффициент, учитывающий ремонтное обслуживание контейнерного парка; 

0,9 - норматив заполнения средств сбора (90 %) для обеспечения закрывания и фиксации крышки контейнера, предотвращения просыпей и т.д.

Результаты расчета количества отходов, образующихся в городе, представлены в таблице 2.6.1.

Таблица 2.6.1. Расчет образования ТКО и КГО в жилом фонде (существующее положение)

	Показатель
	Емкость
	Норматив накопления ТКО
	Расчётная плотность
	Объём накопления ТКО
	Норматив накопления КГО
	Расчётная плотность
	Объём накопления КГО

	
	
	м3/год
	кг/м3
	т/год
	м3/год
	кг/м3
	т/год

	Постоянные жители многоквартирных домов
	57 946 проживающих в многоквартирной,


	1,56
	175,76
	90395,76


	0,49
	201,12
	28393,54



	всего

от жителей
	57 946
	
	
	15,89

тыс.т /год
	
	
	5,71

тыс.т /год


Т. о. при норме накопления ТКО 1,56 м3/год на одного жителя, объем ТКО в течение года при постоянно проживающих 57 946 человек составит 90,4 тыс. м3 , что соответствует 15,9 тыс. тонн в год. Крупногабаритного мусора соответственно для постоянно проживающих 28,4 тыс. м3 , что соответствует 5,7 тыс. тонн в год.

При сборе твердого коммунального мусора в мусоросборные контейнеры емкостью 0.75м3, с учётом неравномерности поступления отходов, предотвращением просыпей и учитывающем ремонтное обслуживание контейнерного парка, на обслуживание жилого сектора необходимо 505 контейнеров при условии ежедневного вывоза мусора с жилых территорий и 15 бункера-накопителя для крупногабаритного мусора. 

В жилом секторе вывоз отходов следует осуществлять ежедневно. 

Площадки для установки мусоросборников (контейнерные площадки) размещают на удалении от окон жилых зданий, границ участков детских учреждений, мест отдыха на расстояние не менее чем 20 м, на участках жилой застройки – не далее 100 м от входов, считая по пешеходным дорожкам от дальнего подъезда, при этом территория площадки должна примыкать к проездам, но не мешать проезду транспорта. При обособленном размещении площадки (вдали от проездов) предусматривается возможность удобного подъезда транспорта для очистки контейнеров и наличия разворотных площадок (12x12 м). Размещение площадок проектируется вне зоны видимости с транзитных транспортных и пешеходных коммуникаций, в стороне от уличных фасадов зданий. Территорию площадки располагают в зоне затенения (прилегающей застройкой, навесами или посадками зеленых насаждений).

На территории жилого назначения площадки проектируются из расчета 0,03 кв. м на 1 жителя или 1 площадка на 6-8 подъездов жилых домов, имеющих мусоропроводы; если подъездов меньше – одну площадку при каждом доме.

Обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадке для установки мусоросборников включает: твердые виды покрытия; элементы сопряжения поверхности площадки с прилегающими территориями; контейнеры для сбора ТКО, в том числе для сбора люминисцентных ламп, бытовых химических источников тока (батареек); осветительное оборудование.

По объектам социальной инфраструктуры показатели образования коммунальных отходов рассчитываются в соответствии с действующими нормами накопления бытовых отходов от предприятий и организаций. 

От объектов общественного назначения отходы удаляются с регулярностью, предусмотренной заключенными договорами.

Проектные предложения

В соответствии с проектными предложениями на рассматриваемой территории планируется прирост населения. Общая численность жителей в ГО Лыткарино составит на 1 очередь  — постоянное население - 83 466 человек. На расчётный срок — 124 437 постоянно проживающих человек. Расчетные показатели образования коммунальных отходов от жителей представлены в таблице 2.6.2.

Таблица 2.6.2. Расчет образования ТКО (проектное положение)

	Очередь
	Емкости

(человек)
	Объём накопления ТКО
	Объём накопления КГО

	
	
	м3/год
	т/год
	Количество контейнеров 1.1 м3
	м3/год
	т/год
	Количество контейнеров 8 м3

	Первая очередь (2023 г.)
	83 446

Постоян-ных жителей
	130175,8
	22879,7
	496
	40888,5
	8223,5
	22

	Расчетный срок 

(2038 г.)
	134 163

Постоян-ных жителей
	209294,3
	36785,6
	797
	65739,9
	13221,6
	35


При перспективном приросте населения на период 1 очереди (2023 г.) и расчетный период 2038 г. до общего числа жителей 83 446 и 134 163 человек соответственно, объёмы накопления ТКО в год составят 130,2 и 209,3 тыс. м3, что соответствует 22,9 и 36,8 тыс. тонн в год. Объёмы накопления ГКО в год составят соответственно 40,9 и 65,7 тыс. м3, что соответствует 8,2 и 13,2 тыс. тонн в год.

Коммунальные отходы являются потенциально крупным источником вторичного сырья. В связи с этим на перспективу коммунальные отходы следует рассматривать в основном как потенциальное вторсырье, собираемое раздельно по видам, а не отходы, подлежащие обезвреживанию и переработке на объектах санитарной очистки города. Для сокращения полигонного захоронения, расстояния вывоза отходов и увеличения уровня использования отходов в качестве вторичного сырья в жилых поселениях необходима организация стационарных и передвижных приемных пунктов вторичного сырья, необходимо создавать и развивать систему раздельного сбора ТКО в жилом секторе. Вторсырье должно передаваться специализированным предприятиям.

В соответствии с новыми экологическими стандартами с 2019 г. будет организован раздельный сбор и комплексная переработка отходов.

Работы по организации сбора и вывоза отходов должны осуществляться строго по договорам со специализированными организациями.

Порядок сбора, хранения и удаления отходов обеспечит соблюдение требований санитарных норм и правил, предъявляемых законодательством РФ и Московской области в области охраны окружающей среды.

Для обеспечения благоприятных санитарно-гигиенических условий контейнеры рекомендуется устанавливать на специально оборудованных площадках с твердым покрытием на расстоянии не менее 20 м от участков жилых домов, детских площадок и площадок отдыха и вне водоохранных зон водотоков и водоёмов. Должна быть предусмотрена эффективная защита отходов от воздействия атмосферных осадков (сооружение навесов, оснащение накопителей крышками и т.д.). Подъездные пути к площадкам хранения отходов должны быть освещены в вечернее и ночное время. Проект площадки и место размещения обязательно согласовывается с отделом строительства и архитектуры администрации МП, отделом землеустройства и экологии администрации, ГЦСЭН, пожарной службой.

График вывоза твердых бытовых отходов из селитебной части поселения различен – в зависимости от интенсивности заполняемости контейнеров. Обслуживание, вывоз отходов от жилых и общественных зданий осуществлялся посредством специализированной техники.

Отходы Го Лыткарино направляются на мусоросортировочную станцию и в дальнейшем направляются на вторичную переработку или на захоронение на действующие ТКО.

В соответствии с «Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Московской области» утвержденной Постановлением Правительства Московской области № 162/9 от 19.03.2018 «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Московской области от 22.12.2016 № 984/47 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, Московской области»» ГО Лыткарино относится к Каширской зоне деятельности региональных операторов (РО). 

В соответствии с «Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Московской области» полигон ТКО «Воловичи» планируется эксплуатируется до 2018 г., полигон ТКО «Астапово» до 2030 г., полигон ТКО «Озеры» до 2021 г.

В соответствии с Перечнем объектов, включенных в Территориальную схему обращения с отходами (таблица 7. Постановления Правительства Московской области № 162/9 от 19.03.2018) будет модернизирован и способен принимать ТКО полигон ТКО «Воловичи» с 2019 г. Будут открытй новые полигоны для приемки ТКО: полигон ТКО «Кашира» с 2019 г., полигон ТКО «Серебрянные пруды» с 2019 г.

При отсутствии или недостаточной эффективности системы сбора мусора твердые коммунальные отходы могут стать серьезным источником загрязнения всех компонентов окружающей среды. Являясь отходами 4 класса опасности (малоопасными), твердые коммунальные отходы, тем не менее, могут сформировать на прилегающей территории крайне неблагоприятную экологическую ситуацию за счет возникновения резких неприятных запахов в процессе трансформации отходов, а также поступления загрязняющих веществ в поверхностные и подземные воды и почвы. Поэтому проблема контроля вывоза отходов является крайне актуальной.

Отходы третьего и выше классов опасности должны на переработку и захоронение организациям, имеющим лицензию на осуществление данного вида деятельности. 

В ходе реализации государственных энергосберегающих программ в результате широкого использования энергосберегающих ламп, образуются отходы первого класса опасности (ртутьсодержащие лампы). Требуются организация и контроль сбора и утилизации отходов первого класса опасности, включая  установку герметичных контейнеров для сбора отходов первого класса, специального автотранспорта для их перевозки на пункты утилизации. Отходы первого класса опасности (ртутные лампы), образующиеся на предприятиях и учреждениях, вывозятся ООО «МЕРКОМ».

Биологические отходы утилизируют путем переработки на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах (цехах) в соответствии с действующими правилами, согласно долгосрочной программе утилизации отходов в Московской области – на завод по переработке опасных и медицинских отходов с применением пиролизно-сингазовой технологии на территории Клинского района.

Кроме коммунальных отходов в зданиях и сооружениях будут образовываться отходы, включающие такие виды, как: отработанные ртуть содержащие лампы, масла, фильтрующие загрузки, обтирочные материалы, отходы металлов, медицинские, автомобильные и прочие виды отходов. Состав и количество отходов зависит от назначения, емкости объектов, используемого технологического оборудования на каждом из объектов и определяются при проектировании каждого из объектов нового строительства. 

Строительные отходы должны направляться на переработку и дальнейшее использование, при условии обязательного радиационного и санитарно-гигиенического контроля отходов и продуктов их переработки, а также наличия соответствующих перерабатывающих мощностей. Состав и количество строительных отходов определяется при разработке проектов строительства жилых и общественных зданий после определения основных характеристик новой застройки и сносимого фонда (серия зданий, этажность, строительные материалы, уровень заглубления фундамента  и т.п.). ООО «ЭКОТЕХПРОМ», расположенное в г. Лыткарино занимается утилизацией, обработкой и обезвреживанием отходов строительства, сноса и грунтов.

Предприятия и организации различных отраслей определяет потребление разнообразных материальных ресурсов и соответственно образование различных по составу и количеству отходов производства и потребления. Виды и количество промышленных отходов зависят от отраслевой структуры промышленности, мощности объектов, количества и видов потребляемых ресурсов. Отходы производства I-III класса опасности складируются на предприятиях и затем вывозятся на переработку или специализированный полигон. 

На большей части крупных предприятий работы по обращению с отходами ведутся в соответствии с действующими правилами охраны окружающей среды от отходов производства и потребления. 

В число отходов, чей уровень переработки и вторичного использования составляет 70-100%, входят металлоотходы, резиносодержащие, текстильные отходы, отходы 1-3 классов опасности – отработанные масла, отработанные электролиты и аккумуляторы, жидкие нефтесодержащие отходы, отработанные ртутьсодержащие лампы, замасленная ветошь. Наличие организационных структур, технологий, производственных перерабатывающих мощностей обуславливает высокий уровень сбора и переработки отходов производства и потребления.

Мероприятия, необходимые для предотвращения негативного воздействия отходов на окружающую среду:

расчистка замусоренных территорий;

ликвидация несанкционированных свалок;

оборудование площадок с твердым покрытием для сбора и временного хранения отходов за пределами водоохранных зон и зон санитарной охраны водозаборов, включая садоводческие товарищества, предназначенные для сезонного проживания;

систематическое проведение санитарной очистки территорий вблизи садовых товариществ, коллективных садов и участков индивидуальной застройки;

размещение на оборудованных площадках металлических контейнеров емкостью 0,8–1,1 м3 для временного хранения отходов, а также контейнеров для крупногабаритных отходов и урн в общественных зонах;

систематический  вывоз твердых коммунальных отходов и производственных отходов 4-5 классов опасности на полигоны ТКО;

сбор отходов 1-3 классов опасности и передача на переработку и захоронение организациям, имеющим лицензию на осуществление данного вида деятельности;

организация системы безопасного обращения с производственными отходами на всех предприятиях, включающей в себя:

инвентаризацию мест временного хранения отходов на территории предприятий;

селективный сбор и хранение отходов на территории производственных предприятий для последующей сдачи на переработку или утилизацию, организациям, имеющим лицензию на работу с отходами определенных классов опасности.

 сокращение объемов отходов, направляемых на объекты санитарной очистки;

 максимальная передача отходов на вторичную переработку и промышленное обезвреживание;

 создание пунктов сбора вторсырья;

селективный сбор и хранение производственных отходов на территории предприятий для последующей сдачи на переработку или утилизацию организациям, имеющим лицензию на работу с отходами определенных классов опасности;

- реализация схемы санитарной очистки на территории округа.

3. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Комплексный анализ территории городского округа Лыткарино выполнен с учетом наличия зон с особыми условиями использования территорий.

Система планировочных ограничений разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью Проекта генерального плана.

Градостроительная и иные виды деятельности в зонах с особыми условиями использования территорий осуществляются:

1) с соблюдением запрещений и ограничений, установленных законодательством;

2) с соблюдением требований градостроительных регламентов правил землепользования и застройки муниципальных образований, содержащих указание на виды деятельности, осуществление которых не запрещено или не ограничено применительно к конкретных зонам с особыми условиями использования территорий;

3) с учетом историко-культурных, этнических, социальных, природно-климатических, экономических и иных региональных и местных традиций, условий и приоритетов развития территорий в границах зон с особыми условиями использования территорий.

Применительно к зонам с особыми условиями использования территории, согласно части пятой статьи 36 ГСК РФ, градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством РФ.

На следующих стадиях проектирования – проекты планировки территории и проекты межевания территории – зоны с особыми условиями использования территории должны быть учтены и уточнены в соответствии с масштабом проектирования.

В отношении некоторых зон границы определяются указанием на определенное расстояние (как правило, в метрах) от охраняемого объекта либо объекта, от которого требуется охрана. В отношении же, например, санитарно-защитных зон,  санитарно-защитных  разрывов и зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) границы устанавливаются в результате разработки проекта границ таких зон. Таким образом, границы зон с особыми условиями использования территорий либо прямо определяются в нормативных правовых актах Российской Федерации посредством указания на величину их отступа от конкретного объекта, либо устанавливаются при разработке специальных проектов границ таких зон.

Зоны с особыми условиями использования территорий и планировочные ограничения устанавливаются в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской области, ведомственными нормативными документами, исходными данными, предоставленными Заказчиком, ранее разработанными документами территориального планирования, другой проектной документацией, а также на основании расчётов, выполненных по соответствующим методикам:

Водоохранные зоны, зоны прибрежных защитных полос и береговых полос — в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.

Зоны санитарной охраны первого пояса источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (водозаборных узлов) 

 в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

зоны санитарной охраны второго пояса источников водоснабжения г. Москвы — в соответствии с СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы».

Особо охраняемые природные территории регионального значения, в соответствии со Схемой развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Московской области, 

утверждённой постановлением Правительства Московской области от 11.02.2009 № 106/5, 

со Схемой территориального планирования Московской области – основными положениями градостроительного развития, утверждённой постановлением Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23.

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) объектов производственного, производственно-коммунального назначения — ориентировочные (нормативные) – в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; рекомендуемые – на основании специально разрабатываемых проектов санитарно-защитных зон.

Зоны сверхнормативного шумового воздействия 

автомобильного (санитарные разрывы) – на основании расчётов, выполненных по соответствующим методикам;

железнодорожного транспорта (санитарные разрывы) – на основании расчётов, выполненных по соответствующим методикам;

Приаэродромная территория 30 км зона от КТА аэропорта «Жуковский».

3.1 Водоохранные зоны и прибрежно-защитные полосы

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к береговой линии водного объекта, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов. Соблюдение особого режима использования территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий. 

В соответствии с Водным кодексом РФ от 12.04. 2006 № 74-ФЗ устанавливаются размеры водоохранных зон и режимы их использования для всех водных объектов района. Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров. Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока. Для русловых водоемов водоохранная зона совпадает с водоохраной зоной водотока. Для "обособленных водных объектов", площадью менее 0,5 км2, каким являются старичные озера, водоохранные зоны (и соответственно прибрежно-защитные) не устанавливаются, но установлены береговые полосы, шириной 20 м. Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока. Для русловых водоемов водоохранная зона совпадает с водоохраной зоной водотока. 

В соответствии с «Водным кодексом» 2006 г. п.65 ширина водоохранной зоны р. Москвы  составляет 200 метров, прибрежной защитной полосы  в зависимости от уклона 30-50 метров (уклоны поверхности в пределах поймы не превышают 1(, в пределах террас 2-6( градусов). Для притоков р. Москвы –  р. Глинки, р. Любучи водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой и составляет 50 м, а также водоохранная зона вокруг запруженных водоемов совпадает с прибрежной защитной полосой малых рек и составляет 50 м.

На основании ст.20 Водного Кодекса полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Вдоль береговой линии водных объектов выделяется береговая полоса с использованием ее под озеленение и благоустройство с обеспечением доступа общего пользования. Береговые полосы для всех водных объектов составляют 20 м, для каналов и рек- ручьев протяженностью менее 10 км — по 5 м.

Ширина береговой полосы для р. Москвы составляет 20 м для ее притоков, протяженность менее 10 км – 5 м. Для озер и водоёмов выделяется береговая полоса шириной 20 м, по мелиоративным каналам – 5 м.

	Река
	Длина, км 
	Водоохранная зона, м
	Прибрежная защитная полоса, м
	Береговая полоса, м

	р.Москва 
	470 км
	200
	30-50
	20

	р. Любуча
	6 км
	50
	50
	5

	р. Глинка
	3 км
	50
	50
	5


Необходимо предусмотреть проведение водоохранных мероприятий, направленных на предотвращение негативного влияния существующей и размещаемой застройки на реки и водоемы.

Следует предусмотреть водоохранные мероприятия:

сбор и отвод поверхностного стока с соответствующим благоустройством и озеленением территории;

очистка поверхностного стока на очистных сооружениях с применением технологий глубокой очистки поверхностного стока до показателей отвечающих требованиям рыбохозяйственного назначения;

локальную очистку стоков с территорий гаражных комплексов и производственных территорий перед сбросом в водосточные сети;

централизованную систему водоснабжения и водоотведения; 

очистка хозяйственно-фекальных стоков на ЛОС до показателей отвечающих требованиям рыбохозяйственного назначения;

очистка и благоустройство водоемов и прибрежных территорий позволит предотвратить негативное влияние застройки городского округа Лыткарино на качество воды в водосточной сети и состояние реки Москвы и ее притоков.

В соответствии с п.16, ст. 65 Водного кодекса, в границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод.

В границах водоохранных зон запрещаются:

использование сточных вод для удобрения почв;

размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями в водоохраной зоне запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов.

3.2. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Основной целью создания и обеспечения в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, где они расположены. 

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Размеры зон санитарной охраны определены нормами СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», в соответствии с которым для водозаборов подземных вод граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора – при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

II пояс ЗСО – зона ограничений по микробному загрязнению. Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Его радиус рассчитывается для условий изолированного неограниченного пласта, исходя из того, что для подземных вод Московского артезианского бассейна характерен замедленный водообмен, так как уклоны незначительны и скорости движения подземных вод невелики. Расчет радиуса II пояса ЗСО выполняется по формуле:

	RII=
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	, где


RII  –  радиус II пояса ЗСО по микробному загрязнению, м;

Q  –  суточный расход воды, м3/сут;

Tм– время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод 

к водозабору, 200-400 сут;

m –  мощность водоносного комплекса, м;

(  –  коэффициент водоотдачи (для трещиноватых известняков).

III пояс ЗСО – зона ограничений по химическому загрязнению. Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. Радиус III пояса ЗСО предназначен для защиты водоносного комплекса от химических загрязнений с поверхности и рассчитывается по аналогичной формуле 4.1, что и по микробному загрязнению, при Тх=9125 суток (время движения химического загрязнения к водозабору соответствует времени работы водозабора 25 лет). 

В соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 в границах первого пояса «водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки», «расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании». Любой источник хозяйственно-питьевого водоснабжения оконтурен зонами санитарной охраны (ЗСО) в составе трех поясов: I пояс — зона строгого режима; II пояс — ограничивается зоной невозможности бактериального загрязнения эксплуатационного горизонта; III пояс ограничивается невозможностью загрязнения подземных вод химическим загрязнением в течение всего времени эксплуатации водозабора. 

Мероприятия по второму и третьему поясам: 

Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. 

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 

Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. 

Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. 

Мероприятия по второму поясу 

Кроме мероприятий, указанных в разделе выше, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия. 

Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции. 

Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование централизованной канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

В случае расширения существующих или организации новых водозаборных узлов для предупреждения загрязнения источников водоснабжения необходимо разработка проектов и создание для них зон санитарной охраны I, II и III поясов с соблюдением соответствующего режима.
3.3  Санитарно-защитные зоны

Ведущими отраслями народного хозяйства ГО Лыткарино являются промышленность и научная сфера. Градообразующей основой города Лыткарино являются производственные территории с развитой структурой наукоемких предприятий (ОАО «Лыткаринский завод оптического стекла», Научно-испытательный центр Центрального института авиационного машиностроения, Научно-исследовательский институт приборов и т.д.).

Территория городского поселения подразделяется (укрупнено) на 6 взаимоувязанных территориально-функциональных зон:

Зона жилого назначения.

Зона сформирована несколькими типами жилой застройки и включает многоэтажную, среднеэтажную, малоэтажную многоквартирную, малоэтажную индивидуальную жилую застройку.

Зона общественно-делового назначения.

Зона сформирована несколькими типами общественной застройки и предназначена для размещения объектов административного, общественно-делового, культурно-бытового обслуживания, здравоохранения, а именно для размещения учреждений и предприятий культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового обслуживания, административных и общественных зданий, центров деловой и финансовой активности.

Зона производственного назначения.

Зона включает в себя улицы и автомобильные дороги в границе городского поселения, автостоянки, объекты транспортного обслуживания, размещение существующих и планируемых объектов инженерного и коммунального обслуживания, объекты производственно-хозяйственного комплекса: производственных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных объектов с различными уровнями воздействия на окружающую среду.

Зона рекреационного назначения.

Зону формируют территории лесного фонда, общепоселковой рекреации, спортивно-рекреационные объекты и физкультурные площадки, объекты рекреационно-санаторного и лечебно-оздоровительного назначения, озелененные пешеходные пространства на территории поселения.

Зона сельскохозяйственного назначения.

Зону формируют объекты агропромышленного комплекса, садоводческие и дачные товарищества, сады, огороды и территории сельскохозяйственного назначения (пашни, сенокосы, пастбища и т.д.).

В границах рассматриваемой территории расположен ряд разнопрофильных промышленных, производственных, коммунально-производственных объектов, расположены предприятия производственно-складского назначения, коммунальных сооружений, транспортных объектов. В Лыткарино расположен крупный завод оптического стекла (ЛЗОС), крупные заводы и центры авиационной промышленности (ЦИАМ, ТМКБ "СОЮЗ", ЛМЗ, НИИП), карьер "Волкуша". На территории города находится крупный Лыткаринский пищевой комбинат, а в 2017 году построен ЦОД Авантаж.

Основным документом, регламентирующим использование территорий санитарно-защитных зон (СЗЗ) вышеуказанных объектов, является нормативный документ СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция), который был введен в действие 1 марта 2008 г.

Руководствуясь основными положениями этого документа, были определены нормативные размеры СЗЗ рассматриваемых объектов.  Перечень объектов с указанием нормативных размеров их санитарно-защитных зон приведен в таблице 3.3.1.

Таблица 3.3.1 Перечень предприятий и иных объектов, расположенных на территории городского округа Лыткарино и ориентировочный размер их санитарно-защитных зон согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

	№№ п/п
	Наименование объектов
	СЗЗ по СанПиН 2.2.1-2.1.1 1200-03, м

	1
	ОАО "ЛЗОС"
	200

	2
	НИЦ ЦИАМ
	300

	3
	Станции технического обслуживания
	50

	4
	Автостоянки
	50

	5
	Автозаправочные станции (АЗС)
	50-100

	7
	АО "АИЗ"
	100

	8
	АО "Фирма "Строитель"
	300

	9
	АО Траст-Терминал-Лыткарино
	50

	10
	Газозаправочная станция
	100

	11
	ГСК, гаражи
	50

	17
	ЗАО  Автотранспортное предприятие - 19
	100

	18
	ЗАО "Лыткаринский мясоперерабатывающий завод"
	300

	19
	Канализационные очистные сооружения
	500

	20
	Кладбище «Тураевская старообрядческая община»
	50

	21
	Конноспортивный клуб "Мечта"
	100

	22
	Конноспортивный клуб «Созидатель»
	100

	23
	Котельные МП "Лыткаринская теплосеть"
	300

	24
	Ликероводочный завод ООО "Союз-Виктан"
	100

	25
	Лыткаринский машиностроительный завод
	100

	26
	Место разгрузки сухого песка
	300

	27
	Мойки автомобилей
	50

	29
	Мусоросортировочная станции
	100

	30
	«Верхнее Мячково» кладбище
	50

	31
	Новое Лыткаринское кладбище
	100

	32
	ООО "Арсеко"
	100

	33
	ООО "АРТ ИН ВУД"
	100

	34
	ООО "Барьер"
	50

	35
	ООО "Боярин и Ко"
	300

	36
	ООО "Гера"
	100

	37
	ООО "Лигнум"
	50

	38
	ООО "ЛПК"
	100

	39
	ООО "Мерком"
	1000

	40
	ООО "Парсуна"
	50

	41
	ООО "ПО "ДИАЛОГ-КОНВЕРСИЯ"
	50

	42
	ООО "Порт Тураево"
	50

	43
	ООО "Премьера"
	50

	44
	ООО "Премьера"
	50

	45
	ООО "Рубеж"
	50

	46
	ООО "Русквас"
	300

	47
	ООО "Старатели"
	100

	48
	ООО "Стройкомби"
	100

	49
	ООО "Техномол соевые продукты"
	50

	50
	ООО "Цикл-Терминал"
	500

	51
	ООО "Эко-синтез"
	50

	52
	ООО «БИОДЕЗ»
	500

	53
	ООО НПО "КОМПАС"
	100

	54
	ООО Особстрой-2
	50

	55
	ООО ПКФ ДиПОС
	50

	56
	ООО ПО "Евролифтмаш"
	100

	57
	ПАО ТМКБ "СОЮЗ"
	100

	58
	ПГСК-3
	50

	59
	Петровское кладбище
	50

	60
	Производственная база ГУП МО Мострансавто
	50

	61
	Производственный комплекс, площадка Б НИЦ ЦИАМ
	400

	62
	ПТО "Агропромсервис", Таможенный терминал
	50

	63
	Складские помещения "Детский городок "ЗИЛ"
	50

	64
	Склады ООО "Старатели", warehouse complex, ООО "Лига Чистоты"
	50

	65
	Торговые комплексы
	50

	67
	Филиал "Лыткаринский машиностроительный завод" ОАО "НПО "Сатурн"
	100

	68
	Электрическая подстанция № 174
	300

	69
	ЦОД Авантаж
	100


Анализ приведенных данных показал, что в СЗЗ многих существующих промышленных и производственных объектов – заводов, котельных, электроподстанций и др. частично попадает существующая жилая застройка.

В соответствии с экспертными заключениями и решениями об утверждении размеров СЗЗ, были утверждены размеры СЗЗ для следующих заводов и предприятий: АО «ЛЗОС» (решение №17 от 04.03.11г.), АО «НИИП» (экспертное заключение №513/2010 от 27.12.2010), ЗАО «Лыткаинский МПЗ» (экспертное заключение №131/25п-10 от 12.06.2017г.), ОАО «НПО «Сатурн» (экспертное заключение №153-16 от 06.04.2010г.), ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова» (экспертное заключение №587-16 от 07.09.11г.).

Для реализации проектных решений требуется разработка проектов организации СЗЗ существующих объектов и обоснование размеров СЗЗ вновь размещаемых объектов в сторону территорий с повышенными требованиями к качеству окружающей среды.

Размещение проектируемых объектов инженерной инфраструктуры должно проводиться с соблюдением требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция).

Вопрос о жилой застройке, расположенной в СЗЗ, может решаться несколькими путями:

В соответствии с «Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», утвержденных Постановлением Правительство Российской Федерации № 222 от 03.03.2018г.
размеры СЗЗ могут быть уменьшены (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п 4.5) при:

объективном доказательстве достижения уровня химического, биологического загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух до ПДК и ПДУ на границе санитарно-защитной зоны и за её пределами по материалам систематических лабораторных наблюдений для предприятий I и II классов опасности и измерений и оценке риска для здоровья; для промышленных объектов и производств III, IV, V классов опасности по данным натурных исследований приоритетных показателей за состоянием загрязнений атмосферного воздуха и измерений;

подтверждении измерениями уровней физического воздействия на атмосферный воздух на границе СЗЗ до гигиенических нормативов и ниже;

уменьшении мощности, изменении состава, перепрофилировании предприятия и связанным с этим изменением класса опасности;

внедрении передовых технологических решений, эффективных очистных сооружений, направленных на сокращение уровней воздействия на среду обитания.

Размеры СЗЗ могут быть изменены в зависимости от нового функционального зонирования территории. При этом размеры санитарно-защитных зон не должны затрагивать сложившуюся или проектируемую жилую застройку.

Жилая застройка может быть вынесена из СЗЗ за счет промпредприятия. Эта процедура осуществляется в соответствии с пакетом законодательных документов;

Для капитальной и индивидуальной застройки, расположенной в СЗЗ, вводится регламент использования этой территории:

запрет на строительство нового жилого фонда;

увеличение норм жилищной обеспеченности;

уменьшение тарифов оплаты за жилье (за счет предприятий).

3.4  Приаэродромная зона
В соответствии со статьей 47  действующей редакции  Воздушного кодекса Российской Федерации в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов, перспективного развития аэропорта и исключения негативного воздействия оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье человека и окружающую среду решением уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти устанавливается приароэромная территория.

Приаэродромная территория является зоной с особыми условиями использования территорий.

Решением, указанным в абзаце первом, на приаэродромной территории устанавливаются ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности в соответствии с ВзК (далее - ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности).

На приаэродромной территории могут выделяться следующие подзоны, в которых устанавливаются ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности:

1) первая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для организации и обслуживания воздушного движения и воздушных перевозок, обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов;

2) вторая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для обслуживания пассажиров и обработки багажа, грузов и почты, обслуживания воздушных судов, хранения авиационного топлива и заправки воздушных судов, обеспечения энергоснабжения, а также объекты, не относящиеся к инфраструктуре аэропорта;

3) третья подзона, в которой запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории;

4) четвертая подзона, в которой запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны;

5) пятая подзона, в которой запрещается размещать опасные производственные объекты, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов;

6) шестая подзона, в которой запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц;

7) седьмая подзона, в которой ввиду превышения уровня шумового, электромагнитного воздействий, концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе запрещается размещать объекты, виды которых в зависимости от их функционального назначения определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории с учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, если иное не установлено федеральными законами.

Порядок установления приаэродромной территории и порядок выделения на приаэродромной территории подзон, в которых устанавливаются ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности, утверждаются Правительством Российской Федерации.

Восточная половина территории ГО Лыткарино расположена на приаэродромной территории, относится к седьмой подзоне приаэродромной территории — зоне шумого дискомфорта самолетов гражданской авиации, шестой подзоне приаэродромной территории — расположена в пределах 15 км радиуса от контрольной точки (КТА) аэродрома Раменское, в которой запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц. Западная половина территории попадает в третью подзону приаэродромной территории — в пределах 30 км радиуса от КТА аэропортов, в которой запрещается размещать объекты, высота которых превышает установленные ограничения.

В связи с вводом в действие ГОСТ 22283-2014 («Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения»), на вновь проектируемых территориях жилой застройки максимальный уровень звука не должен превышать 75 дБА (днем), 65  дБА (ночью), соответственно зона акустического дискомфорта аэропорта «Раменское» может расшириться. А при дальнейшем развитии аэропорта в качестве международного аэропорта московского авиационного узла, шумовая карта также может быть актуализирована.

4. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ (ООПТ)

В настоящее время считается, что наиболее эффективным способом достижения экологического равновесия является формирование сети особо охраняемых природных территории (ООПТ) взаимосвязанных между собой для сохранения разнообразия видов и поддержания биогеоценотических связей. Основными показателями качества такой системы должны стать:

– оптимальное процентное соотношение сохраняемых природных территорий в условно естественном виде и интенсивно используемых земель;

– присутствие в системе ООПТ объектов различного уровня (федерального, регионального, местного), характера (ботанические, гидрологические, комплексные и др.) и функционального назначения (средообразующие территории, местообитания редких видов, уникальные объекты природы и т.д.);

– непрерывность природного пространства, достигаемая путем создания экологических транзитных территорий, в том числе с помощью участков, не представляющих самостоятельной экологической значимости и даже техногенно- нарушенных.

Хозяйственная и иная деятельность на территориях ООПТ регламентируется следующими нормативно-правовыми актами: 

Федеральным законом от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (в редакции Федеральных законов от 30.12.2001 г. № 196-ФЗ, от 29.12.2004 г. № 199-ФЗ, от 09.05.2005 г. № 45-ФЗ, от 04.12.2006 г. № 201-ФЗ, от 23.03.2007 г. № 37-ФЗ, от 10.05.2007 г. № 69-ФЗ); 

приказом МПР России от 16.07.2007 г. № 181 «Об утверждении особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях»; 

законом Московской области от 23 июля 2003 года N 96/2003-ОЗ  «Об особо охраняемых природных территориях». 

Региональные особо охраняемые природные территории приведены в соответствии со «Схемой развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Московской области» (постановление Правительства Московской области № 106/5 от 11.02.09, с изменениями на 14 ноября 2017 года). В соответствии со «Схемой …» ООПТ областного значения на территории городского округа Лыткарино нет (рисунок 4.1).
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Рисунок 4.1 «Схема развития и размещения ООПТ в Московской области» (постановление Правительства Московской области № 106/5 от 11.02.09, с изменениями на 14.11. 2017 г.)

К планируемым особо охраняемым природным территориям областного значения в соответствии со Схемой территориального планирования Московской области (постановление от 11 июля 2007 г. №517/23), относятся прочие ключевые природные территории (КПТ), для сохранения ландшафтных экосистем: 

КПТ 13-01. 16-01. Томилинский.

Характеристика: Хорошо сохранившиеся участки лесов на левом, коренном берегу Москвы-реки. Эталоны региональных типов леса – сосняки субнеморальные (в т.ч. рябиново-крушиновый волосистоосоковый, 6-7 класса возраста, высотой до 30 м, диаметром 50-80 см), старовозрастный, флористически богатый широколиственный лес (липняки с дубом, в примеси – клён остролистный, вяз). Участки черной и серой ольхи с богатым покровом из влажнотравья. Выходы грунтовых вод по склону, у подножия – мощные родники с ожелезнённой водой.

Состав: «Старые сосняки и родники Томилинского лесопарка»;

«Широколиственный лес на левом берегу р. Москвы у с. Петровское».

Профиль: комплексный, гидрологический.

Описание границ: совпадает с границами кв. 19-29, 34-38, 41, 49 Томилинского лесничества юго-восточного леспаркхоза (лесоустройство 2002 г.).

В границах городского округа Лыткарино расположено ООПТ регионального значения, отражённые только в графической части «Схемы территориального планирования Московской области» – природная экологическая территория б/н, соединяющая КПТ 16-01 с планируемой природной экологической территорией вдоль реки Москвы  —"Нижняя Москва – Река" (рисунок 4.2).

В соответствии с графической частью Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития (постановление от 11 июля 2007 г. №517/23) в западной части городского округа Лыткарино по водоохраной зоне р.Москвы прослеживается планируемая особо охраняемая природная территория "Нижняя Москва – Река". В 1999 году решением от 21 июня 1999 г. N 55-рок объединенной коллегией Органов Управления Москвы и Московской области «О Создании Особо Охраняемых Природных Территорий "Лермонтовские Места", "Верхняя Москва - Река", "Нижняя Москва - Река", "Сосенка", "Ликова", "Суханово"» определены границы особо охраняемой территории «Нижняя Москва-река». «Нижняя Москва-река», как «уникального природного комплекса, в состав которого входят леса, речные долины, с десятками видов птиц, животных, растений, в т.ч. занесенных в Красную Книгу».
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Рисунок 4.2 Фрагмент Схемы территориального планирования Московской области, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 11.07.2007 №517/23 

Планируемая особо охраняемая природная территория "Нижняя Москва – Река", В западной части городского округа Лыткарино вдоль долины р.Москвы, предложенная к созданию в 1999 году решением от 21 июня 1999 г. N 55-рок объединенной коллегией Органов Управления Москвы и Московской области «О Создании Особо Охраняемых Природных Территорий …» отражена только в графической части «Схемы территориального планирования Московской области». В дальнейшем регламентирующих документов и составления паспорта природной территории не было проведено. 

На сегодняшний день пойма реки Москвы распахана, частично мелиорируема, данная территория не является однородным природным комплексом, представляя собой сельхозугодия и отдельные разрозненные участки дачно-садовой застройки и городской застройки.

Целесообразно не включать данную территорию в генеральный план городского округа Лыткарино в статусе планируемой к созданию ООПТ «Нижняя Москва-река».

5. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА |СОВРЕМЕННОГО 
СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Комплексная оценка состояния окружающей среды дана на основе анализа современных характеристик отдельных компонентов окружающей среды и представляет собой завершающую стадию покомпонентной оценки современного состояния окружающей среды на территории ГО Лыткарино Московской области. Результаты проведенных исследований представлены на карте «Карте зон с особыми условиями использования территорий». При составлении вышеуказанной карты в качестве основы была использован план функционального зонирования территории ГО. Выполненный комплексный анализ состояния окружающей среды позволил выделить ведущие природные и антропогенные факторы.

Основными природными и антропогенными факторами, определяющими экологические условия на территории округа и влияющими на динамику состояния окружающей среды, а так же налагающих планировочные ограничения на развитие территории, являются пространственная структура и состав особо охраняемых природных территорий (ООПТ); границы водоохранных зон рек, санитарных зон источников питьевого водоснабжения (рек, водохранилищ, каналов) и ВЗУ подземных вод; локализация и структура зон шумового дискомфорта автомобильного, железнодорожного и авиационного транспорта; площадей залегания полезных ископаемых; границы регламентных санитарно-защитных зон промышленных и коммунальных предприятий, инженерно-геологические и гидрогеологические условия территории.

Особенности геологического строения и гидрогеологической обстановки на территории городского округа описаны в главах 1.2—1.4 данной работы. 

При новом строительстве основные мероприятия по защите геологической среды должны обеспечить:

защиту зданий и сооружений от подтопления при заглублении фундаментов ниже уровня залегания грунтовых вод;

исключение дополнительного обводнения территории;

защиту грунтовых и подземных вод от загрязнения;

устойчивость строительных котлованов, а также состояние прилегающих зданий и сооружений при строительстве в условиях плотной сформировавшейся застройки.

защиту возводимых сооружений от вибрационного воздействия (вблизи железных дорог);

устойчивость сооружений, возводимых на слабонесущих грунтах оснований;

охрану водных объектов и грунтовых вод от загрязнения, засорения и истощения в соответствии с водным законодательством в границах водоохранных и санитарно-защитных зон;

защиту подземных вод эксплуатационного горизонта от загрязнения, строительство вблизи водозаборных сооружений должно быть обеспечено соблюдением ограничений и спецмероприятий в пределах ЗСО водозаборов подземных вод;

рассматривать ведение мониторинга за состоянием геологической среды.

Естественный почвенный покров, представленный главным образом дерново-подзолистыми почвами, сохранился только в отдельных немногих местах, не затронутых городским строительством. Почвы промышленных ландшафтов существенно отличаются от почв соседних с ними и ранее существовавших на их месте ландшафтов. Первичные почвы практически отсутствуют (они относятся к захороненным), а существующая почва представляет собой смесь привозных почв с промышленным, бытовым и строительным мусором. Содержание в них ряда элементов, в том числе и тяжелых металлов, часто повышены и распределены мозаично. В целом необходимы меры по реабилитации нарушенных почв, противоэрозионные мероприятия и мероприятия, направленные на максимальное сохранение естественного почвенного покрова и природных режимов почв. Деградация почвенного покрова происходит на территориях, вовлеченных в жизнедеятельность человека. 

Мероприятия по охране почв предусматривают контроль соблюдения норм озеленения территорий, сбор и очистка поверхностного стока с твёрдых покрытий, озеленение территорий, не имеющих твердого покрытия; организация дорожно-тропиночной сети с песчаным, гравийным и щебёночным покрытием в пределах рекреационных территорий, а также введение специальных режимов их использования, изменение целевого назначения и рекультивацию почв для различных типов функционального использования территории и различного функционального назначения объектов. Также необходимо проводить мероприятия по рекультивации уже преобразованных почв, расположенных близ строящихся объектов, крупных транспортных артерий и прилегающих к ним объектов инфраструктуры.

С целью предотвращения деградации почвенного покрова предлагаются мероприятия:

контроль за соблюдением норм озеленения территорий, увеличение площади озеленения за счет ликвидации неиспользуемых запечатанных территорий;

сбор и очистка поверхностного стока с твердых покрытий, озеленение территорий, не имеющих твердого покрытия;

организация системы обращения с отходами, исключающая захламление и загрязнение почв и грунтов;

организация дорожно-тропиночной сети с песчаным, гравийным и щебеночным покрытием в пределах рекреационных территорий.

Атмосферный воздух. В целях обеспечения благоприятной экологической обстановки по состоянию атмосферного воздуха рекомендуются следующие мероприятия:

внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, установка и совершенствование существующих установок газоочистных и пылеулавливающих установок исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;

разработка проектов санитарно-защитных зон и проектов организации (сокращения) СЗЗ существующих промышленно-коммунальных объектов, в границы которой входит жилая застройка и нормируемые объекты. Обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

организация системы мониторинга за состоянием атмосферного воздуха, установка стационарных или передвижных постов наблюдения на перекрестках с наиболее интенсивным транспортным движением, а также в районах промышленных предприятий;

установка шумо-газо-защитных экранов вдоль автодорог, где жилая застройка располагается вблизи проезжей части;

совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог (доведение технического уровня существующих дорог в соответствии с ростом интенсивности движения, реконструкция наиболее загруженных участков, строительство новых дорог с целью вывода из них транзитных потоков);

в бесснежный период в сухую погоду необходим полив улиц для предотвращения попадания пыли, в дыхательные пути и на кожу населения;

создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог, состоящих из достаточно газоустойчивых растений, озеленение улиц и санитарно-защитных зон.

Оценка акустического воздействия. Ведущим фактором физического воздействия на территории города являются шумы от автомобильного, железнодорожного транспорта.

В настоящее время рассматриваемая территория частично попадает в зоны акустического дискомфорта посадки самолетов гражданской авиации аэродрома Раменское, Восточная половина территории ГО Лыткарино расположена на приаэродромной территории, относится к седьмой подзоне приаэродромной территории — зоне шумого дискомфорта самолетов гражданской авиации, шестой подзоне приаэродромной территории — расположена в пределах 15 км радиуса от контрольной точки (КТА) аэродрома Раменское, в которой запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц. Западная половина территории попадает в третью подзону приаэродромной территории — в пределах 30 км радиуса от КТА аэропортов, в которой запрещается размещать объекты, высота которых превышает установленные ограничения.

На существующее положение расчет шумовых характеристик автотранспортных источников показал, что шумовое воздействие вблизи автодорог колеблется в пределах 63-73 дБА в дневное время. Ширина зоны акустического дискомфорта в дневные часы составляет от 25 м для улицы Сафонова, до 160 м для наиболее шумной автодороги - Лыткаринское шоссе.

Планируется реконструкция автомобильной дороги «Лыткаринского шоссе» до параметров I категории, 4 полосы движения, строительство и реконструкция автомобильной дороги «Лыткарино – Томилино – Красково – Железнодорожный» с параметрами I категории 4 полос движения, реконструкция подъезда к ГПЗ «Петровский» по параметрам магистральной улицы с 4 полосами движения транспорта, реконструкция а/д «Лыткаринское ш. – Петровское – Лыткаринское ш.» по параметрам магистральной улицы с 4 полосами движения транспорта, строительство подъезда к индустриальному парку ИП «Лыткарино» по параметрам IV технической категории с 2 полосами движения транспорта, строительство а/д «Лыткарино-Андреевское» по параметрам магистральной улицы с 4 полосами движения транспорта. 

В результате анализа прогнозных уровней шума становится понятно, что при проведении реконструкции дорог необходимо проводить шумозащитные мероприятия практически на многих участках дорог.

Для снижения акустического воздействия от новых и реконструируемых транспортных магистралей на прилегающие жилые территории необходимо при проектировании предусматривать шумозащитные мероприятия, реализация которых позволит обеспечить выполнение нормативных требований к акустическому состоянию в существующей и проектируемой застройке.
В соответствии с Водным кодексом РФ от 12.04. 2006 № 74-ФЗ для всех водных объектов устанавливаются размеры водоохранных зон и режимы их использования. Согласно п. 4, 6 и 11 ст. 65 Водного кодекса РФ №74-ФЗ от 03.06.2006 ширина водоохранной зоны для рек или ручьев устанавливается от их истока протяженностью: до десяти километров - в размере пятидесяти метров; от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров, более 50 км — в размере двухсот метров. Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища с акваторией более 0,5 квадратного километра устанавливается в размере пятидесяти метров.  Прибрежные защитные полосы в зависимости от уклона составляют 30-50 метров. Ширина береговой полосы для рек протяженностью более 10 км составляет 20 м, протяженностью менее 10 км – 5 м.

В соответствии с «Водным кодексом» 2006 г. п.65 ширина водоохранной зоны р. Москвы составляет 200 метров, прибрежной защитной полосы в зависимости от уклона 30-50 метров (уклоны поверхности в пределах поймы не превышают 1(, в пределах террас 2-6( градусов). Для притоков р. Москвы –  р. Глинки, р. Любучи водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой и составляет 50 м, а также водоохранная зона вокруг запруженных водоемов совпадает с прибрежной защитной полосой малых рек и составляет 50 м.

В границах водоохранных зон допускается проектирование нового строительства, обеспечивающие охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Водоохранные мероприятия включают в себя комплекс мероприятий по улучшению санитарного состояния водоохранных зон и прибрежных защитных полос, предотвращению загрязнения водных объектов:

оборудование проектируемой застройки централизованными системами водоотведения, системами бытовой канализации и ливневыми системами водоотведения; 

реконструкции и модернизация существующих очистных сооружений;

развитие систем сбора и отвода поверхностного стока, полный охват застроенных территорий системой ливневой канализации с последующим отводом стоков на очистные сооружения, обеспечивающие степень очистки до норм сброса в водные объекты рыбохозяйственного назначения;

строительство локальных очистных сооружений поверхностного стока со степенью очистки, отвечающей нормативным показателям рыбохозяйственного водопользования;

строительство локальных очистных сооружений на территории производственных объектов, автотранспортных предприятий и т.п. перед сбросом в водосточные сети и водные объекты;

реконструкция существующих и прокладка новых веток системы ливневой канализации;

обеспечение централизованным водоотведением всех пользователей;

очистка, благоустройство и озеленение прибрежных территорий водоемов;

экологическая реабилитация нарушенных участков (ликвидация несанкционированных свалок, выпусков неочищенных сточных вод);

сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

соблюдение режима водоохранных, прибрежных защитных и береговых полос водных объектов;

рекреационно-природоохранный приоритет использования водоохранных зон.

Зоны санитарной охраны (ЗСО) подземных источников водоснабжения, а также водопроводов питьевого назначения определены нормами СанПиН 2.1.4.1110-02, в соответствии с которым для водозаборов подземных вод граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии 30-50 м (с возможным сокращением при гидрогеологическом обосновании), а границы второго и третьего поясов ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий распространения микробного и химических загрязнений. Второй и третий пояса зоны санитарной охраны определяются с учётом местных санитарно-гидрогеологических условий и являются продолжением первого пояса. 

Водозаборы подземных вод должны иметь разработанные проекты зон ЗСО и быть обеспечены мероприятиями по выполнению ограничений, целью которых является сохранение постоянства природного состава воды в водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения.

Для предотвращения загрязнения подземных вод мероприятия по охране подземных вод предусматриваются по двум основным направлениям – недопущению истощения ресурсов подземных вод и защита их от загрязнения:

необходимы разработка проекта и организация зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения с определением границ трёх поясов ЗСО и выполнением необходимых ограничений и мероприятий в соответствии с требованиями Сан ПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

вынос из ЗСО II пояса всех потенциальных источников загрязнения подземных вод;

сокращение использования пресных подземных вод для технических целей и полива;

применение оборотного водоснабжения на основных промышленных предприятиях, оборудование очагов загрязнения локальными очистными сооружениями;

организация службы мониторинга на всех водозаборах; 

проведение ремонта скважин и инженерных сетей;

увеличение производительности существующих ВЗУ и бурение дополнительных скважин должны проводиться только при условии предварительного получения лицензии на право пользования недрами (для вновь пробуренных скважин) и своевременного внесения изменений в действующие лицензии. Для этого необходимо проведение гидрогеологических изысканий с оценкой (переоценкой) запасов подземных вод с последующим утверждением в Государственной комиссии по запасам (ГКЗ Роснедра), Территориальной комиссии по запасам (ТКЗ Центрнедра), Министерстве экологии Московской области.

В пределах поясов ЗСО необходимо строгое соблюдение соответствующих мероприятий. Назначение второго пояса ЗСО — защита источника водоснабжения от биологического и химического загрязнения, поступающего с поверхностным и подземным стоком, а также обеспечение процессов самоочищения воды от имеющегося биологического загрязнения, что предусматривает выполнения ряда мероприятий. Ширина пояса составляет 500 м от источников водоснабжения, с выделением 100 метровой зоны жёстких ограничений.

Важным фактором, определяющим условия освоения территории под все виды хозяйственного деятельности являются ограничения, накладываемые объектами, для которых устанавливаются санитарно-защитные зоны (СЗЗ). В границах рассматриваемой территории расположен ряд разнопрофильных промышленных, производственных, коммунально-производственных объектов, расположены предприятия производственно-складского назначения, коммунальных сооружений, транспортных объектов. В Лыткарино расположен крупный завод оптического стекла (ЛЗОС), крупные заводы и центры авиационной промышленности (ЦИАМ, ТМКБ "СОЮЗ", ЛМЗ, НИИП), карьер "Волкуша". На территории города находится крупный Лыткаринский пищевой комбинат, а в 2017 году построен ЦОД Авантаж. Основным документом, регламентирующим использование территорий санитарно-защитных зон (СЗЗ) вышеуказанных объектов, является нормативный документ СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция), который был введен в действие 1 марта 2008 г. Руководствуясь основными положениями этого документа, были определены нормативные размеры СЗЗ рассматриваемых объектов. Анализ приведенных данных показал, что в СЗЗ многих существующих промышленных и производственных объектов – заводов, котельных, электроподстанций и др. частично попадает существующая жилая застройка. В соответствии с экспертными заключениями и решениями об утверждении размеров СЗЗ, были утверждены размеры СЗЗ для следующих заводов и предприятий: АО «ЛЗОС» (решение №17 от 04.03.11г.), АО «НИИП» (экспертное заключение №513/2010 от 27.12.2010), ЗАО «Лыткаинский МПЗ» (экспертное заключение №131/25п-10 от 12.06.2017г.), ОАО «НПО «Сатурн» (экспертное заключение №153-16 от 06.04.2010г.), ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова» (экспертное заключение №587-16 от 07.09.11г.). Для реализации проектных решений требуется разработка проектов организации СЗЗ существующих объектов и обоснование размеров СЗЗ вновь размещаемых объектов в сторону территорий с повышенными требованиями к качеству окружающей среды. Размещение проектируемых объектов инженерной инфраструктуры должно проводиться с соблюдением требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция).
Нормативные СЗЗ предприятий и объектов на территории городского округа Лыткарино составляют 50-1000 м.

В граница СЗЗ единичных предприятий располагается жилая застройка, следовательно для таких объектов следует разрабатывать в установленном порядке проект обоснования (сокращения) санитарно-защитных зон со стороны жилой застройки. Размеры СЗЗ могут быть уменьшены (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п 4.5) при объективном доказательстве достижения уровня негативных воздействий ниже гигиенических нормативов на границе нормативной СЗЗ. 

На проектируемых производственных площадях необходимо предусматривать такие виды деятельности промышленных предприятий, размеры санитарно-защитных зон от которых (в зависимости от характера производства) не затрагивают сложившуюся или проектируемую жилую застройку, либо разрабатывать в установленном порядке проект сокращения санитарно-защитных зон.

Обращение с отходами.  Расчет образования ТКО осуществлялся в соответствии с нормами накопления мусора, принятыми Постановлением Правительства Московской области от 24 июля 2015 года N605/26 «Об утверждении норм накопления мусора и типового договора на вывоз мусора на территории Московской области», при норме накопления ТКО 1,56 м3/год на одного жителя, объем ТКО в течение года при постоянно проживающих 57 946 человек составит 90,4 тыс. м3 , что соответствует 15,9 тыс. тонн в год. 

При перспективном приросте населения на период 1 очереди (2023 г.) и расчетный период 2038 г. до общего числа жителей 83 446 и 134 163 человек соответственно, объёмы накопления ТКО в год составят 130,2 и 209,3 тыс. м3, что соответствует 22,9 и 36,8 тыс. тонн в год.

В соответствии с «Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Московской области» полигон ТКО «Воловичи» планируется эксплуатируется до 2018 г., полигон ТКО «Астапово» до 2030 г., полигон ТКО «Озеры» до 2021 г.

В соответствии с Перечнем объектов, включенных в Территориальную схему обращения с отходами (таблица 7. Постановления Правительства Московской области № 162/9 от 19.03.2018) будет модернизирован и способен принимать ТКО полигон ТКО «Воловичи» с 2019 г. Будут открыты новые полигоны для приемки ТКО: полигон ТКО «Кашира» с 2019 г., полигон ТКО «Серебрянные пруды» с 2019 г.

Для создания благоприятных санитарно-гигиенических условий деятельности при обращении с отходами производства и потребления на проектируемой территории необходимо проведение следующих мероприятий:

расчистка замусоренных территорий;

ликвидация стихийных свалок.

раздельный сбор отходов по видам и классам опасности; 

оборудование площадок с твердым покрытием для сбора и временного хранения отходов за пределами водоохранных зон и зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, включая садоводческие товарищества, предназначенные для сезонного проживания;

размещение на оборудованных площадках металлических контейнеров емкостью 0,8–1,1 м3 для временного хранения отходов, а также контейнеров для крупногабаритных отходов и урн в общественных зонах;

селективный сбор и хранение отходов на территории производственных предприятий для последующей сдачи на переработку или утилизацию, организациям, имеющим лицензию на работу с отходами определенных классов опасности.

систематическое проведение санитарной очистки территорий вблизи садовых товариществ, коллективных садов и участков индивидуальной застройки;

систематический вывоз твердых бытовых отходов и производственных отходов 4-5 классов опасности на мусоросортировочные станции, затем на вторичную переработку и полигоны ТБО;

сбор отходов 1-3 классов опасности и передача на переработку и захоронение организациям, имеющим лицензию на осуществление данного вида деятельности;

передача на утилизацию люминесцентных ртутных ламп (1 класс опасности) специализированным предприятиям;

организация системы безопасного обращения с производственными отходами на всех предприятиях с передачей на промышленное обезвреживание и с максимальной передачей отходов на вторичную переработку.

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
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ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план городского округа Лыткарино Московской области подготовлен на основании договора подряда №154-Гп/2018-2019 от 01.12.2018

Основанием для разработки генерального плана является государственная программа Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2017-2021 гг.

Генеральный план выполнен по результатам анализа материалов государственной и ведомственной статистики, данных, предоставленных Администрацией городского округа Лыткарино Московской области по формам, подготовленным институтом, а также материалов, переданных органами исполнительной власти Московской области и Российской Федерации.

Генеральный план городского округа Лыткарино разработан в соответствии с требованиями следующих правовых и нормативных актов:

«Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

«Водный кодекс Российской Федерации»;

«Воздушный кодекс Российской Федерации»;

«Лесной кодекс Российской Федерации»;

«Земельный кодекс Российской Федерации»;

Распоряжение Правительства РФ от 01.08.2016 № 1634-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики»

Распоряжение Правительства РФ от 06.05.2015 № 816-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)»;

Федеральные правила использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. № 138;

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Федеральный закон от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 10.01.1996 № 4-ФЗ «О мелиорации земель»;

Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;

Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ  «О теплоснабжении»;

Закон Российской Федерации   от   21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»; 

Федеральный закон от 29.07.2017 N 280-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель»;

«СП42.13330.2011.Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНИП 2.07.01-89» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820);

 «СП36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНИП 2.05.06-85» (утв. Приказом Госстроя от 25.12.2012 № 108/ГС);

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02»;

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2010 № 45 «Об утверждении СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы».

Закон Московской области 08.02. 2018 № 11/2018-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Московской области»;

Закон Московской области № 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития Московской области»;

Закон Московской области № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области»;

Закон Московской области от 12.06.2004 № 75/2004-ОЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории Московской области»;

Закон Московской области от 28.02.2005 №64/2005-ОЗ «О статусе и границах Одинцовского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований»;

«Генеральная схема газоснабжения Московской области до 2030 года», разработанная ОАО «Газпром промгаз» при участии ГУП МО «Мособлгаз», одобренная утвержденным решением Межведомственной комиссии по вопросам энергообеспечения Московской области от 14.11.2013 г. №11;

Программа Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2025», утвержденная Постановление Правительства Московской области от 20 декабря 2004 г. №778/50;

Схема и программа перспективного развития электроэнергии Московской области на 2017-2021 гг., утвержденная постановлением Губернатора МО №468-ПГ от 7.11.2016 г.;

Постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016г. №291 «Правила установления субъектами Российской Федерации нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов»;

Схема и программа перспективного развития Единой Энергетической системы России на 2017-2022 годы утвержденная приказом Минэнерго России №147 от 1.03.2016г.;

Распоряжение Правительства Российской федерации от 19.03.2013 № 384-р (с изменениями на 13 апреля 2017 года) «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения»;

Распоряжение Правительства Российской федерации от 06.05.2015 № 816-р (с изменениями на от 23.05.2018 № 957-р) «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)»;

Постановление Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23 «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области - основных положений градостроительного развития»;

Постановление Правительства Московской области от 11.02.2009 N 106/5 "Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Московской области";

Постановление Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8 «Об утверждении Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской области»;

Постановление Правительства Московской области от 20.03.2014 № 168/9 (с изменениями на 9 сентября 2016 года) «О развитии транспортно-пересадочных узлов на территории Московской области»;

Постановление Правительства Московской области от 26.03.2014 № 194/9 «Об утверждении итогового отчёта о реализации долгосрочной целевой программы Московской области «Разработка Генерального плана развития Московской области на период до 2020 года»;

Постановление Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области»;

Постановление Правительства Московской области от 30.12.2014 №1169/51 «Об утверждении положения о подготовке проектов документов территориального планирования муниципальных образований Московской области и направления их на утверждение в представительные органы местного самоуправления муниципального района, городского округа»

Постановление Правительства Московской области от 15.03.2002 № 84/9 «Об утверждении списка памятников истории и культуры»;

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 №74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 №84 «Об утверждении СанПин 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

Постановление Правительства Московской области от 23.09.2014 № 802/38 «О прогнозе социально-экономического развития Московской области на 2015-2017 годы»;

Постановление Правительства Московской области   от   13.05.2002   № 175/16 «О нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры»;

Постановление Правительства Московской области от 13.03.2014 №157/5 «Об утверждении нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры»;

Постановление Правительства Московской области от 28.10.2013 №663/38 «Об утверждении государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на 2017-2021 годы;

Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 №787/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Культура Подмосковья» на 2017-2021 годы;

Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 №784/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы;

Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 №783/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2017-2021 годы;

Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 № 786/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья» на 2017-2027 годы;

Постановление Правительства Московской области от 13.08.2013 №602/31 «Об утверждении государственной программы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья» на 2017-2021 годы;

Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 №795/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2017-2021 годы;

Постановление Правительства Московской области от 17.10.2017                № 863/38 об утверждении государственной программы Московской области "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" на 2018-2022 годы;

Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 №790/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2021 годы;

Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 №791/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2017-2021 годы;

Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»;

Приказ Росреестра П/369 от 01.08.2014 «О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде»;

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

Постановление Правительства Московской области от 15 февраля 2017 года № 104/5 «Об утверждении Перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Московской области, использование которых для других целей не допускается».

При подготовке генерального плана были учтены муниципальные программы городского округа Лыткарино:

«Муниципальное управление города Лыткарино» на 2017-2021 годы»;

«Молодое поколение города Лыткарино» на 2017-2021 годы»;

«Образование города Лыткарино» на 2017-2021 годы»;

«Физическая культура и спорт города Лыткарино» на 2017-2021 годы»;

«Безопасность города Лыткарино» на 2017-2021 годы»;

«Культура города Лыткарино» на 2017-2021 годы;

«Жилище города Лыткарино» на 2014-2024 годы»;

«Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городе Лыткарино Московской области» на 2017-2021 годы»;

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности на территории города Лыткарино» на 2018-2022 годы;

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Лыткарино» на 2017-2021 годы»;

«Предпринимательство города Лыткарино» на 2017-2021 годы;

«Формирование современной городской среды города Лыткарино» на 2018-2022 годы;

«Забота»   на 2017-2021 годы».

Содержание генерального плана определено Техническим заданием, утвержденным Главным управлением архитектуры и градостроительства Московской области.

Генеральный план городского округа Лыткарино, в соответствии с Законом Московской области от 07.03.2007 № 36/2007-03 «О Генеральном плане развития Московской области», разрабатывается на расчетный период до 2038 года, с выделением первой очереди – 2023 г.

Историческая справка

Территория городского округа Лыткарино включила в себя деревни Лыткарино, Алчево, Усадки, Тураево и село Петровское. Эти земли принадлежали двум дворянским усадьбам Чернышевых «Лыткарино» и Барятинских «Петровское».

Развитию сел способствовала добыча белого камня в карьерах и каменоломнях вблизи сел Лыткарино и Мячково. Работа в каменоломнях являлась основным занятием жителей окрестных деревень.Белый известняк шел на строительство храмов в Москве, Владимире, Суздале.
С каменоломнями связана версия происхождения топонима Лыткарино. Известняк добывали при помощи лытки – лопаты, рычага. Работники звались лыткарями, село –Лыткарино.

В советское время местное население продолжало трудиться на карьерах по добыче известняка и песчаника.

В начале 30-х гг. в окрестностях Лыткарино были обнаружены залежи особо чистых белых кварцевых песков, что послужило основанием для строительства Завода зеркальных отражателей (ныне ОАО «ЛЗОС»). Первую продукцию завод выпустил в 1939 году. Одновременно вступил в эксплуатацию завод армопенобетонных изделий. Тогда же поселок, в котором жило 6,4 тысяч рабочих этих заводов, получил статус рабочего поселка.

В 1950-х годах в трех километрах от Лыткарино развернулось строительство Тураевской промышленной зоны – комплекса предприятий, имеющих научное и оборонное значение. Количество населения резко увеличилось.

В 1957 году Лыткарино с населением 25,4 тыс. человек получило статус города и вошло в состав Ухтомского (позже Люберецкого) района. Строились дома, появлялись новые улицы, разбивались сады и скверы, открывались школы, детские сады, магазины, ателье.

В 1970 году населениеЛыткариносоставляло 39 тыс. человек. 27 января 1975 года город перешел в областное подчинение. На 1 января 2006 г. в Лыткарино проживало51 тыс. человек.

В ходе реализации Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ от 6 октября 2003 года) в Московской области были созданы муниципальные образования. В 2004 году был принят закон Московской области «О наделении муниципального образования "Город Лыткарино Московской области" статусом городского округа …». В состав городского округа Лыткарино вошел один населённый пункт – город Лыткарино[
Герб Городского округа Лыткарино Московской области утвержден исполнительным комитетом городского Совета народных депутатов 19 декабря 1989 года. Повторное утверждение произошло 3 февраля 1999 Решением Совета депутатов города Лыткарино № 95/14. Герб внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерациис регистрационным номером 426.

Описание герба: в червлёном (красном) поле с лазоревой (синей, голубой) оконечностью, окаймленной серебром, – тонкое золотое стропило, уширенное книзу, сопровождаемое во главе золотой пятиконечной звездой, боковые лучи которой наклонены книзу, имеющей также четыре отвлеченных прямых луча, расположенных накрест, а в оконечности – серебряным бруском с вогнутой верхней стороной.
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Герб символизирует развитие города, неразрывно связанное с развитием крупнейшего предприятия – Лыткаринского завода оптического стекла. Его основные технологические процессы связаны с тепловыми реакциями, которые символизирует красное поле герба. Фигура зеркала напоминает, что на заводе оптического стекла было изготовлено самое крупное в мире сферическое зеркало диаметром 6 метров для телескопа-рефлектора, предназначенное для исследований космоса, тему которого развивает изображение звезды-спутника. Композиция герба, изображающая схему телескопа-рефлектора, включает два луча, образующие контур буквы Л– заглавной в названии Лыткарино. Голубая оконечность поляуказывает на то, что город стоит на берегу реки Москвы.

Перечень объектов культурного наследия

Согласно перечням объектов культурного наследия федерального и регионального значения, актуализированным на 20.07.2018, и перечню выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Московской области, актуализированному на 11.09.2018, опубликованным на официальном сайте Главного управления культурного наследия Московской области, в границах городского округа Лыткарино Московской области находятся

1объект культурного наследия федерального значения:

Усадьба «Петровское» (1. Церковь, XVII в.; 2. Церковь, конец XVIII в., 3. Усадебный дом, начало ХIХ в.),поставленная на государственную охрану постановлением Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 №1327 (приложение 1), расположенная в 6-ом микрорайоне ГО Лыткарино, стр. 20;

4объекта культурного наследия регионального значения:

Усадьба «Лыткарино»: главный дом, 1880 г., поставленная на государственную охрану постановлением Правительства МО от 15.03.2002 №84/9, расположенная в г. Лыткарино, квартал 7, дом 6;

Усадьба Чернышевой: постройка жилая (людская), 1846 г., поставленная на государственную охрану постановлением Правительства МО от 15.03.2002 №84/9, расположенная в г. Лыткарино, ул. Коммунистическая, 10;

Дом и лавка П.Н. Горюнова, втор. пол. XIX-нач.ХХ вв.,поставленные на государственную охрану постановлением Правительства МО от 15.03.2002 №84/9, расположенные в г. Лыткарино, ул. Колхозная, дом 102;

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы, XIX - нач. ХХ вв., поставленная на государственную охрану постановлением Правительства МО от 15.03.2002 №84/9, расположенная в бывшей деревне Тураево;

1 выявленный объект культурного наследия – Грунтовый могильник Тураево, XVIII-XIX вв., поставленный на государственную охрану распоряжением Министерства культуры Московской области от 22.11.2012 № 281-р, расположенный в 0,28 км восточнее Храма Рождества Пресвятой Богородицы, в ГО Лыткарино, бывшей деревне Тураево.

3.СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ И ЗОНАХ ОХРАНЫ

ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, О ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ 

ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

На момент разработки внесения изменений в генеральный план городского округа Лыткарино границы территории и зон охраны в законодательном порядке утверждены

Для ОКН федерального значения «Усадьба «Петровское» (1. Церковь, XVII в.; 2. Церковь, конец XVIII в., Усадебный дом, начало XIX в.)»

- границы территории утверждены распоряжением Главного управления культурного наследия Московской области от 10.05.2017 № 45-РВ-226 «Об утверждении границ территории и режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения "Усадьба Петровское:

Церковь, XVII в., Церковь, конец XVIII в., Усадебный дом, начало XIX в.", расположенного по адресу: Московская область, городской округ Лыткарино,6-й микрорайон, строение 20» (приложения 1, 2);

зоны охраны утверждены постановлением Правительства Московской области от 19.07.2017 № 609/25 «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия федерального значения "Усадьба Петровское:Церковь, XVII в., Церковь, конец XVIII в., Усадебный дом, начало XIX в. ",расположенного по адресу: Московская область, городской округ Лыткарино,6-й микрорайон, строение 20, особых режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон» (приложения 3, 4);

Для ОКН регионального значения «Дом и лавка П.Н. Горюнова, втор. пол. XIX - нач. ХХ вв.»

границы территории утверждены распоряжением Министерства культуры Московской области от 30.03.2009 № 106-р «Об утверждении границы территории и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения –Дом и лавка П.Н. Горюнова, втор. пол. XIX - нач. ХХ вв. в городе Лыткарино Московской области» в редакции распоряжения Министерства культуры Московской области от 10.04.2014 № 129-р «О внесении изменений в распоряжение Министерства культуры Московской области от 30.03.2009 № 106-р "Об утверждении границы территории и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения –Дом и лавка П.Н. Горюнова, втор. пол. XIX - нач. ХХ вв. в городе Лыткарино Московской области"» (приложения6, 7);

зона охраны утверждена постановлением Правительства Московской области от 10.11.2009 №636/47 «Об утверждении зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения – Дом и лавка П.Н. Горюнова, втор. пол. XIX - нач. ХХ вв. в городе Лыткарино Московской области» (приложение6);

Для ОКН регионального значения «Церковь Рождества Пресвятой Богородицы, XIX - нач. ХХ вв.»

границы территории утверждены распоряжением Министерства культуры Московской области от 14.07.2014 № 14РВ-5 «Об утверждении границы территории и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения – "Церковь Рождества Пресвятой Богородицы, XIX - нач. ХХ вв.", расположенного по адресу: Московская область, город Лыткарино (б.д. Тураево)» (приложения8, 9);

зоны охраны утверждены постановлением Правительства Московской области от 13.07.2015 № 561/26 «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения – "Церковь Рождества Пресвятой Богородицы, XIX - нач. ХХ вв. " в городе Лыткарино Московской области (бывшая деревня Тураево), режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон» (приложения 10,11)

На момент разработки внесения изменений в генеральный план городского округа Лыткарино граница территории в законодательном порядке утверждена

1. Для ОКН регионального значения «Усадьба "Лыткарино" (Главный дом, 1880 г.)» и «Усадьба Чернышевой: постройка жилая (людская), 1846 г.» распоряжением Министерства культуры Московской области от 13.11.2008 №559-р «Об утверждении границы территории и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения – "Усадьба Чернышевой"в городе Лыткарино Московской области» (приложение5).

Согласно постановлению Правительства Московской области от 27.09.2013 №771/43 «Об утверждении перечня исторических поселений Московской области» населённые пункты, вошедшиев состав городского округа Лыткарино, не являлись историческими поселениями.

4.1 Сведения о РАСПРОСТРАНЕНИИ НА ТЕРРИТОРИЮ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЫТКАРИНО ОХРАННЫХ И ЗаЩИТНЫХ ЗОН ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИЯХ СОСЕДНИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

На территорию городского округа Лыткарино не распространяются охранные или защитные зоны объектов культурного наследия, расположенных на территориях соседних муниципальных образований.
4. УСТАНОВКА ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, НЕ ИМЕЮЩЕГО УСТАНОВЛЕННЫХ В ЗАКОННОМ ПОРЯДКЕ ЗОН ОХРАНЫ

В составе материалов по обоснованию внесения изменений в генеральный план городского округа Лыткарино разработана«Карта границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия», отображающая установленные в утвержденном законом порядке границы территорий и зон охраны объектов культурного наследия, а также защитную зону объектов культурного наследия регионального значения «Усадьба "Лыткарино": главный дом, 1880 г.» и «Усадьба Чернышевой: постройка жилая (людская), 1846 г.», не имеющих утвержденной зоны охраны. Защитная зона установлена в соответствии со ст. 34.1Федерального закона Российской Федерации «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 25.07.2002.

«Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением указанных в пункте 2 настоящей статьи объектов культурного наследия) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов». (73-ФЗ от 25.07.2002).

«Региональный орган охраны объектов культурного наследия вправе принять решение, предусматривающее установление границ защитной зоны объекта культурного наследия на расстоянии, отличном от расстояний, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящей статьи, на основании заключения историко-культурной экспертизы с учетом историко-градостроительного и ландшафтного окружения такого объекта культурного наследия в порядке, установленном Правительством Российской Федерации» (73-ФЗ от 25.07.2002).

«Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах охраны такого объекта культурного наследия. … Защитная зона объекта культурного наследия также прекращает существование в случае исключения объекта культурного наследия из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. При этом принятие решения о прекращении существования такой зоны не требуется» (73-ФЗ от 25.07.2002).

5. Объект культурного наследия ФЕДЕРАЛЬНОГО значения

5.1.Усадьба «Петровское»

Усадьба «Петровское» (1. Церковь, XVII в.; 2. Церковь, конец XVIII в.; 3. Усадебный дом, начало ХIХ в.), поставленная на государственную охрану постановлением Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 №1327 (приложение 1), находится в 6-ом микрорайоне ГО Лыткарино, стр. 20.
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Церковь, XVII в. Храм во имя святителя Николая Мирликийского
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Церковь, конец XVIII в. Храм во имя апостолов Петра и Павла
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Усадебный дом, начало ХIХ в.

Усадьба Петровское расположена на высоком берегу Москвы-реки.Активный рельеф местности определил ее живописную планировку.

Изначально село Петровское числилось за Дворцовым указом. С 1683 по 1685 годы им владел боярин И.М. Милославский, с1631 по 1785 годы – Нарышкины, с 1805 по1812 годы – Демидовы, с 1837 по 1852 годы – Д.Б. Шелапутин, с 1852 по 1890 годы – князь Л.Л. Чернышев, с 1890 по 1917 годы – князь В.В. Барятинский.

Самая старая постройка усадьбы – шатровый каменный храм, построенный по заказу боярина Ивана Михайловича Милославского. Ранее на его месте стоял деревянный храм в честь святителя Петра Московского, по имени которого усадьба получила свое название. В 1652 году патриарх Никон издал запрет на возведение шатровых храмов. Поэтому выбор архитектурного стиля домашнего храма со стороны Милославских, противниковсветских и церковной реформ и приверженцев старообрядчества, был нарочито оппозиционным жестом.

Петровский храм был построен из кирпича, а также из белого камня, добытого в селе Мячково, расположенного в 6 км ниже по течению Москвы-реки. Шатровая церковь представляет собой простой, скромно украшенный двухсветный четверик, увенчанный невысоким восьмигранным шатром, перекрытым глухим сводом. Окна четверика расположены друг над другом с некоторым смещением. Северный вход заложен кирпичом. Шатер у основания окружен рядом скромных треугольных кокошников и увенчан маленькой главкой. С востока к основному объему примыкает большая апсида с тремя окнами. Наличники всех окон здания обрамлены рамочными наличниками с треугольными завершениями, перекликающимися с кокошниками шатра. Кроме них четверик украшает простой резной поясок под карнизом.

В 1805 г. храм был переосвящен в честь святителя Николая Чудотворца. В советские годы храм стоял в руинах, но в конце 1970-х был отреставрирован по проекту В.В. Кавельмахера с воссозданием обрушившегося шатра и с сооружением по аналогам звонницы над западным фасадом здания.Наружные стены были покрыты известковой обмазкой и побелены. Главки покрыли лемехом, а кровлю тесом. Реставрация была закончена не до конца, она была завершена в начале 2000годов.

В последней четверти XVII века Петровским владела влиятельная боярская династия Нарышкиных. При них село стало складываться в усадьбу. Но последний владелец, Василий Васильевич Нарышкин, прославился расточительностью и вымогательством по службе, за что был отдан под суд, а Петровское, сильно разорённое, было продано для уплаты казённых долгов. Его купил Александр Григорьевич Демидов, представитель известных горнозаводчиков, землевладельцев, владельцев оружейных и горнодобывающих заводов в Туле и на Урале.

По их воле в Петровском были построены новый храм во имя первоверховных апостолов Петра и Павла и усадебный дом в стиле классицизма с высокой террасой и стройной белокаменной четырехсторонней колоннадой.

В настоящее время усадебный дом перестроен.В результате пожара, случившегося в 1930 году, был полностью уничтожен второй деревянный этаж с расписными плафонами, лепниной, фигурными печами. Усадьбу украшал пейзажный парк в английском стиле, упоминавшийся в путеводителях прошлого века наравне с такими шедеврами садово-паркового искусства, как Кусково и Останкино. Парк из смешанных пород деревьев с преобладанием липы был расположен на крутом склоне над цепью прудов и озёр, образованных старицей Москвы-реки.

В 1798 году А.Г.Демидов начал строительство нового храма в стиле зрелого барокко в 150 метрах от старого шатрового храма. В качестве основного строительного материала был выбран кирпич, для отделочных работ использовался местный камень – белый мячковский известняк. Мастеров-строителей выписали из Нижнего Новгорода. Четырнадцать артельщиков под руководством «каменных дел» подрядчика Сергея Петровича Ражухина обязались «построить одним летом каменную церковь с колокольнею во имя св. Петра и Павла», но«по обязательству достроить не успели и обязались оную доделать на будущее лето...»Однако храмбыл достроен уже при следующем владельце усадьбы – Григории Александровиче Демидове.

Архитектура Петропавловской церкви относится к Казаковской школе. Композиция храма – трёхчастно-осевая. Основной объем храма представляет собой изящную двухсветную ротонду с куполом. С запада к ней примыкают небольшая трапезная и стройная трёхъярусная колокольня. Ротонда по бокам обрамлена портиками коринфского ордера с пышными капителями колонн. Окна второго яруса просты и не обрамлены наличниками. Над нижними окнами находятся декоративные медальоны. Высокий купол храма венчает простая главка на высоком узком барабане. Убранство колокольни перекликается с основным объёмом: ее ярусы украшают коринфские колонны, а завершает третий ярус небольшой простой купол с такими же барабаном и главкой, как на ротонде. Возможно, верхний ярус колокольни был переделан позднее: его украшают никак не связанные с прочим декором храма волюты (декоративные завитки) по углам и рустовка стен. Боковые фасады храма имеют ризалиты, украшенные портиками. С южной стороны трапезной.В 1875 году был устроен вход в погребальный склеп – родовую усыпальницу Чернышёвых.

Территория объекта культурного наследия

Граница территория объекта культурного наследия утверждена распоряжением Главного управления культурного наследия Московской области от 10.05.2017 № 45-РВ-226 «Об утверждении границ территории и режима использования территорииобъекта культурного наследия федерального значения "Усадьба Петровское:Церковь, XVII в., Церковь, конец XVIII в., Усадебный дом, начало XIX в.",расположенного по адресу: Московская область, городской округ Лыткарино,6-й микрорайон, строение 20».

Графическое отображение границы территории усадьбы представлено в приложении1, каталог координат характерных (поворотных) точек границ территории объекта культурного наследия – в приложении 2 настоящего тома.

1. Описание границ территории объекта культурного наследия
Участок 1
1-2 –из точки 1, расположенной на северо-западном углу земельного участка с кадастровым номером 50:53:0020101:32 на юго-восток по его границе 75 метров;
2-3 –на юго-запад, 60 метров;
3-4 –под углом 90 градусов, на юго-восток до местного проезда 15 метров;
4-5 –под углом 90 градусов, на юго-запад вдоль местного проезда 135 метров;
5-6 –на север 95 метров до юго-западного угла земельного участка с кадастровым номером 50:53:0020101:32;
6-1 –на северо-восток 154 метра в исходную точку.
Участок 2
7-8 –из точки 7, расположенной в южном углу земельного участка с кадастровым номером 50:53:0010208:21 на северо-запад по его границе, 115 метров;
8-9 –на северо-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 50:53:0010208:21, 22 метра;
9-10 –на восток по границе земельного участка с кадастровым  номером
50:53:0010208:21, 67 метров;
10-11 –на юго-восток по границе земельного участка с кадастровым номером 50:53:0010208:21, 12 метров;
11-12–на юго-запад, огибая границу земельного участка с кадастровым номером 50:53:0010208:21, 70 метров;
12-13 –на юго-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 50:53:0010208:21, 14 метров;
13-7–на юго-запад, по границе земельного участка с кадастровым номером 50:53:0010208:21, 56 метров в исходную точку.

Участок 3
14-15 –из точки 14, расположенной к юго-западу от церкви на расстоянии 20
метров, на запад, 30 метров;
15-16 –под углом 90 градусов, на север 19 метров;
16-17 –на северо-восток, 15 метров;
17-18 –на восток, 30 метров;
18-14 –под углом 90 градусов на юго-запад 26 метров в исходную точку.

Режим использования территории объекта культурного наследия

Разрешается по специально разработанным проектам, согласованным с органом охраны объектов культурного наследия в установленном законодательством порядке:

капитальный ремонт, реконструкция существующих здании и сооружении, не являющихся объектами культурного наследия, без изменения их объемно-планировочных параметров, с использованием традиционных строительных материалов: дерево, кирпич, оштукатуренный кирпич, исключая яркие цветовыерешения;
воссоздание утраченных зданий и сооружений, элементов планировки, Памятника, подтвержденных историческими планами, историко-архивными и археологическими исследованиями;
проведение работ по благоустройству территории Памятника;
ремонт и реконструкция существующих подземных коммуникаций с последующей рекультивацией;
работы по прокладке и реконструкции дорожных и инженерных коммуникации, земляные, мелиоративные и иные работы, необходимые для обеспечения жизнедеятельности и эксплуатации Памятника, не нарушающие его целостность и не создающие угрозы повреждения, разрушения или уничтожения;
восстановление исторического характера благоустройства, малых архитектурных форм (оград, скамеек, элементов освещения).
Запрещается:

любое строительство, не связанное с восстановлением утраченных исторических построек, за исключением временных построек, необходимых для проведения реставрационных работ;

замена проведение земляных, мелиоративных, хозяйственных и иных мероприятий и работ, не соответствующих условиям сохранения объекта культурного наследия;
прокладка наземных инженерных коммуникаций, в том числе воздушных линий электропередач, кроме временных, необходимых для проведения ремонтно-реставрационных работ;
размещение рекламных конструкций;
возведение глухих ограждений;
вырубка старовозрастных деревьев, самовольная посадка новых насаждений, без специально разработанных проектов;
установка вышек телекоммуникаций;
установка на крышах и фасадах зданий и сооружений телеантенн спутниковой связи и кондиционеров без согласования с уполномоченным органом охраны памятников;
увеличение габаритов существующих зданий при реконструкции и ремонте
объектов;
проведение любых земляных работ и строительных работ без предварительного археологического обследования.
Зоны охраны объекта культурного наследия

Зоны охраны усадьбы утверждены постановлением Правительства Московской области от 19.07.2017 № 609/25 «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия федерального значения "Усадьба Петровское:Церковь, XVII в., Церковь, конец XVIII в., Усадебный дом, начало XIX в. ",расположенного по адресу: Московская область, городской округ Лыткарино,6-й микрорайон, строение 20, особых режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон».

Графическое отображение границ зон охраны усадьбы представлено в приложении 3, каталог координат характерных (поворотных) точек границ зон охраны – в приложении4настоящего тома.
В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба Петровское: Церковь, XVII в., Церковь, конец XVIII в., Усадебный дом., начало XIX в.» (далее – усадьба Петровское) в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются следующие зоны охраны: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.
I. Описание границ охранной зоны и объединенной охранной зоны усадьбы Петровское, особого режима использования земель и градостроительного
регламента в границах данной зоны

1. Охранная зона усадьбы Петровское состоит из двух участков: 1 и 2.

1) Граница участка 1 проходит:

1-2 – из точки 1, расположенной на западной стороне проезжей части улицыи Колхозной, на расстоянии 21 м к востоку от юго-западного угла дома 1, на юго восток 52 м вдоль западной стороны края проезжей части;
2-3 –на юго-запад 48 м с поворотом на 90°;
3-4 –на юго-восток 13 м с поворотом на 90°, до края местного проезда;
4-5 –на юго-запад 92 м по краю местного проезда до границы территории усадьбы Петровское;
5-6–далее по границе территории усадьбы Петровское, через точки 4, 5, 6, далее на север 60 м по восточному краю щебеночной дороги;
6-7 –на северо-восток 190 м через лесной массив и по краю местного проезда до пересечения дорог у дома 1 по улице Колхозной;
7-8 –на юго-восток 51 м по краю местного проезда;
8-1 –на северо-восток 36 м в исходную точку;

2) Граница участка 2 проходит:
9-10 –из точки 1, расположенной на краю проезжей части улицы Колхозной,
на расстоянии 13 м к юго-западу от Петропавловской церкви и в 30 м к западу от точки 11 на границе территории усадьбы Петровское, на юг 18 м вдоль проезжей части улицы Колхозной;
10-11 –на юг 20 м вдоль проезжей части улицы Колхозной;
11-12–на юго-запад 131 м по краю проезжей части улицы Колхозной, далее на запад 71 м;
12-13 –на юго-запад 42 м;
13-14 –на запад 34 м;
14-15 –на северо-запад 55 м;
15-16 –на север 70 м;
16-17 – на восток вдоль северного фасада кирпичного сооружения 47 м;
17-18 – на северо-восток 58 м;
18-19 – на северо-восток 20 м по краю местного проезда;
19-20 – на северо-восток 38 м по краю местного проезда;
20-21 –с поворотом на 90° на северо-запад 11м;
21-9 –на северо-восток 80 м, далее на юго-восток 85 м в исходную точку.

2. Особым режимом использования земель в границах охранной зоны усадьбы Петровскоезапрещается:
любое капитальное строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной среды усадьбы Петровское;

строительство железобетонных заборов, заборов из профилированного металла и любых «глухих» ограждений;
ведение хозяйственной деятельности, проведение любых работ, негативно влияющих на состояние усадьбы Петровское, нарушающих исторически ценный ландшафт и отдельные его элементы, приводящих к нарушению геологического и гидрологического режимов;
прокладка надземных инженерных коммуникаций;
размещение объектов временного характера, не имеющих отношения к обслуживанию и использованию усадьбы Петровское;
хозяйственная деятельность, ведущая к нарушению и искажению природной и историко-архитектурной среды усадьбы Петровское;
устройство и установка рекламных щитов, не имеющих отношения к информации об усадьбе Петровское или ее использованию.

3. Требованиями к градостроительному регламенту в границах охранной зоны и объединенной охранной зоны усадьбы Петровское разрешается:
сохранение существующих градостроительных (планировочных,
типологических) характеристик историко-градостроительной среды;
воссоздание утраченных объектов историко-архитектурной среды и исторических элементов парковой планировки;
ликвидация или реконструкция дисгармоничных объектов (гаражи, сараи), а также санация больных, малоценных пород деревьев кустарников, закрывающих обозрение усадьбы Петровское;
благоустройство и озеленение территории по специально разработанному проекту, исключающего негативное воздействие на усадьбу Петровское;
проведение археологических исследовательских работ;
ремонт, реконструкция, прокладка подземных инженерных коммуникаций, ремонт существующих объектов инженерной инфраструктуры, исключающих негативное воздействие на усадьбу Петровское, а также изменение инженерно-геологических и гидрологических условий на его территории;
ремонт, реконструкция существующих автостоянок и подъездов к усадьбе Петровское, необходимых для ее функционирования;
ремонт, реконструкция и приспособление существующих зданий без увеличения их объемно-пространственных характеристик;
установка осветительного и подсвечивающего оборудования;
снос объектов, по своим характеристикам не соответствующих параметрам ценной историко-градостроительной среды усадьбы Петровское;
проведение санитарных рубок, рубок ухода, рубок формирования по древесно-кустарниковым насаждениям по специально разработанному проекту.

II. Описание границ зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельностиусадьбы Петровское, особого режима использования земель и требованийк градостроительному регламенту в границах данной зоны
1. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности усадьбы Петровское включает два участка–1с режимом Р-1 и 2 с режимом Р-2.
1) Граница участка 1 с режимом Р-1 проходит:
1-2 –из точки 1, расположенной на юго-восточном углу трансформаторной подстанции водозаборного узла 6, на северо-запад 33 м по ограждению водозаборного узла 6 по западному краю дороги с щебеночным покрытием;
2-3 –на северо-запад 18м по западному краю дороги с щебеночным покрытием;
3-4 –на северо-запад 50 м до перекрестка дороги с бетонным покрытием;
4-5–на север 210 м, пересекая дорогу с бетонным покрытием и далее по западному ограждению школьного участка до края проезжей части улицы Колхозной;
5-6 –на восток 200 м по краю проезжей части улицы Колхозной до поворота улицы;
6-1 –на юго-восток 100 м по краю проезжей части улицы Колхозной в точку 1 охранной зоны, далее на юго-запад 36 м по границе охранной зоны, далее на северо-запад 51 м по границе охранной зоны, далее на юго-запад 190 м по границе охранной зоны, далее на юго-запад 18 м в исходную точку.
2) Граница участка 1 с режимом Р-2 проходит:
1-2–из точки 1, расположенной на западном краю проезжей части улицы Колхозной на расстоянии 40 м к северо-западу от площадки перед объектом культурного наследия «Церковь, конец XVIII в.», на юго-запад 252 м по границе объединенной охранной зоны через точки 21, 20, 19, 18, 17, до точки 16, далее на запад 56 м;
2-3 –на северо-запад 183 м параллельно 9-ти этажному жилому дому;
3-4 –на северо-запад 41м;
4-1 –на северо-восток 11м до точки 5 границы территории усадьбы Петровское; далее на северо-восток 136 м по границе территории усадьбы Петровское до точки 4; далее на северо-запад 19 м до точки 5 границы охранной зоны; далее на северо-восток 68 м по границе охранной зоны до точки 4; далее на северо-запад 13 м по границе охранной зоны до точки 3; далее на северо-восток 48 м по границе охранной зоны до точки 2 доходя до обочины улицы Колхозной; далее на юго-восток 263 м по обочине улицы Колхозной в исходную точку.
2. Особый режим использования земель в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности усадьбы Петровское

1) Для участка 1 с режимом Р-1 запрещается:
прокладка инженерных коммуникаций надземным способом;
использование строительных технологий, создающих динамические и вибрационные нагрузки, негативно влияющие на объекты культурного наследия;
значительное изменение существующего рельефа без обоснования;
установка глухих (не прозрачных) ограждений;
строительство зданий и сооружений, малых форм, рекламных конструкций, с нарушением градостроительного регламента;
2) Для участка 1 с режимом Р-2 запрещается:
прокладка инженерных коммуникаций надземным способом;
использование строительных технологий, создающих динамические и вибрационные нагрузки, негативно влияющие на усадьбу Петровское;
установка глухих (не прозрачных) ограждений;
установка киосков, навесов, рекламных конструкций, выходящих за разрешенные габариты;
размещение объектов промышленного и коммунально-складского назначения.
3. Требования к градостроительному регламенту в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности усадьбы Петровское
1) Для участка 1 с режимом Р-1 разрешается:
строительство объектов капитального строительства общественного назначения;
реконструкция и капитальный ремонт существующих зданий, строений и сооружений, а также их частей в соответствии с видами разрешенного использования и градостроительным регламентом, установленным для участка;
использование подземного пространства для организации парковок автомобилей при наличии исследований, подтверждающих отсутствие негативного влияния этих сооружений на усадьбу Петровское;
проведение работ по благоустройству и озеленению территории с возможностью устройства террас, лестниц, откосов и подпорных стенок, пешеходных дорожек и площадок отдыха, спортивных площадок, установки произведений монументально-декоративного искусства и малых архитектурных форм, осветительного и подсвечивающего оборудования;
установка декоративных решетчатых, металлических ограждений;
ремонт и реконструкция существующих дорог и проездов; строительство подъездов к жилым и общественным строениям;
устройство наземных парковок с асфальтовым и иным покрытием;
установка средств наружной рекламы и информации;
размещение на зданиях учрежденческих информационных досок и режимных табличек;

предельная высота зданий не выше 18,5 м с сохранением озеленённой благоустроенной зоны на сопредельной с охранной зоной территории;
параметры наружной рекламы и информации высотой не более 2,5 м и с площадью информационного поля до 6 м2;
высотные параметры объектов монументально-декоративного искусства, осветительного и подсвечивающего оборудования, малых архитектурных форм до 3,5 м;
высотные параметры декоративных решетчатых, металлических ограждений до 2 м;
срезка, подсыпка существующего рельефа не более 1 м.
2) Для участка 1 с режимом Р-2 разрешается:
строительство объектов капитального строительства жилого, общественного назначения, объектов предпринимательства, отдыха (рекреации);
реконструкция и капитальный ремонт существующих зданий жилого и общественного назначения, в том числе объектов инженерной инфраструктуры в соответствии с параметрами разрешенного строительства;
использование подземного пространства для парковок автомобилей при наличии исследований, подтверждающих отсутствие негативного влияния этих сооружений на усадьбу Петровское;
проведение работ по благоустройству и озеленению территории, установке произведений монументально-декоративного искусства и малых архитектурных форм;
установка декоративных решетчатых, металлических ограждении;
ремонт и реконструкция существующих дорог и проездов, строительство подъездов к жилым и общественным зданиям;
устройство наземных парковок с асфальтовым и иным покрытием;
установка средств наружной рекламы и информации;
размещение на зданиях вывесок;
размещение на зданиях учрежденческих информационных досок и режимных табличек;
предельная высота зданий – 54 м от максимальной существующей отметки земли, с понижением высотных параметров зданий по направлению к пойме Москвы-реки и сохранением сложившегося горизонта существующей застройки до 3 5 м от максимальной отметки земли;
высота произведений монументально-декоративного искусства и малых архитектурных форм, осветительного и подсвечивающего оборудования до 3,5 м;
высота декоративных решетчатых, металлических ограждений до 2 м;
высота средств наружной рекламы и информации не более 2,5 м и с площадью информационного поля до 4,2 м2;

размещение на зданиях вывесок высотой не более 0,6 м не выше отметки нижнего края оконных проемов 2-го этажа;
размещение на зданиях учрежденческих досок и режимных табличек с площадью информационного поля не более 0,5 м2;
цветовое решение фасадов, исключающее контрастное и яркое сочетание цветов.
III. Описание границ зоны охраняемого природного ландшафта усадьбы Петровское, особого режима использования земель и требований к градостроительномурегламенту в границах данной зоны
1. Зона охраняемого природного ландшафта усадьбы Петровское состоит из двух участков: 1, 2.
1) Граница участка 1 проходит:
1-2–из точки 1, расположенной на границе объединенной охранной зоны на западном краю проезжей части улицы Колхозной, на юг 55 м по краю улицы Колхозной;
2-3 –на запад 179 м;
3-4 –на северо-запад 165 м по северной обочине дороги;
4-5 –на запад 17 м;
5-6 –на северо-запад 10 м;
6-7 –на северо-запад 26 м до пересечения дороги с щебеночным покрытием;
7-8 –на северо-запад 310 м по восточной обочине дороги;
8-9 –на северо-восток 75 м;
9-10 –на северо-запад 93 м;
10-11 –на север 51м;
11-12 –на северо-восток 90 м;
12-1 –на северо-восток 20 м до пересечения с точкой 4 границы участка 1 с режимом Р-1 зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности; далее на юго-восток 74 м по границе участка 1 с режимом Р-1 зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, проходя через точки 3, 2, 1; далее на северо-восток до пересечения с точкой 6 охранной зоны; далее на юго-восток 50 м по границе охранной зоны до точки 6 границы территории усадьбы Петровское; далее на юго-восток 94 м по границе территории усадьбы Петровское до точки 5; далее на юго-запад 8 м по границе участка 1 с режимом Р-2 зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности до точки 4; далее на юго-восток 224 м по границе участка 1 с режимом Р-2 зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, проходя через точки 3 и 2; далее от точки 2 границы участка 1 с режимом Р-2 зоны регулирования застройки и хозяйственнойдеятельности на восток 55 м до пересечения с точкой 16 границы объединенной охранной зоны; далее на юго-восток 150 м по границе объединенной охранной зоны, проходя через точки 15, 14, 13; далее на северо-восток 42 м до точки 12 объединенной охранной зоны; далее на юго-восток 71 м по границе объединенной охранной зоны в исходную точку.

2) Граница участка 2 проходит:
13-14 –из точки 13, расположенной на восточном краю проезжей части улицы Колхозной на расстоянии 35 м от северо-западного угла здания, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 50:53:0000000:7390, и в 110 м от Петропавловской церкви, на северо-восток 24 м до северо-западного угла кафе;
14-15 –на юго-восток 140 м по фасаду здания, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 50:53:0000000:7390 и далее в этом направлении;
15-16 – на юго-запад 160 м параллельно повороту улицы Колхозной;
16-17 – на запад 35 м до проезжей части улицы Колхозной;
17-18 – на северо-восток 135 м по улице Колхозной до поворота;
18-19 – 36 м вдоль поворота улицы Колхозной;
19-13 –на северо-запад 95 м по улице Колхозной в исходную точку.
2. Особым режимом использования земель в границах зоны охраняемого природного ландшафта усадьбы Петровское запрещается:
строительство капитальных зданий жилого, промышленного, коммунально-складского назначения, объектов транспорта, крупных объектов инженерной инфраструктуры;
разработка карьеров;
свалка бытового и строительного мусора;
установка вышек сотовой связи, любых доминирующих элементов инженерной инфраструктуры;
прокладка надземных инженерных коммуникации.

3. Требованиями к градостроительному регламенту в границах зоны охраняемого природного ландшафта усадьбы Петровское разрешается:
сельскохозяйственное использование территории;
создание парков, лугопарков, рекреационных зон;
благоустройство, озеленение территории, установка малых форм, объектов монументального искусства, парковых павильонов;
ликвидация дисгармоничных зданий и сооружений (гаражи, сараи) по мере их амортизации;
ремонт, реконструкция существующих капитальных зданий и сооружений без увеличения их габаритов;

ремонт, реконструкция существующих местных проездов к зданиям и сооружениям, устройство новых проездов для организации подъездов к зданиям парковой инфраструктуры;
прокладка подземных инженерных коммуникаций с последующей рекультивацией территории;
ремонт, реконструкция существующих проездов, пешеходных дорожек, площадок отдыха, прокладка и устройство новых;
установка парковых павильонов;
возведение временных зданий рекреационного назначения.
Для участка 1 разрешается:
процент застройки на данной территории всех видов сооружений не должен превышать 5% от общей площади участка 1;
высотные параметры парковых павильонов, малых форм, не должны превышать 3,5 м;
в зоне видимости усадьбы Петровское при отделке фасадов парковых павильонов, малых форм, объектов монументально-прикладного искусства использовать цветовые решения, увязанные с цветовым решением усадьбы Петровское;
сельскохозяйственное использование (растениеводство, научное обеспечение сельского хозяйства, выращивание сельскохозяйственных культур);
отдых (рекреация) – природно-познавательный туризм, поля для гольфа, конных прогулок;
деятельность в сфере охраны и изучения природы.
Для участка 2 разрешается:
высотные характеристики объектов монументального искусства не должны превышать 3 м;
создание озелененной буферной зоны шириной не менее 20 м.

6. ОбъектЫ культурного наследия РЕГИОНАЛЬНОГО значения
6.1. Усадьба «Лыткарино»: главный дом, 1880 г.

6.2. Усадьба Чернышевой: постройка жилая (людская), 1846 г.

Усадьба «Лыткарино»: главный дом, 1880 г., поставленная на государственную охрану постановлением Правительства МО от 15.03.2002 №84/9, находится в г. Лыткарино, квартал 7, дом 6.

Усадьба Чернышевой: постройка жилая (людская), 1846 г., поставленная на государственную охрану постановлением Правительства МО от 15.03.2002 №84/9, по факту является элементом усадьбы «Лыткарино» (Чернышовой).
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Усадьба «Лыткарино»: главный дом, 1880 г.
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Усадьба Чернышевой: постройка жилая (людская), 1846 г.

В 1702 году государь Петр I пожаловал сельцо Лыткарино ближайшему сподвижнику Никите Моисеевичу Зотову. Вскоре в Лыткарино появился усадебный дом с многочисленными хозяйственными постройками и молодой яблоневый сад. К середине XVIII века, как свидетельствуют документы генерального межевания 1767 года, на левом берегу реки Москвы стоял «господский дом деревянный, при нем сад с плодовыми деревьями». Следуя европейской моде, Зотовы разбили рядом с домом регулярный липовый парк с вязовыми и дубовыми аллеями.

В 1825 году Лыткарино стало приданым Елизаветы Николаевны Зотовой, вышедшей замуж за героя Отечественной войны 1812 года Александра Ивановича Чернышева, будущего военного министра Российской империи. При Чернышевых территория усадьбы значительно увеличилась, были проведены работы по устройству каскадных прудов, границы парковой территории охватили близлежащий живописный ландшафт, в открытом партере перед домом были высажены лиственницы.

В 1880 году младшая дочь Чернышевых, Мария Александровна, перестроила дом в итальянском стиле.

Деревянный, одноэтажный усадебный дом с антресолями выдержан в стиле ампир. Его план «покоем» усложнен открытой каменной террасой со стороны паркового фасада. Здание сложной композиции, сочетающей основную прямоугольную часть и несколько пониженные крылья. Две небольшие антресоли помещены на продольной оси здания по сторонам центрального вестибюля. Гранитная терраса со стороны западного фасада имеет две лестницы.

В основе внутренней планировки дома лежит принцип симметрии. Парадная анфилада расположена вдоль паркового фасада и состоит из четырех помещений. На поперечной оси дома – зал с выходами на парадный двор и парк. Двумя коринфскими колоннами он членится на две части. Пол зала, расположенный в один уровень с партером парка, и два выхода из зала – в парк и к пруду –определяют его легкий, праздничныйхарактер.
Вторая постройка, сохранившаяся от бывшей усадьбы Лыткарино, – дом для прислуги, «людская». Она сооружена в 1846 г. помещиком Н.И. Зотовым, владевшим Лыткарино в первой половине XIX века. Позднее в этом здании размещалась школа.

Двухэтажное здание из красного кирпича расположено чуть ниже усадебного дома к северо-западу. Вытянутый по оси, трапециевидный в плане объем покрыт вальмовой кровлей. Первый этаж оштукатурен. На восточном и западном фасадах по двенадцать окон, стены по периметру завершены упрощенным кирпичным карнизом. В советское время здание неоднократно перестраивалось. Этот дом, самое раннее в Лыткарино сооружение, является примером сугубо утилитарной усадебной постройки середины XIX века, лишенной отчетливого архитектурного стиля.
Главная композиционная ось усадебного комплекса ориентирована на реку Москву. Панорама, открывавшаяся некогда из окон усадебного дома, в западном направлении замыкалась на пойму Москвы-реки и храм Спаса Преображения в селе Остров. С восточной стороны вид из дома открывался на аллеи регулярного парка. Ландшафтный парк подходил к парадному двору. Каскад прудов находился в ландшафтном парке, ниже по рельефу.

После событий 1917 года усадьба была национализирована и использовалась для различных хозяйственных нужд.

С 1990 года в главном здании усадьбе «Лыткарино» располагается Лыткаринский историко-краеведческий музей, в здании людской находится его ремонтно-реставрационная мастерская.

Территория объекта культурного наследия

Границы территории объектов культурного наследия утверждены распоряжением Министерства культуры Московской области от 13.11.2008 № 559-р «Об утверждении границы территории и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения – "Усадьба Чернышевой" в городе Лыткарино Московской области».

Графическое отображение границы территории объектов культурного наследия представлено в приложении 5 настоящего тома.

Граница территории объектов культурного наследия походит из точки А, расположенной на расстоянии 10 м от северо-западного угла объекта культурного наследия регионального значения – постройки жилой (людской), 1846 г. и углом жилого дома №3, и далее:
А-Б – на восток 45 м;
Б-В – 70 м на юг до пересечения с местным проездом;
В-Г – на восток 20 м вдоль местного проезда;
Г-Д – на север 80 м по восточной границе отвода земельного участка историко-краеведческого музея;
Д-Е-Ж – вдоль южной границы отвода земельного участка историко-краеведческого музея, вдоль местного проезда 85 м, далее 20 м на северо-запад по красной линии проезда Шестакова;
Ж-А – на север 140 м, 8 м на восток, далее 40 м вдоль объекта культурного наследия регионального значения – постройки жилой (людской), 1846 г. в исходную точку.
Режим использования территории усадьбы
Разрешается по специально разработанным проектам, согласованным в установленном порядке с областным органом охраны объектов культурного наследия:
проведение работ по реставрации ансамбля усадебного комплекса в возможных объемах, включая отдельные утраченные здания – флигели, пространственно-планировочную структуру парадного двора, партер, элементы благоустройства и озеленения, малые формы с использованием аналогов;
проведение санитарно-оздоровительных работ по всем старовозрастным деревьям;
приспособление объектов культурного наследия и их территории для нужд музея с возможностью экспонирования как сохраняемых, так и воссозданных элементов усадебного комплекса, отдельных экспонатов музея, связанных с историей развития города, района;
воссоздание парка усадьбы в возможных объемах;
прокладка инженерных коммуникаций, необходимых для функционирования как объекта культурного наследия, так и прилегающей жилой застройки щадящими методами, с учетом сохранившихся ценных насаждений;
благоустройство и озеленение территории.
Запрещается:
любое новое строительство, не связанное с воссозданием отдельных элементов усадебного комплекса;
строительство и реконструкция зданий, связанная с изменением объемно-пространственной композиции объектов культурного наследия, выявленной на основе историко-архивных исследований;
самовольная посадка и вырубка зеленых насаждений;
нарушение почвенного покрова;
проведение земляных работ без надзора археолога;
возведение железобетонных заборов;
прокладка магистралей;
проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ без согласования с областными органами охраны объектов культурного наследия.

Проектные предложения
В качестве первоочередных мероприятий по сохранению и использованию объектов культурного наследия «Усадьба "Лыткарино": главный дом, 1880 г.» и «Усадьба Чернышевой: постройка жилая (людская), 1846 г.» внесение изменений в генеральный план городского округа Лыткарино предлагает произвести разработку научно обоснованного проекта зон охраны, а также его утверждение в установленном законодательством порядке.

Защитная зона объекта культурного наследия

До проведения данных мероприятий для объектов культурного наследия, расположенных в границах населенного пункта, имеющих утвержденную территорию, являющегося ансамблем, устанавливается защитная зона на расстоянии 150 м от границы утвержденной территории (согласно ст. 34.1 73-ФЗ от 25.07.2002).
В границах защитной зоны «в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов» (согласно ст. 34.1 73-ФЗ от 25.07.2002).

6.3.Дом и лавка П.Н. Горюнова, втор. пол. XIX - нач. ХХ вв.

Дом и лавка П.Н. Горюнова, втор. пол. XIX - нач. ХХ вв.,поставленные на государственную охрану постановлением Правительства МО от 15.03.2002 №84/9, находятся в г. 
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Историческое фото начала ХХ века

При натурном обследовании территории проектирования объект культурного наследия не обнаружен. 13 декабря 2005 г. дом и лавка П.Н. Горюнова сильно пострадали во время пожара.
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Фото начала ХХI века
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Фото 2006 г.

Памятник являлся образцом одной из разновидностей усадебной застройки – сочетание жилого дома с лавкой, характерным для крупных сел и небольших провинциальных городов России второй половины XIX - начала XX веков. В этом качестве памятник  представляет историко-архитектурный и этнографический интерес не только для города Лыткарино, но и для всего ближайшего Подмосковья, лишившегося исторической застройки в процессе коренных преобразований во второй половине XX столетия.

Планировка передней части дома, отделенной от задней поперечными сенями, состоит из четырех различных по площади комнат. Планировка задней части дома со временем была сильно изменена. В начале XX века передняя часть дома была обшита тесом. Тогда же фасады дома были украшены сложной и разнообразной пропильной резьбой.

Дом стоял на высоком полуподвале, сложенном из кирпича и серого лыткаринского песчаника. Он отапливался русской печью с лежанкой, украшенной изразцами.

Отдельный вход вел в пекарню, расположенную в цокольном этаже жилого дома. Посреди пекарни была сложена небольшая печь для выпечки хлебных изделий, вдоль стен стояли столы.

Лавка представляла собой одноэтажный сруб-пятистенок. Лавка и дом имели общий большой двор, выложенный булыжником. Под помещением лавки имелся большой холодный подвал-ледник для хранения продуктов.

С улицы во двор вели широкие двухстворчатые деревянные ворота, обработанные с наружной стороны большими шестигранными филенками.

Территория объекта культурного наследия

Границы территории объекта культурного наследия утверждены распоряжением Министерства культуры Московской области от 30.03.2009 № 106-р «Об утверждении границы территории и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения – Дом и лавка П.Н. Горюнова, втор. пол. XIX - нач. ХХ вв. в городе Лыткарино Московской области» в редакции распоряжения Министерства культуры Московской области от 10.04.2014 № 129-р «О внесении изменений в распоряжение Министерства культуры Московской области от 30.03.2009 № 106-р "Об утверждении границы территории и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения – Дом и лавка П.Н. Горюнова, втор. пол. XIX - нач. ХХ вв. в городе Лыткарино Московской области"».

Отображение границы территории объекта культурного наследия представлено в приложении 6, координаты характерных (поворотных) точек границы территории– в приложении 7настоящего тома.

Граница территории объекта культурного наследия проходит из точки А, расположенной на пересечении красной линии ул. Колхозной с местным проездом, и далее:

А-Б – на юг 32 м вдоль красной линии ул. Колхозной;

Б-В – на запад 13,5 м;

В-Г – на северо-запад 21,5;

Г-Д – на север 17 м до пересечения с местным проездом;

Д-А – на северо-восток 23 м вдоль местного проезда в исходную точку.

Режим использования территории объекта культурного наследия

Разрешается по специально разработанным проектам, согласованным в установленном порядке с областным органом охраны объектов культурного наследия:

проведение работ по воссозданию утраченного объекта культурного наследия "Дом и лавка П.Н. Горюнова", второй половины XIX - начала XX вв. на основе научных, историко-архивных, археологических, гидрологических и других исследований;

проведение работ по благоустройству и озеленению территории;

применение при благоустройстве и оборудовании территории традиционных материалов (дерево, камень, грунтовые проницаемые покрытия, современные покрытия, выполненные по аналогам: брусчатка, камень);

прокладка инженерных коммуникаций, необходимых для сохранения и функционирования "Дома и лавки П.Н. Горюнова", второй половины XIX - начала XX вв.;

установка малых форм, ограждений, фонарей по аналогам, соответствующим художественному облику объекта культурного наследия;

установка прозрачного ограждения.

Запрещается:

любое строительство, не связанное с воссозданием исторических утраченных элементов объекта культурного наследия;

изменение исторической объемно-пространственной композиции объекта культурного наследия  "Дома и лавки П.Н. Горюнова";

хозяйственная деятельность, ведущая к разрушению, искажению внешнего облика объекта культурного наследия, изменению уровня грунтовых вод, нарушению гидрологического режима;

прокладка наземных и воздушных инженерных сетей, в том числе временных;

динамическое воздействие на грунты в зоне их взаимодействия с объектами культурного наследия – от транспорта, производства работ различного типа, создающее разрушающие вибрационные нагрузки;

возведение глухих ограждений (железобетонных, деревянных и др.);

проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ без опережающих археологических исследований и без согласования с органом охраны объектов культурного наследия.

Зона охраны объекта культурного наследия

Зона охраны усадьбы объекта культурного наследия утверждена постановлением Правительства Московской области от 10.11.2009 №636/47 «Об утверждении зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения – Дом и лавка П.Н. Горюнова, втор. пол. XIX - нач. ХХ вв. в городе Лыткарино Московской области».

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Дом и лавка П.Н. Горюнова», второй половины XIX - начала XX вв. в городе Лыткарино Московской области (далее – «Дом и лавка П.Н. Горюнова») в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливается зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности.
Графическое отображение границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности представлено в приложении 6 настоящего тома.

Граница зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности проходит из точки Б, расположенной на пересечении красной линии четной стороны ул. Колхозной и южной границы исторического землевладения, и дплее:
Б-1 –на юг 31 м вдоль красной линии ул. Колхозной до пересечения с местным проездом;
1-2 –на юго-запад 17,5 м вдоль местного проезда;
2-3 –на север 51 м до фасада 17-этажного жилого дома;
3-4-5 –огибает фасад 17-этажного дома, далее 9 м на запад до пересечения с местным проездом;
5-6 –на север 35 м до южного фасада 16-этажного жилого дома № 2 по ул. Колхозной;
6-7 –огибает южный и восточный фасады дома № 2 по ул. Колхозной, далее 10 м на северо-восток;
7-8 –на восток 12,5 м до пересечения с красной линией четной стороны ул. Колхозной;
8-А-Б – на юг 49 м вдоль красной линии ул. Колхозной, пересекает местный проезд, на юго-запад 23 м вдоль местного проезда, на юг 17 м до отмостки северного фасада 17-этажного жилого дома, на восток 21, 5 м, на восток 13,5 м до пересечения с красной линией ул. Колхозной, далее на юг вдоль красной линии ул. Колхозной в исходную точку.

Режим использования земель в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности «Дом и лавка П.Н. Горюнова» запрещает:
строительство зданий и сооружений коммунально-бытового назначения, гаражей, паркингов открытого типа;
проведение любых земляных работ без надзора специалистов-археологов;
размещение рекламных конструкций.

Градостроительный регламент в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности «Дом и лавка П.Н. Горюнова» разрешает:
строительство объектов культурно-бытового назначения с высотными параметрами не выше 8 м до конька кровли, с использованием современных отделочных материалов нейтральной цветовой гаммы и фактуры;
сохранение сложившейся планировочной структуры;
организацию подъездов к зданиям, сооружение автостоянок (гостевых, приобъектных), необходимых для функционирования объектов жилого и культурно-бытового назначения;
проведение работ по благоустройству и озеленению территории;
прокладку коммуникаций.
6.4. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы, XIX - нач. ХХ вв.

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы, XIX - нач. ХХ вв., поставленная на государственную охрану постановлением Правительства МО от 15.03.2002 №84/9, находится в бывшей деревне Тураево.
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Дата возведения старообрядческого храма в Тураеве неизвестна. Однако сохранилось донесение Земского суда от 11 сентября 1824 г. о том, что «в Мячковской волости, в деревне Тураевой удельными крестьянами самовольно перекрыта крыша на старообрядческой часовне … Часовня их показана в ведомости, представленной … Московским Гражданским Губернатором в 1822 году».В 1849 году возникло следствие о колоколе при часовне, который был самовольно повешен старообрядцами взамен разбитого представителями официальной власти. В 1870 году молельный дом сгорел, но был отстроен заново.

Современный вид храм приобрел в 1905-1907 годах. После выхода указа 1905 года о веротерпимости на основании разрешения московского губернатора в 1907 году к существующему молельному дому были пристроены алтарь и колокольня по проекту И.Г. Кондратенко.

Храм представляет собой прямоугольное строение на белокаменном цоколе, увенчанное деревянным двухъярусным барабаном – «восьмерик на четверике» с полусферической главой. С восточной стороны находится полукруглая кирпичная аспида, с западной –сложенная из кирпича двухъярусная шатровая колокольня. Кирпичная кладка на известково-цементном растворе выполнена в тычковой, верстовой и смешанной техниках.

Самой высокой постройкой всего ансамбля является колокольня. Её гранёный шатёр украшен деревянными наличниками. Строение колокольни имеет ряд разных элементов: «кубоватые» колонки; треугольные фронтончики; горизонтальные ряды квадратных нишек; «бусины», вытесанные из кирпича; арочные перемычки и киот.

В храме сохранился резной трехъярусный иконостас конца XIX - начала XX вв., подсвечники и паникадила, настенные киоты и пристенные скамьи, украшенные накладным прорезным орнаментом.

Граница территории объекта культурного наследия

Граница территории объекта культурного наследия утверждена распоряжением Министерства культуры Московской области от 14.07.2014 № 14РВ-5 «Об утверждении границы территории и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения – "Церковь Рождества Пресвятой Богородицы, XIX - нач. ХХ вв.", расположенного по адресу: Московская область, город Лыткарино (б.д. Тураево)».

Графическое отображение границы территории объекта культурного наследия представлено в приложении 8, координаты характерных (поворотных) точек границы территории – в приложении 9 настоящего тома.

Граница территории объекта культурного наследия проходит:
А-Б – из точки, расположенной в северо-западном углу границы землеотвода церкви Рождества Пресвятой Богородицы, на юго-восток 68 м по границе землеотвода церкви Рождества Пресвятой Богородицы (далее – по границе землеотвода);

Б-В – на юго-запад 66 м по границе землеотвода;

В-Г – на северо-запад 25 м по границе землеотвода;

Г-Д-Е-Ж – на северо-запад 54 м по границе землеотвода;

Ж-А – на север 20 м по границе землеотвода в исходную точку.

Режим использования территории объекта культурного наследия
Режимом использования территории объекта культурного наследия регионального значения – «Церковь Рождества Пресвятой Богородицы, XIX-нач. XX  вв.» разрешается по проектам, согласованным в установленном порядке с органами охраны объектов культурного наследия:

проведение работ по восстановлению, реставрации и приспособлению для современного использования церкви Рождества Пресвятой Богородицы, на основании научных историко-архитектурных, историко-градостроительных, археологических и архивных исследований (далее – историко-культурные исследования) при обязательном архитектурно-реставрационном надзоре;

восстановление утраченных исторических построек на основе историко-культурных исследований;

Проведение работ по ремонту и реконструкции зданий, неявляющихся объектами культурного наследия, без увеличения их габаритов, с применением традиционных материалов (камень, дерево, кирпич и т.д.) и использованиемнейтральныхцветовыхсочетанийрешенийфасадовикрышзданий, художественных приемов, соответствующих архитектурному облику церкви Рождества Пресвятой Богородицы;

проведение работ по восстановлению исторического характера благоустройства и озеленения, очистка сохранившейся мостовой;

проведение лечебно-оздоровительных работ по больным и ослабленным старовозрастным деревьям;

проведение работ по ремонту пешеходных дорожек;

прокладка, ремонт и реконструкция подземных инженерных коммуникаций, необходимых для сохранения и функционирования объекта культурного наследия, с последующей рекультивацией нарушенных участков, на основании опережающих археологических исследований.

Запрещается:

любое строительство, не связанное с восстановлением утраченных исторических построек и элементов церкви Рождества Пресвятой Богородицы, за исключением временных построек, необходимых для проведения реставрационных работ; 

Хозяйственная деятельность любого вида, ведущая к разрушению и искажению исторического облика церкви Рождества Пресвятой Богородицы, ведущая к загрязнению почв, грунтовых и подземных вод, поверхностных стоков, ведущая к изменению уровня грунтовых вод и нарушению гидрологического режима;

динамическое воздействие на грунты в зоне их взаимодействия с церковью Рождества Пресвятой Богородицы – от транспорта, производства работ различного типа, создающее разрушающие вибрационные нагрузки; 

самовольная посадка и вырубка деревьев;

прокладка дорог и организация автостоянок;

возведение железобетонных оград и любых «глухих» оград, в т.ч. оград из профилированного металла;

установка на фасадах, крышах объектов церкви Рождества Пресвятой Богородицы средств технического обеспечения и элементов благоустройства, в т.ч. кондиционеров, телеантенн, тарелок спутниковой связи, рекламных щитов, телекоммуникационных вышек, антенных матч и т.п.;
размещение рекламных конструкций на объекте культурного наследия и на его территории; 

прокладка наземных и воздушных инженерных коммуникаций, за исключением временных, необходимых для проведения реставрационных работ.

Зоны охраны объекта культурного наследия

Зоны охраны церкви Рождества Пресвятой Богородицы утверждены постановлением Правительства Московской области от 13.07.2015 № 561/26 «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения – "Церковь Рождества Пресвятой Богородицы, XIX - нач. ХХ вв. " в городе Лыткарино Московской области (бывшая деревня Тураево), режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон».

Графическое отображение границ зон охраны усадьбы представлено в приложении 10, каталог координат характерных (поворотных) точек границ зон охраны – в приложении 11настоящего тома.
В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения Церкви Рождества Пресвятой Богородицы, XIX - нач. XX вв. (далее – Церковь Рождества Пресвятой Богородицы), в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются следующие зоны охраны: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.
I. Описание границ охранной зоны церкви Рождества Пресвятой Богородицы, режима использования земель и градостроительного регламента в границах данной зоны
1. Границы охранной зоны Церкви Рождества Пресвятой Богородицы проходят:
1-3 –из точки 1, расположенной на пересечении продолжения линии границы землеотвода участка с кадастровым номером 50:53:020204:67 и границы землеотвода участка с кадастровым номером 50:53:020204:87 (в точке развилки проездов, ведущих на территорию ООО «Порт Тураево») на север-запад вдоль границы землеотвода участка с кадастровым номером 50:53:020204:87 (параллельно проезду на расстоянии 6 м от него) 160 м;
3-4 – 15 м на северо-запад до северо-западного угла пересечения местных проездов;
4-6 – 125 м на северо-запад вдоль западной границы землеотвода проезда, идущего от Тураевского шоссе;
6-7 – 70 м на юго-восток параллельно краю проезжей части Тураевской улицы на расстоянии 3 м от неё;
7-8 – 60 м на юг до пересечения с границей землеотвода участка № 50:53:020204:140 (линией гаражей);
8-9 –110 м на юго-восток вдоль границы землеотвода участка № 50:53:020204:140 (вдоль линии гаражей и границы зелёных насаждений);
9-Б – 40 м на юг до пересечения с границей территории Церкви Рождества Пресвятой Богородицы в точку Б;
Б-Г – 165 м на запад вдоль границы территории Церкви Рождества Пресвятой Богородицы;
Г-1 – 60 м на юг в исходную точку.
2. Режим использования земель в границах охранной зоны Церкви Рождества Пресвятой Богородицы запрещает:
строительство новых зданий и сооружений;
хозяйственную деятельность, ведущую к значительному изменению рельефа местности, сложившихся гидрогеологических условий, древесного горизонта, загрязнению воздушного бассейна;
самовольную посадку и вырубку деревьев;
загрязнение почв и грунтовых вод;
возведение сплошных оград (железобетонных, металлических и др.);
установку рекламных щитов;
прокладку трасс автодорог, организацию автостоянок для постоянного хранения автомобилей жителей;
организацию необорудованных мест для сбора мусора;
размещение мусорных контейнеров и хозяйственных территорий в зоне видимости Церкви Рождества Пресвятой Богородицы;
разведение костров;
прокладку наземных инженерных коммуникаций (кроме освещения); размещение телекоммуникационных вышек, антенных мачт и иных значительных по высоте инженерных сооружений;
возведение ограждений высотой более 1,5 м.
3. Градостроительный регламент в границах охранной зоны Церкви Рождества Пресвятой Богородицы разрешает:
хозяйственную деятельность, направленную на сохранение и восстановление характерной историко-градостроительной и природной среды Церкви Рождества Пресвятой Богородицы;
формирование гармоничного фасада застройки вдоль подъездной дороги;
проведение работ по благоустройству и озеленению территории Церкви Рождества Пресвятой Богородицы;
расширение существующих проездов, а также расширение Тураевской улицы и Тураевского шоссе при отсутствии развития в сторону Церкви Рождества Пресвятой Богородицы;
ремонт дорожного покрытия существующих проездов, пешеходных дорожек;
ремонт, реконструкцию существующих объектов инженерной инфра​структуры; прокладку инженерных коммуникаций, необходимых для функционирования Церкви Рождества Пресвятой Богородицы и существующих объектов;
нейтрализацию диссонансных зданий и сооружений (гаражи, хозяйственные постройки);
реконструктивные рубки и рубки формирования, санитарные рубки древесно-кустарниковых насаждений;
устройство озелененных рекреационных зон вокруг территории Церкви Рождества Пресвятой Богородицы;
расширение Тураевской улицы и Тураевского шоссе не более, чем на 3 м;
размещение малых архитектурных форм (беседок, скамей, фонтанов и др.) с высотными параметрами не выше 6 м.
II. Описание границ зоны регулирования застройкии хозяйственной деятельности Церкви Рождества Пресвятой Богородицы,режима использования земель и градостроительного регламентав границах данной зоны
1. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности Церкви Рождества Пресвятой Богородицы включает пять участков 1, 2, 3, 4, 5:
1) граница участка 1 проходит:
7-10 –из точки 7, принадлежащей границе охранной зоны Церкви Рождества Пресвятой Богородицы на юго-восток параллельно краю проезжей части Тураевской улицы на расстоянии 3 м от неё 175 м;
10-11 – 140 м на юг вдоль местного проезда;
11-12 – 25 м на юго-запад перпендикулярно фасаду складского здания до пересечения с его границей;
12-13 – 40 м на северо-запад вдоль фасада складского здания;
13-14–50мна юго-запад вдоль фасада складского здания;
14-15 – 25 м на запад вдоль существующей ограды (обваловки);
15-1 – 30 м на юго-запад до поворотной точки границы охранной зоны Церкви Рождества Пресвятой Богородицы;
1-7 – 365 м на север вдоль границы охранной зоны Церкви Рождества Пресвятой Богородицы;
2) граница участка 2 проходит:
1-15 –из точки 1, принадлежащей границе охранной зоны Церкви Рождества Пресвятой Богородицы на северо-восток до поворотной точки границы охранной зоны Церкви Рождества Пресвятой Богородицы 30 м;
15-14 – 25 м на восток вдоль существующей ограды (обваловки) ул. Тураевская;
14-21 – 190 м на юго-восток вдоль существующей ограды;
21-25 – 140 м на юг вдоль границы землеотвода участка с кадастровым номером 50:53:020204:138 (вдоль существующей ограды складской зоны);
25-26 – 70 м на юго-запад вдоль линии, ограничивающей созданную для порта «Тураево» небольшую гавань;
26-33 – 355 м на северо-запад вдоль береговой линии;
33-34 – 130 м на северо-восток, вдоль продолжения линии границы землеотвода и далее по самой границе участка с кадастровым номером 50:53:020204:88 (вдоль проезда, ведущего к эллингам);
34-3 – 95 м на северо-запад вдоль границы землеотвода участка с кадастровым номером № 50:53:020204:87 (вдоль проезда);
3-1 – 160 м на юго-восток вдоль границы охранной зоны Церкви Рождества Пресвятой Богородицы;
3) граница участка 3 проходит:
10-16 –из точки 10, принадлежащей границе охранной зоны Церкви Рождества Пресвятой Богородицы на юго-восток, параллельно краю проезжей части Тураевской улицы на расстоянии 3 м от неё;
16-17 – 70 м на юг вдоль местного проезда до пересечения с границей землеотвода кладбища;
17-20 – 120 м на юго-запад вдоль границы землеотвода кладбища;
20-21 – 90 м на юго-запад вдоль границ землеотвода участков с кадастровыми номерами 50:53:020204:59, 50:53:020204:63 (вдоль существующей ограды складской зоны);
21-14 – 190 м на запад вдоль существующей ограды;
14-13 – 50м на северо-восток вдоль фасада складского здания;
13-12 – 40 м на юго-восток вдоль фасада складского здания;
12-11 – 25 м на северо-восток перпендикулярно фасаду складского здания до пересечения с его границей;
11-10 – 140 м на север вдоль местного проезда.
4) граница участка 4 проходит:
6-4 –из точки 6 принадлежащей границе охранной зоны Церкви Рождества Пресвятой Богородицы на юг вдоль границы охранной зоны 125 м;
4-35 – 40 м на запад до точки пересечения с границей землеотвода участка с кадастровым номером 50:53:020204:57;
35-37 – 280 м на северо-запад вдоль границы землеотвода участка с кадастровым номером 50:53:020204:57 (вдоль существующей автотранспортного предприятия);
37-39 – 280 м на восток вдоль местного проезда;
39-6 – 45 м на юг в исходную точку на расстоянии 3 м от края полотна проезжей части Тураевского шоссе;
5) граница участка 5 проходит:
16-40 –из точки 16, принадлежащей границе участка 1 регулирования и застройки Церкви Рождества Пресвятой Богородицы, расположенной на пересечении автодороги ул. Тураевская и местного проезда на северо-восток параллельно краю проезжей части Тураевской улицы на расстоянии 3 м от неё 95 м;
40-41 – 105 м на юго-восток вдоль границы массива озеленения;
41-42 – 50 м на восток вдоль местного проезда – границы квартала усадебной застройки;
42-45 – 160 м на юго-запад вдоль границ участков усадебной застройки, расположенных на расстоянии 150 м от восточной границы кладбища;
45-46 – 15 м на запад вдоль местного проезда;
46-47 – 130 м на юг вдоль местного проезда, идущего по границам земельных участков с кадастровыми номерами 50:53:020204:77, 50:53:020204:108, 50:53:020204:109, 50:53:020204:76;
47-25 – 210 м на северо-запад на расстоянии 30 м от береговой линии вдоль крайнего южного проезда усадебной застройки;
25-21 – 140 м на север вдоль границы землеотвода участка с кадастровым номером 50:53:020204:138 (вдоль существующей ограды складской зоны);
21-20 – 90 м на северо-восток вдоль границ землеотвода участков с кадастровыми номерами 50:53:020204:59, 50:53:020204:63 (вдоль существующей ограды складской зоны);
20-17 – 120 м на юго-восток вдоль границы землеотвода кладбища;
17-16 – 70 м на север вдоль местного проезда до пересечения с границей землеотвода кладбища в исходную точку.
2. Режим использования земель в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности Церкви Рождества Пресвятой Богородицы

1) для участков 1, 2, 3 запрещает:
активные цветовые решения фасадов и кровельных покрытий; активные завершения крыш (башни, шпили);
возведение сплошных оград (железобетонных, металлических и др.); организацию необорудованных мест для сбора мусора; загрязнение почв и грунтовых вод;
размещение телекоммуникационных вышек, антенных мачт и иных значительных по высоте инженерных сооружений (кроме необходимых для функционирования порта «Тураево»);
возведение ограждений высотой более 1,5 м;
размещение крупных рекламных щитов и вывесок на крышах зданий;
установку стационарных рекламных щитов вдоль подъездных путей (проездов);
размещение мусорных контейнеров и хозяйственных территорий в зоне видимости Церкви Рождества Пресвятой Богородицы;
2) для участка 4 запрещает:
активные цветовые решения фасадов и кровельных покрытий;
активные завершения крыш (башни, шпили);
возведение сплошных оград (железобетонных, металлических и др.);
организацию необорудованных мест для сбора мусора;
загрязнение почв и грунтовых вод;
размещение телекоммуникационных вышек, антенных мачт и иных значительных по высоте инженерных сооружений (кроме необходимых для функционирования порта «Тураево»);
возведение ограждений высотой более 1,5 м;
размещение крупных рекламных щитов и вывесок на крышах зданий;
установку стационарных рекламных щитов вдоль подъездных путей (проездов);
3) для участка 5 запрещает:
активные цветовые решения фасадов и кровельных покрытий;
активные завершения крыш (башни, шпили);
возведение сплошных оград (железобетонных, металлических и др.);
организацию необорудованных мест для сбора мусора;
загрязнение почв и грунтовых вод;
размещение телекоммуникационных вышек, антенных мачт и иных значительных по высоте инженерных сооружений (кроме необходимых для функционирования порта «Тураево»);
возведение ограждений высотой более 1,5 м;
строительство зданий и сооружений, резко диссонансных Церкви Рождества Пресвятой Богородицы по отделочным материалам, колористическому решению;
строительство новых объектов производственно-складского назначения;
размещение мусорных контейнеров и хозяйственных территорий в зоне видимости территории археологического исследования (Тураевский грунтовый могильник).
3. Градостроительный регламент в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности Церкви Рождества Пресвятой Богородицы

1) для участка 1 с режимом использования земель Р-1 разрешает:

устройство временных автостоянок;
размещение малых архитектурных форм (беседок, скамей, фонтанов и др.) с максимальными высотными параметрами -6 м;
расширение Тураевской улицы и Тураевского шоссе не более, чем на 3 м;
высотные параметры - не более 6 метров от уровня земли до конька кровли;
использование скатных крыш любой конфигурации;
цветовое решение в нейтральных тонах;
декор фасадов нейтральный;
устройство рядовых «кулисных» посадок быстрорастущих пород деревьев -шириной не менее 10 м, по сторонам участков застройки, обращенным к Церкви Рождества Пресвятой Богородицы и подъездным дорогам (ул. Тураевская);
2) для участка 2 с режимом использования земель Р-1 разрешает:

устройство временных автостоянок;
размещение малых архитектурных форм (беседок, скамей, фонтанов и др.) с максимальными высотными параметрами - 6м;
высотные параметры - не более 10 метров от уровня земли до конька кровли;
использование крыш любой конфигурации;
цветовое решение в нейтральных тонах;
устройство рядовых «кулисных» посадок быстрорастущих пород деревьев -шириной не менее 10 м, по сторонам участков застройки, обращенным к Церкви Рождества Пресвятой Богородицы и подъездным дорогам (ул. Тураевская);
3) для участка 3 с режимом использования земель Р-1 разрешает:

устройство временных автостоянок;
размещение малых архитектурных форм (беседок, скамей, фонтанов и др.) с максимальными высотными параметрами -6 м;
расширение Тураевской улицы и Тураевского шоссе не более, чем на 3 м; высотные параметры – не более 12 метров от уровня земли до конька кровли; использование крыш любой конфигурации; цветовое решение в нейтральных тонах;
4) для участка 4 с режимом использования земель Р-2 разрешает:

устройство временных автостоянок;
размещение малых архитектурных форм (беседок, скамей, фонтанов и др.) с максимальными высотными параметрами -6 м;
расширение Тураевской улицы и Тураевского шоссе не более, чем на 3 м;
высотные параметры - не более 15 метров от уровня земли до конька кровли;
использование крыш любой конфигурации;
цветовое решение в нейтральных тонах;
декор фасадов нейтральный;
устройство рядовых «кулисных» посадок быстрорастущих пород деревьев шириной не менее 10 м, по сторонам участков застройки, обращенным к Церкви Рождества Пресвятой Богородицы;
5) для участка 5 с режимом использования земель Р-3 разрешает:

устройство временных автостоянок;
размещение малых архитектурных форм (беседок, скамей, фонтанов и др.) с максимальными высотными параметрами 6 м;
расширение Тураевской улицы и Тураевского шоссе не более, чем на 3 м;
сохранение сложившейся планировочной структуры и общего характера жилой застройки: красных линий кварталов, исторически сложившихся размеров земельных участков (0,08-0,3 га);
ремонт и реконструкцию существующих зданий и сооружений, строительство новых индивидуальных жилых домов, зданий и сооружений культурно-бытового и рекреационного назначения с высотными параметрами - не более 10 метров от уровня земли до конька кровли, с соблюдением облика и стиля существующей застройки (материал традиционный – дерево, камень, кирпич, штукатурка; рекомендуемая форма кровли – скатная, вальмовая);
строительство новых индивидуальных жилых домов с соблюдением сложившихся плотностных, объемных характеристик застройки, с протяженностью построек по фасаду до 15 метров, с отступом от красной линии - до 10 метров (дома с палисадниками);
строительство хозяйственных построек, объектов инженерной инфра​структуры в глубине участков.
III. Описание границ зоны охраняемого природного ландшафта Церкви Рождества Пресвятой Богородицы, режима использования земель и градостроительного регламента в границах данной зоны

1. Границы зоны охраняемого природного ландшафта Церкви Рождества Пресвятой Богородицы проходят:
4-3 –из точки 4, принадлежащей границе охранной зоны Церкви Рождества Пресвятой Богородицы, 15 м на северо-запад вдоль границы охранной зоны Церкви Рождества Пресвятой Богородицы;
3-34 – 95 м на юго-восток вдоль границы землеотвода участка с кадастровым номером 50:53:020204:87;
34-33 – 130 м на юго-запад вдоль продолжения линии границы землеотвода и далее по самой границе участка с кадастровым номером 50:53:020204:88;
33-52 – 130 м на юго-запад вдоль продолжения линии границы землеотвода и далее по самой границе участка с кадастровым номером 50:53:020204:88;
52-56 – 245 м на северо-запад вдоль прибрежной защитной полосы (параллельно линии уреза воды на расстоянии 50 м от неё);
56-57 – 410 м на северо-запад по линии, соединяющей берег с Андреевской плотиной;
57-36 – 200 м на юго-восток вдоль границы землеотвода участка с кадастровым номером 50:53:020204:57;
36-4 – 40 м на северо-запад в исходную точку.

2. Режим использования земель в границах зоны охраняемого природного ландшафта Церкви Рождества Пресвятой Богородицы запрещает:
любое строительство, кроме воссоздания исторических сооружений (летняя часовня) и возведения объектов по благоустройству и обслуживанию рекреационных территорий (например, строительство летних павильонов, навесов для проката инвентаря: шезлонгов, велосипедов, роликовых коньков и пр.);
загрязнение водного ареала Москвы-реки;
хозяйственную деятельность, ведущую к изменению облика исторического ландшафта, нарушению исторически сложившегося гидрологического режима территории;
изменение рельефа местности (разработку карьеров, распашку склонов);
загрязнение почв и грунтовых вод, нарушение почвенного покрова;
возведение сплошных оград (железобетонных, металлических и др.);
прокладку новых трасс автодорог и автомагистралей; организацию постоянных автостоянок;
разведение костров;
организацию необорудованных мест для сбора мусора;
прокладку наземных инженерных коммуникаций (кроме необходимых временных и освещения), размещение телекоммуникационных вышек, антенных мачт и иных значительных по высоте инженерных сооружений;
реконструктивные рубки и рубки формирования, санитарные рубки древесно-кустарниковых насаждений;
размещение малых архитектурных форм (беседок, скамей, фонтанов и др.) с высотными параметрами не выше 6 м.
3. Градостроительный регламент в границах зоны охраняемого природного ландшафта Церкви Рождества Пресвятой Богородицы разрешает:
воссоздание летней часовни на основании историко-архитектурных и археологических исследований как объекта-монумента;
восстановление исторического рельефа (ликвидация искусственных насыпей);
строительство спортивных плоскостных сооружений;
реконструктивные рубки и рубки формирования, санитарные рубки древесно-кустарниковых насаждений;
проведение работ по благоустройству и озеленению территории;
использование территории под рекреационные цели (зоны отдыха, пешеходные прогулочные зоны), возможным размещением малых архитектурных форм (скамей, беседок, фонтанов и др.);
прокладку подземных инженерных коммуникаций, размещение объектов инженерной инфраструктуры, необходимых для функционирования существующих и проектируемых объектов в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности, объектов рекреационного обслуживания в зоне охраняемого природного ландшафта, при обязательном наблюдении археолога;
возведение ограждений высотой более 1,5 м.
7. ВыявленныЙ объект культурного наследия

Согласно перечню выявленных объектов культурного наследия, актуализированному на 20.07.2018, опубликованному на официальном сайте Главного управления культурного наследия Московской области, в границах городского округа Лыткарино Московской области находится1 выявленный объект культурного наследия –«Грунтовый могильник Тураево, XVIII-XIX вв.», поставленный на государственную охрану распоряжением Министерства культуры Московской области от 22.11.2012 № 281-р, расположенный в 0,28 км восточнее Храма Рождества Пресвятой Богородицы, в ГО Лыткарино, бывшей деревне Тураево.

Выявленный объект культурного наследия нуждается в поведении научных обследований.

Согласно Постановлению Правительства РЗ от 12 сентября 2015 г. N 972 "Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации", «требование об установлении зон охраны объекта культурного наследия к выявленному объекту культурного наследия не предъявляется».

8. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

Внесением изменений в генеральный план городского округа Лыткарино предлагаются следующие мероприятия по охране объектов культурного наследия:

Соблюдение режимов использования земель в границах установленных в утвержденном законом порядке территорий, охранных зон объектов культурного наследия.

Разработка научно обоснованного проекта зон охраны регионального значения «Усадьба "Лыткарино": главный дом, 1880 г.» и «Усадьба Чернышевой: постройка жилая (людская), 1846 г.», а также его утверждение в установленном законом порядке.

Соблюдение режима защитной зоны объектов культурного наследия «Усадьба "Лыткарино" (1. Главный дом, 1880 г.)» и «Усадьба Чернышевой: постройка жилая (людская), 1846 г.».

Установка охранных досок на объектах культурного наследия.

Рассмотрение Главным управлением культурного наследия Московской области возможности объединения объектов культурного наследия регионального значения «Усадьба "Лыткарино" (Главный дом, 1880 г.)» и «Усадьба Чернышевой: постройка жилая (людская), 1846 г.» в один ОКН с единым названием усадьбы во избежание ошибок в названии усадьбы и определении ее местоположения.
Рассмотрение Главным управлением культурного наследия Московской области возможности воссоздания утраченного ОКН РЗ «Дом и лавка П.Н. Горюнова, втор. пол. XIX - нач. ХХ вв.».

Поведение научного обследования выявленного объекта культурного наследия «Грунтовый могильник Тураево, XVIII-XIX вв.».

До утверждения в установленном законом порядке зон охраны объектов культурного наследия регионального значения «Усадьба "Лыткарино": главный дом, 1880 г.» и «Усадьба Чернышевой: постройка жилая (людская), 1846 г.» планируемое хозяйственное использование земельных участков вграницах их защитной зоны и на сопредельных с ней территориях осуществляется по согласованию с органами охраны объектов культурного наследия, так как они, согласно 73-ФЗ от 25.07.2002, вправе принять решение, предусматривающее изменение радиуса защитной зоны объекта культурного на основании заключения историко-культурной экспертизы с учетом историко-градостроительного и ландшафтного окружения такого объекта культурного наследия в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Графическое отображение границы территории ОКН ФЗ «Усадьба "Петровское"» согласно распоряжению Главного управления культурного наследия Московской области от 10.05.2017 № 45-РВ-226
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Координаты поворотных точек границы территории ОКН ФЗ «Усадьба "Петровское"» согласно распоряжению Главного управления культурного наследия Московской области от 10.05.2017 № 45-РВ-226

	Обозначение характерной
(поворотной) точки
	Координаты характерных (поворотных) точек

в местной системе координат (МСК-50)

	Номер точки
	Имя точки
	X,м (север)
	Y, м (восток)

	Участок 1

	1
	1
	451241.6397
	2212147.7785

	2
	3
	451180.8955
	2212189.0822

	3
	3
	451147.3333
	2212141.0057

	4
	4
	451132.8289
	2212149.5532

	5
	5
	451058.1572
	2212035.5699

	6
	6
	451152.0996
	2212029.7906

	Участок 2

	7
	7
	450858.6335
	2212402.7723

	8
	8
	450929.5339
	2212327.2945

	9
	9
	450943.1753
	2212342.4168

	10
	10
	450951.7055
	2212401.7318

	11
	11
	450946.0597
	2212411.2226

	11(1)
	–
	450948.8172
	2212425.2928

	11(2)
	–
	450948.3015
	2212432.3386

	11(3)
	–
	450945.5926
	2212437.7737

	11(4)
	–
	450941.7383
	2212441.6148

	11(5)
	–
	450936.7504
	2212444.1766

	11(6)
	–
	450930.8312
	2212445.1106

	11(7)
	–
	450925.9271
	2212444.3090

	11(8)
	–
	450920.3087
	2212441.6204

	12
	12
	450911.5223
	2212436.1844

	13
	13
	450901.0518
	2212429.4390

	Участок 3

	14
	14
	450804.8578
	2212271.1628

	15
	15
	450816.1184
	2212233.2312

	16
	16
	450832.4647
	2212237.8792

	17
	17
	450835.0815
	2212251.5705

	18
	18
	450827.3594
	2212277.5827


ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Графическое отображение границ зон охраны ОКН ФЗ «Усадьба "Петровское"» согласно постановлению Правительства Московской области от 19.07.2017 № 609/25
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Каталог координат характерных (поворотных) точек границ зон охраныграниц зон охраны ОКН ФЗ «Усадьба "Петровское"» согласно постановлению Правительства Московской области от 19.07.2017 № 609/25
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Графическое отображение границы территории ОКН РЗ «Усадьба «Лыткарино»: главный дом, 1880 г.», «Усадьба Чернышевой: постройка жилая (людская), 1846 г.» согласно распоряжению Министерства культуры Московской области от 13.11.2008 № 559-р
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Графическое отображение границы территории ОКН РЗ «Дома и лавки П.Н. Горюнова второй половины XIX – начала XX в.» согласно распоряжению Министерства культуры Московской области от 30.03.2009 № 106-р и границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности согласно постановлению Правительства Московской области от 10.11.2009 №636/47
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории ОКН РЗ «Дома и лавки П.Н. Горюнова второй половины XIX – начала XX в.», согласно распоряжению Министерства культуры Московской области от 10.04.2014 № 129-р
	Обозначение (номер) характерной (поворотной) точки
	Координаты характерных (поворотных) точек в местной системе координат (МСК-50)

	
	X
	Y

	1
	449496.49
	2213026.06

	2
	449467.59
	2213034.58

	3
	449465.06
	2213021.62

	4
	449467.76
	2213019.58

	5
	449469.28
	2213017.70

	6
	449471.14
	2213014.97

	7
	449472.16
	2213011.56

	8
	449472.49
	2213009.17

	9
	449472.49
	2213006.10

	10
	449471.65
	2213002.86

	11
	449486.52
	2212998.77

	12
	449489.22
	2213010.37

	13
	449490.74
	2213013.61

	14
	449492.43
	2213016.17

	15
	449494.46
	2213018.72

	16
	449495.30
	2213020.94


ПРИЛОЖЕНИЕ 8. Графическое отображение границы территории ОКН РЗ «Церковь Рождества Пресвятой Богородицы, XIX - нач. ХХ вв.» согласно распоряжению Министерства культуры Московской области от 14.07.2014 № 14РВ-5
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9. Перечень координат характерных (поворотных) точек границ территории ОКН РЗ «Церковь Рождества Пресвятой Богородицы, XIX-нач. XX вв.», в б. д. Тураево согласно распоряжению Министерства  культуры Московской области от 14.07.2014 №14РВ-5
	Обозначение характерной (поворотной) точки
	Координаты характерных (поворотных) точек в местной системе координат 

(МСК-50)


	Координаты характерных (поворотных) точек во Всемирной геодезической системе координат (WGS-84)

	Номер точки
	Имя точки
	X, м (север)
	Y, м (восток)
	B (широта)
	L (долгота)

	1
	А
	446662,56
	2215856,53
	55 33'27.75258"
	3756'23.22256"

	2
	Б
	446651,38
	2215925,26
	55 33'27.40848"
	3756'27.14827"

	3
	 
	446619,67
	2215918,32
	55 33'26.38144"
	3756'26.76652"

	4
	 
	446619,89
	2215916,65
	5533'26.38814"
	3756'26.67115"

	5
	В
	446585,31
	2215907,86
	5533'25.26784"
	3756'26.18515"

	6
	Г
	446590,25
	2215881,04
	5533'25.42078"
	3756'24.65302"

	7
	Д
	446602,14
	2215877,45
	5533'25.80431"
	3756'24.44292"

	8
	 
	446621,22
	2215879,05
	5533'26.42163"
	3756'24.52568"

	9
	Е
	446624,63
	2215876,63
	5533'26.53128"
	3756'24.38611"

	10
	 
	446623,05
	2215874,74
	5533'26.47971"
	3756'24.27900"

	11
	 
	446627,05
	2215871,41
	5533'26.60820"
	3756'24.08725"

	12
	 
	446628,75
	2215873,45
	5533'26.66368"
	3756'24.20286"

	13
	 
	446638,66
	2215864,05
	5533'26.98173"
	3756'23.66222"

	14
	Ж
	446640,21
	2215855,51
	5533'27.02968"
	3756'23.17436"

	1
	А
	446662,56
	2215856,53
	5533'27.75258"
	3756'23.22256"


ПРИЛОЖЕНИЕ 10. Графическое отображение границ зон охраны ОКН РЗ «Церковь Рождества Пресвятой Богородицы, XIX-нач. XX вв.», в б. д. Тураево согласно постановлению Правительства Московской области от 13.07.2015 № 561/26
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11. Перечень координат характерных (поворотных) точек границ зон охраны ОКН РЗ «Церковь Рождества Пресвятой Богородицы, XIX-нач. XX вв.», в б. д. Тураево согласно постановлению Правительства Московской области от 13.07.2015 № 561/26
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37 10| 44673926 | 221600635 | 55°333026972" | 37°5631.73501"
38 1 44639644 | 2215090,77 | 55°3325.64863" | 37°5630.90975" |
39 12| 44657194 | 221508242 | 55332485437 | 37°5630.44433"
) 13| 44658586 | 221594598 | 553325 20525" | 37°56:28.35944"
a1 14| 44653686 | 221592483 | 55°3323.70559" | 37°5627.17479"
2 15| 446542,15 | 2215897.09 | 553323.86967" | 37°5625.60144"
27 1 446527.12 | 221586585 | 55°3323.37575" | 37°5623.81469" |
[ T 44659025 | 2215881,04 | 5573325 42078" | 37°5624.65302" |
5 | B 44658531 | 22150078 | 55°3325.26784" | 37°5626.18515"
4 446619,89 | 221591665 | 55°3326.38814" | 37°5626,67115" |





[image: image69.jpg][ 5 446619,67 221591830 | 55°3326.38144" | 37°5626.76652"
2 5 44665138 | 231592526 | 55°3327.40848" | 37°5627.14827"
36 9 44669192 | 2159364 | 55°3328.72203" | 37°5627.7565T"

35 [ 8 446717,53 | 231582606 | 55°3329.52201" | 37°5621.45982"

[ 3oma perymmponanmx sactpofixa 1 xomiicraentoR xexensnocTa YIACTOK 2 P-T

(553006 xn.)

Howep | Toun —MCK-50 WS

roun | rous | X u (cenep) | V. (rocror) | B (umpor) | L Gromroma)
27 1 44652712 | 221586585 | 55%3323.37575" | 37°56:23.81469"
o) 15| 44654215 | 20158979 | 557332386967 | 37°5625.60144"
a1 14| 44653686 592483 | 55°33723.70559" | 37°5627.17479"
a3 446527,12 | 2215035,13 | 55°33123.39327" | 37°5627.76667"
44| 23 | 44648842 | 221601776 | 553322.16282" | 17°563249739" |
a5 20| 44648926 | 221607173 | 55°3322.20357" | 37°5635.57563"
a6 | 21 446483,00 | 221610326 | 55°3322.00959" | 37°5637.49107"
47 | 24| 44646448 | 221612321 |55°3301.41529" | 37°5638.52320"
48 | 25 | 44634580 | 221607869 | 55%3317.56973" | 37°5636.03626"
49|26 | 4631513 | 221601845 | 55°3316.56000" | 37°5632.61376"
50| 27 | 44632154 | 201599397 | 553316761097 | 37°5631.21455"
51 28 | 44633921 | 2215972,55 | 55°3317.32701" | 37°56:29.98487"
2 44636385 | 2215922,61 | 55°3318.11109" | 37°5627.12525"
5 29| 44636385 | 221501287 | 55331810863 | 37°5626.56967"
] 44638236 | 221586821 | 55°3318.69582" | 37°5624.01304"
55 30| 44639155 | 2213857,64 | 55°3318.99029" | 37°56'23.40690"

36 | 44639183 | 2015844,98 | 55°3318.99614" | 37°5622.68463"
57 44639712 | 2215833,29 | 35°3319.16422" | 37°5622.01544"
58 44639586 | 2215816,18 | 55°3310.11914" | 37°5621.04002"
59 31 44640936 | 221580352 | 55°3319.55243" | 37°5620,31183"
60 32 | 44642843 | 221577208 | 55°3320.16105" | 37°56'18.50990"
61 3 44645544 | 2215746,77 | 5573321.02794" | 37°56'17.05406"
[5) 44650541 | 221577236 | 55°3322.65012" | 37°5618.49141
2 34| 24657305 | 2215821,05 | 55°3324.84947" | 37°5621.23861"
30 peryAMpOBAHIA ACTpORKIL H Xo3siCTBeRHOR AcxTensRoeTH YIACTOK 3 P-1

(S=47879 s0)

Howep | Woux MCK-50 WGSS!

tow | touxn | X,w(cenep) | Y, (socron) | B (umpors) | L (uomrora) |
37 | 10 | 44673924 | 201600635 |35°333026973" | 37°5631.73501"
& 16| 44669470 | 2216226,71 | 55°3328.88496" | 37°5644.32543"
16| 17 | 44662177 | 221622170 | 553326.52566" | 37°5644.07185" |
15 18 | 446624,55 | 221619221 | 55°3326.60816" | 37°5642.38837"
25 [ - 4660701 | 2216183,58 | 5575326 3887 [ 3705641903837 |
25 446585,02 | 2216174,96 | 553325325707 | 37°5641.42183" |
2 19 | 44656498 | 221616939 | 55%3324.67635" | 37°5641.11297 |

2 20 | 44654494 | 2216170,51 | 55°3324.02868" | 37°5641.18572"
a6 | a1 446483,00 | 221610526 | 55°3322.00959" | 37°5637.49107"
5 22| 44648926 | 2216071,73 | 553320.20357" | 37°5635.57563"
| 23 44648842 | 2216017,76 | 55332216282 | 37°5632.49739" |
3 44652712 | 2215935,13 | 5573523 39327" | 37°5627.76667"
41 14| 44653686 | 221502483 | 55°3323.70559" | 37°5627.17479"
a0 13| 44658586 | 221594598 | 55%3325.29525" | 37°5628.35044"
39 | 12 | 44657194 | 221598242 | 55%3324.85437" | 37°5630.44433"





[image: image70.jpg](38T 11 | 4469644 | 231599077 [55°3325.64863" | 37°5630.90975"

Soua peryuuponas sacTpofi 1 xosaicracnol sexrenHocTs YIACTOK 4 P2

(8=36497 xs.3)
Howep [ Mun | MCK-50 WGS84.

| zoman | ouss X, (cenep) | Y. (socron) | B (ampors) | T (zowrora)
3 3 44678768 | 2215757.06 | 55°3331.77287" | 37°56'17.49220"

32 H 44668691 | 221575483 | 55°3328.51411" | 3755611741015
31 4 44666241 | 2215756,50 | 55°3327.72237" | 37°5617.51639"
o4 35 | 44666297 | 221571533 | 553327730027 | 375611516758
6 44665740 | 2215676,65 | 55°3377.54009" | 37°5612.96357 |
66 36| 44665434 | 221564744 | 55°3327.43370" | 37561 120865
& 571744670640 | 221557120 | 55°3329.09754" | 37°5606.92608"
33 37 | 446777.66 | 2215474,94 | 553331.37698" | 37°5601.40267"
[ 44680327 | 2215521,68 | 55°3332.21699" | 37°5604.05749"
70 44682081 | 22155589 | 55°3332.79363" | 37°5606.17630"
71 H6ILIL | 221558539 | 553333133417 | 37°5607.67943"
§7) 38 [ 44683668 | 221561572 | 553333321247 | 37560040717
7 44683835 | 2215648,55 | 55°3333.38360" | 3775611279297
74|39 | 44683222 | 221575150 | 55333321157 | 3755617 15509°

== 44681246 | 2215752,05 | 55°3330.57281" | 37°5617.19532"

Soua perysupoBaA 3aCTpOTKi 1 XO3aHCTBCROR AeTensRocTH Y GACTOK 5 P3
(S=70862 kn.x)

Homep | Vn MCK-50 WGS84 =
os | touan | X, (cenep) [ Y, (soctox) | B (umpor) | L Gromrora)
[5) 16 | 44669470 | 2216226,71 | 55°3328.88496" | 37°5644.32543"
76 40| 44667522 | 221632242 | 5573328.27905" | 37°56149.79387"
[ a 44657138 | 2216351,07 | 55°3324.92873" | 37°56'51.47394"
78 42| 44655384 | 2016402,82 | 553324374517 | 37°5654.43369"
79 a3 44653957 | 2216403.66 | 55°3523.90686" | 37°56'54.48796"
80 44 | 44646226 | 2216373,33 | 55°3321.40610" | 37565279174
81 s 44640797 | 221633689 | 55°3319.64164" | 37°5650.73700"
[7) 6 44641076 | 2716322,70 | 55°3319.72831" | 37°56149.92634"
8 47| 44627713 | 221628347 | 55°3315.39784" | 3795647, 74750"
a8 25 | 44634589 | 2216078,69 | 55°3317.56975" | 37°5636.03626"
47 | 24 | 44646448 | 221612321 | 55°3321.41520° | 37563852330
46 21 446483.00 | 2216105,26 | 55°332.00959" | 37°5637.49107"
23 20 | 44654494 | 221617051 | 55°3324.02868" | 37564118572
"2 s | aa6S893 | 221619819 | 55332351797 | 75642 TTITET
21 49 |7 446529,.76 | 221620,59 | 55°3323.55041" | 37°56144.04919"
20 S0 | 446537,70 | 2216235,19 | 55°3323.81079" | 37°56:44.87852"
19 [TAEsT62s | 2216051,75 | 55°3325.06138" | 37°5645.80615"
18 51 4658878 | 2216249,68 | 55°3325.46599" | 37°5645.68139"
17 446608,13 | 221623046 | 55%3326 08683" | 37°56144.57759" |
16 17 | 44662177 | 2216221,70 | 55°3326.52366" | 37°5644.07185"
i 3ora oxparsemoro npupoaHoro nanmada (S=119217 kb.ar) |
Howep | Thun |_ MCK-50 WGS8E
rowt | o |, w(cevep) | Y, w (socron) | B Gumpora) | L (uomrora)
31 4 44666241 T 21575650 | 55°3327.72237" | 37°36'17516397
[ 30 3 446647.04 | 2D15T58,73 | 55°33'27.25508" | 37°5617.65008"
2 2 446615.92 | 2215782,10 | 55%3326.22571" | 37°56'18.99755"





[image: image71.jpg]2 34 446573,05 | 2215821,05 | 55°3324.84947" | 37°5621.23861"
[5) 44650541 | 2215772,36 | 55°3322.65012" | 37°56'18.49141"
61| 33 | 44645534 | 221574677 | 55°3321.02794" | 37°56'17.05406"
2] 52| 44618374 | 221563047 | 55331221348" | 37°5610.54211"
85 53| 446210,18 | 221557733 | 55°3313.05481" | 37°5607.49916"
86 54| 44620522 | 221552391 | 55°3313.52746" | 37°5604.44533"
87 55| 44625138 | 2215472,99 | 55°3314.36027" | 37°5601.52907"
88 S6 | 44607616 | 231539509 | 553315.14152" | 37°55'57.07445"
89 44649524 | 221548495 | 553322.24806" | 37°5602.10120"
67 57| 44670640 | 221557120 | 553329.00754" | 37°5606.92608"
33 36| 44665434 | 2)15647,44 | 55°332743372" | 37°56'11.29865"
65 44665740 | 221567665 | 55°3327.54009" | 37°56'12.96357"
64 35| 44666297 | 221571533 | 553327.73002" | 37°56'15.16758"





ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
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— y

S o CENBCKMX MOCENEHUN

MpaHULbI HaceneHHbIX NYHKTOB
G
L .. MpoekTnpyemble

L_.. MPOEKTMPYeMbIE C y4ETOM TEpPUTOPUH,
NMELLNX ABONHOE HANOXEHNe B COOTBETCTBUN C AaHHbIMN
rocyaapCBEHHOro NECHOro peectpa 1 EQMHOro rocynapcTBeHHOro
peecTpa He4BWKMMOCTM U BO3MOXHbIX K BKIHOYEHUIO B rPaHMLbI
HaceneHHOro NMyHKTa no npoueaype, NpenyCMoTPeHHOM
3aKkoHogarenscTBoM Poccunckon degepayum

3eMernbHble yY4acTKWU, NOCTaBMeHHbIX Ha KaaacTpPoBbIN yueT
3eMerbHble y4acTkn, NOCTaBMEHHbIX Ha KafacTpoBbI yyeT
®yHKUMOHarNbHbIE 30HUPOBaHUe

30Ha MHOTOKBapPTUPHOW XXNNOW 3aCTPOVKM

2 30Ha 3aCTPOVKM MHAMBUAYATbHBIMU XUMbIMU LOMaMU
MHorogyHkUmMoHanbHas obLecTBEHHO-A4enoBas 30Ha
30Ha crneynannanpoBaHHOW 0BLLLECTBEHHOM 3aCTPOMKU
30Ha cMeLLaHHOM 1 0BLLeCTBEHHO-4,EMOBON 3aCTPONKU
NHble 30HbI

lMponsBogcTBEHHAs 30Ha

KoMmyHanbHo-cknagckas 3oHa

30Ha MHXeHePHOWN NHAPPAaCTPYKTYpPb!

30Ha TpaHCMOPTHOM UHMPPACTPYKTYpPbI
[Mpon3BoaCTBEHHASA 30HA CEMNbCKOXO3ANCTBEHHbBIX NPEANPUATUIN
JleconapkoBas 30Ha

-~ 3oHa necos

30Ha oTabixa

NHble pekpealmoHHbIE 30HbI

30Ha knagbuuy,

30Ha cknagmMpoBaHUSA N 3aXOPOHEHNSA OTXOL0B

30Ha peXnMHbIX TEPPUTOPUI

30Ha akBaTopum

LLLTELETEEE

----- 30Ha PEKOHCTPYKLMM N peHoBaLm

~ 30Ha nnaHnpyemoro CTpoUTENbCTBA UM OCBOEHNSA
O61beKTbl KynbLTYPHOro Hacrnegus

MNamaTHWK
AHcambrnb

Cratyc obbekTa
CyuiectByrommn ob6bekT

BE

Mnannpyembii 0OBHEKT (BbISIBMEHHbIE)

KaTeropunsi NICTOpUKO-KyNbTYPHOIO 3HaYeHNS

denepanbHoe 3Ha4YeHmne

] [E)

PervoHanbHoe 3HavYeHue

B

MecTHOe 3Ha4yeHue

OxpaHHble 30Hbl 06 BHEKTOB KyNbTYPHOro Hacreaus

N OxpaHHas 3oHa o6bekTa KynsTypHOro Hacneamns
[Tl 3oHa perynmposaHus 3aCTPOMKL 1 XO3ANCTBEHHON AEeATeNbHOCTM
[ 30oHa oxpaHsemoro npupogHoro naHaladTa

+ — b OBBbennHeHHas 30Ha oxpaHbl 06bekTa KynsTypHOro Hacneamns
+ _ b 3almTHas 30Ha 06BeKTa KyNbTYPHOrO Hacneans

i o3

OBbekTbl KyNbTYPHOrO Hacneams genepanbHOro 3Ha4YeHus:
1. Ycagbba «[etposckoey (1. Llepkoeb, XVII B.; 2. LlepkoBb, KOHeL,
XVIll B., 3. YcapebHbin gom, Hadano XIX B.)

OBbeKTbl KyNbTYPHOrO Hacneams perMoHanbHOro 3Ha4YeHUs:

1. Ycagbba «JlbiTkapuHo»: rnaeHbii gom, 1880 T.

2. Ycagbba YepHbiweBon: nocTponka xunas (nogckas), 1846 .

3. lom n naeka l'.H. NoproHoBa, BTOp. nosn. XIX - Ha4. XX BB.

4. Llepkoeb Poxgectsa Npeceaton boropoguupl, XIX - Had. XX BB.

BbissBneHHbIN 0OBLEKT KyNBTYPHOrO Hacnegus:
1. MpyHTOBBIN MOrUnbHUK Typaeso, XVIII-XIX BB.

[oroBop Ne154-I'n/2018-2019 ot 01.12.2018

Mam. [Kon.yu.|Jluct |Ne pgok.|Mognuce |Oata

MpoeKT BHECEHUS U3MEHEHWIN B reHeparbHbIi NflaH ropoACcKoro okpyra
JTbITkapuHo MockoBckoi obnactu

lex .aupexTop | C.B.Mapuies _m

Hau.otgena [0.3.N'puaHes ﬂ%

4

Cragusi Jner Jluctos

Tom Ill. OOBEKTBI KyNETYpPHOro Hacneaus 1 1

Kapra rpaHuL| TeppuTOpuii 1 30H OXpaHbl ‘
00BEKTOB KyNbTYPHOrO Hacneauns '
M 1 1 0 000 HWuNU UHCTUTYT FrPAOOCTPOUTESIBHOIO
g U CUCTEMHOTIO MPOEKTUPOBAHUA







Приложение: Несогласованные вопросы внесения изменений в генеральный план городского округа Лыткарино Московской области

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЫТКАРИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ: НЕСОГЛАСОВАННЫЕ ВОПРОСЫ  ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЫТКАРИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Москва, 2019

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЫТКАРИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ: НЕСОГЛАСОВАННЫЕ ВОПРОСЫ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЫТКАРИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Генеральный директор





С.В. Маршев

Москва, 2019
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41. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ ПО НЕСОГЛАСОВАННЫМ ВОПРОСАМ


42. ПЛАН СОГЛАСОВАНИЯ НЕСОГЛАСОВАННЫХ ВОПРОСОВ


Ошибка! Закладка не определена.ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КАРТА НЕСОГЛАСОВАННЫХ ВОПРОСОВ




1. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ ПО НЕСОГЛАСОВАННЫМ ВОПРОСАМ

Генеральный план – один из видов градостроительной документации по территориальному планированию, определяющий градостроительную стратегию и условия формирования среды жизнедеятельности населения. В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, этот документ устанавливает границы населенных пунктов, функциональное назначение, параметры и границы функциональных зон и размещение в них объектов местного значения.

Карта несогласованных вопросов сформирована на основании ст.25 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части границ населенных пунктов в целях соблюдения интересов Российской Федерации и граждан, собственников земельных участков и недвижимости.

В связи с отказом в согласовании внесения изменений в генеральный план Министерством сельского хозяйства и природопользования Московской области (№ Исх-344/20-06-02 от 18.12.2018г.) в части отнесения земельного участка с кадастровым номером 50:53:0020106:22 к функциональной зоне П «производственная зона», в Генеральном плане указанные земельные участки отнесены к несогласованным вопросам.  

На основании выше указанного была подготовлена карта несогласованных вопросов.

2. ПЛАН СОГЛАСОВАНИЯ НЕСОГЛАСОВАННЫХ ВОПРОСОВ

1. Проведение процедуры по списанию ранее мелиорированных земель в границах земельного участка с кадастровым номером 50:53:0020106:22.

2. Правительству Московской области подготовить и утвердить в установленном законом порядке проект внесения изменений в генеральный план городского округа Лыткарино Московской области, после выполнения п.1.

3. Исключить данный вопрос из перечня несогласованных вопросов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КАРТА НЕСОГЛАСОВАННЫХ ВОПРОСОВ
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®YHKLMOHANBbHOE 30HUPOBaHMe

. 30Ha MHOrOKBapTMPHO MO 3aCTPOIiKM

w2 30Ha 3aCTPONKV UHAMBMAYANbHBIMUI XUIbIMU LOMaMM
.~ MHorodyHKLMOHamNLHas 0BLLECTBEHHO-AernoBas 30Ha
30Ha creLmanmaMpoBaHHo 0BLLECTBEHHOM 3aCTPOKY
.~ 30Ha CMeLLaHHOM 1 0BLLECTBEHHO-1EMOBO 3aCTPOIIKM
ui | VHble 30Hb!

.~ TlponsBoacTeeHHas 30Ha

|I| KommyHanbHo-cknagckas 3oHa

30Ha MHKXEHePHON MHAPaCTPYKTYpb!

. 30Ha TPaHCropTHOMN NHAPaCTPYKTYpPb!
5 TpoV3BOACTBEHHAS 30Ha CENbCKOXO3ANCTBEHHbIX MPEAMPUSTAN

'~ TNeconapkoBas 30Ha

.~ 3oHanecos
30Ha oTabIxa
NHble peKpeaLyoHHbIE 30HbI

.~ 3oHa knaaéuu
cns | 30Ha CKNaaMpOBaHUS 1 3aXOPOHEHNS OTXOf0B
cns 30Ha PEKUMHbIX TEPPUTOPWIA

= 30Ha akBaTopum

-~ 3oHa PEKOHCTPYKUMN N peHOBaLUMN

~ 30Ha NnaH1pyemoro CTPOUTENLCTBA UM OCBOEHIS

MHble ycnoBHbIe 0603HaYeHUs

3emenbHble y4acTky, npeanaraemMble K BKIHYEHUIO Ha KapTy HecormnacoBaHHbIX BOMPOCOB

[oroBop Ne154-I'n/2018-2019 ot 01.12.2018

Mam. [Kon.yu.|Jluct |Ne pgok.|Mognuce |Oata

I'IpoeKT BHECEHUA U3MEHEHUN B reHepaanb||7| nraH ropogcKoro okpyra

JTbITkapuHo MockoBckoi obnactu

l'en .aupexTop | C.B.Mapwes ==

Hau.otgena [0.3.N'puaHes %
4

Cragusi

Jner

Jluctos

MNonoxeHne
0 TeppuTOopUaribHOM MaHUPOBaHUU

KapTa HecoriacoBaHHbIX BOMNpPoOCoB

1

1

S—gUrcrn

M 1:10 000 HUuMU UHCTUTYT FrPAQOCTPOUTENIBHOIO
W CUCTEMHOI'O NPOEKTUPOBAHUA
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� Устойчивое развитие – одна из глобальных идей современности (буквальный перевод английского термина SustainableDevelopment – «жизнеподдерживающее развитие»). Суть понятия выражается формулой: «человечество должно удовлетворять свои нужды сегодня так, чтобы не лишить последующие поколения возможности удовлетворять их нужды».


� Уровня Проекта Генерального плана


� Уровня зонирования второго порядка – Правила землепользования и застройки


� Приведены для информационной целостности документа
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Диаграмма1

		2009		2009

		2010		2010

		2011		2011

		2012		2012

		2013		2013

		2014		2014

		2015		2015

		2016		2016

		2017		2017

		2018		2018



Численность населения (чел.)

Динамика роста численности в % по отношению к предыдущему году

52.012

100

55.237

106.2004921941

55.2

99.9330159132

55.704

100.9130434783

55.78

100.1364354445

56.05

100.4840444604

56.36

100.5530776093

57.076

101.2704045422

57.565

100.8567524003

57.946

100.6618605055



Лист1

				Численность населения (чел.)		Динамика роста численности в % по отношению к предыдущему году

		2009		52.012		100.0

		2010		55.237		106.2

		2011		55.2		99.9

		2012		55.704		100.9

		2013		55.78		100.1

		2014		56.05		100.5

		2015		56.36		100.6

		2016		57.076		101.3

		2017		57.565		100.9

		2018		57.946		100.7

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.
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